投标产品配置清单
项目名称：天津市公安交管局中心城区交通信号区域协调控制系统扩展项目（三期）
项目编号：TGPC-2014-A-1877
中标供应商：天津天地伟业科技有限公司 
	序号
	设备名称
	规格型号
	详细配置及技术标准

	1
	带授权的8灯组交通信号控制器（16通道检测器）
	LM40
	控制器机箱具备接线端子、防雷装置、漏电保护、有效的隔绝潮湿的措施（主要指地气潮湿）、及防鼠措施；

	
	
	
	无风扇设计，在-30℃～70℃的环境温度范围内正常工作；

	
	
	
	机箱采用不锈钢或铝合金材料制作，板材厚度2毫米，室外使用15年不锈蚀报废；

	
	
	
	控制器机箱适合控制器全天候工作的环境，良好的防尘特性，保护等级达到IP55；

	
	
	
	信号控制器机箱内部空间足够大，有利于信号控制器的散热和安装、使用、维修。信号控制器机柜内部留有足够的空间，为与中心联网提供其他附属设备的安装位置；

	
	
	
	信号控制器机箱能防雨并且能降低灰尘及有害物质的侵入，机箱可防止顶面积水；

	
	
	
	结构设计使交通信号控制器具有足够的机械强度，能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运等过程中的操作；

	
	
	
	机箱为落地式安装方式，便于与信号控制器预制机座连接；

	
	
	
	机箱门内侧有一个可以容纳A4大小的文件夹；

	
	
	
	交通信号控制器内部的印刷电路板材料及部件有防潮、防腐、防盐雾的处理；

	
	
	
	机箱门与机柜接缝处有耐久并且有弹性的密封垫，密封垫连续设置，没有间断缺口；

	
	
	
	机箱门上锁后，没有松动、变形现象；

	
	
	
	路口控制器机箱能满足16灯组输出控制，灯组输出使用空气开关。24灯组机箱配备可满足同等灯组数的控制器机箱。

	
	
	
	路口控制器的电气指标性能满足以下要求：
灯组开关：固体可控硅开关

	
	
	
	每块灯组的最大负载：20A

	
	
	
	供电电压范围：220±20%

	
	
	
	频率：50/60 Hz

	
	
	
	功耗：少于100W，不含信号灯负载

	
	
	
	供电暂停小于150毫秒下，不影响控制器正常运行

	
	
	
	路口控制器适应在天津气候条件下全天候运行，基本环境指标要求：
工作环境温度：-30℃～70℃；

	
	
	
	工作环境湿度：0～95%，无冷凝；

	
	
	
	采用自适应系统及独立感应控制，相位结束倒计时，系统及控制器需兼容整屏分段倒计时信号灯以及数字倒计时（含行人信号灯数字倒计时）信号灯，倒计时功能的实现满足以下条件：

	
	
	
	触发倒计时信号无需增加单独设备，不需要对现有的工程进行改动、不需要增加线缆；

	
	
	
	统一的设计软件、硬件适应所有的路口和灯组；

	
	
	
	倒计时器无需单独供电；

	
	
	
	倒计时器对机动车红灯、绿灯自学习倒计时时间，并显示最后所需显示时间。

	
	
	
	路口控制器供电具备空气开关，每个灯色输出具有独立的输出开关，空气开关具备下列组合：
总开关：带300mA漏电保护，25A；

	
	
	
	灯组输出开关：10A；

	
	
	
	控制器控制模块开关：6A；

	
	
	
	黄闪控制单元开关：10A；

	
	
	
	外部设备开关：10A，用于控制器本身以外设备供电；

	
	
	
	控制器电源插座开关：10A；

	2
	带授权的16灯组交通信号控制器（16通道检测器）
	LM40
	同上（路口控制器机箱能满足16灯组输出控制，灯组输出使用空气开关）

	3
	带授权的24灯组交通信号控制器（16通道检测器）
	LM40
	同上（路口控制器机箱能满足24灯组输出控制，灯组输出使用空气开关）

	4
	副机箱
	定制
	开工前向用户提供副机箱详细设计，经用户确认后供货。
副机箱技术要求包括以下内容：

	
	
	
	副机箱具有电源与管理需满足路口交通控制器、检测器、通讯链路设备、施工调试以及其他设备对电源使用需求。

	
	
	
	提供对总输入电源、各个功能设备的电源供应配给。

	
	
	
	总输入电流60A 220/380V AC，输出4路电源给各个功能区域。每路电流上限50A。

	
	
	
	副机箱具有实时监控输入电源和各个功能设备的用电情况。对总输入和4路输出的电压、电流进行实时监控和记录。总输入电流测量范围60A，输出电流测量范围50A。检测间隔时间少于50ms。监控的结果可以通过IP网络实时上传给控制中心。

	
	
	
	所投副机箱具有温度传感器。实时检测温度，测量范围-20~+120摄氏度，精度优于0.5摄氏度。测量得到的数据可本地记录，也可通过IP网络上传至中心。检测间隔少于50ms。机箱具有湿度传感器,实时检测湿度，测量得到的数据可本地记录，也可通过IP网络上传至中心。

	
	
	
	副机箱具有基于IC卡的开门权限管理。同时，本地控制逻辑会将用户登录和开启的相关状态通过IP网络实时上传至中心，有开启关闭检测开关的功能。开门时间过长和无人活动的门未闭锁均会触发本地报警和上传警报。

	
	
	
	按照用户要求向中心传输相关数据、报警信息等数据。每一个路口的副机箱数据上传需实现中心控制，在需要时可由中心关闭路口副机箱数据上传功能。

	
	
	
	副机箱数据能接入天津市交管局现有副机箱数据平台，实现副机箱平台统一管理。

	
	
	
	副机箱外观与现有副机箱外观一致，颜色不得与交通信号控制器机箱有明显色差。

	
	
	
	副机箱材质具有防腐、防锈、抗氧化功能，适应天津地区的环境特征。

	5
	路口网络交换器（8口）
	EII08
	支持8个10/100Base-X电口；支持协议IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3x；高强度波纹型材机壳、卡轨式安装；工作温度：-20～70℃；工作湿度：0%～95%（无冷凝）

	6
	无线车辆检测地磁单元
	VD-I
	检测仪持续工作年限：5 年；无线通讯距离：300m；检测距地面最大高度：60cm；外形尺寸：直径：95mm，高度：104mm；工作电流：2.4mA（正常）/300mA（峰值）/2.7mA（5000 辆车/日下的平均值）；无线频段：2.4GHz；无线速率：250kbps；无线功率：17dBm；防护等级：IP68；工作温度：-45℃-85℃；储存温度：-55℃-120℃；设备具有上报电池电压、环境、无线信号强度、丢包率的功能；设备为单个整体防水，方便快速取出。

	7
	无线车辆检测接收汇聚设备
	VDR-1、Spider－1
	接收器具有自组网功能；外形尺寸：200mm×150mm×105mm；输入电压：AC85V-265V/太阳能电池；工作电压：DC5V；工作电流：50mA（正常）/300mA（峰值）；无线频段：2.4GHz；无线速率：250kbps；无线功率：17dBm；工作温度：-45℃-85℃；储存温度：-55℃-120℃；防护等级：IP67；

	
	
	
	外形尺寸： 长 173mm，宽 108mm，高 70mm；输出方式：以太网、RS232、RS485、IO、USB口；环境温度：-40℃-85℃(带屏的设备是-20℃-85℃)；相对湿度：95%；输入电压：AC85V-265V；工作电压：DC5V；工作电流：160mA（正常）/300mA（峰值）；无线频段：2.4GHz；无线速率：250kbps；无线功率：17dBm；工作温度：-40℃-85℃；储存温度：-55℃-120℃；设备科修改网络信息、车辆交通信息、车辆检测器电气参数及运行参数等；具备网络通讯能力和远程管理平台进行双向数据交换功能、现场设备故障报警功能、远程修改现场设备参数、位置信息、属性、数据库功能等

	8
	控制器、副机箱安装调试（包括基座预制、安装、调试等）
	路口控制器安装与调试
	信号控制器安装之前，应在用户认可的室内拷机一天以上，并在室内将信号控制器的工作参数输入完毕。

	
	
	
	信号控制器安装应在6小时内完成。信号控制器在路口安装完毕后，当即接通电源，开通信号灯，尽量减少对路面交通的影响。

	
	
	
	信号控制器机箱的位置要尽量选在靠近路口停车线的范围内，以便手动控制时能直观地观察到信号灯的变化情况。信号控制器机箱的基础表面距地面高度>300mm。机箱位置应征得用户同意，并在工程图上显示，不得占用盲道等道路设施。

	
	
	
	信号控制器的水泥基础中心留二孔直径120毫米的进线孔，下通走线地沟和进线窨井。窨井内须有可靠的接地桩。接地桩要镀锌，有效接地深度应大于1.8米，接地桩的一头应烧焊一个Ｍ6×25的铜螺钉，用来连接多股软铜绞线至信号控制器或副机箱内的接地端。在施工中，也可使用其他路口设备施工时所建设的符合要求的接地桩。

	
	
	
	固定信号控制器箱的螺帽须加垫圈上紧，并涂上适量黄油防锈。安装好的信号控制器箱，箱体必须保持垂直并无明显形变，箱门应开关自如。

	
	
	
	在敷设线路时，应将所有外部线缆（信号灯线，检测器馈线，通信线和市电输入线等）贴上标注属性、方向、序号、灯组等信息的标签。

	
	
	
	凡接到端子排上的导线均需压接专用接线头，不能用导线剥头的方法直接接到端子上，防止接头松动或脱落。

	
	
	
	信号控制器箱内的专用接地端应与外部大地（窨井中的接地桩）可靠连接。引入信号控制器箱的接地线使用多股软铜绞线。

	
	
	
	凡裸露的导体部分均须进行绝缘防护处理。

	
	
	
	全部接线正确无误后，对电缆和导线进行整理和捆扎成形。

	
	
	
	将信号控制器箱底部的进线孔进行密封处理。

	
	
	
	信号控制器开机（切断信号灯线路）试运行二个信号周期后，派一人站在路口中心，加载信号灯负载，再观察两个周期并确认信号灯输出无误后，在征得用户代表和监理人员同意后，施工人员才可离开施工现场。

	
	
	副机箱安装与调试
	副机箱应与信号控制器同时完成安装与调试；

	
	
	
	副机箱与信号控制器机箱应固定在同一基础之上。安装式样应与现有已经完成安装的路口式样一致。

	
	
	
	水泥基础中心留二孔直径120毫米的进线孔，下通走线地沟和进线窨井。窨井内须有可靠的接地桩。接地桩要镀锌，有效接地深度应大于1.8米，接地桩的一头应烧焊一个Ｍ6×25的铜螺钉，用来连接多股软铜绞线至信号控制器或副机箱内的接地端。在施工中，也可使用其他路口设备施工时所建设的符合要求的接地桩。

	
	
	
	固定副机箱的螺帽须加垫圈上紧，并涂上适量黄油防锈。安装好的副机箱，箱体必须保持垂直并无明显形变，箱门应开关自如。

	
	
	
	在敷设线路时，应将所有外部线缆（其他用电设备线缆、市电输入线、电子警察红灯信号线缆等）贴上标注属性、序号等信息的标签。

	
	
	
	凡接到端子排上的导线均需压接专用接线头，不能用导线剥头的方法直接接到端子上，防止接头松动或脱落。

	
	
	
	副机箱内的专用接地端应与外部大地（窨井中的接地桩）可靠连接。引入副机箱的接地线使用多股软铜绞线。

	
	
	
	凡裸露的导体部分均须进行绝缘防护处理。

	
	
	
	全部接线正确无误后，对电缆和导线进行整理和捆扎成形。

	
	
	
	将副机箱底部的进线孔进行密封处理。

	9
	无线车辆检测器安装调试
	安装调试
	所使用无线地磁检测器必须经过充分测试，测试效果良好，可满足SCATS交通控制系统对检测器的要求，并得到用户确认后，方可进行施工作业。

	
	
	
	提供、安装、调试及联调交通信息采集系统，使其能与信号控制系统进行对接，为信号控制系统提供所需的交通信息，同时能将采集的交通信息实时上传到ITS相关平台。

	
	
	
	在使用无线地磁检测器时，必须制定详细的工作方案。

	
	
	
	在无线地磁检测器正式使用前，必须经过系统调试、采购人确认，以便无线地磁检测器能与信号控制器完全兼容。

	10
	交通工程服务（含调查统计、渠化设计、相位设计等）
	交通工程服务
	提供该项目涉及的流量调查统计、路口渠化设计、相位设计等交通工程服务。

	
	
	
	在工作中应紧密与用户相结合，针对用户需求和路口交通特征进行流量调查、路口渠化设计、相位设计，并制作标准路口渠化设计图。

	11
	网络通讯租赁费（合同期内）
	网络租赁
	整个通讯网络链路租用网络通讯服务商的网络，网络能够实现：
通讯链路需能够实现信号控制器、副机箱等信号与总控中心的相应管理服务器实现实时双向通讯；

	
	
	
	中央控制中心管控的数据或设备状态信息可与区域控制中心管理设备互通；

	
	
	
	骨干及汇聚节点使用基于光纤的IP协议网络传输为主，确实不可达之处使用无线网络（WiFi或3G）传输技术；

	
	
	
	应至少提供6个RJ45接口和独立IP地址，用于路口控制器及相关设备。

	
	
	
	路口的网络接入设备安装于路口副机箱中。

	
	
	
	每个接口分配速率不低于2Mbps，并可在不需再次施工的情况下升级到100Mbps。

	
	
	
	接入设备需支持802.1Q 的TRUNK和VLAN划分，支持QoS，支持将端口下连设备的MAC地址进行绑定，支持通过标准SNMP进行网络管理。

	
	
	
	接入设备应体积小巧，安装灵活，支持在－20到60摄氏度的温度环境下正常工作，支持在10%-90%不结露的相对湿度下正常工作。

	
	
	
	合同期内是指项目验收合格之日起满一年的网络通讯租赁费

	12
	特征软件编译卡
	编译卡
	备用特征软件编译卡，用于交通信号控制器编译信息存储、输入和修改

	13
	调试键盘HHT
	HHT
	手持控制键盘，用于现场设置、调试控制器
RS232与控制器连接
LCD显示
可显示监视控制器运行状态
可设置配时参数
可设置控制器控制参数
可设置通讯尝试
可显示、设置线圈参数，包括灵敏度设置等

	14
	3G无线路由器
	CG-WSG301
	工作温度 -20℃～60℃

	
	
	
	工作湿度 ≦95%

	
	
	
	电源输入 DC9V-40V/2A

	
	
	
	3G传输方式 联通：WCDMA

	
	
	
	处理器 ARM9嵌入式处理器

	
	
	
	FLASH 256 MB

	
	
	
	SDRAM 64MB

	
	
	
	以太网接口 1个LAN/WAN口  RJ45 10/100M自适应

	
	
	
	RS232接口 配置口，1个

	
	
	
	电源接口 1个

	
	
	
	天线接口 1个SMA阴头

	
	
	
	SIM卡接口 1个抽屉式

	
	
	
	状态指示灯 4个

	15
	中心机房交换机
	S5700-52C-PWR-EI
	交换容量：256Gbps

	
	
	
	包转发率：138Mpps

	
	
	
	支持PoE+

	
	
	
	48个10/100/1000Base-T以太网端口，上行支持4×1000Base-X SFP、2×10GE SFP+、4×10GE SFP+插卡

	
	
	
	MAC地址容量：32K

	
	
	
	支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持SuperVLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能

	
	
	
	支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，支持基于端口的组播流量统计，支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM，支持MSDP

	
	
	
	静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略
IPv6特性 
支持ND（Neighbor Discovery）
支持PMTU
支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet
支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel
支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL
支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping）

	
	
	
	支持对端口入方向、出方向进行速率限制
支持报文重定向
支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能
每端口支持8个队列
支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法
支持WRED（S5710-EI支持）
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP
地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能
支持基于队列限速和端口整形功能

	
	
	
	用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持黑洞MAC地址，支持MFF，支持MAC地址学习数目限制，支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制，支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式，支持NAC功能，支持SSH V2.0，支持HTTPS，支持CPU保护功能，支持黑名单和白名单

	16
	中心机房路由器
	USG6620
	防火墙吞吐量 12 Gbps

	
	
	
	VPN吞吐量 6 Gbps

	
	
	
	VPN并发隧道数 15000

	
	
	
	每秒新建连接数 20万

	
	
	
	最大并发连接数 600万

	
	
	
	其他 最少支持2000个IPSEC

	
	
	
	8千兆电口，4千兆光口 可扩展千兆电口/千兆光口/万兆光口，支持BYPASS插卡

	
	
	
	扩展槽位 2*WSIC

	
	
	
	8GE WSIC接口卡
提供8个千兆RJ45以太网接口。
2XG8GE WSIC接口卡
提供8个千兆RJ45和2个万兆SFP+接口。
8GEF WSIC接口卡
提供8个千兆SFP接口。
4GE-BYPASS WSIC卡
提供两条电链路Bypass。

	
	
	
	集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能与一身，全局配置视图和一体化策略管理。可基于用户对访问内容进行审计、溯源。

	
	
	
	病毒库每日更新，可迅速检出超过500万种病毒。

	
	
	
	NGFW的垃圾邮件检测功能，主要包括基于动态黑名单的RBL实时检测技术，以及对SMTP/POP3/Webmail收发邮件的实时过滤功能，在提供垃圾检测力收发邮件的同时，也可用于邮件收发的内容过滤和管控功能

	
	
	
	URL分类库超过8500+万，可区分对不同类别网站的访问，并对访问行为进行管理。防范恶意网站对企业网络的侵害。可对特定类别网站的访问进行加速，保障对高优先级网站的访问体验。

	
	
	
	可识别6000+应用，访问控制精度到应用功能，例如区分微信的文字和语音。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。

	
	
	
	支持丰富高可靠性的VPN特性，如IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、MPLS VPN、GRE等；

	
	
	
	支持DDoS攻击防护，防范SYN flood、UDP flood等10+种常见DDoS攻击。

	
	
	
	全面支持IPV4/IPV6下的多种路由协议，如RIP、OSPF、BGP、IS-IS、IPv6RD、ACL6等；

	
	
	
	透明、路由、混合部署模式，支持主/主、主/备 HA特性。

	
	
	
	AC：100～240v  支持冗余

	
	
	
	150W


温度：0~45℃(不含硬盘)/5℃～40℃ (包含硬盘) 
湿度：10%～90%(,IC
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	温度：-40℃～70℃ /湿度：5%～95%

	17
	行人按钮
	PEDB-I
	采用电池供电；
采用2.4G无线网络,与接收设备通信距离200米；
防护等级IP67；
设备应安装在人行灯杆上，不对人行灯杆进行破坏；
设备工作温度监控，设备工作温度异常报警；
设备电池电压监控，设备电压过低报警；
设备无线网络在网监控，设备脱网报警；
利用现有的车辆检测设备网络进行无线通讯；
路口接收设备可通过无线网络集中管理行人过街按钮；
路口接收设备需具备与现场信号机上传数据的IO通讯接口； 
路口接收设备可记录行人过街按钮的每次请求和信号机收到请求后的响应情况；
路口接收设备需具备与平台软件连接的网络通讯接口；
具备上位机平台软件，能对设备进行管理，并能对设备故障进行报警和记录，与现有车辆检测平台兼容。

	18
	行人按钮配套施工
	配套施工
	行人按钮应安装在行人灯灯杆上，不得对行人灯灯杆外观进行破坏性改造；

	
	
	
	在安装行人按钮前，提交行人按钮安装工艺及安装调试方案，并经过用户同意后方可进行施工。

	19
	路口供电改造
	供电改造
	完成无电路口的供电改造工作，包含电力审批、管道施工、线缆铺设、项目合同期的电费以及提供工程所需的相关材料。该项工作涉及130个路口左右，结算时，以供电改造工程实际发生额为准，具体发生额以本项目的造价咨询单位的造价为准。

	20
	符合国家或行业相关规范安装调试所需要的辅助材料或设备
	辅材等
	符合国家或行业相关规范安装调试所需要的辅助材料或设备

	21
	信号控制系统ITS相关服务
	ITS相关服务
	在原有信号一期、二期的基础上，将新建交通信号控制系统路口数据全部接入相关ITS平台，在ITS平台上扩展交通信号控制系统接入路口规模，相应完善警卫路线管理功能、系统维护功能、地磁采集平台、副机箱平台等与交通信号控制系统相关的功能。并提供保证各功能正常运行所需费用。

	22
	信号一期、二期后续通讯链路费用
	一、二期通讯链路
	信号一期、二期项目完成后至本项目结束的通讯链路费用

	23
	信号一期运行管理维护服务
	一期运维服务
	负责信号一期（300点）自合同结束后至本项目结束的150个路口的信号一期运行服务保障。服务内容同本项目要求一致。

	
	
	
	提供服务应包括所有涉及信号控制系统内容。


中标供应商：北京易华录信息技术股份有限公司
	项号
	设备名称
	规格型号
	详细配置及技术标准

	1
	带授权的8灯组交通信号控制器（16通道检测器）
	Tyco/LM40-16-8-16带授权认定
	控制器机柜电源与控制部分分离，便于维护；
控制主机模块包括：CPU处理板、电源板、灯组输出板、检测输入板；
控制器8灯组输出，16路检测通道输入及同时具备16路开关输入；
每个灯组有一个独立保险，即每个灯组具有三个（红、黄、绿）硬件保险，灯组输出采用可控硅控制；
带授权认定

	2
	带授权的16灯组交通信号控制器（16通道检测器）
	Tyco/LM40-16-16-16带授权认定
	控制器机柜电源与控制部分分离，便于维护；
控制主机模块包括：CPU处理板、电源板、灯组输出板、检测输入板；
控制器16灯组输出，16路检测通道输入及同时具备16路开关输入；
每个灯组有一个独立保险，即每个灯组具有三个（红、黄、绿）硬件保险，灯组输出采用可控硅控制；
带授权认定

	3
	带授权的24灯组交通信号控制器（16通道检测器）
	Tyco/LM40-16-24-16带授权认定
	控制器机柜电源与控制部分分离，便于维护；
控制主机模块包括：CPU处理板、电源板、灯组输出板、检测输入板；
控制器24灯组输出，16路检测通道输入及同时具备16路开关输入；
每个灯组有一个独立保险，即每个灯组具有三个（红、黄、绿）硬件保险，灯组输出采用可控硅控制；
带授权认定

	4
	副机箱
	EHL-ZN001
	柜体采用优质铝做主材, 具有良好的机械及防腐性能,耐候性优良
表面喷涂防紫外线粉末，具有隔热设计。强度高，外型美观
全正面化操作，节省机房空间
强弱电分开,有专门的走线槽,进缆跳线全正面化操作
可靠完善的接地保护
工作温度：  -40℃～+55℃ 相对湿度：≤95%（+30℃）　　
大气压力：70KPa～106Kpa
机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>1000MV/500VDC
机柜防护地与机柜间耐压>3000VDC/min不击穿，无飞弧

	5
	路口网络交换器（8口）
	ISCOM 1008EM
	支持标准 IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX
IEEE802.3x
介质支持10Mbit/s：3/4/5类双绞线
100Mbit/s：5类双绞线
VLAN 支持基于端口的VLAN和802.1Q VLAN
整机尺寸(mm) (宽×高×深) 260×44×130
管理方式支持SNMP管理
支持瑞斯康达NMS网络管理系统（运行NMS的设备能够访问到ONU，通过ONU管理）
交换容量 1.6Gbit/s
转发模式 存储转发模式，支持全线速转发
MTU 支持1536或1552，缺省为1536
MAC地址表 8k
流控 支持IEEE 802.3x流控和背压流控
端口隔离 支持
端口限速 支持基于端口输入、输出限速。 限速范围： 128k、256k、512k、1M、2M、4M、8M
广播风暴抑制 支持
端口环路检测 支持
端口性能统计 支持
口令恢复 支持
QoS l 支持基于端口信任模式和基于CoS信任模式
 支持严格优先级调度算法和加权轮询调度算法，权重模式：4/1、8/1、16/1
支持高/低两级队列
维护特性 支持设备重启、配置保存和出厂配置恢复功能
工作温度 0℃～50℃
储存温度 -10℃～60℃
工作湿度 5%～95%
功耗 <5W

	6
	无线车辆检测地磁单元
	VSN240-F
	物理层协议：EEE 802.15.4 PHY；
 调制：直接序列扩频偏移正交相移键控技术（DSSS O-QPSK）；
 发送/接收比特率：250 kbps；
 频带: 2.4-2.48GHz (ISM 无须执照) ；
 频道:16；
 频道带宽:2MHz；
 天线视角:±60°；
 典型接收灵敏度 : -95 dBm (PER = 1%)；
 饱和度（最大输入电平）: ≥ 10 dBm ；
 电源:采用3.6V电池(可支撑八年)。
 工作温度:-45℃～85℃

	7
	无线车辆检测接收汇聚设备
	AP240-ES
	无线通信与无线地磁感测器和中继器联机。
 RS-485和10Base-T以太网通讯。
使用电源: 直流36-58 V通过PoE线到设备RJ45接口。
工作温度:-45℃～80℃
电磁干扰符合FCC规范第15部分。
外壳:外壳符合IP67防护等级

	
	
	RP240-BH
	发送/接收比特率：250 kbps；
 频带: 2.4-2.48GHz(ISM 无须执照) ；
 频道:16；
频道带宽:2MHz；
 天线视角:±60°；
典型接收灵敏度 : -95 dBm (PER = 1%)；
饱和度（最大输入电平）: ≥ 10 dBm ；
使用电源: 采用3.6V电池供电。
工作温度:-45℃～80℃。
电磁干扰符合FCC规范第15部分。
外壳:符合IP67防护等级

	
	
	CCI
	提供2个RJ45 插头，1个RJ45 插头提供48V电源及RS-485、以太网连接数据处理主机，另一RJ45 插头提供以太网连接手提电脑或中心（感测器硬件状态）。
提供光耦合隔离输出接口，动作为”0”电位。
LED状态指示灯，提供如下状态指示:
LED对应通道状态指示，有车亮，无车灭、故障闪烁。
直流电源状态指示。
CPU状态指示
需提供1个硬件复位按钮。
支持32通道
工作温度-20至80摄氏度

	8
	控制器、副机箱安装调试（包括基座预制、安装、调试等）
	定制
	包含控制器和副机箱基础的预制及安装、原有设备的拆除、信号控制器的灯线接入、特征软件的编写与设备调试、与中心平台的联调。

	9
	无线车辆检测器安装调试
	定制
	包含检测器磁阻的安装与调试、数据采集单元和汇聚单元的安装与调试、与中心平台的联调

	10
	交通工程服务
	交通调查统计
	定制
	交叉口几何信息调查，路口交通组织信号控制数据调查，路网交通流数据调查

	
	
	渠化设计
	定制
	对项目涉及的信号控制路口进行渠化设计，并制作标准渠化设计图，供系统使用

	
	
	相位设计
	定制
	现场考察，交通流和交通事故数据分析，相位设计，配置参数设计， 路口设计仿真，填写相应的路口方案表

	11
	网络通讯租赁费（合同期内）
	定制
	各路口通讯链路租用费用，包含广电的光纤链路租用或联通的3G卡月租费用，缴费周期与项目建设周期一致

	12
	特征软件编译卡
	Tyco/定制
	由原厂提供，存储特征软件的专用设备

	13
	调试键盘HHT
	Tyco/定制
	兼容TYCO ECLIPSE型信号控制器；
键盘具有4行20字符LCD显示；
 RS232接口，即插即用（plug-and-play）
45位键盘
键盘可用于设置控制器控制参数及时间参数；
键盘可用于显示信号控制器的运行状态、故障及报警信息；
键盘可显示线圈调谐参数及设置线圈灵敏度；
可监视信号控制器灯组输出功率及电压；

	14
	3G无线路由器
	CG-WSG-301-WS
	网关采用了工业级模块，支持TCP/IP协议，支持中国联通提供的WCDMA 3G协议，能够充分适用于互联网和无线3G网络，具有良好的管理和维护性。

	15
	中心机房交换机
	 S5700-52X-PWR-LI-AC
	固定端口 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口
MAC地址表 支持32K MAC地址
支持MAC地址自动学习和老化
支持静态、动态、黑洞MAC表项
支持源MAC地址过滤
支持接口MAC地址学习个数限制
VLAN特性 支持4K个VLAN
支持Guest VLAN、Voice VLAN
支持GVRP协议
支持MUX VLAN功能
支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN
支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能
可靠性 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例
支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护
支持智能以太保护SEP协议
支持ERPS以太环保护协议（G.8032）
支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议
支持BPDU保护、根保护和环回保护
IP路由 静态路由
IPv6特性 支持ND（Neighbor Discovery）
支持PMTU
支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet
支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL
支持MLD v1/v2snooping（Multicast Listener Discovery snooping）
组播 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制
支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制
支持捆绑端口的组播负载分担
支持可控组播
支持基于端口的组播流量统计
QoS/ACL 支持对端口入方向、出方向进行速率限制
支持报文重定向支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能每端口支持8个队列
支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能
支持基于队列限速和端口整形的功能
安全特性 用户分级管理和口令保护
支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击
支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定
支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC
支持黑洞MAC地址
支持MAC地址学习数目限制
支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制
支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式
支持SSH V2.0
支持HTTPS
支持CPU保护功能
支持黑名单和白名单
防雷 业务端口防雷能力：6KV
管理和维护 支持智能堆叠iStack（S5700-10P-LI-AC、S5700S-28P-LI-AC、S5700S-52P-LI-AC、S5700-10P-PWR-LI-AC、电池交换机系列除外）
支持MFF
支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)
支持Telnet远程配置、维护
支持SNMPv1/v2/v3
支持RMON
支持eSight网管系统、支持WEB网管特性
支持HTTPS
支持系统日志、分级告警
支持802.3az能效以太网EEE
支持断电告警Dying gasp功能（电池交换机系列除外）支持整机休眠（PWR系列、电池交换机系列、S5700-28X-LI-24S、S5701-28X-LI-24SAC、S5700-52X-LI-48CS-AC除外）
环境要求 长期工作温度：0 OC～50 OC
相对湿度：5%～95%（无凝露） 长期工作温度：0 OC～45 OC
相对湿度：5%～95%(无凝露)
输入电压 AC：
额定电压范围：100-240V AC；50/60Hz
最大电压范围：90-264V AC；50/60Hz
DC：
额定电压范围：-48- 60V DC
最大电压范围：-36-72V DC
注明：POE机型无DC电源
电源端口位置 电源端口后置
电池参数 交换机内置1个电池槽位，可插入锂电池模块或者铅酸电池转接模块（电池交换机支持）注1
电池种类 支持内置BAT-4AHA锂电池模块或者BAT-8AHA锂电池模块；支持内置铅酸电池转接模块，用以外接铅酸电池（电池交换机支持）
电池管理 可直接通过web网管查看和管理电池的状态（电池交换机支持）
外形尺寸mm（宽×深×高） 442×310×43.6
功耗 S5700-52X-PWR-LI-AC  <479.3W(PoE：370W)

	16
	中心机房路由器
	 华为USG6620
	固定接口 8GE+4SFP
扩展槽位 2*WSIC
接口模块类型 WSIC:2×10GE
产品形态 1U
尺寸(W×D×H)mm 442×421×43.6
满配重量 10kg
HDD 选配，支持300GB单硬盘，热插拔选配
冗余电源 选配
电源AC 100～240V
电源DC -48～-60V
最大功率 170W
工作环境 温度：0~45℃(不含硬盘)/5℃～40℃(包含硬盘)
湿度：10%～90% 
非工作环境温度 -40℃～70℃/湿度：5%～95%
环境感知
以应用、内容、时间、用户、威胁、位置为核心的ACTUAL全局感知能力。
8种用户认证（本地、RADIUS、Hwtacacs、SecureID、AD、CA、LDAP、EndPoint Security）
应用安全
6000+应用协议识别、识别粒度细化到具体动作，在线协议库升级
应用识别与病毒扫描结合，发现隐藏于应用中的病毒，木马和恶意软件，可检出超过500多万种病毒。
应用识别与内容检测结合，发现应用中的文件类型和敏感信息，防范敏感信息泄露
入侵防御
基于特征检测，支持超过3500特征的攻击检测和防御
基于协议检测，支持协议自识别，基于协议异常检测
支持自定义IPS签名
Web安全
基于云的URL分类过滤，支持8500万URL库，80+分类
Web攻击防护，如跨站脚本攻击、SQL注入攻击
Web病毒防护，提供基于HTTP/HTTPS/FTP的内容及病毒检测
URL黑白名单和关键字过滤
邮件安全
实时反垃圾邮件功能，在线检测，防范钓鱼邮件
本地黑、白名单，远程实时黑名单、内容过滤、关键字过滤、附件类型、大小、数量
支持POP3/SMTP/IMAP协议查毒，对邮件附件进行病毒检查和安全性提醒
数据安全
基于内容感知数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤。
30+文件还原和内容过滤，如Word、Excel、PPT、PDF等），120+文件类型过滤
安全虚拟化全安全特性虚拟化，转发虚拟化、用户虚拟化、管理虚拟化、视图虚拟化、资源虚拟化（带宽、会话等）
网络安全
DDoS攻击防护，防范SYN flood、UDP flood等10+种DDoS攻击
丰富的VPN特性，IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、MPLS VPN、GRE等
路由特性
IPv4：静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS；
IPv6：RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS、IPv6RD、ACL6
部署及可靠性透明、路由、混合部署模式，支持主/主、主/备HA特性
智能管理
根据经过设备的流量评估网络风险，智能地给出建议的策略，实现安全策略的自我优化。支持策略命中率分析，支持策略冲突和冗余检测。合并冗余策略，简化管理。
全局配置视图和一体化策略管理，配置可在一个页面中完成可视化多维度报表呈现，支持用户、应用、内容、时间、流量、威胁、URL等多维度呈现报表。
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	行人按钮
	定制
	采用电池供电；防护等级不低于IP67；利用现有的车辆检测设备网络进行无线通讯；路口接收设备需具备与平台软件连接的网络通讯接口；
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	行人按钮配套施工
	定制
	行人按钮施工:底座安装、信号灯红灯信号取电、设备调试、平台联调

	19
	路口供电改造
	定制
	路口供电改造有四种模式：电警设备取电、相邻路口取电、电业局申请、其他有电部位取电
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	符合国家或行业相关规范安装调试所需要的辅助材料或设备
	定制
	安装工程中所需的工具及辅料，例如改锥、水钻、发泡胶 、网线等
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	信号控制系统ITS相关服务
	定制
	项目建设过程中与现有ITS平台的对接，设备参数接入平台
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	信号一期、二期后续通讯链路费用
	定制
	信号机一期、二期各路口在本项目建设期内的通讯费用，包含广电光纤租赁、联通3G卡月租费
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	信号一期运行管理维护服务
	定制
	信号机一期路口运维，包含运维车辆、人员、备品备件费用


