
谈判项目及要求
什邡市八角水库工程坝址坐标N31°14'44"、E103°58'43"。最大坝高63.00m，坝长218.00m，正常蓄水位906.00m，总库容1531万m3，兴利库容1387万m3。水库淹没影响土地面积74.96hm2，工程永久占地11.10hm2。2012年8月30日，项目环境影响报告书已通过省环保厅（川环审批[2012]519号）审批。该水库将作为我市城区饮用水主水源，现委托专业技术单位编制《什邡市八角水库饮用水水源保护规划》。

一、编制目的

制定《什邡市八角水库饮用水水源保护规划》，划定保护范围并严格管理，杜绝饮用水污染，确保饮用水安全。

二、编制要求

编制单位遵照《饮用水水源保护区划分技术规范》和《集中式饮用水水源环境保护指南》等相关规定，收集相关资料，开展足够的现场调查和必要的监测，论证饮用水取水点位置，测算饮用水水源保护范围，草拟饮用水水源保护区划分方案，提出科学的保护方法、措施等，概算保护费用，编写《什邡市八角水库饮用水水源保护规划》（送审稿）。负责通过省环保厅技术审查、修改完善保护规划，印制《什邡市八角水库饮用水水源保护规划》（报批稿）、《什邡市八角水库饮用水水源保护区划分方案》（单行报批稿）。协助业主单位向相关人民政府申请报批。

三、编制成果

《什邡市八角水库饮用水水源保护规划》（报批稿）30套；《什邡市八角水库饮用水水源保护区划分方案》（单行报批稿）30套。均需提供电子文档（正文格式Word,附件格式届时协商）。

四、主编单位资质与业绩

环境影响评价（农林水利类）资质或工程咨询（生态建设和环境工程专业）资质或水文水资源调查评价资质。饮用水水源保护规划（含保护区划分）编制业绩不少于3例[《中华人民共和国水污染防治法》修订版施行日（2008年6月1日）后的业绩]。

五、编制单位确定方式

拟采用政府采购方式确定什邡市八角水库饮用水水源保护规划编制单位。
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