地埋式水平压缩设备主要指标参数与相关要求
	地埋式水平压缩设备主要指标参

	装机功率
	380V、7.5KW

	额定装载量（t）
	≥4.2 t

	垃圾压缩仓净容积（㎡）
	3

	压缩力（t）
	40 t

	压缩比
	>2.5：1

	压缩密度
	0.85/m3

	室内层高要求
	≥3.9m 

	转运要求
	垃圾成形宽度≤1.8m（普通货车能进行对接转运）

	相关要求
	各参与投标公司（企业）要需提供土建部分施工及设计图。
中标公司应到修建地址进行实地查看，确定土建选址定点是否满足设备安装要求。
中标公司需派专人全程指导土建工程修建，确保设备正常安装与运行。


