
项目采购需求表
一、1#---4#电梯，数量共4台。

	电梯类型
	无机房观光电梯

	载 重 量
	≥800kg（对重左置）

	速    度
	≥1.0m/s

	层 站 数
	6层6站6门（4台）

	井道高度
	22900mm

	井道尺寸
	2060*2200(含井道隔声层厚度)

	顶层高度
	4200mm

	底坑深度
	1600mm

	门洞预留尺寸
	标准

	开门方式
	中分式（具体以现场确定）

	开门净尺寸
	900mm（宽）*2100mm（高）

	轿厢吊顶
	豪华吊顶

	轿厢装饰
	发纹不锈钢，箱内有扶手，轿厢设护板

	轿厢照明
	LED灯照明

	轿 厢 门
	一面观光玻璃，三面发纹不锈钢

	地    坎
	压铸铝合金

	轿厢操纵盘
	配标准型微动按钮并设带盲文的低位选层按钮，报层音响（对话口及按钮），电梯运行楼层指示器，应急照明，警铃，按钮，五方通话

	厅门及门套
	厅门为发纹不锈钢，门套为发纹不锈钢标准门套

	侯  梯  厅
	设低位按钮，报层音响，运行层数指示器

	轿厢尺寸
	按井道尺寸进行标配

	备注：电梯井道实际尺寸以勘查为准，可自行到现场勘查。


2、1#---4#电梯功能要求：                                       
	序号
	功  能
	序号
	功  能

	01
	全集选控制64位
	18
	点阵式层楼显示器

	02
	检修运行
	19
	运行方向的滚动显示

	03
	慢速自救运行
	20
	层楼位置信号的自动修正

	04
	测试运行
	21
	锁梯服务

	05
	时钟控制
	22
	门区外不能开门保护措施

	06
	保持开门时间的自动控制
	23
	门光幕保护

	07
	本层厅外开门
	24
	超载保护措施

	08
	关门按钮提前关门
	25
	多种层楼显示字符的任意设置

	09
	开门按钮开门
	26
	调速器故障保护

	10
	换站停靠
	27
	防溜车保护

	11
	反向时自动消指令
	28
	防打滑保护

	12
	待梯时轿内照明、风扇自动断电
	29
	防终端越程保护

	13
	自动返基站
	30
	安全接触器继电器触点检测保护

	14
	模拟速度给定
	31
	主控CPU WDT保护

	15
	数字量速度给定
	32
	五方通话

	16
	井道层楼数据自学习
	33
	错断相保护

	17
	服务层的任意设置
	34
	独立运行


二、5#电梯，数量共1台。
	电梯类型
	杂物梯（食梯）

	载 重 量
	≥200kg

	速    度
	≥0.4m/s

	层 站 数
	2层2站2门（1台）

	提升高度
	5100mm

	井道高度
	8580mm

	井道尺寸
	1500X1200mm

	顶层高度
	4200mm

	门洞预留尺寸
	标准

	开门方式
	具体以现场确定

	开门净尺寸
	800mm（宽）*1000mm（高）（具体以现场确定）

	轿厢装饰
	发纹不锈钢

	轿厢照明
	LED灯照明

	轿 厢 门
	发纹不锈钢

	厅门及门套
	厅门为发纹不锈钢，门套为发纹不锈钢标准门套

	侯  梯  厅
	设低位按钮，运行层数指示器

	轿厢尺寸
	按井道尺寸进行标配


备注：
1、 本项目为交钥匙工程。
2、 投标报价须包含设备、运输、运输保险、安装、调试、交检、检测费（检测由质检机构负责）、2年免保、税收、土建整改等所有费用。投标人可自行到现场进行实地踏勘。
3、 除以上要求外还需满足国家相关法律法规要求。
商务要求

	序号
	内容
	招标采购要求

	1
	质保及售后服务要求
	（1）质保期：质保期从电梯自验收合格之日起计算，为24个月，供应商提供整机质保，一切因制造商产品本身质量问题而致的故障，均由成交供应商负责。（2）免费保养期：验收合格之日起24个月内，提供每三月至少一次到用户机组安装地点的常规保养服务。（3）服务响应：接到用户维修通知后，1小时内响应，3小时内到达指定现场进行维修，急修服务1小时内到达现场。质保期内免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供两次免费上门巡检服务；质保期满后须终身提供有偿维护保养、技术支持、配件购买支持等服务。

	2
	款项支付进度
	合同签订后付30%预付款，电梯到货前25天支付至合同总价的55%，经财政审定后支付至审定价的95%，合同金额5%的货款作为质量保证金，从验收合格之日起满24个月如无异常情况一次性无息支付。

	3
	工期要求
	1、合同签定后生产期1个月，货到现场安装期1个月，质监局验收合格后交付使用。
2、验收严格按照国家关于特种设备的管理规定执行，检测由质检机构负责，检测费用由供应商承担。


供应商提供产品的质量、性能以及服务的保障等于或高于该要求的均可参加投标，有实质性负偏离的投标无效。






PAGE  
4

