
采购项目技术、商务及其他要求
1.1项目背景

当前眉山市货运和机动车不按规定进出城的行驶现象十分普遍，在城市交通管理中，已经严重影响到交通行驶的安全、畅通。为缓解眉山城区道路交通压力，优化城区交通组织，减少环境污染，提高环境质量，根据眉山市人民政府常务会议决定建设眉山城区货运和工程车辆入城监控系统。

1.2建设依据

视频监控报警系统设计方面：

1. 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）
2. 《国家标准GB/T 28181-2011<安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求>修改补充文件》
3. 公安部《公安部报警监控方案设计要素》

4. 公安部《城市报警与监控系统建设指导性文件》

5. 公安部《城市报警与监控系统建设“3111”试点工程实施方案》

6. 《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）
7. 《入侵报警系统技术要求》（GA/T368-2001）

8. 《防盗报警中心控制台》（GB16572-96）

9. 《报警图像信号有线传输装置》（GBJ115-87）

10.  公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

11. 《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

12. 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

13. 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

14. 《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

15. 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

16. 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311-2000）

17. 公安部《警用地理信息系统系列标准规范》

18. 《四川省公安机关监控报警工程建设与验收规范（试行）》（川公发96号）
19. 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

20. 《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

21. 《四川省城市报警与监控系统技术规范》

22. 《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）

23. 《四川省公安视频图像信息联网与共享总体技术方案》。

交通视频监控方面：

1. 公安部《交通管理信息系统建设框架》

2. 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651-2006）

3. 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2006）

4. 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2009）

5. 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832—2009） 

6. 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2009）

7. 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2009）
8. 《机动车测速仪》（GBT21255-2007）

9. 《交通电视监视系统工程验收规范》（GA/T 514-2004）
视频监控图像质量方面：

1. 《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

2. 《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

网络设计方面：

1. 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）
2. 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

3. 《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

4. 《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

视频系统工程建设方面:
1. 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

2. 《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)
3. 《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

4. 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

5. 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

6. 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

7. 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

8. 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

除上述规范以外的相关地方规范与标准以及国家、省市、相关行业的技术要求及规范。

1.3总体技术要求

建设要求中标方按照总体建设标准进行系统建设。

1. 统一的编码标准

根据本项目对视频压缩技术有着先进性和成熟性的双重考虑。前端系统中抓拍机抓拍图片格式采用JPEG，符合ISO/IEC 15444：2000编码。
2. 统一的产品选型

系统应当具有良好的稳定性，所选软硬件产品应为品质优良、应用成熟、性能稳定的产品。

前端抓拍系统、后台管理系统应为同一品牌产品。
1.4建设内容
本项目建设货运车辆限行进出城点位7个，以及配套的后端管理软件和存储系统。

2.1系统技术要求

2.1.1点位汇总清单

	货运车辆限行区域监控点统计

	序号
	点位名称
	点位详情
	立杆

	1
	东坡大道北段与阜成路交叉口由北往南出口方向
	3主道1辅道
	T形杆

	2
	眉州大道铁环东路由北向南南出口方向
	3主道1辅道
	L杆或T形杆

	3
	岷江大道至铁环路口
	3主道1辅道
	L杆

	4
	三苏大道西段与铁环路交叉口东出口方向
	3车道
	L杆

	5
	一环南路与诗书路（自西向东）
	2车道
	L杆

	6
	一环南路与诗书路（自东向西）
	三车道
	L杆

	7
	东坡湖公园至湖滨路向东方向
	双向2车道
	L杆

	8
	岷江二桥湖滨路卡口移至湖滨路
	双向2车道
	卡口迁移


2.1.2前端系统建设模式

依据GA/T832-2009《道路交通安全违法行为图像取证技术规》对于全景特征图片的要求，采集图像应包括显著地理特征，同时考虑到成本的因素。因此使用300万（有效像素达到2048×1536，每张约400KB）以上像素高清抓拍机覆盖单向2条车道；使用600万（有效像素达到2752×2720，每张约600KB）以上像素高清抓拍机覆盖单向3条车道。标准车道按照3.75米计算，如辅道宽度超过2米需要增加抓拍机配置或数量，以满足实际需求。
高清抓拍机应具备图像采集、图像处理、号牌识别、视频检测、数据缓存等功能，能够适应各种天气条件，具有稳定性、可靠性和抗干扰能力。

车辆检测采用视频检测方式。

采用LED灯时须看清车牌号码、机动车正面全貌。

每个卡口点位配置一个落地机柜，安装在立杆的适当位置，机箱内安装配电设备、安装支架和线槽，并提供维护电源插座。

每个卡口点位配置1台前端控制主机，采用嵌入式低功耗无风扇设计，能够在室外恶劣环境下正常工作。保存至少100万张车辆记录，当超出最大存储容量时，自动对车辆信息和图片进行循环覆盖。当网络传输通道故障情况下，可以暂存车辆通行数据，当通信恢复以后，临时存储的数据能自动续传，补录到中心管理平台集中存储。

2.1.3前端系统功能要求

1. 车辆捕获功能

系统通过视频检测方式实现车辆捕获功能，能对所有经过车辆进行捕获，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能，并且具有自动选择有效图片（有汽车牌照）、删除垃圾图片的功能。在正常车速（5km/h～200km/h）范围内的监控区域规范行驶的车辆图像捕获准确率达95%以上（白天、正常天气条件下）。
2. 违章抓拍进出城大货车功能

系统采用车牌颜色，视频检测技术和车型辨别技术结合的方法对车辆类型进行判别。抓拍大货车违章进入禁行路段，并上传到交警违章录入平台。

3. 高清照片抓拍功能

系统应能够准确捕获、记录通行车辆信息。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到毫秒）、地点、方向、车速、号牌号码、号牌颜色、车身颜色等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。系统记录的原始图像信息应具备防篡改功能，避免在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。可利用水印验证工具能验证高清照片是否被篡改。

4. 号牌自动识别功能

系统应可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

1）车牌号码自动识别

在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌计算机自动识别能力，包括2002式号牌。所能识别的字符包括: 

阿拉伯数字：“0～9”十个

英文字母：“A～Z”二十六个

省市区汉字简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台；

04式军用车牌汉字：军、空、海、北、沈、兰、济、南、广、成；

号牌分类用汉字：警、学、使、领、试、境

07式武警车牌字符：WJ样式的字母数字

2）车牌颜色自动识别

系统至少应能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

3）前端识别技术

车辆牌照自动识别算法（车牌识别、车牌颜色识别）集成在卡口抓拍机中，识别结果由卡口抓拍机直接输出。

5. 车型判别功能

系统应能识别大货车、大客车、面包车、小货车、轿车等五种车型。

系统全天候车型识别准确率≥90%。

6. 车身颜色识别功能

系统应能自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供科技新手段。

系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出10种常见车身颜色，10种颜色包括：白，灰(银)，黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫。

白天车身颜色深浅色识别率≥85%，十种颜色识别率≥70%；晚上车身颜色深浅色识别率≥80%，十种颜色识别率≥70%。

7. 车标识别功能
系统应能通过采用视频检测技术进行车标识别，可识别的车标种类不低于62种，在正常天气情况下，白天识别率应≥85，夜间识别率应≥50。
8. 数据断点续传功能
系统应支持断点续传功能。网络传输通道故障时，缓存完整的数据信息，当通信恢复以后，存储的数据能自动续传，补录到中心管理平台集中存储。

9. 校时功能

高清抓拍机、全景摄像机和卡口前端控制主机均应支持NTP校时功能。24小时内计时误差不超过1秒，能与中心时间服务器进行时间自动同步，同步周期在1小时至24小时区间范围可调，同时应支持手动强制时间同步。
10. 网络远程维护功能

前端系统应至少预留时间校正接口、参数设置接口、运行情况的诊断接口和恢复接口，可对前端设备进行设置、调试及维护。支持管理员实时查看前端设备的运行状态。可通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。
2.1.4核心设备技术要求

1. 300万像素卡口抓拍机
图像传感器：1/1.8英寸Progressive Scan CCD；

最大图像尺寸≥2048×1536像素，帧率≥25fps；高清镜头焦距15-50mm内根据现场情况选择；

处理器：应采用TI 集ARM、DSP于一体的嵌入式控制芯片，不得使用双DSP技术方案，以免摄像机过热造成不稳定；

支持JPEG图片、H.264视频流同时输出；

支持双码流输出，子码流分辨率最高可设置1280×720；

支持H.264或MJPEG编码；

支持车道补光灯同步控制；

内置车牌识别算法；
可识别深浅色、车身颜色、车型，车标类型识别功能；

支持车辆检测器接入，预留雷达接入接口；

具有高速SD卡接口，支持不少于32GB 高速SD卡；

IP66防护等级

1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，3个 RS-485 接口，1个RS-232接口；

外部触发输入≥7路，光耦触发输出≥7路（支持同步控制补光灯）。

工作温度： -40℃~80℃；

工作湿度：小于90%(无凝结)；

2. 600万像素卡口抓拍机

图像传感器：1英寸Progressive Scan CCD；

最大图像尺寸≥2752×2720像素，帧率≥25fps；高清镜头焦距15-50mm内根据现场情况选择；

处理器：应采用TI 集ARM、DSP于一体的嵌入式控制芯片，不得使用双DSP技术方案，以免摄像机过热造成不稳定；

具备快门自适应功能；

支持JPEG图片、H.264视频流同时输出；

支持双码流输出，子码流分辨率可设；

支持H.264或MJPEG编码；

支持车道补光灯同步控制；

内置车牌识别算法；

支持车身颜色识别、车型识别、车标识别功能；

支持雷达接入接口，预留车辆检测器接入；

具有高速SD卡接口，支持不少于32GB 高速SD卡；

IP66防护等级

1个10M/100M自适应网络接口，1个RS-485半双工接口；1个RS-232接口

补光灯控制接口≥3路，一个USB接口，1个 BNC模拟视频接口，4个开关量接口。

3. 车道补光灯

光通量≥1800lm；

色温：5000K~7000K；

外壳材质：金属铝；

响应时间≤100μs；

触发方式：电平，+5VDC；

工作方式：支持以频闪频率100Hz，占空比40%连续工作；

发光角度：15°；

有效补光距离：16m～25m；

电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；

平均功率：35W，峰值功率：150W；

工作寿命≥50000小时；

工作环境温度：-40℃～+55℃；

工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；

防护等级：IP65；

4. 卡口前端控制主机

1）卡口前端控制主机技术规格要求：

嵌入式Linux，室外恶劣环境工业级设计；
处理器：TI 高性能嵌入式（ARM+DSP）处理芯片，处理器频率≥1GHz；不得使用X86计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等）；
内存≥1GB；
SATA硬盘接口≥4个，最大存储容量≥8TB；
100M自适应以太网口≥8个；1000M自适应以太网口≥2个，其中1个1000M口支持光电复用，光模块支持20KM、40KM、80KM选配；
USB2.0≥2个，RS485≥4个， eSATA接口≥1个，VGA接口≥1个，标清BNC模拟输入接口≥4个；
接入车道数≥12；
支持通过Web远程访问进行数据查询、参数配置；
支持前端与后端设置不同的网段；
功耗≤20瓦（不含硬盘）；
工作电压：直流12V；
工作环境温度：-30℃-+70℃。
2）卡口前端控制主机应用功能要求：

用户可远程登录到卡口前端控制主机，但必须通过用户名和密码验证，以保护数据的安全性；

应具备图像防篡改功能，当抓拍的图片被篡改后，可通过客户端软件给出报警提示；

应能对车辆违法全过程进行片段录像，并能实现违法片段录像回放；

应具备记录信息自动循环覆盖功能；应具备硬盘自动切换功能，当某一块硬盘损坏时，程序应能自动切换至其它硬盘继续执行存储写入功能；

交通数据及图片自动上传时应支持至少可向2个中心程序传输信息，同时必须具备断网恢复后的断点续传功能；

应能采集车流量、平均车速、车道占用率、平均车长、平均车头时距等交通参数；

应支持实时显示接入的摄像机的工作状态、主机内部温度、工作时间等信息。
2.1.5前端工程件技术要求

2.1.5.1立杆基本要求

· 立杆和横臂都应采用八角形、杆件表面热镀锌喷塑处理；

· 横臂顶端口径对边要求达到110mm，并且每米增加13mm；

· 立杆和横臂交角为92度；

· 立杆高度6-6.5米；

· 横臂长度计算包括2部分，即覆盖的车道部分+路肩、立杆基础部分（下面横臂长度，路肩、立杆基础部分暂按1米计算，实际使用中要求按照现场情况确定该部分长度。）

2.2前端通用土建及电气工程要求

系统前端设备应能承受高温、低温、雨淋、盐雾、粉尘等各种气候环境；各类设备防护罩应具有一定的机械强度并达到适应应用环境的防尘防水密封要求，长期使用不应有严重锈蚀，设备内部不应有大量积尘；在静电放电、浪涌、电源短时中断等电磁干扰环境下允许暂时降低性能指标，但不应出现电气故障，系统内已贮存的图像、数据不应丢失；设备安装应与现场环境相协调。

2.2.1前端机柜

1. 机柜设计制造要求

（1）机柜内部空间、大小应根据各自系统选择，应有利于散热和安装、使用、维修设备。机柜设计防护等级不低于 IP54，应能承受雨、雪、风暴、沙尘、空气污染等外部环境物质的入侵，机柜和安装机箱的设计还要防止顶面积水。机柜的结构设计应具有足够的机械强度，能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作。落地式机柜设计时应考虑19”标准设备安装立柱。
（2）机柜应采用防锈、防腐蚀材料（热镀锌板） ，机箱板材厚度不小于 1.5 毫米。内部的电路板材料及部件应进行防潮、防腐、防盐雾的处理。室外机柜整体结构采用拼焊结构，牢固、刚性好；在侧面开散热百叶窗，百叶窗处设计防尘网，防止灰尘入侵，降低机箱内部温升，保证箱内主机和其他辅助设备在夏季高温下正常工作。保证在盐、酸环境下不被腐蚀。机箱安装应稳固，垂直度允许偏差为 0.2%。

（3）室外机柜门的尺寸应尽可能接近机柜的外部尺寸，机柜门的最大开启角度应大于 120 度角。门应设有牢固的门锁以防止被非法分子打开，门锁上应有保护装置，机柜门接缝处应有耐久并且有弹性的密封垫，密封垫应连续设置，不得有间断缺口。落地式机柜门锁应带有空转锁芯、天地锁等防盗措施。

（4）机柜门应安装有门磁报警装置、机柜内应安装日常检查按钮并接入对应卡口点位全景高清网络球型摄像机的报警输入端口。

（5）机箱表面采用喷塑工艺处理；锁具、门轴坚实牢固，机柜门锁上之后，不应有松动、变形现象；所有锁具可由一把钥匙打开。 

（6）机柜内侧应设有存放说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒，厚度至少为 20mm。 

（7）机箱内配置一个多功能插座或PDU，推荐用公牛防雷插座或同档次产品，还应包含空开、主电源防雷器和网络防雷器、线缆接口固定装置等。

（8）机箱应设置有相应公安、交警专用标志。
2. 落地式机柜安装要求

落地式机柜应使用不锈钢螺丝将控制机箱固定于机箱底座上，并应满足以下要求： 

（1）根据现场实际情况选择机箱大门开启方向。 

（2）机箱与底座之间连接紧固 ，机柜需整体可靠接地

（3）机箱安装平稳、美观。 

（4）机箱的安装位置尽量靠近信号机箱、交警岗亭、变电箱等方便获取电源、光缆资源的地方。 

（5）当机箱安装在路边绿化带时，机箱门背向机动车道。 

（6）当机箱安装在机非隔离带时，机箱门面向非机动车道。 

（7）与其它机箱并排时，要求做到整齐、一致，包括机箱门的开关方向。 

（8）当若干机箱并排安装时，为了方便机箱小门的开启，要求小门位于开箱人的右手侧，并且两个机箱之间边沿间隔 0.5 米。
3. 抱杆机柜安装要求

抱杆机柜应通过机箱抱箍将控制机箱固定于指定立杆上，并应满足以下要求： 

（1）根据现场实际情况选择机箱大门开启方向。 

（2）机箱底部应略高于立杆上腰形孔的位置。 

（3）机箱安装平整，无倾斜或左右不对称现象。

（4）抱杆机柜安装高度要求大于3米，不影响车辆、行人通行。
2.2.2杆件

杆件、 杆件基础按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。 

1. 杆件设计制造要求

（1）杆件应注明钢材品牌、生产厂家、型号规格等。 

（2）杆件立柱臂厚、悬臂臂厚遵照卡口杆件要求，并经酸洗除锈，表面热镀锌处理，镀锌层厚度不少于 60μm，再喷塑处理。杆上设备总质量不超过 30KG。
（3）采用的钢材应符合国标的要求，钢度在40以上，顶部采用 4mm厚的钢板焊接封盖。

（4）立柱与挑臂之间应采用法兰盘进行连接。

（5）柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及垫圈等钢铁件，采用热浸镀锌进行防锈处理，立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。连接螺栓、螺母应采用不锈钢材质。

（6）基础采用明挖法施工，基底应先整平、夯实。

（7）预埋件（地笼）应采用M30螺纹钢制作，预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。施工时如遇有平曲线路段，应注意调整预埋法兰盘的方向，使其纵向中心线与行车方向保持一致。基础施工完毕，螺纹外露长度宜控制在30－50mm以内（地脚螺栓应排列成圆形），并以外露螺部分加以妥善保护，另外基坑应分层回填夯实。 

（8）施工基础时要注意预埋穿线管，混泥土基础保养期至少20天，最佳保养期为28天。 

（9）电缆进出管四向，可移动。电缆穿管应与接地线焊接，电缆穿管应有 1%坡度。 

2. 杆件安装要求

杆件安装应确保设备良好固定，同时满足如下要求： 

（1）应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定。 

（2）杆件安装前应现场查看，以确定挑臂长度、基础大小和管线长度等，保证违法采集设备设在抓拍车道的中央上方，误差在 20cm 内。 

（3）前端杆件应贴反光材料，防止杆件被撞及提醒驾驶人、行人避让。挑臂上设置限高提示牌。
（4）基础与窨井之间应有穿线管，且放置铁丝。
2.2.3地下管道与窨井

1. 横穿机动车道和非机动车道的地下管道埋设

过路管道尽量采用顶管方式或利用原有过路管道，如确需开挖道路的，需向路政部门申请，并获得同意，经业主确认后方可开挖。根据需要敷设线缆数量，选择需要埋设管道的数量和尺寸，一般要求埋设2根Φ50或Φ75镀锌钢管。用大型切割机切割路面，埋设好钢管并穿好铁丝。施工人员必须具有微控钻通定向钻机、数位探测仪、月蚀控向仪、导航仪等施工设备及仪表。铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇注混凝土。所用管材壁厚要求 8mm 或以上。

2. 绿化带的地下管道埋设

绿化带开挖前需先向当地绿化部门申请同意，业主方确认后方可开挖，开挖路面宽度 250mm，埋置深度应大于 400mm，埋设２根φ100PE 管，管道敷设好后，需要回填土方，并恢复绿化。

3. 窨井的制作及井内布线要求

窨井分大小2种，大井采用尺寸为600*600*600mm，小井采用尺寸为400*400*600mm，底部留有渗水孔

小窨井一般放置于管道连接处或立杆处，作为线缆焊接或线缆过渡井；小窨井放置在落地机柜处，作为线缆总输出井（3）窨井中管道口到井底的距离不低于 100mm。

窨井应设置有公安专用标记的窨井盖，窨井盖材质采用符合相关标准的复合材料。

线缆敷设信号线和强电线必须分管走线，放置强电干扰信号

电缆布线时的弯脚处均应圆滑过渡，电缆弯曲半径不应该小于电缆线材直径8倍
敷设线缆时，应注意拖拽的角度及强度，以防线缆护层损伤
每根线缆的终端头与接头附近应留有至少两米的备用长度。 

每根线缆两端做好标记，应采用机打标签、封膜，标签粘结处应牢靠、不易脱落。

对光缆、尾纤等易折、易碎的线缆采取保护措施。
2.2.4机柜内走线要点

所有机箱的接线都必须遵照标准接线图纸，符合以下原则： 

（1）导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部分损伤的部件。当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。

（2）所有接线要布置整齐，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。

（3）线缆的表皮剥线长度不易太长，多余部分应放在接线端子下面的走线槽内。

（4）线缆接入端子时必须插紧、接牢，禁止虚接，不得将铜丝裸露在端子接线孔外。

（5）在窨井等容易进水的地方接线，必须做好防水处理，对于多芯电缆，先进行单芯防水处理，再进行整体防水处理。

（6）接线完毕后，剩余线缆必须理顺，整齐盘在机箱（窨井）内，用扎带进行绑扎，线缆之间不得相互缠绕或者绞接。

（7）需在地下埋设的电缆应使用带防水防腐性能的电缆、并且要求线缆一根到底，中间不能有接头。

（8）严禁架设明线。
2.2.5接地防雷

防雷和接地系统必须符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 （GB50343-2004）、《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 （GB50198-1998）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 （GB50169-92）等规范标准要求。 

1. 接地体

接地体用于防止外界电压危害人身安全和对设备的损害，抑制电气干扰，保证设备正常工作，应满足如下安装要求:

（1）应符合现行国家标准的有关规定。 

（2）接地使用接地体/接地棒。接地体的焊接应采用搭焊，搭焊长度为圆钢直径的6 倍；距设备杆的距离不得超过3m。

（3）接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过。

（4）杆件和机柜都应做好接地保护措施，在立杆和机柜基坑底部打入四根50×50×5mm，长1.5米的镀锌角钢，角钢与立杆基础用40×4mm镀锌扁钢焊接，焊接处做防腐处理，保证立杆、机柜整体接地，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应小于10Ω。

（5）设备机箱的专用接地端子应与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应小于10Ω，引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2。

（6）接地体/接地棒施工应符合 GB50169 的规定。

2. 防雷设备

为防止雷击的损害，做好设备（包括主控机、摄像机、补光设备等）的有效接地，必须考虑电源防雷、视频防雷和控制信号防雷，使系统的防雷保护至少达到2 级以上防雷水平。

2.2.6其它规定

本工程所有杆件、机箱等设施
外观、颜色应符合城市道路环境建设，并与周边交通、公共设施吻合。

2.3后台存储技术要求

内场存储设备扩容

技术参数及配置要求

HP MSA 4TB 6G SAS 7.2K 3.5吋热插拔硬盘12块，并配齐对应的硬盘扩展柜和相关配件。（眉山智能交通项目已采购HP磁盘阵列，本次扩容存储，为保证兼容性，要求和已采购磁盘阵列同品牌。）

须提供设备生产厂家出具的针对本产品的售后服务承诺函；
须提供投标人出具的针对本项目的售后服务器承诺函；

2.3.1售后服务及其他要求

1、中标单位应严格按照安全操作规程进行生产、运输、安装作业等，发生安全事故自行承担全部责任。

2、工程完工后，中标单位负责对本工程2年内的日常维护管理。
3、本项目杆件、接地等因材质不合格、安装不规范、维护不及时等原因造成的安全责任事故，由中标方承担终身责任。
4、车辆图像存贮的编码应符合ISO/IEC 15444:2000的要求，压缩因子不高于70。

5、提供嵌入式一体化高清抓拍单元主要部件及高清抓拍机、前端控制与存储设备、车道补光灯由公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告。
6、须提供供投标人和设备生产厂家出具售后服务承诺函；
嵌入式一体化高清抓拍单元主要部件及高清抓拍机、前端控制与存储设备、车道补光灯和存储设备生产厂家和投标人出具的售后服务承诺函，需承诺该设备免费维护时间为2年，且应提供每周7天，每天24小时的热线电话服务，由专门的技术人员受理用户电话咨询和故障申告，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支持和服务。

附: 货运和工程车限行入城抓拍系统采购清单
	序号
	品目
	技术规格要求
	单位
	数量

	1
	嵌入式一体化高清300万抓拍单元
	图像传感器：1/1.8英寸Progressive Scan CCD；最大图像尺寸≥2048×1536像素，帧率≥25fps；高清镜头焦距15-50mm内根据现场情况选择；处理器：应采用TI 集ARM、DSP于一体的嵌入式控制芯片，不得使用双DSP技术方案，以免摄像机过热造成不稳定；
支持JPEG图片、H.264视频流同时输出；支持双码流输出，子码流分辨率最高可设置1280×720；支持H.264或MJPEG编码；支持车道补光灯同步控制；内置车牌识别算法；可识别深浅色、车身颜色、车型，车标类型识别功能；支持车辆检测器接入，预留雷达接入接口；具有高速SD卡接口，支持不少于32GB 高速SD卡； IP66防护等级; 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，3个 RS-485 接口，1个RS-232接口；外部触发输入≥7路，光耦触发输出≥7路（支持同步控制补光灯）;工作温度： -40℃~80℃；工作湿度：小于90%(无凝结).
	套
	5

	2
	嵌入式一体化高清600万抓拍单元
	图像传感器：1英寸Progressive Scan CCD；最大图像尺寸≥2752×2720像素，帧率≥25fps；高清镜头焦距15-50mm内根据现场情况选择；处理器：应采用TI 集ARM、DSP于一体的嵌入式控制芯片，不得使用双DSP技术方案，以免摄像机过热造成不稳定；具备快门自适应功能；支持JPEG图片、H.264视频流同时输出；支持双码流输出，子码流分辨率可设；支持H.264或MJPEG编码；支持车道补光灯同步控制；内置车牌识别算法；支持车身颜色识别、车型识别、车标识别功能；支持雷达接入接口，预留车辆检测器接入；
具有高速SD卡接口，支持不少于32GB 高速SD卡； IP66防护等级；个10M/100M自适应网络接口，1个RS-485半双工接口；1个RS-232接口；补光灯控制接口≥3路，一个USB接口，1个 BNC模拟视频接口，4个开关量接口。
	套
	4

	3
	车道补光灯
	光通量≥1800lm；色温：5000K~7000K；；外壳材质：金属铝；；响应时间≤100μs；；触发方式：电平，+5VDC；；工作方式：支持以频闪频率100Hz，占空比40%连续工作；；发光角度：15°；；有效补光距离：16m～25m；；电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；
平均功率：35W，峰值功率：150W；；工作寿命≥50000小时；；工作环境温度：-40℃～+55℃；；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；；防护等级：IP65。
	只
	24

	4
	前端控制与存储设备
	1）卡口前端控制主机技术规格要求：嵌入式Linux，室外恶劣环境工业级设计；处理器：TI 高性能嵌入式（ARM+DSP）处理芯片，处理器频率≥1GHz；不得使用X86计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等）；内存≥1GB； SATA硬盘接口≥1个，最大存储容量≥4TB； 100M自适应以太网口≥8个；1000M自适应以太网口≥2个，其中1个1000M口支持光电复用，光模块支持20KM、40KM、80KM选配； USB2.0≥2个，RS485≥4个， eSATA接口≥1个，VGA接口≥1个，标清BNC模拟输入接口≥4个；接入车道数≥12；支持通过Web远程访问进行数据查询、参数配置；支持前端与后端设置不同的网段；功耗≤20瓦（不含硬盘）；工作电压：直流12V；工作环境温度：-30℃-+70℃。2）卡口前端控制主机应用功能要求：用户可远程登录到卡口前端控制主机，但必须通过用户名和密码验证，以保护数据的安全性；应具备图像防篡改功能，当抓拍的图片被篡改后，可通过客户端软件给出报警提示；应能对车辆违法全过程进行片段录像，并能实现违法片段录像回放；应具备记录信息自动循环覆盖功能；应具备硬盘自动切换功能，当某一块硬盘损坏时，程序应能自动切换至其它硬盘继续执行存储写入功能；交通数据及图片自动上传时应支持至少可向2个中心程序传输信息，同时必须具备断网恢复后的断点续传功能；应能采集车流量、平均车速、车道占用率、平均车长、平均车头时距等交通参数；应支持实时显示接入的摄像机的工作状态、主机内部温度、工作时间等信息。
	台
	7

	5
	稳压电源
	定制
	台
	7

	6
	220V电源避雷器
	
	台
	7

	7
	电源线
	RVV3*1.0
	米
	1500

	8
	接地线
	RVV1*16
	米
	210

	9
	网线
	5E4*2*0.5
	米
	500

	10
	抱箍
	根据设备安装位置杆体大小确定
	个
	24

	11
	立杆
	八角杆，立柱净高不低于6米，口径对角280-220，壁厚不少于8mm；横臂长根据现场确定，口径对角280-110，壁厚不小于6mm，整体热镀锌，喷塑
	根
	7

	12
	立杆基础
	1m*1m*1.5m以上，C25以上砼
	套
	8

	13
	室外抱杆控制箱
	规格不低于长600mm*宽500mm*高800mm，
	个
	7

	14
	接地端子
	150*50*5
	块
	8

	15
	电源插线板
	带10个三相插孔
	个
	8

	16
	漏电开关
	32A
	个
	8

	17
	检修井
	　
	个
	32

	18
	辅材
	　
	套
	8

	19
	路面切割、开挖及恢复
	 
	米
	300

	20
	卡口迁移
	湖滨路岷江二桥卡口迁移至湖滨路
	项
	1

	21
	硬盘及扩展柜
	 MSA 4TB 6G SAS 7.2K 3.5吋热插拔硬盘12块，并配齐对应的硬盘扩展柜和相关配件
	块
	12

	22
	设备安装调试费
	　
	　项
	1
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