  招标项目要求

项目名称：万源市环境保护局生活垃圾专用转运设备采购（第二次）。

报价表
	序号
	设备名称
	技术规格及要求
	单位
	数量
	 单价

（万元）
	 小计

（万元）
	备注

	1
	压缩式垃圾车
	(一）主要技术参数（1）车身颜色：羊脂白 （2）总质量/额定载质量/整备质量（Kg）：12450/4600/7655 （3）箱体：采用边厚4mm底5mm国标碳钢制作，罐体容积≥10m³ （4）外形尺寸：7510×2490×3250mm （5）驾驶室准乘人数：3人 （6）接近角/离去角（°）：30/21 （7）前悬/后悬(mm)：1250/2720 （8）轴数：2 （9）轴距：3950mm，4200mm （10）轴荷（Kg）：4750/7700 （11）其他：车厢自带压缩功能，多路液压控制；带后/侧装挂桶式翻转机构，可与常规240L铁制环卫垃圾桶配套使用。
（二）底盘技术参数（1）底盘类型：载货汽车二类 （2）外形尺寸：7200×2462×2740mm （3）轮胎数：6 （4）接近角/离去角（°）：30/28，30/29，26/30，26/32 （5）轮胎规格：9.00-20-14PR，9.00R20-14PR （6）钢板弹簧片数：8/11+8 （7）前轮距/后轮 (mm)：1900/1800 （8）燃料种类和排放标准：柴油/GB3847-2005，GB17691-2005，国IV （9）发动机排量和功率：5900ml/≥125KW.
	辆
	2
	
	
	

	2
	3m³自卸式垃圾车
	(一）主要技术参数（1）车身颜色：羊脂白 （2）总质量/额定载质量/整备质量（Kg）：2920/1100/1690 （3）箱体：采用边厚3mm底4mm国标碳钢制作，罐体容积≥3m³ （4）外形尺寸：4720×1650×1940mm （5）驾驶室准乘人数：2人（6）接近角/离去角（°）：25/29 （7）前悬/后悬(mm)：870/1150 （8）轴数：2 （9）轴距：2700mm （10）轴荷（Kg）：1170/1750 （11）其他：车厢为密封自卸式设计，采用600mm单液压油缸，防止垃圾运输途中二次污染；侧面设活动窗口，方便装载垃圾；尾部为活动墙板，方便卸载垃圾，应带OBD。油耗对应关系(L/100km)；LJ465Q-2AE油耗为8.57。
（二）底盘技术参数 （1）底盘类型：轻型载货汽车二类 （2）外形尺寸：4665×1515×1940mm （3）轮胎数：4 （4）接近角/离去角（°）：25/18 （5）轮胎规格：175R13LT 8PR，175R14 8PR  （6）钢板弹簧片数：5/5，5/6 （7）前轮距/后轮距(mm)：1260/1260，1340 （8）燃料种类和排放标准：汽油/GB18352.3-2005国IV （9）发动机排量和功率：1051ml/≥45KW
	辆
	1
	
	
	

	3
	4m³自卸式垃圾车
	(一）主要技术参数（1）车身颜色：羊脂白 （2）总质量/额定载质量/整备质量（Kg）：7300/3870,3805/3300 （3）箱体：采用边厚3mm底4mm国标碳钢制作，罐体容积≥4m³ （4）外形尺寸：5650×2000×2250mm （5）驾驶室准乘人数：2/3人 （6）接近角/离去角（°）：19/15 （7）前悬/后悬(mm)：1032/1318 （8）轴数：2 （9）轴距：3300mm （10）轴荷（Kg）：2920/4380 （11）其他：车厢为密封自卸式设计，采用900mm双液压油缸，防止垃圾运输途中二次污染；侧面设活动窗口，方便装载垃圾；尾部为活动墙板，方便卸载垃圾。随底盘选装驾驶室；驾驶室准乘人数2/3与额定载质量（kg）3870，3805一一对应；防护材料：Q235A碳钢；连接方式：左右侧面及后下部防护均采用焊接连接；后部防护断面尺寸：120×50 mm；后部防护离地高度：450 mm。
（二）底盘技术参数（1）底盘类型：载货汽车二类 （2）外形尺寸：5845×1900×2220mm （3）轮胎数：6 （4）接近角/离去角（°）：19/16 （5）轮胎规格：7.00-16 14PR，7.00R16 14PR （6）钢板弹簧片数：8/9+5，6/8+4，6/6+5 （7）前轮距/后轮距(mm)：1506，1404，1500，1441/1466，1458，1520，1500 （8）燃料种类和排放标准：柴油/ GB3847-2005，GB17691-2005国Ⅳ （9）发动机排量和功率：3856ml/≥73KW。
	辆
	4
	
	
	

	4
	垃圾桶
	可与压缩式垃圾车配套使用的常规240L铁制环卫垃圾桶。
	个
	150
	
	
	

	合计
	￥：       万元（大写：                          ）


注：1.投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，应包含下列内容：产品（压缩式垃圾车带ABS、行车记录仪、后翻转机构、空调、方向助力；3m³自卸式垃圾车和4m³自卸式垃圾车含空调）、运输（送到采购单位指定地点）、安装、调试、培训、保险、代理、税费等完成本项目所需的一切费用。
2.投标人必须按招标要求填写所投产品规格型号、技术参数、品牌、生产厂家。
3.中标后，所有产品合格证书必须随货同行。
具体要求详见招标文件。
