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 追求卓越                              四川德鑫招标代理有限公司

成都市新都区新繁镇人民政府智能交通安全设施
采购项目招标公告

四川德鑫招标代理有限公司受成都市新都区新繁镇人民政府委托，拟对“成都市新都区新繁镇人民政府智能交通安全设施采购项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：SCDXZC-201311-068。

二、招标项目：成都市新都区新繁镇人民政府智能交通安全设施采购项目。

三、资金来源：财政资金,已落实。

四、招标项目简介：本次政府采购项目共一个包件。

为更有效地保障新都区新繁镇的交通安全，成都市新都区新繁镇人民政府拟采用公开招标的方式，采购智能交通安全设施一批。（采购数量及招标要求详见招标文件）。 

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、具有独立法人资格的合法供应商；

3、具有建设行政主管部门颁发的交通安全设施资质和通信、监控、收费综合系统分项资质，同时具有四川省公共安全技术防范系统设计、安装、维护、运营壹级资质；

4、具有建设行政主管部门颁发的施工企业安全生产许可证；

5、省外企业须具备《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》；

6、本次政府采购活动接受联合体投标。(联合体投标的，应提供联合体协议书原件，且联合体各方均应满足供应商参加本次政府采购活动应具备的资格条件中第1条的要求，联合体牵头人应满足第2-5条的要求)。
六、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2013年12月09日至2013年12月13日上午9：00-下午17：00（北京时间，法定节假日除外）在四川德鑫招标代理有限公司（成都市新都区马超西路290号龙虎大厦1103室）购买。招标文件售价：人民币300元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

供应商购买招标文件时应携带：①营业执照副本、②组织机构代码证副本、③税务登记证副本、④交通安全设施资质、⑤通信、监控、收费综合系统分项资质、⑥四川省公共安全技术防范系统设计、安装、维护、运营壹级资质、⑦施工企业安全生产许可证、⑧《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》(限省外企业) 、⑨购买标书人员身份证、⑩法定代表人授权书、 eq \o\ac(○,11)单位介绍信或从四川政府采购网（www．sczfcg．com）上下载的“介绍函”，并携带U盘拷贝电子文档。(其中①-⑨项查原件,留加盖鲜章的复印件； ⑩- eq \o\ac(○,11)项留加盖鲜章的原件) 。
本项目在评标时进行资格审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。
七、投标截止时间和开标时间：2013年12月27日上午10:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：成都市新都区公共资源交易服务中心（新都区新政务中心3号楼5楼）。

九、本投标邀请在四川政府采购网（www．sczfcg．com）上以公告形式发布。

十、联系方式

采购代理机构：四川德鑫招标代理有限公司

地    址：成都市新都区马超西路290号龙虎大厦1103室

邮    编：610500

联 系 人：刘先生、陈女士
联系电话：028-83995998

传    真：028-83995998

电子邮件：dxzb83995998@163．com
                                      四川德鑫招标代理有限公司

                                              2013年12月06日
附件：成都市新都区新繁镇人民政府智能交通安全设施采购项目购置清单及技术要求
	序号
	产品名称
	项目特征
	单位
	数　量
	备　注

	1
	路口信号机
	1.满足成都市现状信号机,能合法接入UTC/SCOOT系统，且不侵犯第三方知识产权（包含电源防雷器）
2.基础土石方开挖、回填、运输、C20商品砼浇筑
3.信号机箱安装
4.信号机防潮封堵
5.系统调试
6.材料运输
7.信号机基础表面粘贴花岗石、信号机电源取电、接地
	台
	16
	

	2
	路口信号机机柜
	1、机柜尺寸：1160mm*725mm*420mm
	套
	15
	

	3
	电源电缆敷设
	1.规格及型号:VV 3*4mm2
2.敷设方式：穿管
	m
	3636
	

	4
	控制电缆敷设
	1.规格及型号:KVV22 12*2.5mm2
2.敷设方式：穿管
	m
	7030
	

	5
	控制电缆敷设
	1.规格及型号:KVV22 5*2.5mm2
2.敷设方式：穿管
	m
	4930
	

	6
	控制电缆敷设
	1.KVV 5*2.5mm2
2.敷设方式：穿管
	m
	2652
	

	7
	φ110钢管内套PVC管（壁厚2.5mm）
	1.材料品种:热镀锌钢管内穿PVC管
2.规格:钢管Φ110mm*2.5mm
3.防腐、保温要求:焊接，钢套管φ125，做防腐处理，第一道刷防锈漆，第二道银粉漆
4.埋设深度:按照规范要求
	m
	724
	

	8
	φ60碳素波纹管
	1.材质：碳素波纹管
2.规格：Φ60
3.埋设深度：≥500mm
	m
	3993
	

	9
	水泥/沥青路面开挖及恢复
	1.材质：综合
2.强度、厚度：综合
3.运距自行考虑
	m
	606
	

	10
	人行道开挖及恢复（大理石）
	1.部位：人行道的交通标志和信号灯立柱柱脚收边
2.其余要求详规范图
	m
	1531
	

	11
	绿化带开挖及恢复
	1.材质：原土回填，植物种植
2.厚度：≥500mm
	m
	748
	

	12
	三灯三色信号灯（含产品、安装）
	1.规格：3*φ400圆盘 
2.安装调试：满足信号机技术需求
	套
	76
	

	13
	三合一数显人行灯（含产品、安装）
	1.规格：3*φ300圆盘 
2.安装调试：满足信号机技术需求
	套
	98
	

	14
	单立柱信号灯杆（含安装、配件、基础）
	1.材料品种：热轧无缝钢管
2.柱规格：φ114×5*5000
3.其他钢构材料：普通碳素结构钢
4.标杆热浸锌、表面喷塑处理：满足规范要求
	套
	7
	

	15
	4M米悬臂式灯杆（含安装、配件、基础）
	1.材料品种：热轧无缝钢管
2.柱规格：φ219×8*6880
3.梁规格：φ108*5.0*1900+φ
133*6.0*2100
4.其他钢构材料：普通碳素结构钢
	套
	9
	

	16
	5M米悬臂式灯杆（含安装、配件、基础）
	1.材料品种：热轧无缝钢管
2.柱规格：φ219×8*6880
3.梁规格：φ108*5.0*1900+φ
133*6.0*2100+φ159*7.0*1400
4.其他钢构材料：普通碳素结构钢
	套
	2
	

	17
	6M米悬臂式灯杆（含安装、配件、基础）
	1.材料品种：热轧无缝钢管
2.柱规格：φ219×8*6880
3.梁规格：φ108*5.0*1900+φ
133*6.0*2100+φ159*7.0*2400
4.其他钢构材料：普通碳素结构钢
	套
	8
	

	18
	7M米悬臂式灯杆（含安装、配件、基础）
	1.材料品种：热轧无缝钢管
2.柱规格：φ219×10*6880 L=7000
3.梁规格：φ108*5.0*2500+φ
133*6.0*2500+φ159*7.0*2600
4.其他钢构材料：普通碳素结构钢
5.标杆热浸锌、表面喷塑处理：满足规范要求
	套
	20
	

	19
	9M米悬臂式灯杆（含安装、配件、基础）
	1.材料品种：热轧无缝钢管
2.柱规格：φ273×10*6880
3.梁规格：φ108*5.0*3300+φ133*6.0*3500+φ159*7.0*3700
4.其他钢构材料：普通碳素结构钢
5.标杆热浸锌、表面喷塑处理：满足规范要求
	套
	9
	

	20
	人行信号灯杆（含安装、配件、基础）
	1.材料品种：热轧无缝钢管
2.柱规格：φ89*5*4000
3.其他钢构材料：普通碳素结构钢
4.标杆热浸锌、表面喷塑处理：满足规范要求
	套
	98
	

	21
	复合井圈井盖增补（含重做井）
	1、深度≥750mm 
2、240mm页岩砖井壁
3、内径650mm
4、C10混凝土基础
5、高分子井圈井盖安装
	套
	87
	

	22
	复合小方井
	1、深度≥400mm 
2、240mm页岩砖井壁
3、内径500mm
4、C10混凝土基础
5、钢筋水泥预制盖板
	套
	60
	

	23
	移旅游标志牌
	1、基础开挖及恢复
2、基础钢筋、地脚螺栓
3、车辆及人工
	套
	1
	

	24
	二向标志改三向标志
	1.标志板规格：4000*2800*3mm
2.标志板反光膜：二级，满足规范要求
	块
	3
	

	25
	新增三向标志
	1.标志板规格：4000*2800*3mm
2.标志板反光膜：二级，满足规范要求
3.标杆柱梁材料品种：热轧无缝钢管
4.标杆柱规格：φ273×12×8500
5.标杆横梁规格：2*φ168×6×5900 
6.标杆其他钢结构材料：普通碳素结构钢
7.标杆热浸锌、表面喷塑处理：满足规范要求
8.基础开挖及浇筑
	套
	1
	

	26
	拆除原有信号灯
	　
	套
	2
	

	27
	掉头标志

（含底座）
	1、混凝土圆形底座
2、立柱φ89*5*3000
3、标志800*800*2
4、二级反光膜
	套
	23
	

	28
	城市隔离钢护栏（高）
	1.护栏3000*650*13
2.立柱80*80*920
3.底座400*300*150　
	米
	3100
	

	29
	城市隔离钢护栏（矮）
	1.护栏3000*350*13
2.立柱80*80*574
3.底座400*300*150　
	米
	1278
	

	30
	附着式
	1、标志φ1000*2
2、二级反光膜
	套
	122
	

	31
	单立柱标志牌
	1、立柱φ89*5*3000
2、标志φ1000*2
3、二级反光膜
	套
	14
	

	32
	黄闪灯（太阳能）
	φ400
	套
	5
	

	33
	防撞桶
	φ580*820
	个
	61
	

	34
	警示桶（绿色）
	椎形，含反光膜
	个
	120
	

	35
	覆盖标线
	黑色标线漆
	m2
	240
	

	36
	标线施划
	白色热熔反光标线
	m2
	3628
	

	37
	贴膜（覆盖指路牌广告）
	　
	m2
	3
	

	38
	二位数倒计时器
	　
	台
	62
	

	39
	LED显示屏
	规格4000*600mm
	套
	2
	

	40
	拆除悬臂式标志
	　
	套
	16
	

	41
	悬臂式学校标志
	φ168+6000    2500*1200
	套
	2
	

	42
	拆除单柱式标志
	　
	套
	45
	

	43
	高清摄像机

（含镜头）
	1.分辨率：  2448*2048像素CCD高清相机；
2.感光元件： 2/3英寸CCD；单位像素面积3.45*3.45um
3.采集帧率： 摄像机原始帧率15fps；
4.曝光控制:  1微秒至125毫秒（通过命令设置，逐微秒可调）
5. 百万像素以上镜头，定焦12mm、16mm、25mm可选
	台
	16
	

	44
	光学偏振镜
	偏光滤光
	片
	16
	

	45
	控制主机
	嵌入式系统，无风扇结构，支持FTP服务、3G传输、图片处理
	台
	8
	

	46
	识别模块
	定制开发
	台
	16
	

	47
	存储调用模块
	定制开发
	台
	16
	

	48
	数据接收软件
	定制开发
	套
	8
	

	49
	防护罩
	1.防护级别：密闭防水，符合IP65要求
2.工作温度：-48℃~+80℃
3.输入电压：24VAC或220VAC，50/60Hz
4.自动温控范：开8℃±5℃；关20℃±5℃
5.风扇：开37℃±5℃；关20℃±5℃
6.视窗：光学玻璃双面镀膜
7.光学滤镜：防紫外线干扰
8.防尘装置：多重防尘措施
	套
	16
	

	50
	防护罩万向支架
	1. 129mm(L)x103mm(W)x85mm(H)
	台
	16
	

	51
	LED补光灯
	1.信号触发方式：电源或帧同步；
2.色温：7500k；
	只
	48
	

	52
	补光灯控制器
	光敏控制器
	台
	48
	

	53
	LED环境灯
	1. 类型：LED环境灯
2 .电压：220V
3. 防护等级：IP65
	只
	16
	

	54
	补光灯和环境灯支架
	绝缘、阻燃、耐高温
	支
	64
	

	55
	工业以太网

交 换 机
	1.16个百兆以太网口（最多2个100Mbps光口）
2.协议：CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access/Collision Direct）
	台
	8
	

	56
	工业同步

电源模块
	同步补光灯频率
	台
	16
	

	57
	红绿灯信号

检测器
	定制开发
	台
	8
	

	58
	网线
	超五类非屏蔽双绞线
	米
	1500
	

	59
	电源线VV3*2.5
	VV 3*2.5
	米
	2900
	

	60
	设备箱
	室外防水不锈钢 1.2*0.7
	只
	8
	含基础

	61
	立杆
	矩形管立柱□200~□400，横臂长度4~16m综合
	套
	16
	

	62
	抱杆箱
	外表处理：热镀锌喷塑
	套
	16
	

	63
	基础
	1.基础尺寸：800*800*1600mm³
2.混凝土：C25
	个
	16
	

	64
	PVC管线
	尺寸规格50，用于保护线材
	米
	2600
	

	65
	空气开关
	保护设备，10A
	套
	32
	

	66
	系统调试
	　
	套
	16
	

	67
	破路、埋管

及 恢 复
	1. 绿化带预埋管线
2. 埋设pvc管
3. 路面恢复
	米
	320
	

	68
	存储服务器
	平均传输率：1GB/s
硬盘转速：3.5英寸硬盘：SAS硬盘15000rpm，近线SAS硬盘7200rpm
2.5英寸硬盘：3.5英寸硬盘：73GB和146GB的
SAS硬盘15000rpm，146GB和300GB
的SAS硬盘10000rpm，近线SAS硬盘7200rpm
系统支持：Microsoft Windows 、Linux、VMware 、Microsoft Hyper-V
外接主机通道：SAS
RAID支持：RAID0、1、10、5、6
单机磁盘数量：12个
其它参数：存储：采用MD1200/MD1220扩展盘柜，最多可配置96个硬盘
连接：8个1Gb SAS端口（每个控制器4个）
后面板接口：4个1Gb SAS端口用于主机连接，1个6Gb SAS端口用于硬盘扩展，1个1 Gb以太网端口用于管理，1个PS/2串行端口用于服务；
管理：新一代MD Storage Manager。 
	台
	1
	含接入原有系统管理软件
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