技术规格（电梯）
一般规格
电梯编号
:
L1-L2
产品名称
:
KONE N MonoSpace(无机房乘客电梯
型号/规格/数量
:
KONE MonoSpace / PW08/10-19
2台

额定载重量
:
630公斤
额定速度
:
1.0米/秒
行程
:
4.8米
服务楼层/停站/门
:
2层 / 2站 /2门
轿厢类型           ：       单开门

操作系统
控制系统
:
(KONE LCE 型)电脑智能控制，串行传输系统
控制方式
:
集选，单台控制
机械规格
驱动系统
:
交流调频调压驱动
曳引系统
:
EcoDisc( 无齿曳引机(碟式马达)
机械位置
:
井道内上部
建筑尺寸
井道尺寸
:
1850毫米(宽) X 1500毫米(深)

顶层高度
:
3700毫米
地坑深度
:
1300毫米
入口尺寸
类型
:
2扇中分自动门
尺寸
:
800毫米(宽) X 2100毫米(高) 
候梯厅门
厅门、门框装修
:
银色发纹不锈钢
门框
:
标准门框
厅外显示           :
位置及方向显示一体式（KDS300 红色点阵显示 圆形按钮 面板材质为：发纹不锈钢）   
轿厢
轿厢尺寸
:
1330毫米(宽) X 1100毫米(深) X 2300毫米(高)

轿壁装潢
:
银色发纹不锈钢
轿顶类型
:
CL88，银色发纹不锈钢
轿内显示           :
轿厢位置及方向显示器（KDS300 标准COP 红色点阵显示 面板材质为：发纹不锈钢）
地板类型           :
 PVC（D-24）
注：所有尺寸以确认图纸为准，若涉及价格变化由双方协商解决。
          KONE N MonoSpace(辅助设备综合表(标准)          

滥用、误用保护
安全功能
外呼互锁
拯救及故障监测
按钮黏滞监察
轿厢上行超速保护
                   取消轿厢虚假召唤                        

修正运行
反向内呼
马达过热保护
运行舒适度
电源相位故障监测
轿厢称重装置
驱动运行时间监察
轿内风扇操作 – 自动
电阻制动
轿内照明监察
缓冲器安全触点(液压缓冲器时)
轿厢内照明 – 自动
轿顶锁定装置开关                                 

轿厢非受控运动                              控制功能
门区指示灯                                  大楼适应性
轿厢安全出口触点
轿厢照明主开关和主保险(控制柜)

救助运行功能                                主保险丝（控制柜）

紧急备用电源运行                            漏电保护开关（控制柜）
紧急备用电池供电(供紧急照明，警铃)
主电源开关（控制柜）
同步运行
优先和特殊服务功能
轿厢应急照明 – 独立照明
退出服务开关 – 厅外
紧急通讯功能
                             空轿厢分配
应急通话
主楼层停靠 – 门关
警铃 – 轿顶/轿底
优化运载流量功能
五方通话                                    满载直驶

其它安全及维护功能
下行高峰服务

轿厢限速器张紧块安全触点
                   上下行高峰服务
检修运行
上行高峰服务


维修用开门按钮
信息功能
机房内呼
厅外乘客信息显示
轿门触点
外呼登记显示
轿门限位开关
轿厢位置指示
禁止开门开关
轿内信息显示
井道急停开关
内呼登记显示
轿厢限速器井道安全触点      
超载功能
轿顶急停开关
轿厢位置指示
禁止外呼开关
运行方向指示

带三位置马达控制开关的限速器测试装置         控制柜信息
安全钳安全触点                              控制柜内轿厢位置指示
                                            起动计数器
乘客舒适功能


出入轿厢                                        客户要求功能
关门按钮
1. 消防员探测-手动开关
开门按钮                                    2. CCTV轿内摄像监视系统接口预
内呼快速关门
留(仅含井道内电缆)
外呼重新开门
3. 双击取消轿厢内呼

光幕
4. 多方通话（替代“五方通话”功能）

提前开门
5. 轿门机械锁

强制关门

精确再平层 

