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第一部分
招 标 公 告

国义招标股份有限公司
招 标 公 告 
国义招标股份有限公司（以下简称“招标代理机构”）受汕头市中心医院委托进行国内公开招标，请合格投标人就以下设备及有关服务提交密封投标：
1．     招标编号：0724-1300D41N0557
2．     项目名称：汕头市中心医院采购医院信息化系统及配套招标项目
3．     招标标的名称及数量：

	包号
	标的名称
	数量

	1
	病理信息系统（二期）
	1项

	2
	医用影像诊断专业显示器
	1批

	3
	医用终端设备
	1批


详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投包号的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

4． 交货时间：按采购人要求

5． 交货地点：采购人指定地点
6． 投标人资格要求： 
包1投标人资格要求：

(1)投标人必须是来自中华人民共和国（以下简称“合格来源国”）的法人；

(2)投标人只允许为独立法人，且在经营范围内投标，不接受联合投标体投标；

(3)投标人应为所投产品的制造商或经有效授权的经销/代理商（经销/代理商投标应提供有效授权证明）。
包2投标人资格要求：
(1)投标人必须是来自中华人民共和国（以下简称“合格来源国”）的法人；

(2)投标人只允许为独立法人，且在经营范围内投标，不接受联合投标体投标；

(3)投标人应具有信息产业部颁发的计算机信息系统集成资质叁级或以上；

(4)投标人应为所投产品的制造商或经有效授权的经销/代理商（经销/代理商投标应提供有效授权证明）。
包3投标人资格要求：
(1)投标人必须是来自中华人民共和国（以下简称“合格来源国”）的法人；

(2)投标人只允许为独立法人，且在经营范围内投标，不接受联合投标体投标；

(3)投标人应具有信息产业部颁发的计算机信息系统集成资质叁级或以上；

(4) 投标人应为所投商用台式电脑的制造商或经有效授权的经销/代理商（经销/代理商投标应提供有效授权证明），同时应提供台式电脑制造商出具的不少于三年保修及维护服务承诺书。

7． 招标文件由招标代理机构发售。招标代理机构只接受报名购买本项目招标文件供应商的投标。有兴趣的投标人请携带以下资料：

①营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

②具有法人签名或盖章的法人代表有效授权书；
③包2及包3的投标人需提供信息产业部颁发的计算机信息系统集成叁级或以上资质证书复印件加盖公章（原件备查）。
于 2013年4月3日至 2013年4月19日每天（节假日除外）9:00至11:30，14:00至16:30(北京时间) 购买招标文件，本招标文件每套售价为150元人民币，售后不退。招标文件购买方式：

现场购买 

国义招标股份有限公司2楼购标室

广州市东风东路726号2楼

电话：020-37652392
传真：020-37652396
联系人：吴小姐

8． 所有投标书必须附有一份金额为不少于投标总价1% 的投标保证金（投标保证金事宜详见招标文件中投标人须知的相关规定）。投标书及投标保证金必须在2013年4月23日当天上午投标截止时间9:30:00（北京时间）之前由投标人授权代表亲自送达下列地点，招标代理机构将不接受其它形式的投标：

国义招标股份有限公司2楼5号会议室
地址：广州市东风东路726号2楼           
9． 开标时间：2013年4月23日上午9:30:00(北京时间)
10． 开标地点：国义招标股份有限公司2楼5号会议室
11． 招标代理机构将不负责投标人准备标书和递交标书所发生的任何成本或费用。

12． 购买了招标文件，而不按照所登记的内容参加投标的单位，请在开标前3日以书面形式通知招标代理机构。

13． 本招标公告产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，争议应提交广州仲裁委员会按其仲裁规则在广州进行仲裁。

14． 有关此次招标公告之事宜， 可按下列地址以书面或传真的形式向招标代理机构查询：      
          国义招标股份有限公司
          地    址： 广州市东风东路726号18楼

          电    话：020-87768198-185          传    真：020-87768283 
          网    址：www.gmgit.com              联系人：张一非、戴琨琳、刘莉芳

第二部分
投 标 人 须 知      

第二部分 投标人须知
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A. 说   明

1
项目说明

1.1. 汕头市中心医院拟通过国内公开招标的形式采购医院信息化系统及配套。国义招标股份有限公司，作为本项目的招标代理机构，负责组织本项目的招标采购活动。

1.2. 招标范围

本项目项下货物及相关服务:
	包号
	标的名称
	数量

	1
	病理信息系统（二期）
	1项

	2
	医用影像诊断专业显示器
	1批

	3
	医用终端设备
	1批


详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投包号的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。本项目采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。
1.3. 招标要求
1.3.1. 必须满足的本项目交货期：投标人应根据“用户需求书”的相关要求制定设备的供货时间（到货、安装、验收）。
1.3.2. 投标人的投标报价应将设备及相关服务分类报价，投标价总和为本项目的投标总价。

1.3.3. 投标人所投的设备必须技术先进、功能完整、运行安全、可靠。
1.3.4. 本次招标只接受独立法人投标，不接受联合投标体。

1.3.5. 投标人须按 “用户需求书”中规定提供备品备件。

1.3.6. 投标人报价中的服务费应是投标人为完成本项目的总服务费，包括但不限于“用户需求书”中所列项目的费用。

1.3.7. 投标人必须提交对招标文件实质性响应的投标文件。

2            定义

2.1 本文件中下列术语定义为：

货物：

指所有的由投标人提供的设备、机器、仪表、工具、备件、图纸, 软件以及根据招标文件投标人必须向采购人提供的相关文件。
服务：

指投标人提供的设计、培训、安装、进行所有测试、保证及技术支持。
投标人：

指与第3条规定的要求一致的、响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。
招标代理机构：指本招标文件规定之招标代理机构，即国义招标股份有限公司。

采购人：      汕头市中心医院。
合同：
指由招标公告所产生的合同或合约文件。
3 3            合格的投标人

3.1          按招标公告中的“投标人资质要求”
4 
     合格的货物和服务

4.1          合同中提供的所有货物及有关服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些货物和服务。

5 

投标费用

投标人应承担所有与编写投标书和参加投标的所有澄清的费用，不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

B． 招标文件

6 

招标文件构成

6.1          要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一部分   
招标公告

第二部分   
投标人须知
第三部分   
合同条款

第四部分   
附件--投标文件格式
第五部分  
用户需求书

6.2          投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标书没有对招标文件各方面都作出实质性响应的投标人的投标书将被拒绝。

7 

招标文件的澄清

7.1          任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式或电报（以下提到电报均包括电传、传真）通知招标代理机构，招标代理机构对其在投标截止日期前16天收到的对招标文件的澄清要求，在投标截止日期前15天将以书面形式予以答复。

7.2          招标代理机构将以书面答复每个购买招标文件的投标人；如有需要，招标代理机构可专门组织招标文件答疑会议。

8 

招标文件的修改

8.1          在投标人须知第24条规定的投标截止日期前，无论出于何种原因，招标代理机构可主动或在解答投标人提出的需澄清问题时以修改书对招标文件进行修改。 

8.2          修改书是招标文件的组成部分，并将以书面形式通知已购买招标文件的所有有关投标人，而且此修改书对所有这些投标人均有约束力。投标人在收到招标文件的修改书应书面通知招标代理机构。  

8.3          为使投标人编写标书时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可自行决定，酌情延长投标截止日期。

9 

招标语言及计量单位

9.1 招标方发出的招标文件采用中文。
9.2 招标文件中使用的计量单位都是公制系统。

C． 投标书的编制

10 

投标语言及计量

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，以中文为准。

10.2 投标文件中及所有投标人与招标代理机构往来文件中的计量单位采用公制系统。
11 

投标书的构成

投标人编写的投标书应包括下列部分：

11.1 开标一览表，格式见第四部分之附件2，应与保证金声明函（格式见第四部分附件）一并装于独立的信封，信封上按投标人须知第23.1、23.2和23.3条的规定标注。

11.2 商务部分

内容为按招标文件第四部分格式所作出的对应的书面应答文件。

11.3 技术部分

a) 对招标文件第五部分用户需求书的书面应答，包括但不限于技术描述、技术规范、技术参数、技术文件和资料、技术说明书、图纸、安装介绍、工期安排和售后服务等；

b) 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：
a．货物主要技术指标和性能的详细说明；

b．招标文件第五部分“用户需求书”中规定的备品备件清单，包括货源、现行价格及详细说明。

c． 逐条对招标文件第五部分用户需求书进行评议，说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或说明与技术规格条文的偏差和例外。
d． 货物经权威测试机构检测的性能报告，获得的国优、部优荣誉证书及相关质量证书（复印件）等。
e． 货物和服务的使用用户一览表

f． 货物有关技术资料、技术说明书、宣传图册、彩页和说明。
g． 具有的其他优势的说明
11.4 电子文件，投标人必须随投标文件同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（磁盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”并按投标人须知第23.2条的规定标注。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。

12 

投标信函
12.1 投标人应完整填写招标文件中规定的投标信函以及相应的投标报价表。

13 

投标报价

13.1 投标人应在适当的投标报价表上标明拟提供的货物的单价、每个单项的小计、整个投标的总价以及货物产地品牌型号。  

13.2 投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）含税价，报价中应已包括货物全部关税、销售税和其他税。
13.3 投标人所报的投标价在投标有效期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标书将按投标人须知第30条的规定作为非响应性投标而予以拒绝。

14 

投标货币

14.1 投标人应该用人民币报价。

15 

证明投标人有资格履行合同的文件

15.1 投标人应按投标人须知的规定提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书的一部分。

15.2 * 投标人提交的在中标后有资格履行合同的证明文件应使采购人和招标代理机构满意：
(a) 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和供货能力，包括为了履行服务进行人员配置的能力；

(b) 营业执照和国家、省、市管理部门签发的销售许可证(复印件加盖公章)。

(c) 有关授权代理人的资料和制造商的授权书(若投标人为代理商)。
16 

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
16.1 按照投标人须知规定，投标人应提交证明其拟供的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标书的一部分。
16.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括：
a．货物主要技术指标和性能的详细说明；

b．招标文件第五部分“用户需求书”中要求的配置和备品备件清单，包括货源、现行价格及对上述情况的详细说明。

c．逐条对招标文件第五部分用户需求书进行应答，说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或说明与技术规格条文的偏差和例外。
17 

投标保证金
17.1 投标人应按所投包号分别递交不少于投标报价的百分之一（1%）作为投标保证金，并作为投标书的一部分；如投标人参加多个包的投标，且不能分别递交投标保证金的，将在其所投各包投标保证金退还条件全部满足后方给予一次性退回。
17.2 投标保证金是为了保护招标代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第17.6条的规定没收投标人的投标保证金。  

17.3 投标保证金应用投标货币，投标保证金须在递交投标文件截止时间前三天电汇至招标机构（帐号信息如下），并在递交投标文件时出示电汇回单原件，回单复印件应粘贴在保证金汇款声明函中(不接受其他形式所递交的投标保证金)：

收款人：国义招标股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

帐  号：120905690610808
投标人须在汇款或转帐附言标注本次项目招标编号，同时详细填写附件“保证金汇款声明函”，并与开标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。

投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标机构不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。
17.4 凡没有根据规定随附投标保证金的投标，应按投标人须知第30条的规定视为非响应性投标予以拒绝。
17.5 未中标人的投标保证金，将按照投标人须知第20条规定的投标有效期满后三十(30)天内或在发出《中标结果通知书》后五（5）个工作日内原额退还，以先到的时间为准。如在退还保证金时发生银行费用，则需在保证金金额内扣减银行费用后将保证金退回投标人。
17.6 中标人的投标保证金，在中标人按投标人须知第40条规定签订合同并按投标人须知支付了第41条所述的中标服务费后予以退还。

17.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标书中规定的投标有效期内撤回其投标；或

(2)中标人在规定期限内未能根据投标人须知第40条规定签订合同。

18 

知识产权和专利权
18.1 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

18.2 投标价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

19 

保密
19.1 如采购人向投标人提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

20 

投标有效期
20.1 投标书应在招标公告函规定的开标日后的90天有效期内保持有效。投标有效期比规定短的将按投标人须知第30条规定被视为非响应标而予以拒绝。

20.2 特殊情况下在原有投标有效期截止之前，招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式(或电报)提交。投标人可以拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标书。在这种情况下，本须知第17条有关投标保证金的退还和没收的规定将在有效期延长期内继续有效。

21 

投标书的式样和签署
21.1 投标人应准备一份投标书正本和五份副本，每套投标书须清楚地标明“投标书正本”或“投标书副本”，副本必须编号。一旦正本和副本不符，以正本为准。 
21.2 投标书的正本和所有的副本均需打印或用不退色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“法人授权证书”附在投标书中。

21.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标书签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。电传和传真的投标文件不接受。

22         不允许偏离的条款

22.1 招标文件中的重要条款不允许偏离，如投标书中对重要条款有偏离，则是投标人的风险，将导致投标无效。不允许偏离的条款如下列：

1） 带“*”号的条款；

2） 资格证明文件；

3） 其它招标文件规定的不允许偏离内容。

22.2 对投标人须知22.1条中任何条款的偏离将导致投标无效。

22.3 下述条款不应视作不可偏离：

1) 未加注“*”号的条款；

2) 用户需求书中已明确的投标人可提供其他优选方案部分。

22.4 投标书中技术参数、功能或其他内容优于用户需求书要求部分不视作偏离，不构成投标无效，投标人对这种优于用户需求书要求的情况应单独说明。

D、投标书的递交

23 

投标书的密封和标记
23.1 投标人应将投标书正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。全部副本可以封装在一个信封中，且副本应编号（副本1，副本2…副本5）。

23.2 唱标信封应标明“唱标信封”、投标人名称及招标编号/包号，内装开标一览表及保证金汇款声明函（格式见第四部分附件2）。

23.3 电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件” 、投标人名称及招标编号/包号。

23.4 所有信封均应清楚标明：

a． 收件人：国义招标股份有限公司
招标编号：0724-1300D41N0557
项目名称：汕头市中心医院采购医院信息化系统及配套招标项目
标的名称（包号）：
投  标  人：  （投标人全称 ） 
投标人地址：

及“2013年4月23日上午北京时间9:30:00之前不得启封”字句。

b． *投标文件需密封并在封口加盖投标人公章或授权代表签名后，送达开标地点。
23.5 如果投标文件未按要求密封和加写标记，招标代理机构概不接受。
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投标截止时间
24.1 投标人应将全部投标文件，由投标人授权代表亲自于本项目投标截止时间2013年4月23日上午北京时间9:30:00前送达开标地点。
24.2 招标代理机构可以按投标人须知第8条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
25 

迟交的投标书
25.1 招标代理机构将拒绝在投标人须知第24条规定的截止时间后递交的任何投标文件。

26 

投标书的修改与撤回
26.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标代理机构必须在规定的投标截止时间之前，收到修改包括替代或撤回的书面通知。
26.2 投标人的修改或撤回通知书应按第21条和23条规定编制、密封、标记和发送，撤回通知书也可以用电报传递，但随后要用经过签字的信件确认，其送达时间不得迟于投标截止时间。
26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标书做任何修改。
26.4 从投标截止时间至本须知第20条确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知第17.6条的规定被没收。

E、开标与评标
27 

开标
27.1 招标代理机构在招标公告中规定的日期、时间和地点在有投标人代表在场的场合组织公开开标，参加开标的投标人法人代表或其授权代表应签到以证明其出席。
27.2 开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标人的投标报价、折扣，以及招标代理机构认为合适的其他内容。

27.3 在开标时因不符合规定而没有启封和读出的投标书(包括按照投标人须知第26.2条递交的修改书)，在评标时将不予考虑。撤回的投标书将原封退回给投标人。

27.4 招标代理机构将作开标记录。

28 

评标机构

28.1 本项目的评标工作由依法组建的评标委员会完成。

28.2 评标细则将根据招标文件制定。

29         投标书的澄清
29.1 在评标期间，为方便对投标书审核、评估和对比，评标委员会将有权要求投标人对其投标书进行澄清，有关澄清的答复应以书面形式提交，但不允许对投标价格或实质性内容做任何更改。
29.2 从开标后至授予合同期间，未接到招标代理机构的书面要求，任何投标人均不得就其投标书有关的问题与评标委员会、招标代理机构和采购人进行联系。

30        投标书的初审

30.1 评标委员会将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标书的总体编排是否有序。

30.2 算术错误将按以下方法更正：

1） 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价，如果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被拒绝。

2） 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

30.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受将影响该投标人的得分。

30.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标书是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款（加“*”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部的证据。

30.5 如果投标书实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：
a) 投标人未提交投标保证金或金额不足、不符合招标文件要求的；

b) 超出经营范围投标的；

c) 投标人未按投标人须知第21.2条规定的要求签署投标书；
d) 投标有效期不足的；

e) 资格证明文件不全的；

f) 不满足用户需求书中要求的不允许偏离的技术规格和主要参数的；

g) 对投标人须知第22条规定的不可偏离条款有偏离的;

h) 投标价不是固定价的；
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投标书的评价  
31.1 评标委员会将对按照投标人须知第30条确定为实质上响应招标文件要求的投标书进行评价和比较。投标书的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，包1的价格得分占35％，技术得分占45％，商务得分占20％；包2的价格得分占30％，技术得分占40％，商务得分占30％；包3的价格得分占40％，技术得分占40％，商务得分占20％。具体计算方法见32.1条款。

31.2 价格分是以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分则按比例算出。

31.3 技术评分主要考虑以下因素：
包1技术评分：
	序号
	评审项目
	评审内容
	评分等级
	分值

	1
	标书制作
	投标文件制作质量
	对投标人横向比较，在0-2分内打分
	2

	2
	对项目的理解
	对项目需求的理解、熟悉程度；采用相应解决方案的成熟性和产品化程度
	对投标人横向比较，在0-15分内打分
	15

	3
	技术研发实力
	系统整体方案架构的完整性，技术先进性、可扩展性、开放性、易用性；系统开发的标准规范；系统配置的通用性、稳定性、安全性等情况；对各应用系统接口的开发能力
	对投标人横向比较，在0-15分内打分
	15

	4
	组织实施方案
	计划安排、质量控制，措施到位，方案严密，措施得力
	对投标人横向比较，在0-7分内打分
	7

	5
	优化建议和开发
	结合业主单位情况，提出①对本应用软件平台功能优化建议，②对本项目有效的改进措施和合理化建议
	每一项得3分，最高得2分
	6


注：投标人应按照上述评审内容要求，在投标文件中提交相应的文件或证明材料。如未提供，评标委员会有权视为不符合或不具备。
包2技术评分：
	序号
	评审项目
	评分等级
	分值

	1
	设备配置及性能技术参数（对投标人横向比较）
	设备配置及性能技术参数完全满足用户需求，性能说明真实详尽的，得满分；带“▲”重要技术参数不满足的重点扣分；其它技术参数不满足的酌情扣分，扣完为止。
	30 

	2
	同类项目经验

（提供合同复印件加盖公章，原件备查）
	投标人具备医疗行业影像诊断显示器同类项目经验的（5分）
	投标人不具备医疗行业影像诊断显示器同类项目经验的（0分）
	5

	3
	保修服务
	制造商免费保修不足三年（0分）
	制造商免费保修三至四年（2分）
	制造商免费保修五年或以上（5分）
	5


注：投标人应按照上述评审内容要求，在投标文件中提交相应的文件或证明材料。如未提供，评标委员会有权视为不符合或不具备。
包3技术评分：
	序号
	评审内容
	评分等级
	分值

	1
	设备技术指标和要求响应情况（对投标人横向比较）
	设备配置及性能技术参数完全满足用户需求，性能说明真实详尽的，得满分；带“▲”重要技术参数不满足的重点扣分；其它技术参数不满足的酌情扣分，扣完为止。
	30

	2
	商用台式电脑通过国家级平均无故障工作时间（MTBF）测试情况（提供检验报告）
	平均无故障
工作时间

≥250000小时（10分）
	平均无故障
工作时间

≥200000小时＜250000小时

（7分）
	平均无故障
工作时间

≥100000小时

＜200000小时（5分）
	平均无故障
工作时间

＜100000小时

(2分)
	10


注：投标人应按照上述评审内容要求，在投标文件中提交相应的文件或证明材料。如未提供，评标委员会有权视为不符合或不具备。
31.4 商务评分主要考虑以下因素：
包1商务评分：

	序号
	评审项目
	评审内容
	评分等级
	分值

	1
	质保期
	质保期达到招标文件规定的要求
	达到用户需求的得0.5分，每超过半年加0.5分，最高得3分；未达要求的得0分。
	3

	2
	培训、售后服务
	培训计划编制情况和针对性、对应用系统的后续服务能力和价格、系统更新升级情况、切实可行的服务保障及本地化服务情况
	对投标人横向比较，在0-5分内打分
	5

	3
	自主品牌
	投标产品是否属于自主知识产权产品（提供证明复印件加盖公章，原件备查）
	属于自主知识产权产品、且拥有相关证明文件（计算机著作权证、软件产品证书）的得3分
	非自主知识产权产品的不得分，未提供相关证明材料的不得分
	3

	4
	项目管理人力资源
	项目组人员的素质、技术能力、开发经验，人员数量，配置情况
	对投标人横向比较，在0-3分内打分
	3

	5
	同类业绩
	近三年来同类信息化案例情况
	每一成功案例得2分，最高得6分（提供合同复印件加盖公章，原件备查）
	6


注：投标人应按照上述评审内容要求，在投标文件中提交相应的文件或证明材料。如未提供，评标委员会有权视为不符合或不具备。
包2商务评分：

	序号
	评审项目
	评分等级
	分值

	1
	投标人认证情况：

①广东省高新技术企业；

②信息产业部颁发的计算机信息系统集成二级或以上资质；

③环境管理体系认证证书ISO-14000；

④职业健康安全管理体系认证证书GB/T28001-2001。
	每具备一项得5分，最高得20分。
（提供证明复印件加盖公章，原件备查）
	20分

	2
	投标人是否具有本地履约能力
	投标人在汕头地区进行工商注册或在汕头地区有经有效工商注册的分支机构的，得5分；不满足的不得分（提供工商注册证明复印件加盖公章，原件备查）
	5分

	3
	投标人员工技术水平情况
	①具备5名或以上高级项目经理（工信部）的得2分；具备4名或以下高级项目经理（工信部）的得1分；不具备的不得分
②具备5名或以上高级信息系统项目管理师（工信部或人社厅）的得3分；具备4名或以下高级信息系统项目管理师（工信部或人社厅）的得1分；不具备的不得分（提供证明复印件加盖公章，原件备查）
	5分


注：投标人应按照上述评审内容要求，在投标文件中提交相应的文件或证明材料。如未提供，评标委员会有权视为不符合或不具备。
包3商务评分：

	序号
	评审内容
	评分等级
	分值

	1
	综合资信实力：

1.投标人具备计算机信息安全服务二级或以上资质；

2.投标人具备广东省著名商标企业认定；

3.投标人具备广东省计量体系规范企业认定；

4.投标人具备银行AAA信用评级企业认定；

5.投标人具备安全生产许可证；
	每具备一项得2分，最高得10分。
（提供证明复印件加盖公章，原件备查）
	10

	2
	投标人2010年-2013年在汕头地区金额不少于100万的同类项目业绩（以合同签订日期为准，提供合同复印件加盖公章，原件备查。）
	3个或以上（5分）
	2个

(3分)
	1个

(1分)
	无

（0分）
	5

	3
	投标人是否具有本地履约能力
	投标人在汕头地区进行工商注册或在汕头地区有经有效工商注册的分支机构的，得5分；不满足的不得分。（提供工商注册证明复印件加盖公章，原件备查）
	5


注：投标人应按照上述评审内容要求，在投标文件中提交相应的文件或证明材料。如未提供，评标委员会有权视为不符合或不具备。
32 

投标人综合得分的确定

32.1 根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：                                          

包1综合得分计算公式：W＝[Cmin/C]×35 ＋T + M
包2综合得分计算公式：W＝[Cmin/C]×30 ＋T + M
包3综合得分计算公式：W＝[Cmin/C]×40 ＋T + M
其中：

W

某个投标人的综合得分；

C

某个投标人的实际投标价格；

Cmin
满足招标文件要求的最低投标报价；

T
        某个投标人的技术评审得分；

M
        某个投标人的商务评审得分。
33 

中标人的确定
33.1 评标委员会根据投标人须知第31和32条规定对投标人的投标进行评估。评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人中标。

34 

与招标代理机构和采购人的接触

34.1 除投标人须知第29条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，未经招标代理机构要求，投标人不得就与其投标书有关的事项与招标代理机构和采购人联系。
34.2 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标书被拒绝。
F、授予合同
35 

 资格后审

35.1 授标决定将考虑投标人(包括所投设备主要部件的供应商)的资质、财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和其它招标代理机构认为必要的、合适的资料。

35.2 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的投标人；如果审查没有通过，则取消其中标资格。在此情况下，评标委员会将对技术和商务上充分满足招标文件要求的投标人中，综合评价次优的投标人能否满意地履行合同义务作类似的审查。或依法重新采购。

36 

 合同授予标准

36.1 除第38条的规定之外，招标代理机构和采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并具有履行合同能力的综合评分最高的投标人。

37 

授标时更改采购货物数量的权力

37.1 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对投标价格表中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

38 

接受和拒绝任何或所有投标的权力

38.1 招标代理机构和采购人保留在授标之前任何时候根据评标委员会的决定依法拒绝所有或任何投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

39 

中标通知书

39.1 在投标有效期期满之前，招标代理机构将中标通知书用书面通知中标人中标。

39.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。

40 

签订合同

40.1 中标人在收到中标通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表在法规规定的期限内与采购人签署合同。

40.2 合同的组成基于本招标文件的以下部分以及投标文件的相应的部分：

（一）
第三部分
合同条款

（二）
投标澄清文件

（三）
第四部分
附件－投标文件格式

（四）
第五部分
用户需求书

40.3 如果中标人没有按照上述第40.1条规定执行，招标代理机构和采购人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标代理机构和采购人可将标授予综合评价次优的投标人，或重新采购。

41 

中标服务费

41.1 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费：

（1） 以《中标通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数；

（2） 中标服务费按国家计委[计价格[2002]1980号]文货物招标代理服务收费标准差额定率累进法计算收取。

[image: image2.png]



注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某设备招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：  

100万元×1.5%=1.5万元 

（300-100）万元×1.1%=2.2万元 

  合计收费=1.5+2.2=3.7（万元）
（3） 中标服务费的支付方式：

a.在递交投标书时按招标文件的有关规定向招标代理机构递交中标服务费承诺书（格式见附件6）。

b.中标人须承诺在领取中标通知书前全额支付中标服务费。

c.中标服务费应用汇款或转帐的付款方式支付。

41.2 中标服务费应包含在投标报价中。

42       招标结果通知

42.1 中标人确定后，招标代理机构将在《中国政府采购网》、《中国采购与招标网》以及招标代理机构对外公开网站上向所有未中标人发布招标结果。

第三部分
合  同  条  款

采 购 合 同

甲方：                                                                            乙方：

法定代表人：                                                               法定代表人：

法定地址：                                                                   法定地址：

邮政编码：                                                                   邮政编码：

根据《中华人民共和国合同法》及国义招标股份有限公司0724-1300D41N0557号汕头市中心医院采购医院信息化建设招标项目的招标结果和招标文件的要求，乙方为汕头市中心医院提供                                                               。经甲乙双方协商一致，签定本合同，共同遵守如下条款：

一、项目名称：
                                                                                      （以下统称系统）。
二、系统提供形式：

由乙方向甲方提供。

三、项目费用：

本系统采购费用为人民币(大写)　　　　　　　元(￥              )。
上述费用是由甲方向乙方支付的，用于本系统采购，包括系统提供、安装、调试、集成、验收、人员培训、售后服务及其他的全部费用。

四、费用的支付：

设备进场安装完成并稳定运行一个月、且验收合格后20个工作日内凭乙方提供的发票一次性支付合同款。
五、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告及运行的检测报告。

六、合同设备包装、交货、安装及验收（与用户需求书要求相矛盾的，以用户需求书为准）

6.1合同设备的包装

设备的包装均必须为原厂原装，有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

6.2合同设备的交货

6.2.1乙方交货时间：签订合同后，    个工作日内完成设备的安装和调试。

6.2.2乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

6.3合同设备的安装

6.3.1乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

6.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

6.4设备的验收

6.4.1合同设备安装完成并平稳运行后    个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

6.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。乙方需按本合同第2、3条款的要求提供所交付设备的技术说明及其它有关合同设备的特定信息的资料。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

6.4.3如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6.5乙方保证合同项下提供的设备（包括合同项下要求安装的操作系统）不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

七、质量保证及售后服务（与用户需求书要求相矛盾的，以用户需求书为准）

7.1乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

7.2本合同的所有设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起   年，终生维修。保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；

下列情况乙方不负责免费保修：

(1)不按照乙方提供的产品使用说明正确使用而引致设备故障损坏；

(2)擅自改装设备；

6.3因设备的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

八、技术服务

8.1乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

九、不可抗力

9.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

十、索赔

10.1如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1） 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2） 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十一、违约与处罚

11.1甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

11.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

11.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的5%的违约金。

十二、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正，违约的另一方可立即终止本合同。

十三、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

十四、其他

14.1本合同正本三份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执1份，采购代理机构1份（收到后退还中标人投标保证金）。合同自签字之日起即时生效。

14.2本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖章）：                                                      乙方（盖章）：

甲方法定代表（签字）：                                      乙方法定代表（签字）：

地址：                                                                    地址：

邮政编码：                                                            邮政编码：

电话：                                                                    电话：
传  真：                                                                  传  真：

开户银行：                                                            开户银行：

开户账号：                                                            开户账号：

第四部分

附件－投标文件格式
本部分所列之文件要求均为“*”号条款，必须按本次序提供，不可偏离（不适用除外）。

第四部分  目  录
附件1       投标信函

附件2       开标一览表及保证金汇款声明函

附件3       投标明细价格表

附件4       对合同条款的响应一览表

附件5       资格证明文件

附件6       中标服务费承诺书格式

附件7       技术规格/要求偏离表


附件1

投标信函
致: 中国广州东风东路726号
        国义招标股份有限公司

     根据贵方为          项目（招标编号：0724-1300D41N0557）招标采购货物和服务的招标公告，作为经投标人正式授权代表投标人_______________(投标人名称和地址)的本标书签名方代表____________________(签名人全名, 职务), 在此提交投标文件, 正本一份, 副本五份:

        签字人代表以此函申明并同意:

(1)
对随附投标报价表所规定的货物之供应和交付的投标总价为货交采购人指定地点（包括安装）含税价人民币_______________（以大写和数字表示）。
(2) 
投标人将承担按照招标文件的所有条款履行合同的责任和义务。
(3)  
投标人已详尽研究了所有招标文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
(4)  
投标人之投标有效期为自开标之日起90个公历日。
(5)  
如果投标人在规定的开标时间和日期之后, 标书有效期之内撤回投标, 其投标保证金将被招标代理机构没收。
(6)  
投标人同意按照招标代理机构和采购人可能提出的要求提供与其投标有关的任何其它数据或信息。
(7) 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

(8) 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付给招标代理机构的中标服务费列于招标文件要求的中标服务费承诺书中。

(9) 所有与本招标有关的公函应发往下列地址：

        
      
单位名称: ____________________________
地址: ________________________________
              

电话: ________________________________
              

传真: ________________________________
              

邮政编码:  ____________________________
              

授权代表姓名:  ________________________

              

职        务:  ____________________________

         本标书连同贵方中标通知书中的书面接受函应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。
            投标人名称：









              （公章）   

             投标人地址 ：










             授权代表姓名、职务（印刷体）：






              授权代表签名： 








              日期： 










附件2

开标一览表

投标人名称：
招标编号/包号：

标的名称：

	序号
	内容
	标的名称
	产地品牌

型号
	配置
	数量
	单价
（人民币）

	投标总价
（单位：人民币）大写及小写
	备注

	1
	投标价
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价
（单位：人民币）
大写及小写
	

	2
	折扣
（若提供）
	

	3
	价格修改
（若提供）
	

	4
	交货期
	

	5
	投标保证金
	￥                       详见随附《保证金汇款声明函》

	6
	投标有效期
	自开标之日起90个公历日


注：  1、  此表应制作正本一份，并按投标人须知的规定密封标记、与后附“保证金汇款声明函”一并封装在单独的密封唱标信封内。
2、 报价以货交采购人指定地点（包括安装、调试、验收等）含税价。
投标人代表签字：                                      .
（公章）                                         

职务：                                      .

                                                                                   日期：                                      . 

保证金汇款声明函

致：国义招标股份有限公司
我方为                                                 项目（编号为：0724-1300D41N0557）递交保证金人民币                元（大写：人民币                元）已于      年   月   日以银行主动划帐方式划入你方帐户。

详见附件：银行出具的汇款单或转帐凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

投标人（法人公章及公司公章）：

地      址：
项目联系人：

电话（手机）：

	（粘贴汇款单或转帐凭证复印件）


注：投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同开标一览表一起封装在单独的密封开标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

附件3  
投标明细价格表

投标人名称: 











招标编号/包号:
报价方案
	序号
	主件及配件名称
	产地规格型号
	设备数量
	交货时间


	设备单价

	货交采购人指定地点（包括安装到指定位置）含税总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	


投标人签字：                      
（公章）

说明：

1、 如果总价与单价不符，以单价为准。

2、 报价应采用人民币。

3、 投标人应按用户需求书中的要求逐项报价。报价应含设备部件安装到指定位置的含税价。

4、 选购件价格不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

5、 标的名称、数量应符合招标文件第五部分“用户需求书”的要求。

6、 投标人应随附所投设备详细配置清单。
附件4

对合同条款的响应一览表

说明：1、
投标人必须对应招标文件的第三部分合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、
对完全响应的条目在下表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”。
所投设备：

合同条款

	序号
	合同条款条目
	完全响应
	有偏离
	偏离简述

	1
	合同设备
	
	
	

	2
	合同总价
	
	
	

	3
	合同构成
	
	
	

	4
	技术要求
	
	
	

	5
	合同设备的包装、交货、安装及验收
	
	
	

	6
	质量保证及售后服务
	
	
	

	7
	付款办法
	
	
	

	8
	技术服务
	
	
	

	9
	不可抗力
	
	
	

	10
	索赔
	
	
	

	11
	违约与处罚
	
	
	

	12
	合同终止
	
	
	

	13
	法律诉讼
	
	
	

	14
	其他
	
	
	











   


投标人授权代表签字：













（公章）













日期：

                                               






 职务： 

附件5
资格证明文件

目   录
      
投标人须知
附件5A

资格声明
附件5B

投标人资格声明 
附件5C

法人授权书 
附件5D
 
制造厂商出具的授权函（ 如投标人为代理经销商） 

附件5E
 
营业执照副本复印件（加盖公章）

附件5F

国税及地税税务登记证副本复印件（加盖公章）

附件5G     
投标人其它资格证明文件（按招标公告要求）
附件5H

售后服务承诺书

1. 投标人须知
1.1 投标人须填写和递交以下规定之表格以及有关资料。

1.2　
要求对所附的表格中所提出之问题或/要求作出正面答复。
1.3  
资格资料中的签署须作为对其中所有说明、对问题的回答的真实性和准确性的保证。
1.4
投标人所提交之资格资料由招标方根据招标文件之标准、规定进行审查，以决定投标人的合格性及能力。
1.5 
投标人提交的文件将给予保密但不再退还。
附件5A

资格声明
致：国义招标股份有限公司

广州市东风东路726号
为响应你方招标文件（招标编号：                   ），以下签字人愿意参加投标，提供用户需求书规定的（货物名称、产地、品牌、型号）的供货及服务投标，并提交后附文件，保证其所有的说明真实、正确：
投标人    


                    
 签名及授权签署本资格
名称和地址                               

文件者之职务
      名称：                               

姓名：            
      地址：                           


职称或职位：             

     传真号：                             

电话号码：             

2. 附件5B
  投标人资格说明

1.
名称及概况：
(1)
投标人名称：________________________ 

(2)
总部地址：________________________ 

   
电传／传真／电话号码：________________________                         

(3)
成立和／或注册日期：________________________                           

(4)
实收资本：________________________                                     

(5)
投标人应递交近一年资产负债表复印件，并填写以下内容：

      

(1) 固定资产________________________

      

(2) 流动资产________________________

      

(3) 短期负债________________________
      

(4) 长期负债________________________
      

(5) 资产负债率______________________

      

(6) 营业总额______________________


(7) 利润总额








 (6)主要负责人姓名：(可选填) ：________________________ 

(7)制造厂家在中国的代表姓名、联系电话和地址：______________________ 

2.
近3年的年营业额：

3.
近3年该货物销售给国内客户的业绩清单（附合同复印件或中标通知书）：
4.
有关开户银行的名称和地址： 

5.
其他情况(包括组织机构、经营历史及状况、人员资历、经验等)： 

    
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
(授权代表签字) ________

(授权代表打印姓名) ________

授权代表的职务：  ________

日期：             年              月             日
传真号：________________________ 

电话号：________________________ 

3. 附件5C
法人授权书（请同时提供被授权人身份证复印件）

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （投标人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为              的            项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，有效期至本项目结束。特此声明。

法定代表人签字盖章：                           

职务：                                         
单位名称：                                     
地址：                                         

投标人代表（被授权人）签字：               

职务：                                         
单位名称：                                     
地址：                                         

见证人签字：                               
职务：                                         
单位名称：                                     
地址：                                         



附件5D
制造厂商出具的授权函（ 如投标人为代理）

致：国义招标股份有限公司


我们
（制造厂商名称）
是按
（国家名称）
法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造厂商地址）
。兹指派
（国家名称）
的法律正式成立的，主要营业地点设在
（地址）
的
（投标人名称）
作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：

(1)
代表我方在中华人民共和国办理贵方第


号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2)
作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3)
我方兹授予
（投标人名称）
全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认
（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于

年

月

日签署本文件，
（投标人名称）
于

年
月

日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：





       出具授权书的制造厂商名称：





正式授权签字的代表姓名：


正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：





职务和部门：





公章：







公章：







投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。

4. 附件5E

营业执照副本复印件（加盖公章）
5. 附件5F

国税和地税税务登记证副本复印件（加盖公章）
6.  附件5G
投标人其它资格证明文件（按招标公告要求）
7. 附件5H

售后服务承诺书

附件6 
中标服务费承诺书格式

国义招标股份有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的   （项目名称）              项目(招标编号：0724-1300D41N0557)招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按本项目投标人须知相关规定向贵司交纳 “中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的中标设备款中代为扣付。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：                                                                      
单位地址：                                                                                                

电话：                                   
传真：                                       

投标人授权代表（签字）：                                                            

（印刷字体姓名和职务）

签署日期： 

附件7
技术规格/要求偏离表

说明：
投标人必须对应招标文件的第五部分“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

所投设备：

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	











   


投标人授权代表签字：













（公章）













日期：

                                               




                 职务：

注：所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

第五部分
用 户 需 求 书

注：带“▲”号条款为评审时的重要技术参数，不作为投标无效条款。
包1：病理信息系统（二期）

一、需求概况

采购人现有病理信息系统于2008年正式运行至今，系统的站点结构为1台病理中央服务器、1台登记工作站、1台取材工作站、8台诊断报告工作站、1台细胞学工作站和定制HIS接口，各司其职，资源共享，组成基础的病理质控与资料管理体系。因业务发展需要，需进行病理信息系统二期建设，基本要求如下：

▲1. 病理信息系统二期应在现有病理科系统基础上进行无缝接入及扩展，并与医院现有的和将建设的其它信息系统实现无缝连接和数据共享；

▲2. 除定制专用设备接口及定制分子病理报告格式外，本项目的软件模块自验收日起五年内，在采购人本部病理科的实际使用需求范围中可不限站点数量开放使用；

3. 本项目自验收之日起，提供不少于一年的免费维护期。

二、功能需求

1. 取材工作站软件

1）系统自动提示所有已登记但尚未取材的病例列表，或是有补取要求的病例列表。取材时记录取材时间、取材医生和记录人员信息。

▲2）系统自动进行“同名检索”，遇到同名病人能自动提示“其他检查”，并能进一步进行住院号或病人编号的匹配，以准确锁定该病人的历史检查。

▲3）取材时系统自动提示该病例是否做过冰冻，并能查看冰冻结果，根据冰冻结果确定取材要求。

4）进行取材明细记录，系统自动计算待包埋数和材块总数。进行“附言”记录，包括“用完”、“脱钙”、“保留”等内容。可记录剩余标本的存放位置。

5）进行大体标本照相，通过与取材工作站相连的专业大体标本拍摄台，图像与病例直接关联保存。对大体标本照片可进行取材明细标注、文字标注和测量工作。

▲6）提供取材工作交接管理工具。

2. 包埋工作站软件

▲1）系统自动打开所有已取材但尚未包埋病例的取材明细记录，供技术员在包埋时进行核对。
▲2）记录组织材块“翻盖”、“丢失”等特殊情况，并能反馈到切片环节及病理医生处。

3）提供包埋环节工作量统计信息。

3. 切片工作站软件

▲1）系统自动提示所有已包埋但尚未制成切片的病例列表，或是有重切、深切要求的病例列表，或是下了免疫组化医嘱需切白片的病例列表。

2）医生在报告站开出了重切深切医嘱，切片站可以自动给技术员以提示，以及时处理。

▲3）按照蜡块包埋情况或重切、深切、免疫组化医嘱要求自动生成切片条码标签列表，用户可以进行手工调整。切片标签的生成适应切片不合并、自动合并、手工合并等多种情况。

4）可批量打印切片条码标签。

▲5）提供切片交换管理工具。

6）提供切片环节工作量统计信息。

7）对每个病例都产生出切片明细列表，可进行切片质量评价和切片质量统计工作。

4． 报告工作站软件

▲1）可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果、液基细胞学等诊断报告项目。报告常用词、报告格式自定义功能。

2）使用光学摄像头或带标准TWAIN32接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像，可对图像进行多种处理、测量、标注功能。

3）根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的未写报告”、“我的延期报告”“我的收藏夹”、“科内会诊”、“需随访病例”等列表。

▲4）自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。

▲5）“小标本3天、大标本5天”的报告时间规则进行自动提示，时间规则可用户自定义。报告实际发放时间统计。

▲6）适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。

▲7）针对七类小标本和十三类大标本肿瘤疾病，提供国际先进的“结构化报告”标准报告模版。

8）可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有相应提示，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果，可对免疫组化结果进行染色评价，并快速导入到病理诊断结果。

▲9）提供冰冻报告质控管理功能。

10）科内会诊、随访、病例收藏管理。

▲11）重要报告痕迹后台记录和溯源查询功能。

12）提供丰富实用的报表工具和统计工具。可根据多个条件来组合查询或统计病例、可以进行模糊查询，也可以进行精确查询。查询或统计出的结果可以导出EXCEL表格文件。

5. 特检工作站软件

▲1）系统自动提示已发出特检医嘱（免疫组化、特殊染色、分子病理等）要求但尚未执行的病例信息列表。可从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容，来自动生成免疫组化切片等切片条码标签，并打印出来。

2）可按照标记物或病理号分类来打印染色工作表。

3）免疫组化染色完成并确认后，信息自动返回报告工作站并提示医生查看。

6. 归档工作站软件

1）按照病理号区段，将资料（申请单或底单）、蜡块、玻片分别归档处理，录入具体的归档位置。

▲2）资料室借还片管理，及时了解和处理“借出”、“归还”、“作废”的切片情况。打印借片凭证。

3）切片归还时记录外院会诊意见，并能反馈给病理医生。

7. 门诊病人自助查询系统

▲门诊病人凭登记时打印出的带病理号条码的门诊病理回执，在门诊病人自助查询系统上扫描病理回执上的条码，系统自动查询显示该病例的当前状态及病理结果。如果病理报告已签发，则提示门诊病人领取报告；如果尚未签发，则提示该病例所处的报告状态或延期原因（免疫组化、重切、会诊等）。

8. 冰冻报告查询系统

1）冰冻报告查询系统软件运行在以触摸屏为人机界面的一体机上，可设置在手术室门口或手术医生休息室，方便手术医生或护士进行查看。

▲2）病理科冰冻报告结果在病理科内部发出（审核）后，自动以醒目的大卡片形式显示在查询系统的主界面上，以提示临床医生该冰冻结果已发出。

▲3）临床医生在触摸屏上用手点击某病例卡片，即可查看该病例的冰冻报告相关内容。

9. 冰冻报告打印系统

▲1）冰冻报告打印系统可让临床医生在手术室即时查看并打印已审核的术中冰冻（快速）病理诊断报告的内容。

2）支持“日期”、“姓名”、“住院号”的查询筛选。

▲3）可控制冰冻报告的重复打印。

10. 临床病理报告打印模块

▲支持HIS/电子病历系统直接调用此模块打印病理报告。

11. 专业分子病理报告格式（20种）

▲针对本院已开展的12种荧光原位杂交和基因突变检测，提供符合专业要求的分子病理专用报告格式，并可增加新项目至总数为20种。

12. 全自动免疫组化染色仪接口模块

▲通过定制接口将全自动免疫组化染色仪连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将特检工作站软件中的特检医嘱明细列表中的数据（病理号、蜡块号、姓名、病人编号、标记物名称等），直接传给全自动免疫组化染色仪自带的工作站，由工作站打印出可供染色仪识别的免疫组化二维码标签。
包2：医用影像诊断专业显示器

1、彩色一体化双屏影像诊断显示器 6套
	1
	▲
	知名品牌诊断级专业显示器（非复查级、浏览级和内窥镜手术室用显示器）

	2
	▲
	显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正；

	3
	
	分辨率=1920×1200

	4
	▲
	尺寸≥26英寸

	5
	
	点距≤0.2865×0.2865mm

	6
	▲
	显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线300/250/200/150 cd/㎡,另外内置DSA、DSI、CT/MRI-JUSHA曲线

	7
	▲
	两路DVI信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示

	8
	▲
	CGA彩色灰阶自适应

	9
	
	最大亮度≥350cd/m²

	10
	
	对比度≥1500：1

	11
	▲
	调色板≥10.7亿,灰阶数:4096

	12
	▲
	响应时间≤20ms

	13
	
	可视角度≥176°

	14
	▲
	外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源的UL60601-1证书

	15
	
	DVI-D数字信号输入

	16
	
	支持DPMS节电功能

	17
	
	金属外壳，强度大、散热快、抗干扰

	18
	
	提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存大于等于512M


2、2MP彩色影像诊断显示器 1套
	1
	
	知名品牌专业显示器

	2
	▲
	显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正；

	3
	
	分辨率=1600×1200（横屏）/1200×1600（竖屏），可以横竖屏转换

	4
	
	尺寸≥20.1英寸

	5
	
	点距≤0.255×0.255mm

	6
	▲
	显示器内置dicom校正曲线,并内置GAMMA2.2，GAMMA2.4，GAMMA2.6曲线

	7
	▲
	全屏幕亮度均衡SLE系统

	8
	
	最大亮度≥300cd/m²

	9
	
	对比度≥800：1

	10
	
	调色板≥10.7亿

	11
	▲
	响应时间≤14ms

	12
	
	可视角度≥178°

	13
	▲
	外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源的UL60601-1证书

	14
	
	DVI-D数字信号输入

	15
	
	支持DPMS节电功能

	16
	
	黑金属外壳，强度大、散热快、抗干扰

	17
	
	提供双头PCI-e接口专业显卡，显卡内存≥1G


包3：医用终端设备

一、技术要求

	序号
	采购名称
	参数配置
	数量

	1
	商用台式电脑
	CPU：G550 (2.6G)
主板：Intel Q75

扩展槽：≥1个PCI-E×16，≥2个PCI，≥1个PCI-E×1
内存：≥2G DDRIII 1066

显卡：集成显卡

USB接口：≥8个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉，间距不小于3CM，后置至少4个USB3.0接口）

并行口：有

操作系统：WINDOWS 正版操作系统

串口：有

标准声卡：集成HD Audio，声卡芯片ALC662

光驱：无

硬盘：≥500G，SATA接口，7200rpm

网卡：≥10/100/1000M以太网卡

▲显示器： 17LCD

▲平均无故障运行时间：不小于25万小时

键盘：PS2防水抗菌键盘 

鼠标：PS/2光电鼠标1000DPI

PS2接口:2个

电源:不大于180W

机箱:标准MATX立式机箱，顶置开关/机箱体积小巧，不大于20L
随机应用:

软件方式实现网络同传和硬盘保护功能
支持智能排序功能，方便操作
支持断电续传功能，同传未结束前断点后均可继续同传
终端端口锁定功能，可以锁定键盘、鼠标、USB口、网口等。
资产监控功能，被控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示

整机认证:

▲生产厂商获得信息安全服务资质证书（安全工程类一级）
▲生产厂商获得OHSAS18001（职业健康安全管理体系）认证

▲ CCCS客户联络中心标准体系认证

▲ISO/IEC 27001：2005管理体系认证

服务:制造商不少于三年保修服务，2小时电话响应，第二日上门，365天全年无休
	100套

	2
	扫描枪
	应用领域：工商业

产品样式：投射式

光源：激光

解码能力： 一维

扫描精度:5mil

扫描范围：0-21.6cm

电压：5.0 VDC ± 10%1 

电流： 275 mA

功率：1.4w

性能参数

扫描类型：全向扫描

光源（激光）：650nm 可见激光二极管

扫描速率：1500线/秒

最小打印对比度: 最低25%反射差异

左右摆动偏差：± 50°

前后摆动偏差：± 50°

旋转偏差：0-360°
解码能力：UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/ EAN 128, Code 128ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Code 93, Code 11, Codabar, MSI, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded
支持接口：Keyboard，RS232，USB

操作温度： 0°C-40 °C
储藏温度：-40°C-70 °C
湿度：5%-95%相对湿度（无冷凝）

抗光性：可在室内和自然室外(直接阳光) 照明条件下使用

跌落规格：承受多次从 4英尺（1.2米）高度跌落至水泥地面冲击

强制规定

电安全性：通过 UL1950, CSA C22.2 NO950认证

激光安全性：CDRH IIa级、IEC 60825 1级、IIa级EMC：CISPR B, FCC B, EN60825
	20套

	3
	医用标签打印机
	打印方式： 热敏/热转印 

/分辨率： 203DPI /打印宽度： 56 mm (max.) /打印速度： 125mm/s(max.) /存储器： SRAM：512KB /通讯接口： RS-232, Centronics /打印头寿命： ≥100Km 
传感器 ：打印头温度探测： 热敏电阻 /打印头位置探测： 微动开关 /纸标记探测： 光电传感器 /色带存在探测： 光电传感器 /纸存在探测： 光电传感器（可选） 

条码类型：一维码：code 3 of 9，UPCA，UPCE，交叉25码，128码，EAN13，EAN8，HBIC（39码），库德巴码，工业25码，储运码，UPC2，UPC5，93码，邮电25码（中国），UCC/EAN码等 /二维条码：PDF417,MAXICODE码,QR码等 
字符 
横向纵向均可有级放大1-24级/旋转打印（0度, 90度, 180度, 270度）
纸张

纸张类型： 连续纸，标签纸，标记纸，穿孔纸，折叠纸 /纸张厚度： 0.0635-0.245mm /纸张宽度： 56mm（max.） /纸卷外径： 170mm (max.) /纸卷内径： 38-75mm /色带外径： 65mm (max.) /色带内径： 25mm /出纸方式： 撕离，剥离，自动切纸，回卷 
电源适配器：输入 交流220V±10%，1.3A ,50/60Hz   
	20套

	4
	平推式打印机
	24针小型平推式打印机，最大打印宽度为5英寸（127mm）。可平推式打印各类小型票据，亦支持连续纸及卷筒纸打印、打印速度高达135汉字/秒，色带寿命长达400万字符，并可选配串行接口和线箱接口。

	20套

	5
	针式打印机
	打印方式：24针击打式点阵打印/打印针数：24针/复写能力：1份原件+3份拷贝/接口类型：IEEE-1284双向并行接口,串行接口,USB接口/标配内存：64KB/打印速度：168汉字/秒,300字符/秒/打印介质：单页纸,连续复写纸等/进纸方式：连续纸:后部/单页纸:前部,顶部
	20套


二、其它要求

中标人在签订项目合同书前应提供与本次中标商用台式电脑、医用标签打印机技术规格性能指标一致的设备一套做设备性能测试。

如采购人在未来一年内有需要继续向中标人采购同一品牌型号产品，采购价格不得高于本次项目的中标单价。
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