项目内容：厨余垃圾粉碎装置技术要求
技术要求: 
每小时处理量大于等于3.5吨的菜场、餐厨垃圾减量处理设备一套
货物基本技术参数需求一览表
	设备名称及数量
	技术规格
	备注

	主机设备

 1台
	控制系统
	控制系统采用先进PLC控制技术，采取现场控制面板操作，具有：

1）紧急事件时急停功能；

2）故障警示功能。
	关键指标

	
	主机系统
	实际处理能力≥3.5t/h 
	关键指标

	
	
	进料粒度小于300X300mm
	关键指标

	
	
	出料粒度15X15mm
	关键指标

	输送设备

2台


	输送1
	输送量大于5t.长度3000mm材质304不锈钢
	关键指标

	
	输送2
	输送量大于5t，长度5000mm材质304不锈钢
	关键指标

	其它
	排水系统
	排水量：2t/h，配置防堵装置
	

	
	全部材质
	304不锈钢
	


注：
1．提供ISO9001质量管理体系认证（复印件）；

2  设备和电气控制系统的运行符合国家有关安全规定。
3. 需详细描述工艺流程、设备配置、结构特点与处理效果等关键要素，出具相关的方案图纸资料，以认证投标设备的可行性和可靠性。
