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马栏河综合治理工程-污水处理厂提升泵房及排海泵房改造工程水泵采购项目
招 标 文 件
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第一章  投标邀请函
马栏河综合治理工程-污水处理厂提升泵房及排海泵房
改造工程水泵采购项目投标邀请函
大连合力项目管理有限公司受大连市城市建设管理局的委托，对马栏河综合治理工程-污水处理厂提升泵房及排海泵房改造工程水泵采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人前来参加。

一、项目名称：马栏河综合治理工程-污水处理厂提升泵房及排海泵房改造工程水泵采购项目
二、项目编号：HL13049
三、招标内容：
污水泵    18台。

（具体内容及要求详见招标文件第四章）
注：招标文件中要求投标单位须提供非进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），否则视为投标文件无效。
四、投标人资格要求：

(1)在中国境内注册的独立企业法人；

(2)投标人为代理经销商的须具有所投所有产品生产厂家出具的合法有效授权书原件。
(3)投标人须具有本地服务的能力，外地投标人须具有在大连地区工商行政管理部门注册的售后服务机构，非投标人分公司或办事处的售后服务机构须有投标人和售后服务机构之间盖有公章的委托协议。

注：1、经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本次招标采购项目。

2、本项目不接受联合体投标。

五、报名要求：

投标人申请购买招标文件：未注册会员的投标人须登陆大连市政府采购服务中心信息网（http://www.ccgp.dl.gov.cn）“会员专区”进行注册并申请购买招标文件；已注册会员的投标人须进入政府采购交易管理系统申请购买招标文件。通过大连市政府采购服务中心管理系统申请购买招标文件的投标人在购买招标文件时请携带：企业法人营业执照副本、税务登记证副本、投标人若为代理经销商需提供所投所有产品生产厂家直接出具的有效授权证明、相关售后服务机构证明等上述材料的原件及其复印件各一份（复印件需加盖投标人公章）。

招标代理人将对投标人进行资格初审（仅限于发售招标文件，详细资格审查以评标委员会审查为准），初审合格后方可购买招标文件。

六、投标报名及招标文件的发售时间及地点：

自2013年10月30日起至2013年11月13日止，每天9：30～11：00，13：30～16：00在大连合力项目管理有限公司（大连市西岗区迎春路1号华岳宾馆2楼）报名及发售（公休日、法定节假日除外）。文件售价：200元人民币/套，如需邮寄请另付人民币50元，售后不退。
七、投标文件及投标保证金的递交时间及地点：

2013年11月20日北京时间09：00-09：30大连市政府采购服务中心1楼受理区（2）。
八、投标文件递交截止时间及开标时间与地点：

2013年11月20日北京时间09：30在大连市政府采购服务中心（大连市西岗区迎春路2号，大连市行政服务中心一楼）开标室（1）开标。逾期递交的投标文件恕不接受。
九、招标人：大连市城市建设管理局
十、招标代理人：大连合力项目管理有限公司
地      址：大连市西岗区迎春路1号华岳宾馆2楼

联  系  人：孙栋
电      话：0411-82588708
传      真：0411-82588707

第二章  投标人须知及前附表
投标人须知前附表
	序号
	内    容
	说明与要求

	1
	项目名称
	马栏河综合治理工程-污水处理厂提升泵房及排海泵房改造工程水泵采购项目

	2
	招标人
	大连市城市建设管理局

	3
	招标内容
	污水泵    18台。

（具体内容及要求详见招标文件第四章）

注：招标文件中要求投标单位须提供非进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），否则视为投标文件无效。

	4
	资金来源
	财政性资金

	5
	付款方式
	货物安装调试完毕并验收合格后，支付合同总价款的90%,其余货款即合同总价款的10%转为质量保证金，自验收合格之日起1年若无质量问题，余款一次性付清（无息）。

	6
	交货时间
	合同签订后30个日历日内安装调试完成

	7
	交货地点
	大连市城市建设管理局指定地点

	8
	投  标  人

的资格要求
	(1)在中国境内注册的独立企业法人；

(2)投标人为代理经销商的须具有所投所有产品生产厂家出具的合法有效授权书原件。

(3)投标人须具有本地服务的能力，外地投标人须具有在大连地区工商行政管理部门注册的售后服务机构，非投标人分公司或办事处的售后服务机构须有投标人和售后服务机构之间盖有公章的委托协议。

注：1、经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本次招标采购项目。

2、本项目不接受联合体投标。

	9
	投标有效期
	从投标截止之日起90日历日

	10
	投标保证金
	1、投标人应提交69000元（人民币）的投标保证金。投标保证金可以是电汇、支票（外地投标人除外）、汇票、银行保函、大连市企业信用担保有限公司出具的担保保函等形式中的一种（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。

2、大连市企业信用担保有限公司联系方式：

地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦48层；

电话：0411-39917759    传真：0411-39917780。

3、投标人可以采取融资担保的形式进行融资。

4、外地企业若要汇款，请汇至

户名：大连合力项目管理有限公司；

开户行：锦州银行大连分行；

帐号：410 100 134 550 683（汇款以到帐时间为准）。
5、投标保证金的递交时间及地点：在开标当日（2013年11月20日北京时间09：00-09：30）到大连市政府采购服务中心1楼受理区（2）递交。

注：1、有关政府采购项目投标、履约、融资引入担保机制办理流程详见《大连市政府采购网》通知公告中《关于开展政府采购信用担保工作的通知》。

 2、支票、汇票、电汇时间以到帐日为准。

3、本项目不接受现金形式的投标保证金。

	11
	投标文件

份    数
	正本一份，副本七份，正、副本需封装在同一密封袋内。

	12
	招标文件

售    价
	200元人民币/套，售后不退。

	13
	报名及招标
文件发售
时间及地点
	时间：2013年10月30日起至2013年11月13日止  北京时间9：30～11：00，13：30～16：00（公休日、节假日除外）

地点：大连市西岗区迎春路1号华岳宾馆201室

	14
	投标文件递交时间及地点
	时间：2013年11月20日   北京时间09：00-09：30
地点：大连市政府采购服务中心（大连市西岗区迎春路2号，大连市行政服务中心1楼）受理区（2）

	15
	投标文件及保证金递交截止时间
	2013年11月20日  北京时间09:30

	16
	开标时间

及地点
	时间：2013年11月20日   北京时间09：30
地点：大连市政府采购服务中心（大连市西岗区迎春路2号，大连市行政服务中心1楼）第1开标室

	17
	评标方法
	综合评分法

	18
	履约保证金
	(1)中标人在与招标人签订合同之前或同时应当向招标人提供相当于合同总价10％的履约保证金。

(2)履约保证金可以是支票或银行汇票或银行出具的不可撤销的履约保函或有资质的担保公司出具的履约担保函。

(3)如果中标人未能履行合同并给招标人造成损失，履约保证金将作为对这一损失的补偿而付给招标人。

(4)履约保证金将在验收合格之日起十个工作日内予以退还，不计利息。

	18
	其他要求
	报价应包含本项目所涉及的货物、包装、运输、装卸、安装、调试等一切交付使用前的全部费用，直到验收合格安装调试为止，招标人不再支付除合同价款以外的任何费用。

除总报价外，投标人应报出货物的品牌、型号、规格、厂家、性能、单价、以及组成部件的配置。


投 标 须 知
适用范围

本文件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1、“招标人”系指大连市城市建设管理局。

2、“投标人”系指能够满足本次采购条件的企业法人。

3、“招标代理人”系指大连合力项目管理有限公司。

4、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

5、“货物”系指投标人根据合同规定应向招标人提供的一切货物和材料。

6、“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术服务和合同中规定卖方应承担的其它义务。

一、总则
1、招标内容：
污水泵    18台。

（具体内容及要求详见招标文件第四章）

注：招标文件中要求投标单位须提供非进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），否则视为投标文件无效。
2、资金来源：财政性资金

3、投标人除须满足前附表中投标人的资格要求外，还应符合以下条件：
3.1投标人只有在法律和财务上独立，并且与招标人没有行政隶属关系才可以参与本项目的投标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标。投标人之间不应存在授权关系，如有此类情况，则只接受先报名的投标人。
3.2投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
3.3本项目不接受联合体投标。
3.4投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；
（3）被有关部门列为政府采购不良投标人的。
4、投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人及招标代理人不承担任何费用。
5、促进中小企业发展
5.1根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。
5.2享受政府采购扶持政策的中小企业，应当同时符合以下条件：
5.2.1符合中小企业划分标准；
5.2.2提供本企业制造的货物或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
5.2.3提供本企业及所供产品制造企业为中小企业的声明函 ，以及企业所在地的县级及以上中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明。
5.3中小企业：符合工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划型标准规定的企业。中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。
5.4投标人投标产品是小微企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6％的扣除，微型企业给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。
5.5大中型企业和其他自然人、法人或其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2％的价格扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。
5.6中小企业签订的政府采购合同，履约保证金支付比例为合同金额的5%，联合体中标的，按中小企业产品报价占联合体报价比例计算。

6.政府采购信用担保
6.1为贯彻落实财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，大连市企业信用担保有限公司可为参加大连市市本级政府采购活动的中小企业提供政府采购信用担保。
6.2大连市企业信用担保有限公司提供的政府采购信用担保包括：投标担保、履约担保、预付款担保及银行融资担保。
6.3无论投标担保、履约担保、预付款担保、融资担保，只要供应商未履行保函所保证的义务，担保公司即刻履行担保责任。
6.4有关政府采购信用担保事宜，供应商可登陆大连市政府采购网（网址：www.ccgp.dl.gov.cn）查阅《关于开展政府采购信用担保工作的通知》（大财采〔2012〕364号），或向大连市企业信用担保有限公司联系咨询，联系方式如下：
地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦48层
电话：（0411）39917759
二、招标文件
5、招标文件的内容
5.1招标文件除本款下述各章的内容外，招标人在招标期间发出的补充文件和其他函件，均是招标文件的组成部分。
各章的内容如下：
第一章  投标邀请函
第二章  投标人须知及前附表
第三章  合同条款及合同格式

第四章  项目需求及技术要求
第五章  投标文件的格式
第六章  评标细则


5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、项目任务等要求，并按招标文件的规定和提供的格式编写投标文件，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其投标文件将被拒绝。

6、招标文件的澄清和解答
投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应当在投标须知前附表中所规定的开标截止时间15个日历日前以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式或投标预备会的方式予以解答(包括对询问的解释，但不说明询问的来源)，答复将送给所有招标文件的收受人，否则将视为投标人已充分了解招标文件的所有条款。

7、招标文件的修改
7.1在递交投标文件截止时间l5个日历日之前，招标人可能会因种种原因，以发出补充文件的形式对招标文件进行修改。
7.2补充文件将以书面或传真的方式发给所有招标文件的收受人，投标人收到补充文件后，应立即以书面或传真方式签字确认并加盖单位公章。
7.3为使投标人有充分的时间编制投标文件，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

三、投标文件的编制
8、投标文件的语言
投标文件及投标人与招标人之间的来往信函、文件均以中文为主导语言。

9、投标文件的组成
投标人编写的投标文件，均应包括下列内容：

(1)投标函
(2)投标保证金
(3)投标报价表

(4)技术性能参数的详细描述

(5)商务条款和技术规格偏离表
(6)资格证明文件
(7)售后服务承诺书

(8)其他

(9)投标人需说明的其他问题
(10)开标一览表（要求单独密封）

10、投标报价
10.1 投标人应在投标文件中的“投标报价表”上标明按照本合同拟提供货物的单价和总价，投标人只允许投一个规格，一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

10.2投标报价应指货物递送到招标文件规定的实际交货地的价格,包括货物、包装、运输、安装、调试、培训、验收、售后服务、保险等各种与之相关的交付使用前的一切费用。

10.3投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人在报价时应充分考虑本次招标的各种风险（包括漏项风险），在合同执行期间中标价不再实行政策性调整和变动。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

11、投标货币
投标报价均采用人民币报价。

12、证明投标人资格合格的文件

12.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2投标人提交的中标后有能力履行合同的资格证明文件应使招标人满意。

（1）投标人必须具备履行合同所需的财务能力、技术能力；

（2）投标人应有能力履行合同条款中对所提供的货物所承担的维修、保养和备件储存的义务。

12.3投标人应按招标文件格式要求填写并提交“资格证明文件”。

13、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1投标人应提交本项目所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的声明。

13.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致，文件可以是文字资料、图纸和数据。投标人应提供：

（1）货物主要技术指标和使用性能的详细说明；

（2）逐条填报的规格响应表及偏离表。

14、投标有效期
14.1投标从投标截止日期后90日历日内有效，如不满足将视为非响应性投标而予以拒绝。
14.2在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长投标有效期。这种要求和答复均应为书面形式（如传真等）。如果投标人拒绝上述要求，投标保证金将予以返还。对于同意此要求的投标人，不允许其修改投标文件，在延长期内，本须知第l5条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

15、投标保证金

15.1投标人的投标保证金是投标文件的组成部分。
15.2投标人应按照“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

15.3投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，招标人在因投标人的行为致使其利益受到严重损害时可从投标人的投标保证金中得到补偿。

15.4投标保证金的货币为人民币，并采用下列任何一种形式：

1）银行汇票；2）支票（外地投标人除外）；3）电汇；4）银行保函；5）大连市企业信用担保有限公司出具的担保保函。

15.5大连市企业信用担保有限公司出具的担保保函。大连市企业信用担保有限公司联系方式：地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦48层、电话：0411-39917759、传真：0411-39917780。投标人可以采取融资担保的形式进行融资。
15.6中标人的投标保证金将于中标人与招标人按照本招标文件规定签订合同并由政府采购管理办公室备完案后五个工作日内予以无息退还，未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内予以无息退还。

15.7无论投标保证金来源何方，招标人只向投标人退还保证金（保证金退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。

15.8投标人在接到退还保证金通知后，法定代表人或被授权人应持税务机关监制盖有投标人财务专用章的有效收款收据及个人身份证原件，到招标代理人处办理。

15.9未按照“投标人须知前附表”中第10条规定或未提交投标保证金的投标人，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.10投标人如有下列情况之一的，投标保证金将被没收：
(1)弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

(2)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(3)因中标人过错被废除授标；
(4)投标人未接受评标委员会对其投标价格错误的修改；
(5)中标人未能在规定期限内签署合同协议书；
(6)中标人未能交纳招标代理服务费；

(7)法律法规规定其他严重损害招标人利益的情形。

16、投标文件的式样和签署
16.1投标人应按投标须知的规定，向招标人递交投标文件，份数按投标人须知前附表规定，其中正本一份，副本七份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本不一致时，以正本为准。
16.2投标文件的正本和所有的副本均需采用A4纸黑色墨水打印并由投标人的法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章。被授权人须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。

16.3除按投标须知第26.1作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂沫或改写，若有修改须由法定代表人或者被授权人签字确认。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和标记
17.1投标文件的正本与副本分别包装后合并密封到一个包装袋内。包装必须使用内外两层封面套，并在内层封套上加盖封条，上有“正本”、“副本”标记。未密封的投标文件将被拒绝。封口处应有投标人法定代表人或是其授权委托人的签字和投标人的公章。
17.2在外层封套上应写明：
(1) 马栏河综合治理工程-污水处理厂提升泵房及排海泵房改造工程水泵采购项目投标文件；
(2) 投标单位的全称和详细地址；
(3) 开标截止    年    月   日    时前不得开封。
17.3如果因投递地址未写清楚而使投标文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。对由此造成迟到或提前开封的投标文件，招标代理人将予以拒绝，并退给投标人。
17.4为方便开标唱标，投标人必须将开标一览表按要求单独封装和标记，并在信封上标明“开标一览表”字样，在递交投标文件时单独递交。

18、投标截止时间
18.1投标人应按投标人须知前附表规定的时间和地点将投标文件递交给指定的接收人。

18.2招标人可以按照投标须知第7条的规定发出补充文件，酌情延长递交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人在原投标截止时间前的全部权利和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

18.3在投标人须知前附表中规定的投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝并原封退回。

19、投标文件的修改与撤回
19.1在递交投标文件截止日期以前，投标人可以修改或撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并经法定代表人或被授权人统一签署。在时间紧迫的情况下，投标文件撤回的要求可以传真方式通知招标人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在递交投标文件截止日期以前送达招标人签收。
19.2更改的投标文件应同样按照本招标文件中“投标文件的密封和标记”规定的要求进行编制、密封、标记和递交，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。
19.3如果在投标有效期内撤回投标文件，则按投标须知第l5.10款的规定没收其投标保证金。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标与评标
20、开标
20.1招标人将按本项目投标须知前附表中规定的时间和地点，对所有收到的投标文件进行开标，参加开标的法定代表人或被授权人应签字报到以证明出席。
20.2开标由招标代理人主持，邀请政府采购监督部门参加。
20.3开标时，招标人、招标代理人将会同投标人代表共同对投标文件的密封情况进行核对，投标人需在密封检查报告上签字确认。

20.4开标时，招标代理人将当众宣读投标人名称、投标价格、折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣，评标时才能考虑。
20.5若招标代理人宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经政府采购监督部门当场检查确认后，招标代理人可重新宣读投标文件。若投标人无异议，则认为投标人已确认招标代理人宣读的结果。投标人的法定代表人或被授权人应在开标记录表上签字。

21、评标委员会的组成

21.1评标委员会由招标人的代表和从大连市财政局评标专家库随机抽取的有关方面的专家组成，其中经济、技术方面的专家不少于成员总数的2/3。

21.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

22、评标原则及方法
22.1招标文件是评标工作的重要依据。投标人的投标文件必须满足招标文件的各项要求：包括投标文件的有效性、完整性和与招标文件的一致性。

22.2评标严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）规定、招标文件的要求和条件进行。

22.3本次评标采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。具体评分方法详见评标细则。

22.4对所有投标人的评审都采用相同的程序和标准，遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则。

22.5评标委员会将只对资格性检查和符合性检查合格并确定为实质上响应招标文件的投标文件进行比较与评价。

22.6评标委员会对经过初步评审为合格有效的各投标人的投标文件进行评审后，由各评委独立打分，打分时保留2位小数，每人一份评分表，并签名。投标人的综合得分为经综合打分后的最终得分，计算时保留2位小数。

22.7投标人的综合得分：分别计算出各评标委员会成员对某一特定投标人非价格因素评分的汇总得分，去掉一个最高汇总得分和一个最低汇总得分后计算出该投标人的“比较用非价格因素汇总得分平均值”。用各评标委员会成员评出的该投标人非价格因素汇总得分与“比较用非价格因素汇总得分平均值”进行比较，剔除偏离幅度等于和超过±15%的评标委员会成员的非价格因素汇总得分后，计算出评标委员会成员对该投标人非价格因素汇总得分平均值。

价格因素平均得分与非价格因素汇总得分平均值之和即为该投标人的评标总得分，总得分最高的投标人为中标候选人。如果投标人评标总得分相同，报价低的投标人排序在前。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
23、评标过程的保密
23.1开标后，直到授予中标人合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标文件有关的资料和有关授予合同的信息都属于保密范围，均不得向投标人及与该过程无关的其他人泄露。
23.2投标人在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，对招标人施加影响的任何行为，都将导致其投标文件被拒绝。
23.3在投标有效期内，招标人均不得将投标人的投标资料向任何第三方泄露。
24、投标文件的澄清
为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。
25、投标文件的审查
25.1投标文件进行评审前，应对投标文件的符合性进行审查。

25.2通过符合性审查的主要条件：

25.2.1开启标书前，经确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：

(1)投标人法定代表人或被授权人未按时参加开标会议；

(2)投标文件未能于投标截止时间之前递交至投标须知前附表中规定的指定地点及指定接收人；
(3)投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保证金数额不足的；
(4)投标文件未按招标文件规定进行密封；
(5)法律、法规规定的其它情形。

25.2.2开启标书后，经评标委员会确认有下列情况之一的为无效投标文件：
(1)投标文件未经投标人法定代表人或被授权人签署和未加盖投标人公章的；投标文件无法定代表人授权书的（原件）；
(2)投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写，重要内容不全或关键字迹模糊不清的；
(3)没有按招标文件规定提供有效的资格证明文件或资格证明文件不全的；
(4)同一份投标文件中，有两个以上不同投标报价，且未注明何者有效的；

(5)供货期超出招标文件规定的；

(6)投标货物漏项或投标文件弄虚作假，提供虚假业绩、获奖证书等证明资料企图骗取中标的；

(7)投标人所提供货物在技术参数、规格型号、性能等方面实质上不响应项目需求及技术要求的；

(8)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；不同投标人的投标文件内容、数据大量雷同的；投标人恶意哄抬标价或低于成本价竞标的；

(9)提出与招标文件中相悖的不合理要求；

(10)不符合法律法规规定和招标文件其他实质性要求的。
25.3在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

25.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正和撤销其不符合要求的偏离而使之成为实质上响应的投标文件。

投标人应在开标现场携带资质证书原件以便评标委员会备查。

26、错误的修正
26.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的错误，修正错误的原则如下：
(1)数字与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
(2)各细目的合价累计不等于总价的，以合价为准，修正总价；

(3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

(4)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(5)文字与图表不一致的，以文字为准；
(6)开标一览表与投标文件报价不一致的，应以开标一览表为准。 
26.2在投标文件按上述方法调整其报价后，并取得投标人的同意，调整后的报价对投标人有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

26.3评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

27、中标候选人的推荐

27.1评标委员会根据评标结果，推荐合格的中标候选人；

27.2招标人有权对中标候选人履行合同的能力进行审查确认（包括资质、业绩等），如发现舞弊行为，即依法取消其中标候选人资格；

27.3招标代理人将评标情况形成书面评标报告，送至政府采购管理部门审查备案。

28、定标

中标的标准

(1)评标委员会将推荐综合得分最高的投标人为中标候选人，招标人将依据评标委员会评审意见确定中标人；
 (2)具有良好的履行合同的能力和条件；

(3)保证质量、保证供货期，按照招标文件要求提供售后服务。

六、合同的授予

29、合同授予标准

招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够圆满地履行合同义务的中标候选人。

30、资格后审

30.1如果招标人认为有必要对中标候选人履行合同能力进行确认，可以进行资格后审，包括实地考察或要求其提供相关证明资料。如果招标人对中标候选人资格后审后认为其无履行合同能力，可以提请评标委员会进行复会审议。

30.2上述审查将考虑中标候选人的财务、技术能力并基于中标候选人按规定提供的资格审查的证明文件以及招标人认为必要的和合适的其他资料。

30.3如果有必要，招标人可对中标候选人进行技术询问，或对其所选货物、竣工的项目进行实地考察。

30.4招标人还可以对中标候选人同类项目有关价格进行考察。如果在质量和服务要求相同的不同项目中，相同的货物价格偏差很大，招标人有权利质疑和询问，并提请评标委员会进行复会审议。

30.5如果中标候选人被确认为无能力履行合同，将被取消其中标候选人资格。

30.6在中标候选人被确认为无能力履行合同，并被取消其中标人资格的情况下，评标委员会将重新推荐中标候选人或由招标人重新组织采购。

31、中标通知书

31.1招标代理人应当在规定时间内向政府采购管理部门提交招标、开标、评标、定标过程中的有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经政府采购管理部门审查通过后，方可发放中标通知书。

31.2中标通知书经备案后，招标代理人应当在3个工作日内向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

31.3中标公告详见《大连市政府采购网》和《大连日报》。招标人不另行通知，招标人和招标代理人不对未中标的投标人做任何未中标原因的解释。

32、废标
32.1中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废标：

(1)经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的；

(2)于投标有效期终止之前撤回投标文件的；

(3)因中标人过错而未能按照规定与招标人签订合同和提交履约担保的；

(4)法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形。
32.2中标人因32.1被废除资格，招标人将依排名顺序选择中标候选人或重新组织招标。

32.3中标人因32.1被废标，至少将要承担下列违约责任：
(1)没收全部投标保证金；

(2)按招标文件规定，重新确定中标人的中标价若高出弃标人的中标价，其差价部分视为弃标人违约给招标人造成的损失，弃标人应予赔偿；

(3)承担因此可能给招标人造成的其它损失。

33、签订合同
33.1中标人在收到中标通知书后应当按有关规定与招标人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均作为该书面合同的附件。
33.2中标人如不按本投标须知第33.1条款的规定与招标人签定合同，将取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，在此情况下评标委员会可依序推荐其他候选人或由招标人重新组织采购。
33.3招标人如不按本投标须知第33.1条款要求与中标人订立合同的，应当返还中标人的投标保证金，给中标人的损失超过返还的投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。
33.4招标人、中标人不得再行订立背离招标文件和合同条款实质性内容的其他协议。为避免“黑白合同”，在协议书合同双方签署页中要求必须加入下列条款：
合同双方确认：本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
33.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让或分包给他人。

34、履约保证金
34.1中标人在与招标人签订合同之前或同时应当向招标人提供相当于合同总价10％的履约保证金。

34.2履约保证金可以是支票或银行汇票或银行出具的不可撤销的履约保函或有资质的担保公司出具的履约担保函。

34.3如果中标人未能履行合同并给招标人造成损失，履约保证金将作为对这一损失的补偿而付给招标人。

34.4履约保证金将在验收合格之日起十个工作日内予以退还，不计利息。
35、招标代理人服务费
35.1招标代理人向中标人按发改委颁布的《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格{2002}1980号）文件的规定和标准收取代理服务费。

35.2招标代理服务收费标准:

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100--500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500--1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000--5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500-100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000-500）万元×0.8％＝4万元

（2000-1000）万元×0.5％＝5万元

合计收费=1.5十4.4＋4＋5＝14.9（万元）

35.3本次招标代理服务费按货物招标计费标准向中标人收取。

35.4中标人在领取“中标通知书”同时，须向大连合力项目管理有限公司一次性缴纳代理服务费。

36、其他注意事项

36.1投标人被视为充分熟悉本招标项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况。

36.2投标人应遵守与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反。

36.3投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的报价和资料，可能导致投标文件被拒绝。

第三章  合同条款及合同格式

合同条款及合同格式

项目名称：

采购编号：

合同编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方根据     年    月     日马栏河综合治理工程-污水处理厂提升泵房及排海泵房改造工程水泵采购项目的采购结果，甲方接受乙方为本项目采购所做的报价文件，乙方必须完全按成交通知书中项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

（一）货物名称:

（二）型号规格:

（三）技术参数:

（四）数量(单位):

二、合同金额

（一）本合同金额为(大写):               元 (￥:             元)人民币。

三、技术资料

（一）甲方向乙方提供所采购货物的有关技术资料。

（二）乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（三）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十三条第三款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金外，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期

质保期    年。（自交货验收合格之日起计算）

七、交货期、交货方式及交货地点

（一）交货期：

（二）交货方式：

（三）交货地点：

八、付款方式

货物安装调试完毕并验收合格后，支付合同总价款的90%,其余货款即合同总价款的10%转为质量保证金，自验收合格之日起1年若无质量问题，余款一次性付清（无息）。

九、质量保证及售后服务
（一）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供货物的质量保证期为自货物安装调试完毕之日起不少于1年。在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可以按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知2小时内给予相应后，在24小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器终生维修,维修时只收部件成本费。

十、调试和验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十一、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议的解决

（一）在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第      种方法解决。

1.提交仲裁委员会仲裁；

2.依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报大连市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1.供货清单和报价货物数量、价格表

2.技术规格

3.乙方报价文件的内容及澄清内容

4.其他与本合同相关的单据

5.本合同适用的特殊条款

（四）本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

（五）本合同正本一式四份（采购人、供应商、采购代理机构及大连市政府采购管理办公室各执一份），具有同等法律效力，合同签订后七个工作日内送达大连市政府采购管理办公室确认备案，在项目验收合格后立即将验收报告（一份）送达采购代理机构。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

地址：                            地址：

法定代表人：                      法定代表人：

授权委托代理人：                  授权委托代理人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

邮政编码：                        邮政编码：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

签订地点：                        签订日期：

※本合同仅作为甲、乙双方拟订合同时的参考样本。

第四章 项目需求及技术要求

一、 用户需求及技术要求
一、总体说明

1、供货要求

本次共采购18台不同种类的污水泵，要求供货商提供完整的污水泵及配套装置，同时负责新设备的现场指导安装调试、试运转及技术培训工作。每台污水泵成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件、水泵保护器、就地控制箱和端子接线箱以及所需配套的电缆。具体如下：

（1）、装配完整的污水泵（包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）；

（2）、自动耦合装置（带底座和弯管）； 

（3）、整套提升装置（双导轨系统、支架和不锈钢水泵提升链、电缆吊链等）；
（4）、每台潜污泵配备15米潜水电缆；潜污泵保护包括油室、电机定子、电机接线端子室泄漏保护，电机绕组超温保护等，功率≥100KW水泵需要配备轴承超温保护，当水泵发生故障时可通过水泵自带保护器屏显，确定故障原因；
（5）、所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)；
（6）、产品档次不低于飞力、海斯特、格兰富、ABS、威乐、KSB等品牌

（7）、供货商应根据所提供产品的具体情况在投标文件中明确叶轮、电机轴承、水泵全套轴承、上下机械密封、耐磨环、全套O型圈等其它零件或材料的使用寿命及保修期后两年内所需上述备品备件及材料的数量明细，供货商应提供上述两年内备品备件及专用工具,费用含在本次投标中。
2、使用环境

液体：城市污水、雨水。

液体温度低于40℃，液体PH介于4～10之间。
3、主要技术参数表

	设备序号
	1

	水泵名称
	潜污泵

	★设计流量
	2170 m3/h

	★设计扬程
	18.5 m

	★水泵效率
	≥75%

	★可输送最大颗粒直径
	≥120mm

	★电机极数
	6极

	★额定功率
	≤150KW

	设备台数和运行方式
	4台，三用一备

	安装方式
	自藕安装（坑深11.3M）

	

	设备序号
	2

	水泵名称
	潜污泵

	★设计流量
	1450m3/h

	★设计扬程
	18.8 m

	★水泵效率
	≥75%

	★可输送最大颗粒直径
	≥120mm

	★电机极数
	6极

	★额定功率
	≤125KW

	设备台数和运行方式
	4台，三用一备

	安装方式
	自藕安装（坑深11.3M）

	

	设备序号
	3

	水泵名称
	潜污泵

	★设计流量
	2780m3/h

	★设计扬程
	16m

	★水泵效率
	≥75%

	★可输送最大颗粒直径
	≥120mm

	★电机极数
	6极

	★额定功率
	≤170KW

	设备台数和运行方式
	4台，三用一备

	安装方式
	自藕安装（坑深9.2M）

	

	设备序号
	4

	水泵名称
	潜污泵

	★设计流量
	210 m3/h

	★设计扬程
	8 m

	★水泵效率
	≥65%

	★可输送最大颗粒直径
	≥100mm

	★电机极数
	4极

	★额定功率
	≤7.5KW

	设备台数和运行方式
	2台，一用一备

	安装方式
	自藕安装（坑深11.3M）

	

	设备序号
	5

	水泵名称
	潜污泵（干式安装）

	★设计流量
	1250m3/h

	★设计扬程
	19m

	★水泵效率
	≥80%

	★可输送最大颗粒直径
	≥120mm

	★电机极数
	6极

	★额定功率
	≤110KW

	设备台数和运行方式
	4台

	安装方式
	干式立式安装


2、 具体要求

（一）、总体技术要求

    1、潜污泵维修前、后吊出、安装时，潜污泵在集水池高水位时，泵站无需停运及降水，能自动稳固地与排水连接座脱离、联接，并且潜污泵能在2根不锈钢平行导杆引导下从集水池的顶部到耦合器之间自由滑动，复位后无泄漏。

    2、潜污泵应为单级、易拆卸的单通道或多通道无阻塞型潜污泵，并与潜水电机直接相连，泵送原生的和未经过过滤的污水。
    3、提供的潜污泵在电机全部裸露在空气的条件下能够连续运行，同时也能够间歇运行和长期停机后恢复正常启动运行。
    4、电机能够连续和间歇运行，每小时至少启动次数为30次，且不会对泵带来任何有害影响。
    5、潜污泵在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。

    6、泵和电机为同一设备制造商设计和制造。
7、自耦安装的潜污泵，配备有出水弯管、自耦底座和移动、自动就位时起连接作用的导轨及提升链。
8、水泵与藕合底座的密封为金属与金属之间的连接并由辅助橡胶圈密封。整个水泵包括电机的全部重量由泵的自耦底座承担，泵和电机的任何部分均不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。

9、对于功率≥100KW潜污泵，水泵有叶轮间隙调节系统，能够有效的保证潜污泵在整个使用寿命周期内的高效运转，无需更换耐磨环。

10、潜污泵的性能要求

（1）、水泵的工作曲线为连续，在工作范围内，相应的效率曲线是比较平缓的。

（2）、在额定转速和流量下，扬程、效率误差满足ISO9906附件A标准。

（3）、潜污泵运行维修成本低，可靠性高、无故障运行时间长。

（4）、水泵所用电机有足够的功率储备，使水泵在性能曲线允许的范围之内工作时，不会超负荷。

11、水泵特性曲线要求

投标时要求提供每台水泵工作特性曲线（含流量—扬程、功率、效率），并标明设计图纸中要求的工况点。

1号、2号、4号、5号（设备序号）水泵在扬程变化幅±2m时，水泵工作效率在水泵最高效率下降5%以内；3号（设备序号）水泵在扬程可下降至8m正常运行，水泵工作效率在水泵最高效率下降10%以内。

（二）、潜污泵的构造及材质要求

潜污泵采用立式耦合式安装方式，潜水电机与泵叶轮同轴相连。在叶轮和电机室之间有一个密封的油室，能够有效的防止水进入电机定子室造成电机损坏。

泵的主件材质为AST A-48 35B级（DIN1691，GG25）灰口铸铁,表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI316不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面均由两层涂层保护。表面防腐采用水基底漆或环氧树脂两组涂层。

机械表面之间的密封是金属与金属接触，并嵌入腈橡胶O形环，O形圈采用丁腈橡胶或氟橡胶材料。

（1）、泵壳
泵壳为偏心设计。泵壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

泵壳材质为整件的灰口铸铁35B级（DIN1691，GG25）。

（2）、叶轮

叶轮为单通道式、多通道式无阻塞流道设计。通道为长流道、宽通道设计，无剧烈拐角，叶轮为水力平衡的离心式涡流式叶轮，泵送液体在叶轮外侧通过。涡流叶片外侧带有独特的翼片设计，防止紊流的形成，提高水力效率，并防止污水中的杂质卷入叶轮。叶轮能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其它的杂物。叶轮通过一个经防腐处理的锁紧螺栓固定，在反转时不会松动。

叶轮材质为35B级等级（DIN1691，GG25）的灰口铸铁。

紧固件材质为 AISI 316不锈钢。

（3）、叶轮与泵壳的间隙调节

叶轮与泵壳的间隙调节可以通过一个调节螺栓进行调节，能够有效保证叶轮与泵壳之间的密封性并维持较高的水力效率。

（4）、自耦装置

自藕装置配有出水弯管，弯管两端带有法兰。泵出口与耦合装置的接口结构的设计采用金属硬接触配合软橡胶圈双重密封，能在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。放下通水后，水流的压力使密封圈贴靠到对接法兰面上，当泵安装完成运行时自藕装置处绝不会漏水。

水泵的电缆提升链及导轨均采用不锈钢AISI 316材质。

（5）、电机
泵的电机是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕阻和定子进线的绝缘等级为 H级180℃。定子通过真空压力滴浸法进行绝缘，使得绕组满充率至少达到97%。定子热压

嵌入铸铁定子室中，不采用需在定子壳上钻孔的螺栓、针和其他连接装置，电机采用专为潜水泵设计并能连续泵送温度最高为 40℃ 的介质。电机能每小时至少启动30 次。
为监控每相绕阻上的温度，在每相定子进线线圈中装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为140℃，关闭温度为95℃,可以与电机过载保护相连接。并接至控制柜，与控制柜连接。电机的允许电压波动为+/-10％，电机设计成在最高40℃（104F）环境下工作，并且定子绕阻的平均升温不超过80℃。

电机外壳材质为35B级等级（DIN1691，GG25）的灰口铸铁。

（6）、冷却系统

当电机额定功率大于90kW时，每台泵/电机须装配一个完善的内在冷却系统，电机水冷却夹套包围定子室，材质为铸铁 ASTM 304级（DIN 17100，Rst 37-2 18 10）。无论电机部分浸在所泵的液体中或直接曝露在空气中，冷却系统都能提供电机散热，叶轮背部的叶片能把部分泵送液体通过一个澄清通道后作为冷却介质在冷却系统中循环。提供一根排气管以排放夹套内的空气，预留钻孔或螺孔用于下部冷却和密封冲洗或气体排放，冷却套有检查孔，冷却系统能使泵潜水时或在空气中，在最高40℃环境温度下连续运行，无环境或液体温度低于40℃的限制。
当电机额定功率在7.5-90kW时，每台泵/电机配套冷却系统，材质为铝 ASTM B 209;AA 1050A，采用独立的内置冷却系统。冷却系统应能保证泵在40℃的液体中连续运行。
当电机额定功率小于7.5kW时电机应能通过周围环境及泵送的介质获得足够的冷却，不需冷却夹套或外部冷却系统。
（7）、轴
泵和电机的轴是连续无间断的轴，泵轴是电机轴的延伸。不采用耦连方式。泵轴是碳钢制造，并完全与泵送液体隔离。

轴的材质为AISI420不锈钢或合金钢DIN1691 42CrMo4 (ASTM4140) 329。

（8）、机械密封
每台泵配有一个上下双重独立的机械轴密封系统。下密封与叶轮毂分开。密封在油腔内运行，该油腔能以一稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。外密封组位于泵与油腔之间，内密封位于油腔与电机室之间，均包括一个静密封环和一个旋转的动密封环，材料为耐腐蚀烧结碳化钨。每个密封的分界面由其自身的弹簧系统连接。密封不需要维护和调整，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。万一上下密封失效，液体进入定子室，也不与下轴承或定子接触。

机械密封采用耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅/碳化硅材料。

每台泵的轴密封系统有一个油室，油室在设计上能防止过满和留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔能很容易从外部进行检查维修。密封系统不依靠所泵送的介质进行润滑。
9、轴承
泵轴在油脂润滑的轴承上转动。上轴承是一个单滚柱轴承用于承担径向力。下轴承至少包括一个滚柱轴承承担径向力及一个角触球轴承来承担轴向力。
下轴承包括一个独立的温度传感器 PT－100以监控轴承温度。如果温度过高，传感器实施报警并停机(功率大于55kW泵)。
轴承在0.5Qn<Qn<1.25Qn范围内运行时（Qn为最佳工况点），轴承寿命至少在50,000小时以上。

10、接线端子室

接线端子室中包含两个截然分开的端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板用于连接动力电缆和电机定子进线。动力接线板为独立的并把接线室与定子室密封隔开。
电缆进线接线室和电机由一个不吸潮的馈电接线板相隔离，以保证任何外部物质不能通过泵的顶部直接进入定子室。
接线端子室内设有渗漏报警装置。

11、电缆和电缆密封

电机配有潜水电缆，包括动力电缆和控制电缆。电缆的尺寸符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接，电缆外护套为氯丁橡胶，并且机械柔性能承受电缆进线处的压力。动力电缆和控制电缆有单独的电缆进口，并设固定装置以防应力负荷。电缆进口处由可重复使用的压缩橡胶套密封，防止水从电缆外部进入电机。电机和电缆能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能。
12、电机保护
电机內设多个保护装置并监测控制。包括埋置在定子线圈中热敏开关（电阻），轴承温度传感器、电机定子室内水泄漏开关。
（1）、热敏开关

电机定子的每一相均由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关埋置于定子内，串联于每一相回路中。在140(C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关打开，报警并停止电机。
（2）、泄漏传感器

接线端子室和电机定子室内设置泄漏开关，在接线端子室和定子室内进水时提前预警以防损坏电机。 

13、耐磨环
电机额定功率大于90kW的泵，应提供耐磨环系统，以在泵壳和叶轮吸口之间提供有效的密封，每台泵装备有装在泵壳进口处的涂腈橡胶钢或黄铜环。在叶轮吸口处有一个热压嵌入的不锈钢叶轮耐磨环。

14、潜污泵干式安装特殊技术要求

潜污泵干式安装除满足以上相应技术条要求外，还应满足以下要求：

（1）、每台水泵配置立式安装的水泵附件，例如干式安装底座、固定螺栓等。

（2）、潜污泵干式安装污水泵，具有自带特殊冷却系统，保证水泵在不高于40度空气中长期稳定运行。

三、需提供证明材料：

投标人需提供质量检测报告和技术参数检测报告，如未提供或提供不全视为无效投标。
备注：

    1、本技术规格和技术规范所列货物的技术、功能作为投标人投标参考。投标人所提供的货物在技术与功能等方面应等同于或高于上述技术、功能要求。
2、本项目需求及技术规格部分提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。使用最新的专利和保密专利需特别说明。

3、★为实质性响应条款，如投标人所提供的货物在技术、功能、服务等方面出现偏离，则视为无效投标文件。
售后服务要求

1、 中标人须承担货物的包装、运输、安装与调试，直至设备和系统正常运行的全部工作与费用。

2、 质保期：所有产品质保期都为一年。质保期内，中标人向招标人提供系统设备的免费保修、保养（但人为原因造成的损坏除外），质保期满后两年内，叶轮、电机轴承、水泵全套轴承、上下机械密封、耐磨环、全套O型圈等其它零件或材料的更换及维修，所涉及的费用含在本次招标报价中，招标人不再另行支付费用。之后设备更换配件只收取成本费，免费维护。
3、 在使用过程中发生质量问题，中标人在接到招标人通知2小时内给予相应后，在24小时内到达现场。
4、 培训总体要求：对使用和管理人员进行免费培训，使其能够掌握正确的使用方法以及必要的维护技能。

5、技术支持：无偿提供技术支持，提供免费技术咨询服务，并免费定期进行设备检修。

第五章   投标文件格式

一、 投标函
致：  大连市城市建设管理局   


根据贵方为                           项目（项目编号：       ）招标采购（货物名称）货物的公开招标，投标人(投标人名称)，正式授权签字人（姓名、职务）代表投标人，提交下述文件正本一份，副本七份。

a) 投标函；

b) 投标报价表；

c) 资格证明文件；

d) 开标一览表；

e) 由             银行开具的金额为(大写)           元的投标保证金；

f) 招标文件要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：


(1)按招标文件规定提供交付的货物的投标总价为（大写）             万元人民币。


(2)我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。


(3)我们己详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(若有)，参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。


(4)其投标自开标日起有效期为    90  个日历日。


(5)如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。


(6)同意向贵方提供贵方要求的与本投标有关的任何证据或资料。


(7)我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

投标人名称：                                        （公章）

投标人法定代表人或被授权人签字：                       
地    址：                                                  
邮政编码：                                                  

电话、传真：                                                

日期：               年        月       日
2、 投标保证金格式

致：  大连市城市建设管理局  


 根据             号招标文件的要求，              （投标人名称）参加马栏河综合治理工程-污水处理厂提升泵房及排海泵房改造工程水泵采购项目的投标，向贵方交纳投标保证金（付款形式：支票、汇票、银行保函或大连市企业信用担保有限公司出具的担保保函）。其金额为：（大写）          元人民币。

投   标   人   名   称：                       （公章）
法定代表人或被授权人签字：                     
日     期：      年    月    日

3、 投标报价表

项目名称：马栏河综合治理工程-污水处理厂提升泵房及排海泵房改造工程水泵采购项目
项目编号：HL13049                                                                            （价格单位：人民币万元）
	序号
	报价货物名称
	简要规格
	单位
	数量
	报价产品

制造厂家全称
及产地
	产品总价
	报价组成
	交货日期
	交货地点
	免费

维修期

	
	
	
	
	
	
	
	产品

单价
	安装调试费
	技术服务

及培训费
	运费
	其他
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价产品总金额：（小写）                （大写）


说明：1、项6=项7*项4+项8+项9+项10+项11                                   投标人名称：（盖章）

2、此表必须逐项详细填写 

3、简要规格须详细填写，如因不填写造成不中标的后果由投标人承担。       投标人法定代表人或被授权人（签字）：

日           期：

小型和微型企业产品报价说明表格式（非联合体投标时提供）

小型和微型企业产品报价说明表
	序号
	货物名称
	型号/规格
	制造厂名称
	数量

单位
	数量
	单价
	小型企业
	微型企业

	
	
	
	
	
	
	
	合计
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计费
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	


说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；
2、本表用于对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知）；
3、填入本表的小型和微型企业须提供“中小企业声明函”，以及企业所在地的县级及以上中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明；
4、未填报本表或未提供“中小企业声明函”以及企业所在地的县级及以上中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明的，评标时不对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除。
投标人名称：                                  

投标人公章：                                  

投标人代表签字：                     

四、技术性能参数的详细描述
	货物名称
	参考规格
	投标规格
	备注

	
	
	
	


投标人名称：                              
投标人法定代表人或被授权人签字：                                
五、商务条款和技术规格偏离表

	货物名称
	招标货物

主要要求
	投标货物

主要参数
	偏离说明

	
	
	
	


说明：如有偏离需投标人详细填写

投标人法定代表人或被授权人签字：                                

六、资格证明文件
以下文件请按顺序装订:（复印件需加盖投标人公章）
（一）企业法人营业执照副本；
（二）税务登记证副本；
（三）投标人若为代理经销商需提供所投所有产品生产厂家直接出具的有效授权证明原件；
（四）外地投标人须提供在大连地区工商行政管理部门注册的售后服务机构证明材料；
1、售后服务机构为投标企业分支机构的应提供在大连市工商行政管理局注册的售后服务机构营业执照；
2、售后服务机构为投标企业委托其他机构作为其售后服务机构的应提供售后服务机构的营业执照并提供相关协议或合同，如提供授权书须授权方与被授权方同时加盖公章。
3、售后服务机构的营业执照。
（五）法定代表人授权书及被授权人的身份证复印件；

（六）生产厂家需提供质量检测报告和技术参数检测报告；

（七）招标文件要求提供的其他证明材料。

法 定 代 表 人 授 权 书


本授权书声明：（法定代表人姓名、职务）为                  （公司名称）的法定代表人，现授权                   公司的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                 项目的投标及合同的执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于                年      月      日签字生效，特此声明。

单位名称：                            （公章）
法定代表人签字：                              

被授权人签字：                                

被授权人身份证号码：                          
被授权人职务：                                

被授权人电话：                                
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名或经公安部门备案的法定代表人印章，不得使用其他印章或电子制版签名。

七、售后服务承诺书
八、其 他

（一） 投标人基本情况表

（1）公司名称：                          电话号码：                                   
（2）地    址：                          传    真：                                   

（3）注册资金：                          经济性质:                  
（4）法定代表人：                      

（5）公司经营及资金状况:                                            

（6）公司开户银行名称及帐号：                                       
     地                  址：                                       

（7）营业注册执照号：                                               

  （8）其他说明：

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。
投标人名称：                    (公章)  

法定代表人或被授权人签字：
日      期：       年     月      日 
（二）近三年业绩一览表

	序号
	项目名称
	招标人
	采购时间
	数量
	金额
	单位联系人电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、需提供合同或中标通知书的复印件，业绩以合同或中标通知书为准。

2、上述材料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并报请政府采购管理部门严肃处理，追究有关单位和人员的责任。

（三）售后服务方案
格式自拟，包括：

1、技术人员配置（包括技术人员职称、等级等情况）；
2、详细的售后服务方案；

…………………
（四）安装测试方案
（五）政府采购投标担保函
　　　（采购人或采购代理机构）：                            编号：

鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （以下简称“投标人”）拟参加编号为＿＿＿＿＿＿的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保： 

一、保证责任的情形及保证金额 

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》； 

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。 

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币＿＿＿元（大写），即本项目的投标保证金金额。 

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方的保证期间为：自本保函生效之日起＿＿＿个月止。 

三、承担保证责任的程序 

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在＿＿个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。 

四、保证责任的终止 

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。 

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。 

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 

五、免责条款 

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。 

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。 

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。 

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 

六、争议的解决 

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。 

七、保函的生效 　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 

　　

保证人：（公章） 

年   月   日

（六）政府采购履约担保函
编号： 

（采购人）： 

鉴于你方与＿＿＿＿＿＿＿（以下简称供应商）于＿＿年＿＿月 ＿＿日签定编号为的＿＿＿＿《 政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在＿＿年＿＿月 ＿＿日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保： 

一、保证责任的情形及保证金额 

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； 

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 

（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 。 

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的＿＿%数额为（大写 ）＿＿＿＿＿＿元，币种为＿＿＿ 。（即主合同履约保证金金额） 

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后＿＿＿日内。 

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序 

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供 部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。 

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在＿＿＿工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 

四、保证责任的终止 

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。 

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。 

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。 

五、免责条款 

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。 

3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。 

六、争议的解决 

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为＿＿＿＿＿＿法院。 

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

                                保证人：（公章） 

年  月  日

（七）中小企业声明书格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                               企业名称（盖章）：

                                                 日  期：                

注：小型和微型企业须同时提供“中小企业声明函”及 “企业所在地的县级及以上中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明”。未提供“中小企业声明函”或“企业所在地的县级及以上中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明”的，评标时不对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣
除。
（八）投标人所投的产品属于节能或者环境标志产品的须提供相关证明资料复印件（包括在政府采购节能产品、环境标志相关目录的详细介绍）

1.证明资料应为在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购节能及环境标志相关目录的详细说明，投标人须对自己所投的产品在中国政府采购网的节能及环境标志相关目录中明确标注本项目所投产品型号和位置（可采用网络截屏）以方便专家评审。

2.在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购节能及环境标志相关目录的详细说明必须在投标文件中体现才能获得该类产品加分，否则不予以加分。
（九）产品说明

投标人需对产品的技术性能、品质等予以说明，形式可以是文字、彩图、数据、检测报告等等。

（十）其他文件和资料

九、 投标人需说明的其它问题

   投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的技术要求更合理的建议方案或其技术偏离可以满足招标人使用要求的理由，同时应说明对技术条件、价格、维护、检修、等方面的影响。
第六章  评标细则
评标方法：本项目采用综合评分法进行评标

综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

1、评标委员会分别计算出各评标委员会成员对某一特定投标人非价格因素评分的汇总得分，去掉一个最高汇总得分和一个最低汇总得分后计算出该投标人的“比较用非价格因素汇总得分平均分值”。用各评标委员会成员评出的该投标人非价格因数汇总得分与“比较用非价格因素汇总得分平均分值”进行比较，剔除偏离幅度等于和超过±15%的评标委员会成员的非价格因数汇总得分后计算出评标委员会成员对该投标人非价格因数汇总得分平均分值。价格因素得分与非价格因素得分平均分值之和即为该投标人的评标总得分，总得分最高的投标人为中标候选人。

2、投标人投标产品是小型、微型企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

（一）评分分值的设定

	分项
	评分因素
	满分

分值
	权重
	说明

	价格
	投标报价
	100
	30%
	投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100

注解：

1、评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

2、投标人报价为投标函中投标总价。

3、投标人投标产品是中小企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6％的扣除，微型企业给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

	技术
	满足产品技术参数要求的情况
	100
	20%
	1、优秀标准：投标人的货物技术规格、参数完全响应招标文件要求，甚至更为优越，完全满足招标人使用要求（得100-90分）；

2、良好标准：投标人的货物技术规格、参数响应招标文件要求，无偏离，满足招标人使用要求（得89-60分）；

3、一般标准：投标人的货物主要技术规格、参数响应招标文件要求，但有很小部分技术规格、参数有偏离之处，偏离率很小，基本满足招标人使用要求（得59-0分）。

	
	满足招标文件要求的技术规格情况下所投产品其他性能和品质
	100
	30%
	1、优秀标准：所投产品在产品质量、使用寿命等方面性能和品质十分优越(得100-90分)；

2、良好标准：所投产品在产品质量、使用寿命等方面的性能和品质比较优越（得89-60分）；

3、一般标准：所投产品在产品质量、使用寿命等方面性能和品质一般（得59-0分）。

	
	安装测试方案
	100
	10%
	评标委员会成员根据投标人投标文件中对本项目的安装测试方案进行综合评定。
（1）优秀标准：投标人提供的方案针对性和可行性强，能够充分考虑到招标人的实际情况得100-90分；

（2）良好标准：投标人提供的方案合理，基本满足招标人需求得89-60分；
（3）一般标准：投标人提供的方案一般，可行性尚需要研究得59-0分。

	商务
	业绩
	100
	2%
	投标人近三年完成的标的额在500万以上的污水泵项目业绩（以合法有效合同或中标通知书为准），每提供一个得25分，满分100分。（近三年指2010年1月1日至今）

	
	售后服务保障


	100
	8%
	1、优秀标准：投标人售后服务保障内容科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力强大，能够充分满足招标人的需求(得100-90分)；

2、良好标准：投标人售后服务保障内容比较科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力较为强大，能够满足招标人的需求(得89-60分)；

3、一般标准：投标人售后服务保障内容一般(得59-0分)；


（二）加分项分值的设定

	加分因素
	加分标准说明

	节能

产品
	对于纳入国家有关行政管理部门发布的《节能产品政府采购清单》的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%～5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品节能水平确定，计算公式中用K2表示。

本项目计算公式：节能产品加分 ＝ 技术加分 + 价格加分 ＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×60×K2 +（节能产品投标报价之和/投标总价）×30×K2。

	环保

产品
	对于纳入国家有关行政管理部门发布的《环境标志产品政府采购清单》的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%～5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品环保程度确定，计算公式中用K3表示。

本项目计算公式：环保产品加分 ＝ 技术加分 + 价格加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×60×K3 +（环保产品投标报价之和/投标总价）×30×K3。


（三）其他说明：

1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）

2、评委评分 ＝ 商务得分×商务权重 + 技术得分×相应的技术权重 + 价格得分×价格权重 + 加分项得分之和。

投标人综合得分 ＝ 根据相关规定计算后的评委有效评分之和 ÷ 有效评委人数。

3、获得综合最高得分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。

4、如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

（1）投标价低的；

（2）技术评估得分高的；

（3）售后服务承诺优的。

5、投标人加分项相应产品投标报价之和以评标委员会复核结果为准。

6、投标人在投标时必须提供与以上评分因素相关的证明材料。评委会只依据投标人投标文件提供的证明判断投标人所投产品是否为加分产品，而不自行寻找相关的证据。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。

开 标 一 览 表

招标项目：马栏河综合治理工程-污水处理厂提升泵房及排海泵房改造工程水泵采购项目
招标编号：HL13049                                     
年   月   日
	投标总报价

（人民币/万元）
	交货及安装完成时间

	（大写）
	合同签订后30个日历日内安装调试完成

	（小写）
	


投标人名称：（公章）

投标人法定代表人或被授权人签字：

注：为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。开标时，投标文件中如开标一览表内容与投标文件内容不一致时，以开标一览表内容为准。
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