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尊敬的供应商：

欢迎参加本次采购项目的竞争性谈判。为了保证谈判顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本谈判文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！
谈 判 邀 请
受洪泽县公安局的委托，洪泽县政府采购中心就东九道东十一街路口交通信号灯及电子警察项目项目进行国内竞争性谈判采购，现邀请符合条件的供应商参加谈判。

1、项目名称编号:HZCG-JT2014001
2、项目简要说明：
东九道东十一街路口交通信号灯及电子警察采购安装项目
3、谈判供应商资质要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违约、违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）本次项目不接受联合体供应商参加谈判。

谈判供应商除具备以上资质外，根据采购人的要求还必须具备以下条件：

（8）投标人必须具备交通安全设施资质证书或安防一级资质证书或建筑智能化甲级资质证书；

（9）拟选派的项目负责人必须具有二级公路工程专业建造师或以上资质条件或机电工程专业二级或以上建造师且具备B类安全考核合格证书以及出具养老保险证明等；
（10）投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
（11）投标人所投信号灯和信号机、电子警察设备必须具有公安部或交通部检测报告（有效期内）；

（12）投标人自2010年以来必须做过单个合同金额在50万元以上（含50万元）的交通信号控制系统及电子警察项目；

（13）法定代表人参加谈判会议时，需出示法定代表人资格证明及身份证；委托代理人参加会议时，需出示法定代表人委托代理人的委托书和身份证；同时项目负责人须到达谈判现场（授权委托人应该是做本工程投标书的技术人员或拟选派的项目负责人，并对评标专家提出的疑问能圆满的作出解答，如不能作出解答，可能会影响评标委员会对投标文件的评价）；

（14）投标人须提供公司、法人《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，查询人到检察院查询时须提供：投标单位营业执照、公司法人代表身份证复印件、授权委托书、被授权人身份证、查询人身份证、公司介绍信、招标公告。查询可以到当地检察机关查询也可到洪泽县检察院查询，洪泽县人民检察院地址：洪泽县人民路88号，联系电话：0517-87282448。
（15）本工程不允许联合体投标。
说明：

本次竞争性谈判采购采取资质现场审查方式，即在谈判开始前由采购中心组织谈判小组先对谈判供应商的资质进行审查，对于符合谈判文件资质要求的谈判供应商可继续参加谈判，若谈判供应商资质条件不符合谈判文件要求，可取消其继续参加谈判的资格。
4、谈判文件发布信息：

1）各投标人请按要求认真填写“供应商参与投标确认函（见招标公告附件）”,如果确认参与本项目投标请将“供应商参与投标确认函”在招标公告规定的时间内发送至洪泽县政府采购邮箱：HZXZFCG6688@163.COM（按本表格式填写，不得有任何改动；本邮箱有自动回复功能）。投标人到现场凭邮箱回执进行登记，确认报名资格，否则不于登记。
注:如果投标人未填写供应商参与投标确认函，在招标文件发布期间如招标文件有更正或修改而采购中心因没有收到确认函以及所留联系方式无法通知到投标人的，其责任由投标人自行承担。

2）招标文件300元人民币，无论任何情况都不予退还。
6、本次谈判联系事项：

（1）谈判文件询问（质疑）事项联系人:席华龙 电话:0517-87267812
（2）采购人联系人（技术咨询）:陈玉山   电话：18905231976
7、其他事项：

（1）谈判保证金:本次项目谈判保证金金额为人民币伍仟元整，谈判供应商必须在响应文件递交截止时间之前将谈判保证金递送到竞谈现场。
（2）履约保证金:为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在领取成交通知书之前，向采购中心提交金额为成交总价5%的履约保证金。
（3）投标保证金、履约金交纳信息：

开户名称:洪泽县财政局政府采购管理股

开户行:洪泽信用联社

帐  号:3208290101201000165724
第一章  供应商须知

一  总  则
如果谈判供应商未按照谈判文件第四章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者谈判供应商未对谈判文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件被拒绝接受。
1.适用范围

1.1本谈判文件仅适用洪泽县公安局（以下简称采购人）采购信号灯及电子警察系统项目的竞争性谈判活动。

1.2本次采购项目是指按照采购人的要求进行供货、安装、调试、培训、售后服务等全过程工作。

2.合格的谈判供应商

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.7本次项目不接受联合体供应商参加谈判。

谈判供应商除具备以上资质外，根据采购人要求还必须具备以下条件：

2．8投标人必须具备交通安全设施资质证书或安防一级资质证书或建筑智能化甲级资质证书；

2.9拟选派的项目负责人必须具有二级公路工程专业建造师或以上资质条件或机电工程专业二级或以上建造师且具备B类安全考核合格证书以及出具养老保险证明等；

2.10投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
2.11投标人所投信号灯和信号机、电子警察设备必须具有公安部或交通部检测报告（有效期内）；

2.12投标人自2010年以来必须做过单个合同金额在50万元以上（50万元）的交通信号控制系统及电子警察项目；

2.13法定代表人参加谈判会议时，需出示法定代表人资格证明及身份证；委托代理人参加会议时，需出示法定代表人委托代理人的委托书和身份证；同时项目负责人须到达谈判现场（授权委托人应该是做本工程投标书的技术人员或拟选派的项目负责人，并对评标专家提出的疑问能圆满的作出解答，如不能作出解答，可能会影响评标委员会对投标文件的评价）；

2.14投标人须提供公司和法人《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，查询人到检察院查询时须提供：投标单位营业执照、公司法人代表身份证复印件、授权委托书、被授权人身份证、查询人身份证、公司介绍信、招标公告。查询可以到当地检察机关查询也可到洪泽县检察院查询，洪泽县人民检察院地址：洪泽县人民路88号，联系电话：0517-87282448。
2.15本工程不允许联合体投标。
本次竞争性谈判采购采取资质现场审查方式，即在谈判开始前由采购中心组织谈判小组先对谈判供应商的资质进行审查，对于符合谈判文件资质要求的谈判供应商可继续参加谈判，若谈判供应商资质条件不符合谈判文件要求，可取消其继续参加谈判的资格。
3.谈判费用

3.1谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，洪泽县政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.法律适用

4.1本次谈判活动及由本次谈判产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5.谈判文件的约束力

5.1谈判供应商一旦参加谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有要求和规定。

二  谈判文件

6.谈判文件的组成

6.1谈判文件包括：

        第一章  供应商须知

第二章  采购需求及总体要求

第三章  合同条款及前附表
第四章  响应文件格式
6.2谈判供应商被视为充分熟悉本谈判采购项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3谈判供应商必须认真阅读谈判文件的所有条款、文件及表格格式。
7.谈判文件的澄清

7.1任何对谈判文件要求进行澄清的谈判供应商，均应在谈判时间前三天按谈判邀请中的通讯地址，以书面形式（包括邮寄、传真等）送达采购中心，采购中心对谈判时间前三天收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于谈判供应商所留联系方式有问题而导致采购中心无法通知的其责任由谈判供应商自行承担。（逾期递交对谈判文件要求进行澄清的采购中心将不予收理）。
8.谈判文件的补充

8.1在谈判时间前，由于需对谈判供应商的提问进行澄清或其它任何原因，采购中心可对谈判文件用补充文件的方式进行修正。

8.2 对谈判文件的补充，采购中心将在淮安市政府采购网进行公告并通知已发送供应商参与谈判确认函的谈判供应商。补充文件将被作为谈判文件的组成部分，对所有谈判供应商有约束力。由于谈判供应商所留联系方式有问题而导致采购中心无法通知的，其责任由谈判供应商自行承担。
8.3谈判供应商在接到补充通知的通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购中心。逾期不回的，采购中心视同谈判供应商已收到补充通知。

8.4为使谈判供应商有足够的时间按谈判文件的补充要求修正响应文件，采购中心有权酌情推迟响应文件递交的截止日期和谈判时间，并将此变更在淮安市政府采购网上进行公告，并通知已发送供应商参与谈判确认函的谈判供应商（由于谈判供应商所留联系方式有问题而导致采购中心无法通知的其责任由谈判供应商自行承担）。
三  响应文件
9.响应文件的语言及度量衡

9.1谈判供应商以及响应文件与采购人之间的所有书面往来都应用中文书写（请标注页码）。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件的组成

10.1谈判供应商编写的响应文件应包括下列部分（注:有关格式按第五章“响应文件格式”要求）：
10.1.1谈判函格式
10.1.2法定代表人资格证明

10.1.3授权委托书

10.1.4报价明细表

10.1.5技术规格响应偏离表
10.1.6谈判供应商概况

10.1.7服务承诺

10.1.8谈判文件第四章中要求谈判供应商提供的所有资格证明文件；

10.1.9谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料。
11.谈判报价

11.1谈判报价明细表中的报价应包括全部货物的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2本次项目不接受任何有选择的报价。
12.报价货币

12.1本次谈判项目报价均须以人民币为货币单位。

13.谈判保证金

13.1本次项目谈判保证金须按前谈判邀请账户信息缴纳。
13.2谈判保证金应采用下列形式之一：

13.2.1谈判供应商可携带汇票、电汇（必须提供电汇凭证复印件，并需在响应文件接收截止时间前1个工作日与采购中心联系确认）、转帐支票进帐单（进帐单上必须是付款行盖转讫章）、现金缴款单。谈判保证金的交纳主体必须是谈判供应商本身。
13.3若谈判供应商不按第13.1和13.2条规定提交谈判保证金，其响应文件将被拒绝接受。

13.4谈判保证金的退还

13.4.1未成交供应商的谈判保证金，在正常情况下采购中心将在谈判结束后五个工作日内予以退还，不计利息。

13.4.2未成交供应商的谈判保证金，在特殊情况下按第15.2条规定执行。

13.4.3成交供应商的谈判保证金将在签订合同后自动转为履约保证金。

13.5发生下列情况之一的，谈判保证金将被没收：

（1）未成为成交候选供应商的谈判供应商在谈判开始至谈判活动结束前撤回响应文件；

（2）成为成交候选供应商的谈判供应商在谈判开始至谈判活动结束前撤回响应文件；或成交供应商不按第32条规定签订合同。

14.成交管理费

14.1根据苏财综[2000]188号、苏价费[2000]342号、淮财综[2000]863号、淮价费[2000]215号文件精神、苏价费[2009]278号、苏财综[2009]45号等文件精神, 成交供应商必须在成交通知书发出前向招标代理机构交纳成交管理费伍仟元。

15.谈判有效期

15.1谈判有效期为从谈判之日起计算的四十天，谈判有效期短于此规定的响应文件将被视为非响应谈判而予以拒绝。
15.2在特殊情况下，采购中心于原谈判有效期满之前，可向谈判供应商提出延长有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。谈判供应商可以拒绝接受采购中心的这种要求而放弃谈判，采购中心在接到谈判供应商书面答复后，将在原谈判有限期满后五天内无息退还其谈判保证金。同意延长的谈判供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。第13条有关谈判保证金没收和退还的规定在延长的谈判有效期内继续有效，同时受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16. 响应文件份数和签署
16.1谈判供应商应严格按照按谈判文件第一章第10条的要求，编制一式五份的响应文件（包括一份正本和四份副本），每份响应文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2响应文件正本和所有副本均须打印,且响应文件格式中要求签字的必须字迹应清晰易于辨认并须由谈判供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。

16.3除谈判供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删之处，但如有错误必须修改时，修改处须由谈判供应商法定代表人或其委托受托人签字。

四  响应文件的递交

17.响应文件的密封及标记

17.1谈判供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封，且在信封（箱）上标明“正本”、“副本”的字样。信封（箱）封口处应加盖骑缝章。
17.2信封封面注明：

（1） 采购项目名称及编号

（2） 谈判供应商的名称、地址、电话和传真

（3）“请勿在  年  月  日  午  时   分（谈判时间）之前启封”的字样。

17.3响应文件未按第17.1和17.2条的要求密封和加写标记，采购中心不对响应文件被错放或先期启封负责。

18.响应文件递交截止时间

18.1谈判供应商必须在规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达至洪泽县公安局交通巡逻警察大队三楼会议室。

18.2采购中心可按第8.3条规定推迟响应文件的递交截止时间，谈判供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19.迟交的响应文件

19.1采购中心将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

20.响应文件的修改和撤回

20.1谈判供应商在提交响应文件后，可对其进行修改或撤回其响应文件，但必须在规定的谈判开始时间前以书面形式送达指定地点，该通知必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署。

20.2响应文件的修改文件应按第16条规定编写正、副本并分别密封，并按第17.2条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“谈判开始前不得启封”字样。修改文件须在响应文件递交截止时间前送达。

20.3谈判供应商不得在截止时间以后随意修改响应文件。

20.4谈判供应商不得在响应文件递交截止时间起至谈判活动结束前撤回响应文件，否则谈判保证金将被没收。

五  谈判、推荐成交候选人

21.谈判

21.1采购中心将在谈判邀请中规定的时间和地点组织谈判。采购人、谈判供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督谈判活动。参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消谈判供应商的谈判资格。

21.2若响应文件未密封，或未提交谈判保证金（包括谈判保证金不符合第13条规定），采购中心将宣布该响应文件无效。

21.3有下列情况之一者，应作无效响应文件处理：

（1）应交未交和未按谈判文件中规定形式提交谈判保证金的；
（2）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）不具备谈判文件中规定资质要求的；

（4）经谈判，谈判供应商仍不承诺满足谈判文件要求的；

（5）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的；

（6）经查实提供虚假材料谋取成交的。
21.4在谈判采购中，出现下列情形之一的，应予终止谈判：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）谈判供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

谈判终止后，采购人应当将谈判终止的理由通知所有谈判供应商。在特殊情况下，采购中心有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家谈判供应商进行谈判。
22.谈判小组

22.1采购中心将组织谈判小组与谈判供应商进行谈判。

22.2谈判小组是由三人以上单数的行业专家和采购人代表组成。

22.3谈判小组将独立工作，负责审议所有响应文件、集中与所有参加谈判的供应商单个进行谈判并向采购人推荐成交候选人。

22.4谈判小组应对谈判供应商的商业、技术秘密予以保密。

23.谈判程序

23.1谈判开始前，由采购中心组织谈判小组对谈判供应商的资质先进行审查，对于符合谈判文件资质要求的谈判供应商可继续参加谈判，若谈判供应商资质条件不符合谈判文件要求的，可取消其继续参加谈判的资格。
23.2谈判供应商法定代表人参加谈判的按响应文件的相关格式填写资格证明文件，并将法定代表人的身份证原件带至谈判现场，以备验证。

23.2谈判供应商委托受托人参加谈判的按第四章响应文件的相关格式填写授权委托书，并将受托人的身份证原件带至谈判现场，以备验证。

23.3由谈判小组成员集中与单一谈判供应商分别进行谈判，谈判可以是多轮次进行。

23.4谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他参加谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将通知所有参加谈判的供应商。如果参加谈判供应商试图向采购中心和谈判小组人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。

23.5谈判小组根据谈判情况可以要求谈判供应商进行两次或两次以上的谈判报价。谈判结束后谈判小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内所进行的最终报价（最终报价将作为评审的依据）。
本项目采用综合评分法，是指谈判小组会对所有供应商中，按照得分由高到低的次序推荐成交标候选人。
设定谈判报价分为100分

以有效响应文件的最终报价算术平均值为评标基准价，各有效供应商的最终报价与评标基准价相比每高于评标基准价1%的扣减1分，每低于评标基准价1%的扣减0.5分，不足1%的，按照插入法计算。

24.对响应文件的初审

24.1对响应文件的初审包括审查谈判供应商的资质、响应文件的完整性以及对谈判文件的响应程度。

24.1.1谈判小组将审查每份响应文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误。

24.1.2谈判小组还将审查每份响应文件对谈判文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指响应文件与谈判文件要求的所有条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与谈判文件不一致，或限制了买方的权力和谈判供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的谈判供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经谈判小组三分之二以上同意。

24.1.3判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

24.1.4如果响应文件没有实质上响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

24.2初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

24.2.1如果单价与数量的乘积和总价不一致时，应以单价为准修正总价。

24.2.2如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

24.2.3如果谈判供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

24.2.4若谈判供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝，其谈判保证金将被没收。

25.响应文件的澄清

25.1在谈判期间，谈判小组有权要求谈判供应商对其响应文件进行澄清。谈判供应商应派法定代表人或其委托受托人和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受咨询。

25.2谈判小组认为有必要，可要求谈判供应商对某些问题作出书面答复。书面答复必须由谈判供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

25.3谈判中，谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

26.推荐成交候选人

26.1谈判小组仅对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

26.2谈判小组在推荐成交候选人时将考虑以下因素:

（1）谈判货物的谈判最终报价；

（2）货物的质量、性能、技术参数响应；
（3）参加谈判供应商承诺的售后服务等。
26.3在满足谈判文件要求的条件下，谈判小组将按第26.2条所列各项因素对谈判供应商及其供应货物进行评审，最后是通过对采购需求、质量和服务相等且报价得分最高的原则来确定,并推荐出第一成交候选人、第二成交候选人。当成交候选人谈判供应商多于一家时（得分相等），须进行再次报价（如果采购需求没有实质性改动,再次报价不得高于上一次报价，否则作无效报价处理），直到确定出第一、第二成交候选人。成交结果将在淮安市政府采购网上进行公示，公示期为三个工作日。

27.谈判过程保密

27.1在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、谈判、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与谈判工作无关的人员。

27.2谈判供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则将被取消成交资格。

27.3在谈判期间，采购中心将指定联络员与谈判供应商进行联络。

六  确定成交及签订合同

28.确定成交供应商

28.1采购人将从谈判小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。

29.采购中心接受和拒绝任何或所有谈判文件的权利

29.1采购中心保留在确定成交之前任何时候接受和拒绝任何谈判文件，宣布谈判程序无效或拒绝所有谈判的权利，对受影响的谈判供应商不承担任何责任，也无义务向谈判供应商解释采取这一行动的原因和理由。

30.采购中心及采购人在确定成交时变更采购货物数量的权利 
30.1采购中心及采购人在确定成交时有权对本次采购清单中所述货物根据自己需求进行合理变更。

31.成交通知书

31.1在谈判结束后七个工作日内，采购中心向成交供应商发出成交通知书。

31.2成交供应商在接到采购中心通知后五个工作日内必须到采购中心领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。
31.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

32.签订合同

32.1采购人与成交供应商在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同，采购合同经采购中心见证后生效。

32.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购中心见证的，将按财政部第18号令相关规定进行处理。
32.3谈判文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、成交通知书、成交供应商回执等均为签订合同依据。

33.履约保证金

33.1为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书之前，向采购中心提交金额为成交总价5%的履约保证金。已交纳的谈判保证金自动转为合同履约保证金（履约保证金交纳账户同谈判保证金交纳账户）。
33.2履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

33.3履约保证金的有效期为货物验收合格后28天。履约保证金应在有效期满后3天内退还给成交供应商,不计利息。

第二章   采购需求及总体要求
一、项目概况

洪泽县东九道东十一街路口交通信号灯及电子警察是在原有系统基础上，结合技术的更新以及交巡警大队网络条件的改善进行扩建的系统。

为进一步提高公安机关驾驭复杂社会治安局势的能力，县公安局决定在东九道东十一街路口设置交通信号灯及电子警察。为继续推进城区道路安全建设，密织城区治安防控网络，进一步提高驾驭控制社会面的能力，提高道路交通治安科学管理水平，规范城市效能秩序，预防和压降交通事故，进一步提高快速处置各类突发事件的能力，洪泽县公安局交巡警大队按照“大技防”建设的思路，拟在原交通智能交通系统工程的基础上，进一步进行扩建，准备在东九道东十一街路口交通信号灯及电子警察系统。

扩建的系统主要功能应符合：

（1）卡口电子警察模式：前端自动抓拍路口违反交通信号、交通标志的车辆。在信号灯为绿灯期间，摄像机对每辆经过的车辆都只抓拍一张照片，抓拍时刻为车辆离开前视频范围的时刻；在信号灯为红灯期间，相机对每辆经过车检器的车辆抓拍三张图片。

（2）前端系统完成流量检测，统计各有关时段内通过路口指定车道的车辆数量，为合理组织交通流、提高道路利用率服务。

（3）中心进行违法车辆处理，提供处罚依据。根据前端存储的违章车辆图片，对比相关的车辆数据库（交通违章或事故逾期未处理、逾期未参加法定检验、达到法定报废年限的报废车）、黑名单数据库，查纠嫌疑车辆及车牌自动查询比对与实时报警，提高路面交通管控的科技水平。

该项目主要由前端过往车辆记录系统、交通违法行为抓拍系统、公告系统、审核系统、交通违法处理系统等子系统组成。

本次竞争性谈判主要对东九道东十一街路口交通信号灯及电子警察进行设计和报价，信号灯及电子警察应分项报价，过路管道及步道管道顶管施工纳入报价，路口全部采用顶管方式。各个路口与交巡警监控中心的通信采用租用电信100M链路至交换机接入公安网，在项目设计中可以不考虑。
具体的路口分别为：

	序号
	道口位置
	红绿灯型号
	电子警察型号

	1
	东九道东十一街路口
	八角锥型管
	采用高清视频技术


二、总体设计原则

必须符合有关国际通用标准、协议和规范，国家与部颁标准及规定的要求，术语按照公安部GA/T496-2004标准定义执行，各相关技术参数必须符合或超过公安部GA/T496-2004标准要求；要从技术和机制上保证信息共享和综合利用，系统的操作平台、数据格式、通讯接口与协议等应是开放（标准或公开）的，可实现互联互通并支持二次开发或功能调整，保证系统具有良好的可靠性、可扩展性和可维护性。系统产品经有权鉴定机构检测的检测鉴定证书。必须按“国内领先，国际先进”的原则设计解决方案。技术方案不得低于本竞谈文件的要求或与本文件的技术要求相冲突，否则作无效竞标处理，取消其谈判资格。所有设备清单必须标注清设备品牌产地、型号规格，如文件中未能体现上述要素，则该竞谈文件无效。

三、工程内容及范围

该工程项目内容包括详细的技术方案设计：安装、施工设计（包括图纸设计）；设备的运输、安装、调试；系统试运行；竣工测试；技术培训和售后服务计划；

设备的安装、施工设计及图纸、设备的运输、安装、调试；系统试运行、基础施工均由中标方负责。

系统竣工时，承包方必须免费提供完整的技术资料、维护维修手册和配件清单。

四、系统结构及主要功能说明

电子警察抓拍单元

◆ VCU-3XXX：分辨率1600（H）×1200（V）。

◆ 支持H.264码流输出。

◆ 输出图片格式：JPEG。

◆ 支持断网时本地SD卡存储。

◆ 接口：1个10M/100M自适应RJ45接口；1个RS－485半双工接口。

◆ 触发输入：4路外部触发输入。

◆ 触发输出：3路（光耦隔离3500VAC），作为补光灯同步输出控制。

◆ 支持闪光灯和LED频闪灯同步补光。

◆ 支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别和通行车辆信息捕获。

◆ 捕获率：采用线圈触发时，车辆捕获率≥99%；采用视频触发时，车辆捕获率≥95%。

◆ 车牌识别准确率（车牌大于100像素）：≥95%。

◆ 识别车牌种类：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，04式新军用车牌，07式武警车牌及2002式新车牌。

◆ 车身颜色识别准确率：深浅分类准确率≥80%；9种常见颜色车辆的识别率≥70%。当采用LED灯补光时，夜间无车身颜色识别功能。

◆ 支持雷达的接入。

◆ 支持接入终端服务器。

◆ 具有网络和485信号防雷、防浪涌。

◆ 电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz。

◆ 功耗：＜20W。

◆ 工作环境温度：-30℃～+60℃。

◆ 工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结。

◆ 防护等级：IP54。

◆ 外形尺寸（不含支架）：179.5mm(W)×132.5mm(H)×540mm(D)。

车检器

◆ 自动调谐电感范围：20μH～1000μH。

◆ 灵敏度：7级可调

◆ 频率：20-140kHz PCB上四级可选 

◆ 响应时间：16ms±1.6ms。

◆ 支持双线圈测速，最多支持12条车道。

◆ X取值1～6； 

◆ 1个RS232、2个RS485接口

◆ 测速范围：5km/h～200km/h。

◆ 测速误差：

◆ 车速小于100 km/h 时，-4km/h～0km/h；

◆ 车速大于或等于100 km/h 时，-4%～0%。

◆ 可提供车流量等交通参数；

◆ 可检测逆向行驶、超速行驶等交通事件

◆ 具有正常工作心跳输出；

◆ 具有线圈故障及设备运行状态检测功能；

◆ 支持对各类功能的选择配置和参数保存；

◆ 工作电压：220VAC@50Hz/60Hz；100VAC～240VAC能够正常工作。

◆ 功耗：≤20W。

◆ 工作环境温度：-20℃～+60℃。

◆ 工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结。

◆ 外形尺寸：483mm(W)×132mm(H)×185mm(D)。

闪光灯

◆ 闪光能量：100J。

◆ 色温：5500K±200K。

◆ 回电时间：＜300ms。

◆ 峰值闪光持续时间：1/30ms。

◆ 工作寿命：≥300万次。

◆ 触发方式：电平，+5VDC。

◆ 覆盖范围：7.5m～8m @25m处。

◆ 有效补光距离：25m～32m。

◆ 电压：165VAC～265VAC；频率：48Hz～52Hz。

◆ 功耗：平均＜100W（@1闪/s），瞬间最大＜300W。

◆ 工作环境温度：-30℃～+60℃。

◆ 工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结。

◆ 防护等级：IP65。

◆ 外形尺寸：260mm(W)×260mm(H)×325mm(D)。

终端服务器

◆ CPU：Intel AtomD510 1.66GHz；

◆ 内存：2GB，硬盘：500GB。

◆ 接口：2个10/100Mbps/1000Mbps网口，1个RS232、1个RS-232/422/485， 4个USB2.0接口；

◆ 操作系统：Linux。

◆ 支持对通行车辆的信息存储、上传。

◆ 车辆信息存储容量：≥80万辆通行车辆信息或 ≥30万辆的违法车辆信息；

◆ 可接入车道数：≤12车道（卡口）；≤24车道（路口（电子警察十字路口应用时，牌识应用系统在收费站应用时）；

◆ 支持同时向2台后端应用服务器上传数据。

◆ 支持前端与后端设置不同的网段。

◆ 支持通过Web进行参数设置和数据查询。

◆ 工作电压：12VDC；

◆ 功耗：＜27W。

◆ 工作环境温度：－10℃～＋60℃。

◆ 工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结。

◆ 外形尺寸：77mm(H)×285mm(W)×187mm(D)。

电子警察及信号灯杆件采用八角锥形钢管。 

整体热镀锌喷塑白色，锌层厚度86微米以上。 

抗风等级35m/s。 

七、培训与售后服务

培训：供应商应给出详尽的培训计划，确保采购方的工程技术人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。提供6天每人公司和现场的技术培训，提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软件的使用和操作等。

服务：参与竞谈供应商应给出完整的售后服务计划，应备有不少于3人的售后服务队伍，提供三年7*24小时的服务，系统有故障时，维修人员应在4小时内到达故障现场，12小时内解除故障。第一年内每个月进行现场检修维护，第二、三年每2个月现场检修维护。

供应商应明确承诺本次安装的信号灯系统及视频电子警察系统和城区原有的路口的信号灯系统及电子警察系统进行无缝连接，并对其进行三年的免费维护及更新（包括所有材料费和维修费），保证原有的系统正常运行。

供应商应在洪泽县范围内有售后服务机构，以保证洪泽县智能交通系统的正常安全有效运行。

基本服务要求

1、质保时间、内容须明确无误，是包换还是保修，是免费更换还是有偿更换；如不能提供同种规格型号的配件，提供平滑升级是否补差价。至少必须提供三年的免费包修服务。

2、服务时间的承诺：须明确响应、修复的时间，如不能在短期内予以修复，是否提供其他措施。

3、卖方所提供的货物开箱后，如使用方发现有任何问题（如外观有损伤），卖方必须立即以同样型号的设备在使用方商定的时间内更换，确保其使用。

4、如设备在质保期内发生软、硬件故障，卖方应在接到使用方报修电话后30分钟内予以响应，4小时到达现场，12小时修复，否则使用方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由卖方承担。

卖方在包换期内对使用方确需更换的部件应在8小时以内提供同等质量、性能的备件，确保其设备的正常运行；七（7）天内必须以同样的品牌、规格或更高级的部件更换到位。

5、在设备的设计使用寿命周期内，供应商应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。

6、竞争性谈判人根据工程建设实际需要，可进行增减设备变更，但此项设备变更不得超过合同总价款的±10%。供应商应无条件服从，竞争性谈判人无向供应商进行解释的义务。

第三章  合同条款及前附表
注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的通用条款，谈判供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合同条款前附表
	序号
	内           容

	1
	付款均应按下列条件进行：

项目完工并经验收合格后30日内付合同总价的60%，审计结束后付审计价的35%，扣留5%作为质量保证金，待质量保证金期满后结清余款。

	2
	供货时间：合同签订见证后30天内完成所有工程。

	3
	供货地点：由采购人指定。

	4
	质保期：3年


  合同条款

    1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方根据合同规定必须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、运输过程中保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的卖方应承担的义务。

（5）“买方”系指洪泽县公安局。

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

（7）“见证方”系指洪泽县政府采购中心。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与谈判文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据买方指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付    款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证书；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合谈判文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，加盖公章后报给采购中心，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将通知淮安市政府采购中心从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方和见证方。买方、见证方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方、见证方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方和见证方。除买方和见证方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方、见证方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，谈判文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.履约保证金

15.1卖方应在领取成交通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购中心提供相当于成交总价5%的履约保证金。履约保证金的有效期为货物验收合格后贰拾捌天。

15.2卖方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

    15.3如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。
    15.4履约保证金应在有效期满后叁天内退还给卖方，不计利息。

    16.仲裁

    16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争端，买方、见证方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

    16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

    16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

    16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

    17.违约终止合同

    17.1在买方和见证方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方和见证方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

   （1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方和见证方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

   （2）卖方在收到买方和见证方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方和见证方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

   （3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

    17.2在买方和见证方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方和见证方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

    18.破产中止合同

    18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方和见证方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

    19.转让

    19.1 除买方和见证方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

    20.合同生效及其它

     20.1洪泽县政府采购中心HZCG-JT2010001号谈判文件、卖方提交的响应文件、本次谈判的成交通知书和谈判过程中卖方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。
20.2本合同应在买方、见证方和卖方三方签字盖章，并在卖方向见证方交纳履约保证金后生效。

    20.3本合同一式五份，以中文书就，见证方、买方各执二份，卖方执一份。

    20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

    20.5如需修改或补充合同内容，应经见证方、卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	第四章  工程量清单

	洪泽高清卡口型全嵌入式电子警察前端抓拍系统价格表

	路口名称： 东九道东十一街路口
	          车道数：12  （东：3 南：3 西：3 北：3）

	序号
	设备及名称
	品牌型号
	数量
	单位
	单价(元)
	合计(元)

	1
	高清网络一体摄像机
	海康 500万/J98Ⅱ—5
	4 
	台
	
	

	2
	高清网络一体摄像头
	海康 200万像素数字摄像机
	4
	台
	
	

	3
	高分辨率镜头
	　
	8
	台
	
	

	4
	补光灯
	CJ-LED100SD
	12 
	只
	
	

	5
	摄像机防护罩
	PTS 8018
	12 
	只
	
	

	6
	摄像机安装配件
	国产
	12 
	套
	
	

	7
	立杆小机箱
	国产
	4 
	只
	
	

	8
	终端服务器
	TS-5012-F
	4 
	只
	
	

	9
	避雷器
	科佳 NKT-DY-ⅡP
	4 
	套
	
	

	10
	漏电保护器
	正泰
	6 
	套
	
	

	11
	光纤终端盒
	　
	5 
	只
	
	

	12
	尾纤
	　
	8 
	根
	
	

	13
	相关配件
	国产
	4 
	套
	
	

	14
	灯具安装配件
	国产
	8 
	套
	
	

	15
	光收发器
	融科
	4 
	对
	
	

	16
	交换机/4口
	华三
	1 
	只
	
	

	17
	水晶头
	AMP
	12 
	只
	
	

	18
	电源线
	KVVR 2*1.5mm2
	480 
	米
	
	

	19
	光纤
	　
	480 
	米
	
	

	20
	屏蔽网线
	双层屏蔽网线/定制
	150 
	米
	
	

	21
	基础开挖
	1500*1500*1800
	4 
	只
	
	

	22
	基础预埋件
	M24
	4 
	只
	
	

	23
	混凝土
	C25
	4 
	只
	
	

	24
	地埋井
	500*500
	10 
	只
	
	

	25
	地埋管道
	Φ50
	120 
	米
	
	

	26
	地级接线桩
	国产∠50*3
	5 
	根
	
	

	27
	相关杆件（八角杆）
	国产(立杆高6.5m,臂长10m)
	4 
	套
	
	

	28
	室外大机箱
	国产1250*800*500
	1 
	只
	
	

	29
	软件费
	　
	1 
	套
	
	

	30
	小  计
	　
	　
	　
	　
	  

	31
	安装、调试费
	 
	　
	　
	　
	  

	32
	利润
	 
	　
	　
	　
	   

	33
	税金
	3.44%
	　
	　
	　
	  

	34
	　
	  ∑（33+34+35+39）
	  


	东九道东十一街路口交通信号灯造价清单

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金   额

	
	
	
	
	
	
	（元）

	1
	信号灯杆
	八角锥型管底径φ360上径φ290δ8mm横臂底径φ290梢径φ110δ6mm
	套
	4
	
	

	2
	基础开挖
	1500*1500*1800
	只
	4
	
	

	3
	信号灯基础
	C25（1.5*1.5*1.8）
	只
	4
	
	

	4
	倒计数显示屏
	960×700㎜
	套
	4
	
	

	5
	箭头灯
	Φ400㎜
	套
	12
	
	

	6
	箭头灯支架
	　
	套
	16
	
	

	7
	信号灯控制机
	多相位信号灯
	只
	1
	
	

	8
	室外大机箱
	国产1250*800*500
	只
	1
	
	

	9
	窨井
	　
	只
	9
	
	

	10
	预埋螺栓
	M30×1500×8
	只
	4
	
	

	11
	电缆线
	KVV22—4*1.0
	m
	900
	
	

	12
	电缆线
	KVV22—10*1.0
	m
	350
	
	

	13
	地级接线桩
	国产∠50*3
	根
	5
	
	

	15
	增强塑料管
	Φ50
	m
	160
	
	

	16
	小  计
	　
	　
	　
	
	

	17
	安装、调试费
	 
	　
	　
	　
	

	18
	利润
	 
	　
	　
	　
	

	19
	税金
	3.44%
	　
	　
	　
	

	
	　
	  ∑（33+34+35+39）
	  


	东九道东十一街路口交通信号灯及电子警察系统报价汇总

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	交通信号灯 
	1
	路口
	 
	 
	 

	2
	视频高清电子警察 
	1
	路口
	 
	 
	 

	3
	顶管（Φ50双管） 
	185
	米
	 
	 
	　预计数量

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	合计
	 
	　
	　
	 
	　


顶管数量最终按实际结算
第五章   响应文件格式

项目编号:HZCG-JT2014001
项目名称:洪泽县公安局交通信号灯及电子警察系统工程
谈判供应商:
年    月   日

尊敬的供应商：
请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、谈判函格式
致洪泽县政府采购中心：

你们               谈判文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加谈判。

1、按照谈判文件中规定各项要求，我方愿以谈判总报价为                （大写金额），提供所需的采购货物及一切相关的服务

2、如果我们成交，我们将在签订合同并见证后的     天内供货、安装到位。
3、我方同意按照谈判文件中第15条规定，本响应文件的有效期为从谈判之日起计算40天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果在谈判后规定的谈判有效期内撤回响应文件，我们的谈判保证金可被贵方没收。
4、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与谈判有关的任何证据或资料。
5、如果我们成交，为执行合同，我们将按照供应商须知第33条要求提交履约保证金。
6、一旦我方成交，我方将按照谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同条款前附表”中规定的时间交货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

谈判供应商名称：（加盖公章）

地址：         邮编：

电话：         传真：

法定代表人或其委托受托人：（签字）

职务：

日期：

注:请谈判供应商另准备一份空白谈判函，以备最终报价用。

二、法定代表人资格证明

单位名称：
地址：
姓名：     性别：      年龄：      职务：
系 （谈判供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。
谈判供应商： （加盖公章）  
       年     月     日

注:谈判供应商法定代表人参加谈判的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加谈判时法定代表人将身份证原件带至谈判现场备查。法定代表人授权其他人参加谈判的，仅需填写“授权委托书”。
三、授权委托书

致洪泽县政府采购中心：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：                  
法定代表人：          

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：           
身 份 证：                联系方式：       
兹委托受托人           代表我公司参加淮安市政府采购中心组织的（项目编号:HZCG-JT2014001）洪泽县公安局交通信号灯及电子警察系统采购项目的政府采购活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署谈判函和响应文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）    

     年     月     日

注:谈判供应商委托受托人参加谈判的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加谈判时受托人将身份证原件带至谈判现场备查。法定代表人直接参加谈判的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

四、报价明细表

（注:根据谈判文件第二章要求的内容填写）
单位:人民币/元

	序号
	货物名称
	规格和型号
	品牌
	规格及描述
	单价
	数量
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


谈判供应商：     （加盖公章）       
法定代表人或其委托受托人签字：                  

注：

1、所有价格系人民币表示。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

4、价格应按照供应商须知第11条的要求报价。
五、技术规格响应偏离表

（注:根据谈判文件第二章要求的内容填写）
	序号
	谈判文件要求的货物型号、规格和技术参数
	谈判供应商所报货物型号、规格和技术参数
	是否

偏离
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	


谈判供应商：     （加盖公章）     
法定代表人或其委托受托人签字：               

六、谈判供应商概况

（注:谈判供应商简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、财务状况、技术能力等）
七、服务承诺（包括但不限于谈判文件第二章中对售后服务的要求，格式由谈判供应商自定、加盖公章）
八、谈判供应商必须提交的资格证明文件

（1）谈判供应商提供营业执照（复印件并加盖公章，必须提供），如果营业执照中没有显示注册资金的，必须由谈判供应商注册地工商部门出具相关证明（原件，必须提供）；

（2）谈判供应商提供税务登记证（复印件并加盖公章，必须提供）；

（3）谈判供应商提供所具有的相关资质证书（复印件并加盖公章，必须提供）。
上述1-3条所有原件成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

注:上述是谈判小组对谈判供应商资质审查时，谈判供应商所必须要提供的资格证明文件，如谈判供应商未能提供上述资格证明文件以及谈判供应商资质条件不符合谈判文件要求的将取消其继续参加谈判的资格。
注:谈判供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购中心及采购人保留对谈判供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现谈判供应商提供虚假资格证明材料，采购中心将对其进行严肃处理。

九、谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由谈判供应商自定、加盖公章）
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