招标内容
1、工程地点：天津经济技术开发区汉沽现代产业区总公司园区内，详见附后的工程量清单(天津开发区排水管道明细表)

2、工程内容及项目要求：
(1).先清挖检查井以及收水井内淤积污泥(清理检查井有专用的工具)。
(2).用疏通机清理雨、污水管网内淤积污泥，再用高压清洗车对距离偏长和淤塞严重的主要管网进行彻底的疏通清理。

(3).做好淤泥排出的清除处理。

(4).该工程完成后保障管网畅通，一年内无堵塞。

注：以下表格仅供参考相关道路名称。工程量详见附后的工程量清单。
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5、公司业绩要求：

近三年2011年至今作为承包商承包过至少2个合同金额50万元及以上类似业绩（附合同复印件）
最近2年（2011年、2012年）经具有审计资格的单位审计的财务报表。
6、本项目主要人员配置：

6.1项目经理1名：

要求：具备建设主管部门颁发的贰级及以上注册建造师资格及有效的IC卡（市政公用专业），具备工程师及以上职称（须提供相关证明材料）。

6.2安全员1名：

要求：具备安全员执业证（须提供相关证明材料）。
6.3本工程项目部配备的项目管理人员，提供相关证件复印件加盖公章。投标单位在递交的资格申请文件中所列出拟投入本项目的人员在中标后不得更换。
7、施工机械、劳动力等要求：要求企业提供可证明的工程实施需要的材料、机械、劳动力等资源（附表格）。

