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武 胜 县 政 府 采 购
单一来源采购邀请函

重庆川仪自动化股份有限公司环保工程分公司：
武胜县公共资源交易中心受武胜县烈面镇人民政府的委托，将对“TDS三维结构生物转盘”污水处理厂设备进行单一来源采购。特邀请贵单位参加谈判，现将有关事项通知如下：
一、货物需求情况及规格：
（一）设备清单及技术规格参数：

1、货物需求一览表

	设备名称
	处理能力
	数量
	主要技术参数

	TDS三维结构生物转盘
	500m3/d
	2台
	详见技术部分


2、设备技术规格、参数
技术参数、型式及要求
生物转盘工艺是生物膜法污水生物处理技术的一种，这种处理法使细菌和菌类的微生物、原生动物一类的微型动物在生物转盘填料载体上生长繁育，形成膜状生物性污泥——生物膜。生物转盘是生物转盘工艺的核心设备。
在生物转盘中，生物膜处于运动状态，生物转盘的核心处理装置是表面附有生物膜的盘片。
★生物转盘由安装在水平轴上的一系列间距很小的扇形盘片交叉组成，盘片采用改型PP材料，具有卓越的耐腐蚀性、耐药性和耐冲击性，具有突起的网状结构盘片具有良好的通水性，盘片上小圆筒状突起物与轴方向平行，伴随盘体的旋转运动， 在污水水面会发生冲击曝气和涡流现象，供氧能力大大增强。接水部位采用不锈钢紧固件，约40％的盘片面积浸没于半圆形槽的废水中。
★主轴采用进口方形钢（需提供钢材原料进口证明资料：报关单或提货单及采购合同），采用非焊接的特殊设计，无焊接应力问题，整体衬层工艺，拥有卓越的耐腐蚀性的同时具有极高的强度。
★作为生物转盘的主要运动部件，减速机不应低于SEW、NORD或同等品质合资及合资以上品牌，轴承应具有优秀的力学性能及稳定性能，应为NTN或同等品质进口品牌（需提供相应证明文件：发票或采购合同）。
★生物转盘主体设计寿命不低于30年，确保10年（由设备生产商提供面向业主的承诺函）
外形尺寸： ≤4800mm×2500mm×2600mm

电源：220V/380V+10% 50Hz±2%

电机：三相 4P 全封闭外扇室外型
★功率：≤1.5KW

主轴材质：SS400、FRP内衬
链轮材质：碳钢
外盖材质：玻璃钢
水槽材质：碳钢防腐（焦油环氧树脂漆涂装）
支撑用金属件以及螺栓、螺母等材质：不锈钢SUS304

是否需要专用设备曝气：否
★是否需要添加菌种：否
★盘面表面积≥1200㎡/台，盘片数量≥180片/台
资料提供
提供生物转盘使用说明文件。
二、商务要求：
（一）供货时间：签定合同之日20日内完成供货，30日内完成安装和调试。

（二）供货地点：武胜县烈面镇污水处理厂规划地址

（三）售后服务：

1、保证设备出水达到设计标准，协助采购方通过相关验收。

2、设备安装完后将提交完工确认单、维修登记表、设备配置清单、操作手册等技术资料，并免费培训污水处理站管理人员。

3、中标单位必须提供良好的技术支持。对反映的问题在4个小时之内能得到及时响应，在远程不能解决问题的情况下，中标供应商必须确保在48小时之内赶到现场，实地解决问题。

4、售后服务期为10年，自工程安装调试正常运转后10年之内，在非人为因素情况下，三维结构生物转盘主体维修换件费用和备品备件均由供应方免费提供（电机、润滑油消耗品、人为破坏、不可抗拒外力造成故障除外）。
（四）商家报价包含成本、税、运输费、安装费、调试费、检测费、培训、专家评审费和交易服务费等一切费用。

（五）付款方式：合同签订预付合同价的30%；设备安装完成，并调试合格后支付至合同价的80%；整个工程竣工并经环保部门终验合格后一个月内，支付至合同价的95%；质保金为5%，两年内无质量异议付清。
三、交货地点及交货时间：签定合同之日20日内完成供货，30日内在采购人指定地点完成安装调试。
四、购买单一来源文件时间及地点：请于2013年10月21日至2013年10月23日止（正常工作时间）到武胜县公共资源交易中心购买单一来源采购文件(提供单位介绍信和报名人身份证复印件加盖公司鲜章)，售价300元/包，售后不退。
五、提交投标文件截止时间和地点：投标文件必须以密封形式于2013年10月25日下午15：00时前在武胜县公共资源交易中心开标厅(武胜县人民政府政务服务中心六楼)提交，逾期不受理。
六、开标时间及地点：2013年10月25日下午15：00点在武胜县公共资源交易中心开标厅(武胜县政务服务中心六楼)。
七、联系方式：

武胜县烈面人民政府　　　　  陈女士   13619078295
武胜县公共资源交易中心         陆先生   0826-6662313
                                 二〇一三年十月
投标供应商须知

1. 资金来源：政府拨款资金
2. 采购方式：单一来源的采购方式进行。

3.  投标费用

不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

4．  投标文件构成

4.1  投标函；
4.2  第一次报价表；
4.3  企业法人营业执照副本复印件（加盖投标人单位鲜章）；
4.4  税务登记证复印件（加盖投标人单位鲜章）；
4.5  组织机构代码证复印件（加盖投标人单位鲜章）；

4.6  应具备“环境污染治理设施运营资质证书”（生活污水处理甲级）复印件（加盖投标人单位鲜章）；
4.7　“污水处理用旋转板”和“旋转圆板式污水处理装置及旋转圆板”专利复印件（加盖投标人单位鲜章）；

4.8　法定代表人身份证复印件（加盖投标人单位鲜章）； 

4.9  法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（加盖投标人单位鲜章）（委托代理时必须提供）；
4.10  产品技术参数响应表；
4.11 售后服务承诺；

4.12　参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺。
5．投标文件份数：1正2副
6. 投标保证金

投标保证金贰万元（现场提交，投标人将保证金装入自备信封内，密封好并标注投标单位名称）。
7.单一来源采购小组组成

单一来源采购小组由采购人的代表和有关专家等三人以上的单数组成。
8. 报价：二次报价，第一次报价封装在投标文件内，第二次报价实行现场报价（请供应商准备足够份数并加盖供应商鲜章的第二次报价表，用于现场报价）。
单一来源采购报价是指货物验收合格前所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金、成本、运输、安装调试、培训、专家评审费和交易服务费等所有费用的总和。

9.  单一来源中标结果确定原则

单一来源采购小组根据符合单一来源采购的技术参数、质量和服务的要求，且报价合理的原则确定中标供应商。

10.  采购过程中有下列行为之一者，不能中标：

10.1. 超出经营范围投标；

10.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.3. 投标供应商的最终报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

10.4. 经谈判后，不能满足采购需求的；

10.5. 因重大变故，采购任务取消的；

11.   签订合同

11.1  中标供应商收到中标通知书后，按单一来源采购文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同，合同正式签订后七个工作日内送至县公共资源交易中心和县采购办备案。

11.2  如中标供应商不按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，则视中标供应商违约，采购人将没收中标供应商的全部投标保证金。

投标函
（格式）

致：武胜县公共资源交易中心
根据贵方单一来源采购文件（项目编号：WSCG-2013-175号），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表投标供应商                             （投标单位名称）全权处理“TDS三维结构生物转盘”污水处理厂设备单一来源采购项目投标的有关事宜，提交投标文件正本一份，副本二份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按单一来源采购文件的货物需求一览表和报价表，第一次总报价（大写）                   元，人民币(￥                ) ，第二次报价不高于第一次报价，交货期：            。

2、遵照单一来源邀请函的规定，接受关于合同主要条款的约定，完成合同的责任义务。

  　3、我们同意在投标函有效期内（从投标文件截止时间结束之日起40天）严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

    4、在合同协议正式签署生效之前，本投标函连同投标文件，技术规范，报价清单及中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、我方已详细审核单一来源采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7、如果在投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1） 提供虚假材料谋取单一来源采购中标的；

（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4） 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5） 在单一来源采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；

（6） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                           邮政编码：             

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

帐    号：                                                    

投标代表人签名（或盖章）：                       

投标供应商盖公章：                                                

投标日期：                                                    

第   次报价表
（格式）

采购人：武胜县烈面镇人民政府  　　　 项目编号：WSCG-2013-175  
	货物名称
	技术规格、参数

要求
	数量
	单价(元)
	总价（元）
	备注

	“TDS三维结构生物转盘”污水处理厂设备
	详见采购邀请函设备技术规格、参数
	两套
	
	
	

	总报价（大写）：                                       (小写)：

	交货期：

	交货地点：

	备注：以上总报价包含货物费用、运输费、安装费、专家评审费、交易服务费、税金和其他一切费用。


投标代表人签名或盖章：                 

投标供应商（公章）：                                
注：未按照本报价表的格式及要求填写报价表的，将视为不满足采购文件要求，从而导致该投标供应商投标无效。
法定代表人授权委托书
（格式）
武胜县公共资源交易中心：
本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（谈判项目名称）（项目编号：WSCG-2013-175）的投标及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                  
法定代表人：（签名或盖章）

被授权人：（签名或盖章）

签发日期：     年    月    日

注：未按照本法定代表人授权委托书的格式及要求填写法定代表人授权委托书的，将视为不满足采购文件要求，从而导致该投标供应商投标无效。
无不良行为记录及违法违规记录
承诺书

武胜县公共资源交易中心、武胜县烈面镇人民政府：

我公司承诺，在参加本项目（项目编号：WSCG-2013-175号）中，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、法定时间内禁止在本地参与政府采购投标等）。

承诺人（投标人）名称：                   （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：
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