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    第一章   询价公告

西充县政府采购中心受西充县财政局的委托，对 西充县义兴综合体太阳能路灯建设进行询价采购，欢迎合格的供应商参加。

项目编号：西政采招〔2013〕054号。

项目预算：48.5万元
询价保证金：壹万元

四、采购项目：详见第四章采购需求。
五、投标人应具备的资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、经年审合格的企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证副本复印件；

3、组织机构代码证副本复印件；

4、具有完成本项目货物供应和项目实施能力，能够提供可靠的质量保证和完善的售后服务；
5、法定代表人授权书原件；

6、授权代表身份证复印件；

7、投标人不是生产厂家的需要提供厂家授权书原件；

9、投标人近两年经会计事务所审计过的年度财务审计报告；

四、资格审查：参与本项目报价的投标人的资格条件在评标时进行审查。投标人应在报价文件中按询价文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位鲜章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其报价或成交资格被取消。

五、询价原则：采购人根据符合采购需求、质量和服务相等的前提下，原则上以最低报价的投标人作为成交供应商。
六、询价保证金：投标人须在开标之日将询价保证金现场缴纳（信封密封盖鲜章）。

七、询价开标时间：询价文件在网上自行下载。投标人必须在公告之日起至2013年12月 18日上午10时前，将报价文件三份（正本一份:副本二份）密封并加盖单位公章后，送至西充县政府采购中心现场开标。逾期或密封和标注不符合询价文件规定的恕不接受。

八、合同签订：成交供应商在确定成交资格后3个工作日内与采购单位签订合同。

九、付款方式及付款条件：成交供应商在签订合同后5个工作日内全部供货并进场施工。产品经验收合格后支付合同总价的50%，施工完毕测试后，经验收合格支付合同总价的45%，余款在验收合格并稳定运行1年后在3个工作日内付清。

十、交付要求：成交供应商必须提供全新的，符合采购需求，达到国家质量检测标准或相关行业标准及具有生产厂家质量合格证的产品。验收后，采购单位将随机抽样进行检测，如检测到有不按采购需求提供的产品，视为中标人违约，采购方有权拒收产品，并处中标价20%的违约金。
十一、本公告发：四川政府采购网（http:www.sczfcg.com）。
十二、采购人:西充县扶贫和移民局
      联系人：扬先生

      联系电话：13550597298
    十三、报名联系人：全先生

联系电话：18990724666   

传真：0817—4234790

邮政编码：637200

                                 2013年12月12日
第二章 询价须知

询价保证金

询价保证金须在开标当日递交（信封密封盖鲜章）。未在截止时间前按时间缴纳询价保证金的，不能参加本次投标。成交供应商的询价保证金在投标结束以后，自动转为履约保证金，投标保证金不足履约保证金其差额部分由中标人按照询价文件规定补齐。履约保证金在设备交付验收合格后3个工作日内无息退还。未成交的供应商，在询价结束后当场退还保证金。

发生下列情况之一，询价（履约）保证金将不予退还；

（1）投标人在招标文件规定的截止时间内撤回投标；

（2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金、与采购人签订政府采购合同或无特殊原因要求放弃中标资格的；

（3）由于中标人的原因中标人拒绝履行合同义务，或在投标文件中未注明且未经集中采购机构及采购人同意将中标项目全部或部分转让、分包给他人的；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件及相关资料的；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪、违法的行为的。

（6）中标人提供的产品经检测为不合格的。

二、发生下列情况之一，应予废标

（1）投标文件必须清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，均应由投标文件同一授权签署人签字而不是的；

（2）投标文件未按规定和要求制作、密封、签署、盖章，以及字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件将视为无效投标；

（3）未实质性响应询价文件要求的；

（4）符合专业条件的供应商或者对实质响应的供应商不足三家的；

（5）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（6）因重大变故，采购任务取消的。

三、报价单填写说明

投标人需按要求填写报价单，需完整填写本公司全称。报价单填写的金额单位统一为人民币，总价包括投标人完成本项目所需的一切费用。即：产品款、包装费、运输及装卸费、保险费、人工费、管理费、技术资料费、产品检验检测费、安装调试费、各种税金及不可预见费用等全部费用的总和。若报价金额的总价和单价不一致，以报价的单价金额为准并修改总价；若报价金额的大小写金额不一致，以大写金额为准。

投标人的投标报价超过采购预算或采购预算控制价的将作为未实质性响应投标文件的要求，视为无效投标；明显低于成本价且不能作出合理说明的，视为无效投标。

    四、签订合同

1、政府采购中心将中标供应商名称在四川政府采购网上公示3日，政府采购中心将在公示期满后以书面形式发中标通知书。中标供应商收到通知书当日应与采购单位签订合同。

2、询价文件、成交供应商提交的报价文件、中标通知书、成交供应商应具备的资格要求等相关资料均作为合同附件。

本采购文件未尽事宜按现行政府采购的有关法律规定执行。西充县政府采购小组对本次采购询价文件拥有最终解释权。

第三章 报价文件

投标人应按照询价文件的规定和要求编制报价文件（报价文件应有目录，并标明页次）。报价文件应包括下列部分：

一、报价部分

投标人按照询价文件要求填写“报价单”。投标人的报价必须按询价文件第二章第三条规定。投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效报价处理。

二、技术部分

投标人按照询价文件要求做出的技术应答，主要是针对询价项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：产品的品牌、型号、配置；详细的技术指标和参数；技术要求偏离表；法定检验机构检验报告（出报告不超过三年并能在检测机构网站上查询到）；其他投标人认为需要提供的文件和资料。
三、商务部分

投标人应严格按照询价文件要求提供有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：报价函；企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证复印件，四川省公共安全技术防范系统设计、安装、维护、运营资质证，法定代表人授权书原件、授权代表身份证复印件，报价产品厂家授权书原件（如投标人不是制造厂家需提供），投标人年底财务审计报表复印件，证明报价货物的合格性和投标人资格符合询价文件规定的证明文件；其他投标人认为需要提供的文件和资料。

注：原件开标时备查，未提供或提供的不全的，不作为中标候选人。

四、售后服务

投标人按照询价文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：产品制造厂家或投标人在四川省内设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明报价产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；说明培训措施、培训内容及培训办法；其他有利于用户的服务承诺。

           第四章 采购需求

一、采购单位：西充县扶贫和移民局
二、采购物品：义兴综合体太阳能路灯建设
三、采购项目内容：

  太阳能路灯技术参数(数量96盏)
	名称
	规格
	单体数量
	单位
	说明（参数、图片等）

	★电池板
	80W
	2
	张
	单晶A片17.5V 80W，2块，转换率17%以上， 25年使用寿命，不低于10年保质期，抗风力≥150Km/h。 



	★蓄电池
	150AH
	 1
	个
	太阳能专用免维护蓄电池12V 150AH  2块,保证3年以上使用寿命，3年保质期，3年内免费更换蓄电池.蓄电池通过国家权威部门的检测.　具有循环性能强，深放电后迅速充电，热阻低，热容量大，等功能。工作温度范围在-40/+60度。 



	★控制器
	12V、24V/10A
	1 
	个
	太阳能智能控制恒流一体机，具有光控和时控开关功能，12V、24V自动切换，系统有全自动检查容量，自动转换效率和自动降功率等作用；具有升温自动保护，耐高温，低温，防反接、反充、过放、短路、防雷、温度补偿,欠压保护，无极调等功能。使用寿命不低于10年，不少于3年保质期. 

	★主光源及灯头
	30W
	1 
	套
	灯具外壳采用铝型材或高压压铸铝或钣金结构外壳（厚≥2mm）,LED灯头功率 40W.3年内免维护及更换. 



	★灯杆
	5米
	1 
	根
	灯杆为高度5M的锥度管，口径89mm/140mm，管壁厚度3.0mm， 法兰：250*250*s12，热镀锌喷塑钢质.寿命20年以上，抗风力≥150Km/h。灯杆基础规格为800*800*900，采用C25砼现浇、预埋螺栓为4*M16

	护套线
	1.5㎡
	 10
	米
	铜芯线　国标（配套）

	电池盒
	/
	1 
	个
	压制成型，全密封防水，有较好的保温作用，寿命25年, 电池盒埋于地下，混凝土浇筑.


注明：1.照明时间： 6-12小时，可连续工作5-7个阴雨天。2.环境温度在-40-60能正常工作。本次招标运输涉及二次三次转运。

[image: image1.jpg]



               第五章 附  件

一、报价函

西交县政府采购中心：

1．我方全面研究了你单位        项目采购文件，决定参加贵中心组织的本项目报价。我方授权         （姓名、职务）代表我方           （投标人名称）全权处理本项目报价的有关事宜。

2.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向买方提供所需货物，总报价为人民币      元（大写：                  元）。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。保证于合同签字生效后   日内完成项目的安装、调试、培训，并交付采购人验收、使用。

4．我方为本项目提交的报价书为一式   份，其中正本   份，副本    份。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，于报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称（盖章）：                         
法定代表人或授权代表签字：                  
通讯地址：                                  

邮政编码：                                  

联系电话：                                  
传    真：                                  
日    期：                                  

二、法定代表人授权书

西充县政府采购中心：

本授权声明：              （单位名称）          （法定代表人姓名、职务）授权           （被授权人姓名、职务）为我方           项目报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

投标人名称（盖章）：                        

法定代表人签字：                           

授权代表签字：                             

日    期：                                 

 三、制造商家授权书

西充县政府采购中心：

                  （制造商家名称）是在       （国名）依法登记注册的，其厂址现在                     。

                  （被授权公司名称）是在  (国名)依法登记注册的，起主要营业地点现在                。

                （制造商家名称）授权           （被授权公司名称）为我方制造的       品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加西政购招【2013】   号       项目报价，全权处理与该产品报价的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为被刺报价提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以询价合作者来约束自己，并对该询价共同承担和分别承担报价文件中所规定的义务。
授权单位名称（盖章）：                            

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：            

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：          

授权日期：                                       
附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自由的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及等级注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

四、报价单

供应商名称（盖章）：                              

	序号
	产品名称
	生产厂家及规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（人民币）：              元（大写：                       元）


投标人名称（盖章）：                              

法定代表人或授权代表（签字）：                    

附加内容或条款：                                 

报价日期：                                       

四川地区类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                             

法定代表人或授权代表（签字）：                   

日  期：                                      

六、规格、技术指标响应偏离表

	序号
	产品名称
	询价文件要求
	报价响应
	正（负）偏离
	偏离对项目的影响

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.本表只填写报价文件中与询价文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，报价文件中技术规格及指标响应与询价文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其报价或中选资格，并按有关规定进行处罚。
投标人名称（盖章）：                          

法定代表人或授权代表（签字）：                

日    期：                                   
2
1

