
单一来源采购文件

  招标编号：岳池县政采招〔2014〕40号
采购项目：岳池县大佛乡等3个乡镇人民政府污水处理站三维生物转盘采购项目
岳池县公共资源交易中心
2014年3月

第一章 单一来源邀请
岳池县公共资源交易中心受岳池县大佛乡人民政府、岳池县伏龙乡人民政府、岳池县裕民镇人民政府的委托，拟对岳池县大佛乡等3个乡镇人民政府污水处理站三维生物转盘采购项目单一来源采购。
一、招标编号：岳池县政采招〔2014〕40号
二、招标项目：岳池县大佛乡等3个乡镇人民政府污水处理站三维生物转盘采购项目
三、拟定供应商：重庆川仪自动化股份有限公司环保工程分公司
四、单一来源采购文件发售时间、地点：2014年3月20日至2014年3月25日17：00点（节假日除外）在岳池县公共资源交易中心政府采购股购买。（供应商购买单一来源采购文件时应出示单位介绍函）
五、投标截至时间和开标时间：2014年3月31日15：00点。

六、开标地点：岳池县公共资源交易中心二楼开标室（二）。

七、单一来源采购文件售价：每份人民币200元，售后不退。
八、采购预算：

包1、岳池县大佛乡人民政府139.99万元

包2、岳池县伏龙乡人民政府174.69万元

包3、岳池县裕民镇人民政府308.95万元

九、联系方式：

采购人：岳池县大佛乡等3个乡镇人民政府   
联系人：何老师                       
联系方式：13408262212                
采购代理机构：岳池县公共资源交易中心
联系人：尹刚
联系方式：0826－5680297
第二章 供应商须知
一、报价供应商的资格要求：

1、投标人应是在中国境内注册，具有独立法人资格的的合法企业； 
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

二、供应商参加本项目投标必须提供以下资格证明文件：

1、经过年检的营业执照副本（复印件）。

2、税务登记证副本（复印件）。

3、组织机构代码证副本（复印件）。

4、法定代表人授权书原件。

5、法定代表人及授权代表的身份证（复印件）。
以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

三、服务要求：

供应商提供的货物必须是合格产品，符合国家有关标准,满足单一来源采购文件规定的规格和要求并负责安装调试及提供售后服务。
四、交货地点及交货时间：岳池县大佛乡等3个乡镇人民政府指定地点，签订合同后30日内交货并安装完毕。

五、验收方式：由采购人组织人员按照相关技术要求进行验收。
六、付款方式：完成安装经验收合格后，一次性支付总价款95%，余款作质保金一年后支付。
七、单一来源采购投标文件印制及密封：

投标文件编制，投标文件正本一份，副本二份，统一用A4幅面纸印制并装订成册。投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称并加盖投标人印章。

九、投标保证金：包1：10000元、包2：10000元、包3、30000元（分别用信封密封在投标现场递交，），预成交供应商投标保证金转为履约保证金。
十、报价文件递交：投标供应商应在单一来源采购文件规定的截至时间前，将投标文件送达开标地点。
第三章 采购项目技术参数要求
一、货物需求情况及技术参数要求： 
	包1：大佛乡设备材料清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	机械粗格栅
	机械回转式，渠宽0.8m
	1
	台

	2
	无堵塞离心螺旋潜水泵
	流量10m3/h,扬程10m 
	2
	台

	3
	手动方闸门
	铸铁镶铜方闸门 400X400
	1
	台

	4
	运渣小车
	304不锈钢
	1
	辆

	5
	对夹式手动蝶阀
	DN200，PN=0.6MPa
	4
	套

	6
	手动闸阀
	DN80,PN＝0.6MPa
	2
	套

	7
	三维结构生物转盘
	III型，功率2.2kw，盘片为改性PP材质，轴承为方形钢轴，无焊接结构
	1
	台

	8
	塑料球阀
	DN100
	4
	个

	9
	塑料球阀
	DN65
	1
	个

	10
	塑料球阀
	DN25
	1
	个

	11
	流量分配槽
	一配一，III型
	1
	台

	12
	出水滤网
	SS304
	1
	套

	13
	连续砂滤
	Q=10m3/h,N=1.5kw
	1
	套

	14
	塑料球阀
	DN80 P=0.6MPa
	5
	个

	15
	塑料球阀
	DN25 P=0.6MPa
	1
	个

	16
	巴歇尔流量计
	0.65~50m3/h，配检测仪表
	1
	台

	17
	管式加氯管
	投加量：0.75kg/d
	2
	台

	18
	轴流风机
	　
	2
	台

	19
	絮凝剂溶液罐
	500L，￠770*1120mm，配套絮凝剂溶液罐搅拌器，
	1
	套

	20
	电磁计量泵
	P066-368TI,Q=7.6L/h,P=0.35Mpa，配套加药系统
	1
	套

	21
	二氧化碳灭火器
	3KG
	2
	台

	22
	干粉灭火器
	3KG
	2
	台

	23
	闸阀
	DN200，PN=0.6MPa
	2
	个

	24
	低压配电柜
	2200×800×600
	1
	台

	25
	潜污泵控制箱
	厂家配套
	1
	台

	26
	格栅机控制箱
	厂家配套
	1
	台

	27
	生物转盘控制箱
	厂家配套
	1
	台

	28
	污泥泵控制箱
	厂家配套
	1
	台

	29
	加药装置控制箱
	厂家配套
	1
	台

	30
	仪表保护箱
	巴氏流量计配套
	1
	台

	31
	双细管荧光灯
	T5光源 2×28W
	2
	盏

	32
	单联翘板开关
	250V,10A
	1
	只

	33
	双联二三级插座
	250V,10A
	4
	只

	34
	LED路灯
	100W灯高8米
	4
	只

	35
	二氧化碳灭火器
	3KG
	2
	台

	36
	干粉灭火器
	3KG
	2
	台

	37
	钢管敷设
	D426x9，Q235A
	15
	m

	38
	钢管铺设 
	D325x8，Q235A
	8
	m

	39
	钢管铺设 
	D219x6，Q235A
	14
	m

	40
	钢管铺设 
	D109x4.5，Q235A
	29
	m

	41
	钢管铺设 
	D89x4.5，Q235A
	7
	m

	42
	钢管铺设 
	D57x3.5，Q235A
	6
	m

	43
	塑料管道铺设
	u-PVC  de110
	2
	m

	44
	塑料管道铺设
	u-PVC  de90
	2
	m

	45
	塑料管道铺设  (含管件，水龙头等)
	PPR 32*2.9
	9
	m

	46
	塑料管道铺设 (含管件，水龙头等)
	PPR 20*2
	14
	m

	47
	塑料管道铺设 
	HDPE d300
	98
	m

	48
	90度钢制弯头 
	DN100
	6
	个

	49
	90度钢制弯头 
	DN50
	3
	个

	50
	u-PVC90度 弯头  
	de110
	2
	个

	51
	钢制等径三通  
	DN50
	1
	个

	52
	水表安装 
	DN25
	1
	个

	53
	人工挖沟槽土石方
	土石比7：3
	305
	m3

	54
	土方回填
	　
	259
	m3

	55
	排水沟
	起点BXH=0.3X0.3
	37
	m

	56
	砌筑检查井
	Ф700
	7
	个

	57
	单法兰异径管
	DN80X50
	2
	个

	58
	橡胶活接头
	DN80 P＝0.6MPa
	2
	个

	59
	焊接钢管
	D89x4.5, Q235A
	38
	米

	60
	钢制90度弯头
	DN80, Q235A
	6
	个

	61
	焊接钢管
	D426x9, Q235A
	4
	米

	62
	焊接钢管
	D325x6, Q235A
	2
	米

	63
	刚性防水套管
	DN80，L=400, Q235A
	2
	个

	64
	刚性防水套管
	DN400,L=400, Q235A
	2
	个

	65
	刚性防水套管
	DN300,L=400, Q235A
	1
	个

	66
	立管支架
	DN80, Q235A
	6
	个

	67
	预埋钢板
	闸门预埋件、粗格栅预埋件
	1
	套

	68
	直爬梯
	　
	5
	套

	69
	玻璃钢格板
	厚40mm
	18.5
	m2

	70
	组合填料
	　
	120
	m3

	71
	填料支架
	配合填料
	120
	m3

	72
	布水管
	DN80,ABS
	26
	m

	73
	出水管
	DN100,ABS
	10
	m

	74
	排泥管
	DN200,SS304
	19
	m

	75
	90度弯头
	DN80, ABS
	3
	个

	76
	90度弯头
	DN100, ABS
	2
	个

	77
	90度弯头
	DN200, SS304
	1
	个

	78
	等径三通
	DN200, SS304
	1
	个

	79
	立管支架
	DN80,SS304
	5
	个

	80
	横管支架
	DN80,SS304
	6
	个

	81
	横管支架
	DN100,SS304
	2
	个

	82
	刚性防水套管
	DN200,L=壁厚
	5
	个

	83
	刚性防水套管
	DN100,L=壁厚
	5
	个

	84
	钢制法兰
	DN200，Q235A
	4
	片

	85
	不锈钢法兰
	DN200,SS304
	6
	片

	86
	u-PVC管
	De110,u-PVC
	8
	米

	87
	钢制法兰
	DN100,Q235A
	6
	片

	88
	u-PVC法兰
	De110，u-PVC
	2
	片

	89
	90度弯头
	DN100, u-PVC
	7
	个

	90
	三通
	DN100, u-PVC
	1
	个

	91
	斜管
	Ф80，长1.0m，PVC
	9
	m3

	92
	出水穿水管
	Ф200，长2.83m，u-PVC
	2
	根

	93
	焊接钢管
	d109x4.5
	18
	m

	94
	焊接钢管
	D219x6，
	8
	m

	95
	钢制90度弯头
	DN100
	7
	个

	96
	钢制90度弯头
	DN200
	4
	个

	97
	钢制等径三通
	DN100
	4
	个

	98
	钢制大小头
	DN200XDN100
	2
	个

	99
	钢制大小头
	DN100XDN50
	1
	个

	100
	钢制法兰
	DN50
	3
	片

	101
	角钢
	L50X5,SS304
	18
	m

	102
	角钢
	L30X4,SS304
	4.2
	m

	103
	扁钢
	20x5,SS304
	10
	m

	104
	预埋钢板
	200x100，Q235A
	16
	块

	105
	预埋钢板
	100x90，Q235A
	12
	块

	106
	u-ＰＶＣ管
	De50
	21
	米

	107
	u-PVC 管
	De90
	6
	米

	108
	手动单轨小车
	SG-5 G=0.5t H=3-10m
	1
	个

	109
	工字钢
	I18
	3.5
	m

	110
	彩钢棚
	　
	13.5
	m2

	111
	滤板
	1000x600x60
	24
	块

	112
	石英砂
	0.8～1.2mm
	3.6
	m3

	113
	尼龙网
	30目
	7.2
	m2

	114
	尼龙网
	50目
	2.5
	m2

	115
	棕垫
	　
	3.6
	m2

	116
	动力电缆
	YJV-0.6/1kV-5×2.5
	120
	米

	117
	动力电缆
	YJV-0.6/1kV-5×6
	10
	米

	118
	铠装电缆
	YJV-0.6/1kV-3×6
	50
	米

	119
	电线
	BV-3×2.5
	40
	米

	120
	电线
	BV-3×4
	40
	米

	121
	控制电缆
	KVVP-450/750-7x1.0
	50
	米

	122
	控制电缆
	KVVP-450/750-10x1.0
	20
	米

	123
	热镀锌钢管
	SC20
	70
	米

	124
	热镀锌钢管
	SC32
	100
	米

	125
	热镀锌钢管
	SC40
	40
	米

	126
	Φ12镀锌圆钢
	　
	50
	m

	127
	-40×4镀锌扁钢
	　
	150
	m

	128
	等电位联接板
	　
	1
	套

	129
	电力变压器
	干式变压器 30KVA
	1
	台

	130
	电力计量箱
	供电局选型
	1
	台

	131
	高压电缆
	供电局选型
	10
	m

	132
	动力电缆
	供电局选型
	20
	m

	133
	电杆
	　
	2
	根

	134
	电缆支架制作、安装
	　
	t
	0.2


	包2：伏龙乡设备材料清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	启闭闸
	铸铁方闸门，400×400，H=4.5m
	1
	个

	2
	机械格栅
	6mm，75°，槽深4.5m，槽宽700
	1
	台

	3
	无阻塞离心螺旋潜水泵
	Q=55m3/h,H=11m
	2
	台

	4
	手推斗车
	0.5m3
	1
	个

	5
	生物转盘
	三维结构，II型，1.5kw
	2
	台

	6
	流量分配槽
	II型，一配二
	1
	个

	7
	管道混合器
	DN100，PVC
	1
	个

	8
	混凝反应槽
	304不锈钢，3.2m3
	1
	个

	9
	滤布滤池
	500m3/d
	1
	个

	10
	管道式紫外消毒器
	12支，360W，220V
	1
	台

	11
	加药桶
	500L，PE材质
	1
	个

	12
	加药计量泵
	隔膜式，25L/h
	1
	台


	13
	搅拌器
	L=700,
	1
	台

	14
	巴歇尔流量计
	1-50m3/h
	1
	套

	15
	低压配电柜
	AC01
	1
	台

	16
	现场控制箱
	配套
	6
	个

	17
	仪表保护箱
	配套
	1
	个

	18
	照明配电箱
	按系统定制
	1
	个

	19
	双细管荧光灯
	T5光源 2×28W
	2
	只

	20
	单细管荧光灯
	T5光源 1×28W
	7
	只

	21
	单联翘板开关
	250V,10A
	3
	只

	22
	双联二三级插座
	250V,10A
	8
	只

	23
	LED路灯
	8米LED
	4
	只

	24
	二氧化碳灭火器
	3kg
	2
	个

	25
	干粉灭火器
	3kg
	2
	个

	26
	刚性防水套管
	DN100 Q235A
	7
	个

	27
	刚性防水套管
	DN125 Q235A
	3
	个

	28
	刚性防水套管
	DN150 Q235A
	4
	个

	29
	刚性防水套管
	DN200 Q235A
	3
	个

	30
	刚性防水套管
	DN400 Q235A
	1
	个

	31
	手动闸阀
	DN100，铸铁
	2
	个

	32
	手动闸阀
	DN150，铸铁
	2
	个

	33
	手动蝶阀
	DN125，铸铁
	5
	个

	34
	手动蝶阀
	DN150，铸铁
	2
	个

	35
	手动蝶阀
	DN100，铸铁
	2
	个

	36
	手动球阀
	De110，PVC-U
	4
	个

	37
	手动球阀
	De63，PVC-U
	2
	个

	38
	柔性接头
	DN100，橡胶带法兰
	2
	个

	39
	止回阀
	DN100，铸铁
	2
	个

	40
	钢制90°弯头
	DN100，Q235A
	5
	个

	41
	钢制90°弯头
	DN125，Q235A
	19
	个

	42
	钢制90°弯头
	DN150，Q235A
	6
	个

	43
	UPVC90°弯头
	De63，PVC-U
	5
	个

	44
	UPVC90°弯头
	De110，PVC-U
	15
	个

	45
	UPVC90°弯头
	De200，PVC-U
	10
	个

	46
	UPVC45°弯头
	De200，PVC-U
	2
	个

	47
	钢制三通
	DN100，Q235A
	2
	个

	48
	钢制三通
	DN125，Q235A
	4
	个

	49
	钢制三通
	DN150，Q235A
	2
	个

	50
	钢制异径三通
	DN100*160，Q235A
	1
	个

	51
	UPVC三通
	De63，PVC-U
	1
	个

	52
	UPVC三通
	De110，PVC-U
	2
	个

	53
	钢制异径管
	DN80*100，Q235A
	2
	个

	54
	钢制异径管
	DN125*100，Q235A
	1
	个

	55
	UPVC异径管
	De110*63，PVC-U
	1
	个

	56
	异径三通
	DN100*160，Q235A
	1
	个

	57
	钢制法兰
	DN80，Q235A
	2
	片

	58
	钢制法兰
	DN100，Q235A
	18
	片

	59
	钢制法兰
	DN125，Q235A
	8
	片

	60
	钢制法兰
	DN150，Q235A
	8
	片

	61
	UPVC法兰
	De63，PVC-U
	2
	个

	62
	UPVC法兰
	De110，PVC-U
	8
	个

	63
	焊接钢管
	D114×4（DN100），Q235A
	35
	m

	64
	焊接钢管
	D140×4.5（DN125)，Q235A
	90
	m

	65
	焊接钢管
	D165×4.5(DN150),Q235A
	45
	m

	66
	焊接钢管
	D219×6（DN200），Q235A
	7
	m

	67
	焊接钢管
	D426×6（DN400），Q235A
	7
	m

	68
	HDPE双壁波纹管
	d300,HDPE
	45
	m

	69
	UPVC管
	De63×2，PVC-U
	12
	m

	70
	UPVC管
	De110×3.2，PVC-U
	31
	m

	71
	UPVC管
	De200×5.9，PVC-U
	50
	m

	72
	u-PVC管
	De63，u-PVC
	70
	m

	73
	PPR管(含管件 水龙头等)
	DN40,PPR
	60
	m

	74
	热浸锌钢格板
	1.1m×1.6m（1块）；1m×0.925m（4块）
	5.5
	m2

	75
	不锈钢栏杆
	高0.7m，不锈钢
	90
	m

	76
	楼梯
	宽1m，钢结构
	5.1
	m

	77
	组合填料
	φ150,2m
	76
	m3

	78
	填料支架
	2层，配合填料
	76
	m3

	79
	石英砂
	0.8-1.2mm
	5
	m3

	80
	棕垫
	　
	25
	m2

	81
	尼龙网
	30目，尼龙
	50
	m2

	82
	干化场彩钢棚
	高3m
	75
	m2

	83
	加药彩钢棚
	高3m
	10
	m2

	84
	其他
	油漆等辅材
	1
	套

	85
	动力电缆
	YJV-0.6/1kV-5×2.5
	150
	m

	86
	动力电缆
	YJV-0.6/1kV-5×6
	40
	m

	87
	铠装电缆
	YJV22-0.6/1kV-3×6
	120
	m

	88
	电线
	BV-3×2.5
	60
	m

	89
	电线
	BV-3×4
	30
	m

	90
	热镀锌钢管
	SC20
	90
	m

	91
	热镀锌钢管
	SC32
	100
	m

	92
	热镀锌钢管
	SC40
	20
	m

	93
	Φ12镀锌圆钢
	　
	50
	m

	94
	-40×4镀锌扁钢
	　
	200
	m

	95
	等电位联接板
	　
	1
	套

	96
	电力变压器
	干式变压器30KVA
	1
	台

	97
	电力计量箱
	供电局选型
	1
	台

	98
	高压电缆
	供电局选型
	10
	m

	99
	动力电缆
	供电局选型
	20
	m

	100
	电杆
	　
	2
	根

	101
	电缆支架制作、安装
	　
	0.2
	t

	包3：裕民镇设备材料清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	启闭闸
	铸铁方闸门，400×400，H=4.5m
	1
	个

	2
	机械格栅
	6mm，75°，槽深4.5m，槽宽800
	1
	台

	3
	无阻塞离心螺旋潜水泵
	Q=55m3/h,H=11m，切割式
	2
	台

	4
	手推斗车
	0.5m3
	1
	个

	5
	生物转盘
	三维结构，II型
	2
	台

	6
	流量分配槽
	II型，一配二
	1
	个

	7
	管道混合器
	DN150
	1
	个

	8
	管道排污泵
	Q=20m3/h，H=7m
	1
	台

	9
	管道式紫外消毒器
	12支，360W，220V
	1
	台

	10
	加药桶 带 含搅拌器 及加药管
	500L，PE材质
	1
	个

	11
	加药计量泵
	隔膜式，25L/h
	1
	台

	12
	巴歇尔流量计
	1-50m3/h
	1
	套

	13
	低压配电柜
	AC01
	1
	台

	14
	现场控制箱
	配套
	6
	个

	15
	仪表保护箱
	配套
	1
	个

	16
	照明配电箱
	按系统定制
	1
	个

	17
	双细管荧光灯
	T5光源 2×28W
	2
	只

	18
	单细管荧光灯
	T5光源 1×28W
	7
	只

	19
	单联翘板开关
	250V,10A
	3
	只

	20
	双联二三级插座
	250V,10A
	8
	只

	21
	LED路灯
	8米LED
	4
	只

	22
	二氧化碳灭火器
	3kg
	2
	个

	23
	干粉灭火器
	3kg
	2
	个

	24
	刚性防水套管
	DN100 Q235A  二沉池 铸铁
	13
	个

	25
	刚性防水套管
	DN125 Q235A
	3
	个

	26
	刚性防水套管
	DN150 Q235A  二沉池 铸铁
	6
	个

	27
	刚性防水套管
	DN200 Q235A  
	1
	个

	28
	刚性防水套管
	DN300 Q235A
	2
	个

	29
	刚性防水套管
	DN400 Q235A
	2
	个

	30
	手动闸阀
	DN100，铸铁
	2
	个

	31
	手动闸阀
	DN150，铸铁
	2
	个

	32
	手动蝶阀
	DN125，铸铁
	5
	个

	33
	手动蝶阀
	DN150，铸铁
	2
	个

	34
	手动蝶阀
	DN100，铸铁
	2
	个

	35
	手动球阀
	De110，PVC-U
	4
	个

	36
	手动球阀
	De63，PVC-U
	2
	个

	37
	柔性接头
	DN100，橡胶
	2
	个

	38
	止回阀
	DN100，铸铁
	2
	个

	39
	钢制90°弯头
	DN100，Q235A
	22
	个

	40
	钢制90°弯头
	DN125，Q235A
	19
	个

	41
	钢制90°弯头
	DN150，Q235A
	7
	个

	42
	UPVC90°弯头
	De63，PVC-U
	5
	个

	43
	UPVC90°弯头
	De110，PVC-U
	18
	个

	44
	UPVC90°弯头
	De160，PVC-U
	4
	个

	45
	UPVC90°弯头
	De200，PVC-U
	5
	个

	46
	钢制三通
	DN100，Q235A
	3
	个

	47
	钢制三通
	DN125，Q235A
	5
	个

	48
	钢制三通
	DN150，Q235A
	2
	个

	49
	UPVC三通
	De63，PVC-U
	1
	个

	50
	UPVC三通
	De110，PVC-U
	4
	个

	51
	UPVC三通
	De160，PVC-U
	1
	个

	52
	UPVC异径三通
	De63*160，PVC-U
	1
	个

	53
	UPVC异径三通
	De110*160，PVC-U
	2
	个

	54
	钢制异径管
	DN80*100，Q235A
	2
	个

	55
	钢制异径管
	DN100*125，Q235A
	3
	个

	56
	钢制异径管
	DN50*100，Q235A
	2
	个

	57
	UPVC异径管
	De110*63，PVC-U
	1
	个

	58
	UPVC异径管
	De110*160，PVC-U
	1
	个

	59
	钢制法兰
	DN50，Q235A
	2
	片

	60
	钢制法兰
	DN80，Q235A
	2
	片

	61
	钢制法兰
	DN100，Q235A
	11
	片

	62
	钢制法兰
	DN125，Q235A
	8
	片

	63
	钢制法兰
	DN150，Q235A
	10
	片

	64
	UPVC法兰
	De63，PVC-U
	2
	个

	65
	UPVC法兰
	De110，PVC-U
	7
	个

	66
	UPVC法兰
	De160，PVC-U
	4
	个

	67
	焊接钢管
	D114×4（DN100），Q235A
	71
	m

	68
	焊接钢管
	D140×4.5（DN125)，Q235A
	45
	m

	69
	焊接钢管
	D165×4.5(DN150),Q235A
	32
	m

	70
	焊接钢管
	D219×6（DN200），Q235A
	7
	m

	71
	焊接钢管
	D325×6（DN300），Q235A
	13
	m

	72
	焊接钢管
	D426×6（DN400），Q235A
	8
	m

	73
	HDPE双壁波纹管
	d300,HDPE
	45
	m

	74
	UPVC管
	De63×2，PVC-U
	10
	m

	75
	UPVC管
	De110×3.2，PVC-U
	35
	m

	76
	UPVC管
	De160×，PVC-U
	21
	m

	77
	UPVC管
	De200×5.9，PVC-U
	10
	m

	78
	PVC管
	De63
	70
	m

	79
	PPR管(含管件及水龙头等)
	DN40,PPR
	25
	m

	80
	中心筒（含中心桶支架，反射弧等)
	φ500，L=3.5m
	2
	套

	81
	热浸锌钢格板
	1.1m×1.6m（1块）；1m×0.925m（4块）
	5.5
	m2

	82
	不锈钢栏杆
	高0.7m，不锈钢
	115
	m

	83
	楼梯
	宽1m，钢结构
	6.8
	m

	84
	组合填料
	φ150,2m
	33
	m2

	85
	填料支架
	2层，配合填料
	33
	m2

	86
	石英砂
	0.8-1.2mm
	5
	m3

	87
	棕垫
	　
	25
	m2

	88
	尼龙网
	30目，尼龙
	50
	m2

	89
	干化场彩钢棚
	高3m
	75
	m2

	90
	加药间彩钢棚
	高3m
	10
	m2

	91
	其他
	油漆等辅材
	1
	套

	92
	动力电缆
	YJV-0.6/1kV-5×2.5
	150
	m

	93
	动力电缆
	YJV-0.6/1kV-5×6
	40
	m

	94
	铠装电缆
	YJV22-0.6/1kV-3×6
	120
	m

	95
	电线
	BV-3×2.5
	60
	m

	96
	电线
	BV-3×4
	30
	m

	97
	热镀锌钢管
	SC20
	90
	m

	98
	热镀锌钢管
	SC32
	100
	m

	99
	热镀锌钢管
	SC40
	20
	m

	100
	Φ12镀锌圆钢
	　
	50
	m

	101
	-40×4镀锌扁钢
	　
	200
	m

	102
	等电位联接板
	　
	1
	套

	103
	电力变压器
	干式变压器30KVA
	1
	台

	104
	电力计量箱
	供电局选型
	1
	台

	105
	高压电缆
	供电局选型
	10
	m

	106
	动力电缆
	供电局选型
	20
	m

	107
	电杆
	　
	2
	根

	108
	电缆支架制作、安装
	　
	t
	0.2

	裕民镇新民办事组设备材料清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	机械粗格栅
	格栅间隙5mm,渠宽0.8m,渠深6.4m 
	1
	台

	2
	无堵塞离心螺旋潜水泵
	流量5m3/h,扬程12m
	2
	台

	3
	手动方闸门
	WxH=0.4x0.4m，中心至平台6.0m，上开式
	1
	台

	4
	运渣小车
	304不锈钢
	1
	辆

	5
	对夹式手动蝶阀
	DN200，PN=0.6MPa
	4
	套

	6
	手动闸阀
	DN80,PN＝0.6MPa
	2
	套

	7
	三维结构生物转盘
	III型，功率2.2kw，盘片为改性PP材质，轴承为方形钢轴，无焊接结构
	1
	台

	8
	塑料球阀
	DN100
	4
	个

	9
	塑料球阀
	DN65
	1
	个

	10
	塑料球阀
	DN25
	1
	个

	11
	流量分配槽
	一配一，III型
	1
	台

	12
	吸泥泵
	Q=10m3/h,H=10
	1
	台

	13
	手动蝶阀
	DN100 P=0.6MPa
	2
	个

	14
	手动球阀
	DN50 P=0.6MPa
	1
	个

	15
	止回阀
	DN50 P=0.6MPa
	1
	个

	16
	管道混合器
	DN100，L=500,加药管 DN25
	1
	个

	17
	出水滤网
	LXBXH=1220X500X960,SS304
	2
	套

	18
	巴歇尔流量计
	0.65~50m3/h，配检测仪表
	1
	台

	19
	管式加氯管
	投加量：0.75kg/d
	2
	台

	20
	轴流风机
	Q=1224m/h, 
	2
	台

	21
	絮凝剂溶液罐
	500L，￠770*1120mm，配套絮凝剂溶液罐搅拌器
	1
	套

	22
	电磁计量泵
	Q=7.6L/h,P=0.35Mpa，配套加药系统
	1
	套

	23
	闸阀
	DN200，PN=0.6MPa
	2
	个

	24
	低压配电柜
	2200×800×600
	1
	台

	25
	潜污泵控制箱
	厂家配套
	1
	台

	26
	格栅机控制箱
	厂家配套
	1
	台

	27
	生物转盘控制箱
	厂家配套
	1
	台

	28
	污泥泵控制箱
	厂家配套
	1
	台

	29
	加药装置控制箱
	厂家配套
	1
	台

	30
	仪表保护箱
	巴氏流量计配套
	1
	台

	31
	双细管荧光灯
	T5光源 2×28W
	2
	盏

	32
	单联翘板开关
	250V,10A
	1
	只

	33
	双联二三级插座
	250V,10A
	4
	只

	34
	LED路灯
	100W灯高8米
	4
	只

	35
	二氧化碳灭火器
	3KG
	2
	台

	36
	干粉灭火器
	3KG
	2
	台

	37
	钢管敷设
	D426x9，Q235A
	15
	m

	38
	钢管铺设 
	D325x8，Q235A
	8
	m

	39
	钢管铺设 
	D219x6，Q235A
	14
	m

	40
	钢管铺设 
	D109x4.5，Q235A
	29
	m

	41
	钢管铺设 
	D89x4.5，Q235A
	7
	m

	42
	钢管铺设 
	D57x3.5，Q235A
	6
	m

	43
	塑料管道铺设
	PVC  de110
	2
	m

	44
	塑料管道铺设
	PVC  de90
	2
	m

	45
	塑料管道铺设 （含管件，水龙头等)
	PPR 32*2.9
	9
	m

	46
	塑料管道铺设（含管件，水龙头等) 
	PPR 20*2
	14
	m

	47
	塑料管道铺设 
	HDPE d300
	98
	m

	48
	90度钢制弯头 
	DN100
	6
	个

	49
	90度钢制弯头 
	DN50
	3
	个

	50
	PVC90度 弯头  
	de110
	2
	个

	51
	钢制等径三通  
	DN50
	1
	个

	52
	水表安装 
	DN25
	1
	个

	53
	人工挖沟槽土石方
	土石比7：3
	305
	m3

	54
	土方回填
	　
	259
	m3

	55
	排水沟
	起点BXH=0.3X0.3
	50
	m

	56
	砌筑检查井
	Ф700
	7
	个

	57
	出水口
	浆砌块石
	2
	个

	58
	单法兰异径管
	DN80X50
	2
	个

	59
	橡胶活接头
	DN80 P＝0.6MPa
	2
	个

	60
	焊接钢管
	D89x4.5, Q235A
	32
	m

	61
	钢制90度弯头
	DN80, Q235A
	6
	个

	62
	焊接钢管
	D426x9, Q235A
	2
	m

	63
	焊接钢管
	D325x6, Q235A
	2
	m

	64
	刚性防水套管
	DN80，L=400, Q235A
	2
	个

	65
	刚性防水套管
	DN400,L=400, Q235A
	1
	个

	66
	刚性防火套管
	DN300,L=400, Q235A
	1
	个

	67
	立管支架
	DN80, Q235A
	6
	个

	68
	预埋钢板
	闸门预埋件、粗格栅预埋件
	1
	套

	69
	直爬梯
	　
	5
	套

	70
	玻璃钢格板
	厚40mm
	13.5
	m2

	71
	组合填料
	　
	120
	m3

	72
	填料支架
	2层，配合填料
	120
	m2

	73
	布水管
	DN80,ABS
	26
	m

	74
	出水管
	DN100,ABS
	10
	m

	75
	排泥管
	DN200,SS304
	25
	m

	76
	90度弯头
	DN80, ABS
	3
	个

	77
	90度弯头
	DN100, ABS
	2
	个

	78
	90度弯头
	DN200, SS304
	2
	个

	79
	等径三通
	DN200, SS304
	1
	个

	80
	立管支架
	DN80,SS304
	3
	个

	81
	横管支架
	DN80,SS304
	10
	个

	82
	横管支架
	DN100,SS304
	2
	个

	83
	刚性防水套管
	DN200,L=壁厚
	5
	个

	84
	刚性防水套管
	DN100,L=壁厚
	5
	个

	85
	钢制法兰
	DN200，Q235A
	4
	片

	86
	不锈钢法兰
	DN200,SS304
	6
	片

	87
	u-PVC管
	De110,u-PVC
	8
	m

	88
	钢制法兰
	DN100,Q235A
	6
	个

	89
	u-PVC法兰
	De110，u-PVC
	2
	片

	90
	90度弯头
	DN100, u-PVC
	7
	个

	91
	三通
	DN100, u-PVC
	1
	个

	92
	斜管
	Ф80，长1.0m，PVC
	9
	m3

	93
	出水穿水管
	Ф200，长2.83m，u-PVC
	2
	根

	94
	焊接钢管
	d109x4.5，
	18
	m

	95
	焊接钢管
	D219x6，
	8
	米

	96
	钢制90度弯头
	DN100
	7
	个

	97
	钢制90度弯头
	DN200
	4
	个

	98
	钢制等径三通
	DN100
	4
	个

	99
	钢制大小头
	DN200XDN100
	2
	个

	100
	钢制大小头
	DN100XDN50
	1
	个

	101
	钢制法兰
	DN50
	3
	片

	102
	角钢
	L50X5,SS304
	18
	米

	103
	角钢
	L30X4,SS304
	4.2
	米

	104
	扁钢
	20x5,SS304
	10
	米

	105
	预埋钢板
	200x100，Q235A
	16
	块

	106
	预埋钢板
	100x90，Q235A
	12
	块

	107
	u-ＰＶＣ管
	DN50
	20
	米

	108
	滤板
	1000x600x60
	24
	块

	109
	石英砂
	0.8～1.2mm
	3.6
	m3

	110
	尼龙网
	30目
	7.2
	m2

	111
	尼龙网
	50目
	2.5
	m2

	112
	棕垫
	　
	3.6
	m2

	113
	动力电缆
	YJV-0.6/1kV-5×2.5
	100
	m

	114
	动力电缆
	YJV-0.6/1kV-5×6
	25
	m

	115
	铠装电缆
	YJV22-0.6/1kV-3×6
	80
	m

	116
	控制电缆
	KVVP-450/750-7×1.0
	100
	m

	117
	控制电缆
	KVVP-450/750-10×1.0
	30
	m

	118
	电线
	BV-3×2.5
	50
	m

	119
	电线
	BV-3×4
	20
	m

	120
	热镀锌钢管
	SC20
	90
	m

	121
	热镀锌钢管
	SC32
	70
	m

	122
	热镀锌钢管
	SC40
	20
	m

	123
	Φ12镀锌圆钢
	　
	50
	m

	124
	-40×4镀锌扁钢
	　
	150
	m

	125
	等电位联接板
	　
	1
	套

	126
	电力变压器
	干式变压器 30KVA
	1
	台

	127
	电力计量箱
	供电局选型
	1
	台

	128
	高压电缆
	供电局选型
	10
	m

	129
	动力电缆
	供电局选型
	20
	m

	130
	电杆
	　
	2
	根

	131
	电缆支架制作、安装
	　
	t
	0.2


第四章 供应商报价文件格式要求

1、报  价　函

岳池县公共资源交易中心：

根据贵中心岳池县政采招〔2014〕40号单一来源采购文件须知，我单位作如下保证：

1、我方接受采购公告中的全部规定。

2、我方已详细审查采购公告等文件，包括全部附件。

3、按经济合同法履行自己的全部责任。

4、我方同意提供按照贵方可能要求的与单一来源采购文件有关的一切数据和资料。

5、报价文件在单一来源采购的全过程中保持有效，并对我单位今后履行合同具有法律上的约束。

6、如我单位被确定为成交供应商后出现拒签合同或拒不供货以及延期供货等违约情况，则愿意接受岳池县公共资源交易中心的处罚。

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

年  月  日

2、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (参加单一来源供应商名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的             (姓名)为我公司代理人，参加岳池县公共资源交易中心岳池县政采招〔2014〕40号采购项目。代理人在参与单一来源采购中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位及法定代表人均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

报价单位：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日

3、投标产品技术参数表

编号：岳池县政采招〔2014〕40号（包号）                                          
	货物名 称
	品牌
	规格（型号）
	报价产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.供应商必须把投标产品的技术参数列入此表。
2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消报价资格或成交资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：
报价日期:

4、第      次报价表

编号：岳池县政采招〔2014〕40号（包号）             金额单位：人民币元

	货物名称
	投标产品

品牌
	规格（型号）
	数量
	单价
	总计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：                                  小写：

	交货期
	（必须填写）


法定代表人或其委托代理人签名（或签章）：                  
投标人（公章）：                                          
联系电话：                                               
年  月  日

注：1、投标供应商应将每包的投标报价单独填写。

2、此表第一次报价装入投标文件中，以后报价不需装入投标文件中，请自备各包1-2份签字、盖章后备用。
附件：


介绍函
岳池县公共资源交易中心：
兹介绍我公司                 等         位同志前往你处购买岳池县政采招〔2014〕 －     号采购文件，
请予以接洽。
联系人：                  
联系电话：                (手机)                  （座机）
传真：                     

公司名称（盖章）                             

2014   年     月     日
















