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1、 邀请书

九龙县人民政府采购办公室受九龙县卫生局的委托，拟以竞争性谈判方式采购两部医用电梯，特向你公司发出邀请。有关事项如下：

（一）采购编号:九政采〔2014〕42号
（二）采购项目：九龙县卫生局医用电梯采购
（三）采购项目清单及要求：详见附件

（四）资金来源及预算：上级专项资金30万元

（五）谈判时间：2015年2月4日下午14：00（北京时间）

（六）谈判文件金额及购买时间：200元（招标文件售后不退，投标资格不得转让）；文件自2015年1月19 日至1月23日通过现场或电子邮件方式进行发售。联系人：彭女士  联系电话：13568695252。
（七）谈判地点：九龙县人民政府驻成都办事处会议室（成都市新南路75号红星苑内九龙县人民政府驻成都办事处）
（八）交货及服务地点：九龙县（中藏）医院（九龙县呷尔镇团结上街）
二、谈判须知

（一）适用范围：

本竞争性谈判文件仅适用于本邀请书中所叙述的货物采购。

（二）竞争性谈判：

1、由政府采购办公室组织监察局、财政局和采购人组成的竞争性谈判采购小组向被邀请参加报价的供应商进行竞争性谈判。

（三）报价要求： 
1、供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判邀请书的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性。

2、除非特别注明，供应商必须严格按照采购清单所列的名称、型号及参数进行报价。

3、供应商按采购清单分别报价，“报价单”中的所有列项必须按要求填写，如有缺项、漏项或不清楚的，该包报价无效。

（四）报价有效期

1、报价有效期为九龙县人民政府采购办公室规定的竞争性谈判采购之日后90 天。

2、九龙县人民政府采购办公室在原报价有效期满之前，可向报价人提出延长报价有效期的要求。

（五）报价文件份数和签署

1、参加报价的供应商应按照竞争性谈判邀请书的要求，准备报价文件1式3份，其中正本1份、副本2份。提供电子文档（U盘或光盘）1份。

2、
报价文件的正本应使用不褪色、不变质的墨水打印或书写，并在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章，投标文件副本可采用正本的复印件。
3、报价供应商代表不是法定代表人的，授权代表必须将法定代表人签字并盖章后的“法定代表人授权书”（格式附后）附在报价文件中。

4、报价文件应装订成册并编制目录。
（六）报价文件的递交

参加报价的供应商应将其报价文件进行密封，并在封面上注明竞争性谈判项目名称、编号、供应商的名称和地址。

（七）报价文件的澄清和修改

1、在竞争性谈判采购期间，竞争性谈判采购小组根据需要可要求报价人对其报价文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。但不得对所报价格或实质性内容做任何修改。

2、报价文件在计算上或累加上的算术错误，按以下原则进行修改：

 （1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准。如果竞争性谈判小组认为有明显的小数点错误，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

（八）货款的支付

甲乙双方在签订政府采购合同后，由中标供应商将货物送达交货地点安装及调试完毕后，购买方在货物验收合格后将《验收结算书》、货物发票复印件交九龙县财政局政府采购监管办，九龙县财政局政府采购监管办根据九龙县人民政府采购办公室审核后的合同、《验收结算书》、货物发票复印件支付合同金额（具体付款方式合同约定）。

三、报价文件

参加报价的供应商需按以下格式和要求编制报价文件（报价文件应有目录，并标明页数）：

（一）公司简介：
1、公司名称；

2、公司创办日；

3、组织形式与注册办公地址。

（二）公司资格证明文件。

1.投标人营业执照副本复印件；
2.税务登记证副本复印件；
3.法定代表人授权书原件；
4.授权代表身份证复印件；
5.在中华人民共和国注册，具备独立法人资格的电梯制造商或相应电梯供货代理商的证明材料；
6.制造商具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备（曳引式客梯、无机房客梯）制造资质B级及以上的证明材料复印件；
7.制造商（代理商）具有特种设备（电梯）安装改造维修许可证B级及以上的证明材料复印件；
8.投标人需提供生产厂家针对本项目的授权书原件、售后服务承诺书原件并加盖公章。
9.投标人须提供2012-2013年同类项目业绩1个及以上合同复印件。
10.投标人须提供2013年度财务审计报表复印件或社保资金缴纳证明复印件或纳税证明复印件。
11.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规的承诺函原件。
12.其他需要提供的文件和资料。
竞争性谈判文件中要求提供原件的，原件不退还，要求提供原件若提供复印件的须同时提供与原件一致的公证书。其他复印件须加盖报价公司印章，并承担相应的法律责任。

（三）投标函（格式见附件）：
（四）报价表（格式见附件）：

1、报价应是最终用户验收合格后的总价，指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、培训、系统集成费用、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。
2、以人民币报价。

（五）关于售后服务的承诺。
1、投标供应商必须提供对本项目的《服务承诺函》。

2、货物供应质量保证措施。

3、提供货物的时间安排。

4、其他有利于用户的服务承诺。

（六）货物验收清单。

（七）货物详细要求和技术性能指标。

（八）能证明供应商实力的其它书面材料。

（九）谈判保证金

金    额：10000元（壹万元整）。投标保证金必须通过投标供应商的基本帐户以银行转帐方式缴纳，且转帐的投标保证金应在2015年1 月23 日的下午17：00（以银行下账时间为准）前到达招标文件规定的帐户，并将交款电汇凭证（注明：九政采[2014]  号保证金）传真到九龙县人民政府采购办公室（传真：0836-3327145），超过该时限到达的，采购办公室将取消其投标资格．）
交款方式：本地采取银行转账形式，外地采取电汇形式，不接受以个人名义汇款交纳的投标保证金。（通过网上银行转帐的，所提供的投标保证金交纳凭证上必须有银行的“电子回单章”）

收款单位：九龙县人民政府办公室

开 户 行：中国农业银行九龙县支行

银行账号：225731010400031810000000002
退款方式：供应商应提供以下材料：加盖公司财务印章的票据、组织机构代码证、营业执照、税务登记证（国、地税）、法定代表人身份证等复印件加盖单位公章，并附提交保证金的银行帐户、账号后，寄至九龙县人民政府采购办公室后办理。
四、竞争性谈判采购程序

（一）监督代表宣布投标截止时间。

（二）宣布本次竞争性谈判采购项目开始。

（三）介绍有关情况。

（四）宣读采购纪律和注意事项。

（五）公布报价文件，并做现场记录。

（六）审阅报价文件。

（七）谈判

（八）供应商作最后报价

（九）竞争性谈判采购小组根据报价情况，确定成交供应商。

（十）向成交供应商颁发“中标通知书”。

（十一）政府采购办公室在四川省政府采购网www.sczfcg.com上公布成交结果。

（十二）成交供应商与采购单位签订合同。

五、竞争性谈判采购及确定成交原则

（一）满足需求原则。报价供应商所提供的货物，必须满足竞争性谈判采购文件中所规定的规格型号或技术性能（配置）、售后服务及交货时间等要求。

（二）低于市场平均价原则。报价供应商所报价格，应低于同期同类商品的市场平均价格，所报价格高于市场平均价格的，竞争性谈判采购小组将视其为无效报价。

六、合同

（一）成交通知书发出后，成交供应商凭《成交通知书》与采购单位签订合同。
（二）合同条款见（附件2）。
七、竞争性谈判纪律和注意事项

（一）竞争性谈判小组内部讨论的情况和意见应保密，任何人不得以任何形式透露给报价单位或与报价单位有关的单位或个人。

（二）在竞争性谈判采购过程中，报价单位不得以任何形式对竞争性谈判小组成员进行旨在影响竞争性谈判采购结果的私下接触，否则将取消其参与报价的资格。

（三）对各报价单位的商业秘密，竞争性谈判采购小组成员应予以保密，不得泄露给其他报价单位。

                   八、附件

（一）项目清单及要求
（二）货物买卖合同

（三）投 标 函（格式）

（四）法定代表人授权书格式
（五）报价表格式
（六）最后报价信封面
附件：
九龙县卫生局电梯规格、参数
一、电梯规格：医用电梯
L1：停靠楼层： 1层—5层 数量：1台 层/站/门：5/5/5
二、主要技术规格
	产品名称
	医用电梯
	控制方式
	微机变频变压调速控制

	规格型号
	
	机房类型
	小机房

	曳引机的驱动方式
	VVVF驱动
	曳引机类型
	永磁同步

	载重
	1600kg
	速度
	1m/s

	井道参数（净尺寸）
	2700mm宽*2950mm深
	轿厢尺寸（净尺寸）
	1400mm宽*2300m *2300高

	开门净尺寸
	1200mm宽*2100mm高
	开门方式
	旁开

	备注：L1梯左下角有立柱350mm*350mm。 


三、主要技术参数配置表
	控制系统
	双32位数字化、模块化控制系统
	控制主板
	32位微电脑控制板

	变频器
	合资进口变频器
	主机
	稀土永磁同步无齿轮主机

	门机
	永磁同步无齿轮变频门机
	门保护
	进口光幕门保护

	安全部件
	安全钳、缓冲器、限速器
	召唤系统
	金属无底盒召唤，配明流LCD液晶显示屏

	操纵箱
	一体式金属材质操纵箱，配置液晶显示屏
	轿内照明
	LED光源照明

	称重装置
	电子连续称重装置
	轿架
	高强框架轿架结构

	通风系统
	低噪换风机
	主机功率
	10KW

	额定电流
	22A
	最大电流
	44A

	载重
	1600kg
	速度
	1m/s


四、医用电梯装潢
	轿
厢
	轿门
	发纹不锈钢
	

	
	侧壁
	发纹不锈钢
	

	
	后壁
	发纹不锈钢
	

	
	吊顶及应急照明
	喷涂钢板及应急照明
	有偿可选

	
	轿厢内操纵性
	发纹不锈钢
	

	
	扶手
	发纹不锈钢
	

	
	地板
	PVC材质
	有偿可选

	
	轿门
	发纹不锈钢
	

	
	指示器
	LED显示
	

	
	通讯
	可实现五方通话
	甲方配合、乙方安装

	厅
门
	厅门
	每层均为全发纹不锈钢
	

	
	门套
	每层均为全发纹不锈钢
	

	
	呼梯盒面板材质
	发纹不锈钢
	

	
	召呼按钮
	不锈钢
	有偿可选


五、医用电梯功能表
	1.集选控制
	2.自动返基站

	3.满载直驶
	4.防捣乱保护

	5.重新初始化运行
	6.故障自诊断

	7.井道楼层间距自学习
	8.端站保护

	9.超载保护
	10.驱动设备过热保护

	11.电网异常检测功能
	12.速度异常检测功能

	13.接触器异常检测功能
	14.抱闸异常检测功能

	15.轿顶检修
	16.机房紧急电动运行

	17.自动泊梯
	18.锁梯开关

	19.自动返回
	20.开关门按钮

	21.光幕门保护
	22.关门力矩保护

	23.轿厢开门保护
	24.轿厢关门保护

	25.厅外重开门
	26.轿厢关门延时保护

	27.内部通话装置
	28.轿厢到站钟

	29.轿厢警铃
	30.轿厢内应急照明

	31.轿内照明风扇自动控制
	32.轿内楼层及方向显示

	33.厅外楼层及方向显示
	34.语音安抚

	35.静音模式
	


六、相关要求：
1.要求卖方所提供的医用电梯在甘孜州境内至少有2个以上相关类似项目业绩。
2、因某种原因，此次竞争性谈判的医用电梯井道未达到安装要求，中标单位需具备整改井道的能力。
3.要求卖方在高海拔地区有安装医用电梯的业绩且售后服务好，并保证医用电梯的质量且在甘孜州有电梯维保站。
附件2：

货物买卖合同

 

采购合同编号：九政采 〔2014〕   号
甲方（买方）：（盖章）                    乙方（卖方）：（盖章）

地址：                                  地址： 

电话：                                  电话：  

传真：                                  传真：

联系人：                                联系人：

                                        开户银行：

                                        帐号：

    甲乙双方根据中华人民共和国合同法，平等互利，协商一致，同意签订本合同，共同信守。

货物名称、单位、数量、单价、金额及合同价（满足竞争性谈判文件要求）

表1

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价
	金额（万元）

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合       计
	 
	 

	合计人民币（大写）：

	备注：


附：投标报价一览表

2．交货地点、时间及有关费用：

交货时间：                                          
交货地点：                                          
联系人及电话：                                      
3．售后服务：（详见竞争性谈判文件要求）

     3．1保质期：                                
    3．2 上述承诺由                     有限公司承担实现。

                       服务联系人：                   

                       服务电话：                     

                       投诉电话：                     
    4．验收

    4．1 本合同的验收期为货物送达交货地点后三天内。

4．2验收合格后，使用单位在验收结算书上签字及加盖单位印章。如使用单位在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述本合同4.1款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。

    5．付款

    5．1 本合同以人民币付款。

5．2甲乙双方在签订政府采购合同后，由中标供应商将货物送达交货地点安装及调试完毕后，购买方在货物验收合格后将《验收结算书》、货物发票复印件交九龙县财政局政府采购监管办，九龙县财政局政府采购监管办根据九龙县人民政府采购办公室审核后的合同、《验收结算书》、货物发票复印件支付合同金额。

    6．质量保证

    6．1 乙方应保证所供货物是完全符合九政采（2014 ）   号竞争性谈判文件规定的质量、规格和性能的要求。乙方应对所购货物质量负责。
6．2 在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

6．3乙方应在接到甲方的通知后，在十天时间内,免费更换有缺陷的货物。

    7．误期赔偿

7．1如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。并且，买方可考虑终止合同。

     8．合同生效

8．1 本合同在甲、乙双方授权代表签字盖章和九龙县人民政府采购办公室收到乙方提供的数额为合同金额的百分之五的履约保证金后生效。

8．2 本合同一式四份，以中文书写，甲、乙双方各执一份，另两份经九龙县人民政府采购办公室审核后七个工作内报九龙县政府采购监管办备案，九龙县人民政府采购办公室存档。

9. 合同附件

9. 1 本合同属有附件合同，本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1) 九政采（2014 ）  号采购文件

(2)乙方报价单及投标文件

(3)乙方出具的售后服务文件

     9．2乙方的有关报价文件也是构成本合同不可分割的部分，如果与本合同不符处，以对甲方有利的为准。

9. 3 本合同附件与合同具有同等法律效力。

     10．双方需要说明的其他事项

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
签约方：
 甲方单位：                           乙方单位：                         

 （盖章）                              (盖章）                           

 甲方法定代表人                        乙方法定代表人                

 或授权委托人：                        或授权委托人：              

   （签章）                             （签章）

年   月   日                             年   月   日               

审核方：

 

 

 

审核方法定代表人

或授权委托人

（签章）

年   月   日

 

附件3：
投 标 报 价 函

九龙县人民政府采购办公室：
我方仔细阅读并全面研究了 “                       ”项目竞争性谈判文件（采购编号：九政采（   ）    号），决定参加贵单位组织的本项目报价。我方授权                  （姓名、职务）代表我方         （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
1、我方保证完全响应采购文件的要求事项，自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标报价为人民币（大写）：      万元（￥          元）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后7日内完成项目的组织、运输、并交付采购人验收、使用。

3、我方将为本项目提交报价文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供九龙县人民政府采购办公室可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的报价人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

传    真：

日    期：

 

 

附件4：

法定代表人授权书格式

 

九龙县人民政府采购办公室：

本授权声明：                           （单位名称）             .（法定代表人姓名、职务）授权                         .（被授权人姓名、职务）为我方九政采〔    〕   号“                       ”项目报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。

单位名称(盖章)：

法定代表人（签字）：

职    务：

授权代表签字：

职    务：

日    期：

 

附件5：

报  价  表

	序号
	产品名称
	规格型号
	  品牌
	单位
	 数量
	 单价
	金额
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	分项报价合计             （万元）大写：                     
	 
	 


注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、培训、系统集成费用、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和
2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

 

投标人名称（盖章）：        

 

法定代表人或授权代表（签字）：

 

投标日期：

 

 
 
附件6

最后报价信封面

	收件人：九龙县政府采购办公室

最后报价信

文件编号: 九政采〔2014〕    号 

  项目名称：                    
                              供 应 商：                         


※特别提示：最后报价信必须签字或盖章并装在信封内，在最后报价时单独递交。信封必须封口，在封口处由法定代表人或其授权代表签字方为有效。

最后报价信

	文件编号
	九政采〔   〕  号

	项目名称
	

	供应商全称
	

	最终报价
	                  元（大写）

                  元（小写）


1、最终报价是包括谈判文件规定的全部内容、固定不变的总价。

2、交货时间和交货地点按谈判文件要求执行。

3、最后报价可以由供应商代表用手写体填写。
                            供应商代表（签字或盖章）

                               年   月   日
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