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第一章  投标邀请

一、投标邀请函
受漳州市公安局交通警察支队委托，对漳州市公安智能交通指挥系统（机动车远程查验及远程核发检验标志子系统）的下述货物、服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

1、招标编号：ZZTH（2013）987  
2、招标货物名称、数量及主要技术规格：见后附：招标货物一览表

3、招标文件购买时间：2013年11月8日到至2013年11月22日(节假日除外) 每天8:00～12:00时，14:30～17:30时 (北京时间，下同)

4、 招标文件纸质版（或电子档）售价50元人民币，售后不退。
5、投标截止时间：投标文件应于2013年11月28日09:00时（北京时间）（该时间与招标文件开始发出之日之间的间隔时间应不少于二十日）之前提交到漳州市芗城区元光南路鑫园小区3幢3层天宏招标公司，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6、 开标时间：2013年11月28日09:00时

7、开标地点: 漳州市芗城区元光南路鑫园小区3幢3层开标大厅

8、投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前, 以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）与招标代理机构联系，口头提交或逾期提交的均不予接受。
9、以上如有变更，漳州市天宏招标代理有限公司会通过漳州市政府采购网（http://www.zzzfcg.gov.cn）通知，请投标人关注。

10、参加本项目投标的投标人须办理报名手续。报名可通过到招标代理机构或通过传真和电子邮件报名。通过传真和电子邮件报名的，须将报名费通过电汇或转账形式汇入招标公告中写明的招标代理机构银行账户，同时将电汇或转账底单及参加投标的项目名称、招标文件编号，投标人的单位名称、联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱和单位地址填写清楚并加盖公章传真至招标代理机构（未在报名截止时间前传真至代理机构确认的，视为未办理报名手续）,购买招标文件时的公司名称应与投标时的公司名称一致。未办理报名手续的不受理其投标。

代理机构地址：漳州市芗城区元光南路鑫园小区3幢3层

邮  编：363000    电  话：0596-2081180    传  真：0596-2871380

联系人： 小陈     电子信箱：tianhong_2081180@126.com

	
	投标保证金缴交帐户
	招标文件购买费及中标服务费缴交帐户

	开 户 名
	漳州市天宏招标代理有限公司
	漳州市天宏招标代理有限公司

	账    号
	1409901119020028001
	161060100100077575

	开户行
	中国工商银行股份有限公司漳州中山支行
	兴业银行股份有限公司漳州江滨支行


二、招标货物一览表
	合同包
	品目号
	项目名称
	规格及要求
	数量
	产地
	交货

时间
	交货

地点

	1
	1
	办证大厅摄像机 
	详见第三章内容
	3台
	国产
	2013年12月25日前验收交付使用
	用户指定地点

	
	2
	全景摄像机
	
	6台
	
	
	

	
	3
	外检摄像机
	
	3台
	
	
	

	
	4
	工位摄像机
	
	12台
	
	
	

	
	5
	视频监控安装布线
	
	24台
	
	
	

	
	6
	移动PDA查验设备
	
	6台
	
	
	

	
	7
	PDA无线接收器
	
	3台
	
	
	

	
	8
	硬盘录像机
	
	3台
	
	
	

	
	9
	公安专用打印机 
	
	3台
	
	
	

	
	10
	高清拍摄仪
	
	3台
	
	
	

	
	11
	检测站站点服务器 
	
	3台
	
	
	

	
	12
	19”显示器、鼠标、键盘
	
	3套
	
	
	

	
	13
	服务器机柜
	
	3台
	
	
	

	
	14
	交换机
	
	3台
	
	
	

	
	15
	线缆及配件
	
	3批
	
	
	

	
	16
	机动车远程审验监控管理

系统软件V1.0
	
	3套
	
	
	

	
	17
	数据服务器 
	
	1台
	
	
	

	
	18
	应用服务器  
	
	1台
	
	
	

	
	19
	交换机
	
	1台
	
	
	

	
	20
	机柜
	
	1台
	
	
	

	
	21
	安全网关 
	
	1套
	
	
	

	
	22
	线缆
	
	1批
	
	
	

	
	23
	审核电脑
	
	5台
	
	
	

	
	24
	机动车远程审验查验监管系统
	
	1套
	
	
	


注： 
1、本项目按合同包进行授标，投标人可对上述所有合同包的货物和服务进行完整投标，但不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行投标,否则其投标将被拒绝。

2、投标文件由第一册技术商务标和第二册报价标两部分组成。请各投标人编制投标文件时每份投标文件需胶装装订成册（不可拆卸），否则其投标将被拒绝，并将“开标一览表、投标分项报价表、投标保证金”另附一份独立装在一个信封内，并和报价标正本一同密封提交。
3、本次招标活动只允许满足或优于招标文件要求的国产产品投标（投标人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得）。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾，应以本须知前附表为准。

	项号
	条款号
	编   列   内   容

	1
	1.1
	项目名称：漳州市公安智能交通指挥系统（机动车远程查验及远程核发检验标志子系统） 
采购人名称：漳州市公安局交通警察支队
项目编号： ZZTH（2013）987 

	2
	3.1
	投标人资格标准：

凡有能力提供招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。投标人应符合政府采购法第二十二条及投标人须知第3条规定的条件,且同时具备并提交以下资质证明文件：

（1）企业法人营业执照副本复印件（具备相关经营资质）
（2）税务登记证副本复印件；

（3）投标人代表及法定代表人的有效身份证复印件；

（4）法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人无需)；

注：投标人必须提交以上文件或证明的复印件，若有一项未通过视为没有实质性响应按无效投标处理，所有复印件应是有效、清晰，注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

	3
	11.1
	投标有效期：投标截止期结束后90日历日。

有效期不足将可能导致其投标文件被拒绝。

	4
	
	1、投标人的投标文件由第一册技术商务标和第二册报价标两部分组成，分册胶装，并按以下要求制作，否则视为无效投标：

（1）投标文件的技术商务标不得出现投标报价，须提供正本一份，副本五份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。正副本必须胶装成册（为永久性、无破坏不可拆分）并加盖投标单位公章。

（2）投标文件的报价标单独胶装（含投标书、开标一览表、节能、减排、环境标志产品优惠加分、中小企业产品或服务优惠及与报价有关的材料），提供正本一份、副本五份，并加盖投标单位公章。

（3）电子文件，投标人必须随投标文件同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（U盘，无病毒），其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。

2、所有资格证明文件（含商务部分所涉及的证明文件）复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章，原件备查。

投标文件递交地址：漳州市芗城区元光南路鑫园小区3幢3层

接收人： 小陈

投标截止时间：2013年11月28日09:00时止

	5
	12
	投标保证金：人民币8000.00元
投标人按照所投合同包，以电汇、转帐形式向漳州市天宏招标代理有限公司提交投标保证金。投标保证金应于开标前一个工作日下午17：00时前提交至漳州市天宏招标代理有限公司指定账户内并将汇款底单传真至漳州市天宏招标代理有限公司确认，以确保开标时投标保证金如数到帐。

注意：以私人转账或现金方式提交保证金的投标文件将被拒绝。投标人应将投标保证金交款凭证复印件密封装订在投标文件正本中或随投标文件同时递交。缴纳投标保证金的公司名称应与报名投标的公司名称一致，否则其投标文件将可能被拒绝。

	6
	19.1
	评标标准和方法： 综合评分法

综合评分法，即指最大限度地满足招标文件实质要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合审定后，推荐评标总得分最高的投标方作为中标候选人。当评标得分相同时，投标报价低的为中标候选人；当评标得分和报价均相同时，技术评标得分高的为中标候选人。
（评分细项详见“评标附表”）。

	7
	
	本项目为政府采购项目，预算价为人民币82万元，采购人预算价为最高限价，投标方的投标报价如果超过该项目合同包的最高限价，其投标文件将被拒绝。

	8
	
	招标服务费：按国家计委文件规定按差额定率累进法计算。
附：采购代理服务费收费标准

          中标金额（万元）     收费费率标准                             

           100以下                1.5%  

    中标人应在领取中标通知书的同时以转帐、电汇或现金付款方式一次性向漳州市天宏招标代理有限公司缴纳中标服务费。

	9
	23.1
	招标项目行政监督部门：漳州市政府采购委员会办公室

	10
	
	履约保证金: 

（1）中标人应向采购人缴纳中标总金额5%的履约保证金，若没有按照规定的质量和工期完成建设任务的将视情扣款。（具体按合同约定执行）
（2）履约保证金退还：中标人的履约保证金待全部货物验收合格后，凭合同、货物验收合格文件、履约保证金证明及相关单据，由采购人在五个工作日内予以全额无息退还。

	11
	
	付款方式：货到安装调试验收合格后付至70%，质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）再分三年付清（每年付10%）。

	12
	
	投标人应如实详细填写技术规格和商务偏离表，若无详细技术规格和商务偏离表则视为非应答性投标，按无效标处理。若采购人掌握了确切事实说明某投标人没有如实填报技术规格和商务偏离表或有弄虚作假行为，该投标将作为无效投标处理，并按相关规定进行处罚。

	13
	
	有关无效投标之规定详见第二章17.3条款，请投标人认真研读。


评标附表：

评标采用综合评标法，并实行两阶段评标。

第一阶段进行技术商务部分的评标。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术商务标进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

第二阶段进行价格部分评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对通过报价标符合性审查的报价标进行评审，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分和额外加分（如有）。

汇总各合格投标人的综合得分，并按各合格投标人的综合得分从高到低依次进行排序，评委会推荐排名前三名投标人依次为第一、第二、第三中标候选人。若出现相同综合得分的情况，则依次按投标报价最低、技术部分评分最高、商务部分评分最高的确定为第一中标候选人。
各部分评分分值分布如下：

A：技术部分评分           满分40分

B：商务部分评分           满分15分

C：报价部分评分           满分45分
D：节能、减排、环境标志产品评审优惠加分

A和B部分的最终得分为各个评委的评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值，并取小数点后的2位数。

综合得分：P＝A+B+C+D

	A技术部分评分（满分40分）

本部分评分总得分少于20分的，即视为技术上未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

	序号
	项    目
	评分标准
	最高

分值

	1
	技术性能
	根据各投标人所投产品对招标文件各技术要求的响应程度，完全满足要求的得21分，每负偏离一项扣2分，扣完为止
	21分

	2
	技术成熟度
	参与机动车安全技术检验业务信息系统及联网规范  GB/T  26765-2011编写的得2分，需提供相关证明材料
	2分

	3
	技术方案总体评估
	根据标书整体方案情况在0-3分之间进行评分，评判是否充分响应招标技术需求。功能描述要求有软件界面截图，否则本项得分低于1分
	3分

	4
	技术要点
	检测数据采集硬件防作弊监控方案设计：有硬件机动车检测在线数据采集系统方案，机动车检测在线数据采集系统有专业机构测试报告的得3分，机动车检测在线数据采集系统无实际使用案例、无测试报告，本项得分小于1分。
	3分

	
	
	具有机动车远程审验监控管理系统软件登记证书得1分
	1分

	
	
	具有（国家版权局）机动车远程审验监控管理系统软件著作权登记证书得1分。
	1分

	
	
	具有（国家版权局）PDA无线外检查验系统软件著作权登记证书得1分。
	1分

	5
	功能演示

（根据软件功能设计合理、功能齐全、管理操作方便情况每项在0-2分之间评分，演示内容必须附带实际案例，否则每项得分低于1分，演示设备由投标人自行准备）
	远程监测数据监测功能（0-2 分）
	2分

	
	
	远程查验及PDA查验功能（0-2分）
	2分

	
	
	远程审核和核发合格标志（0-2分）
	2分

	B商务部分评分（满分15分）

	1
	企业规模、实力
	投标企业2012年本行业年营业收入10000万元以上，得3分；10000万元（含）-8000万元，得1分；8000万元（含）-5000万元，得0.5分；5000万元及以下不得分。投标文件中需提供2012年经会计师事务所审计过的年度财务报告复印件，否则不得分，原件备查
	3分

	
	
	投标人提供的企业资信等级证书情况(0-1分)
近2年纳税证明文件情况（0-1分）
	2分

	2
	公司资质

投标文件中需提供复印件，否则不得分，原件备查
	通过ISO9001质量认证的得1分。
	1分

	
	
	具有高新技术企业证书得1分。
	1分

	
	
	具有软件企业认定证书得1分
	1分

	
	
	具有安全技术防范系统设计、施工、维修资格证得1分。
	 1分

	3
	公司业绩


	省级机动车安全技术检验机构联网监控系统项目成功案例：2010年1月-至今（以中标通知书或以合同签订时间为准），提供1个得1分，地市级机动车安全技术检验机构联网监控系统项目成功案例：2010年1月-至今（以中标通知书或以合同签订时间为准），提供1个得0.5分。满分3分

须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，否则不得分。

（原件备查）
	3分

	4
	售后服务
	有健全的全国性的售后服务体系，在省内有本地化售后服务机构及人员，有售后服务的整体服务方案,（建立用户档案、用户保修卡、回访维修准则服务电话设置及响应时间等），综合评定，在0-3分之间打分。
	3分

	C:报价得分（总分45分）

	各投标方的价格得分按以下方式得出：

C=（B0/Bn）×0.45×100

公式中：C为投标报价得分；

B0为评标基准价（有效投标方最低报价）；

Bn为投标报价； 

0.45为价格权值（45%）；

计算分数时四舍五入取小数点后两位。



	根据财政部，工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）规定，小型、微型企业产品参与投标享受相应优惠，应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准(根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准)。（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合以上条件的须在投标文件中同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除：①中小企业声明函（格式附后）②需在投标文件 “中小企业产品明细表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业、行业类型③投标人和生产企业属于小型、微型企业证明文件。以企业缴纳社会保险的职工总人数作为判定其是否符合中小企业划分标准依据之一：

1、实行电子缴纳方式的，应提供参与报价时最近2个月向省辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件，或实行现场缴纳方式的，应提供省辖区内税务机关或省辖区内社保机构出具的参与投标时最近2个月缴纳社会保险资金证明；2、若为农、林、牧、渔业，建筑业，房地产开发经营业应提供经有资质机构审核的上年度会计报表体现营业收入情况；或3、由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的小型、微型企业证明材料。以上证明材料须加盖公章，注明“与原件一致”，原件备查。

评审价格扣除标准：①对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；②联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。用扣除后的价格参与评审。

若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受该政策。

	D、节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度
同一合同包内的节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额

优惠幅度

20%（含20%）以下

价格评标项

价格评标项标准总分值4%的加分

技术评标项

技术评标项标准总分值4%的加分

20%—50%（不含20%含50%）

价格评标项

价格评标项标准总分值6%的加分

技术评标项

技术评标项标准总分值6%的加分

50%（不含50%）以上

价格评标项

价格评标项标准总分值8%的加分

技术评标项

技术评标项标准总分值8%的加分

注：投标人在投标报价时必须对属于节能、减排、环境标志产品清单内产品单独分项报价，投标时必须提供产品清单或文件复印件、最新发布的当期《节能产品政府采购清单》（可从中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn上下载）、最新发布的当期《环境标志产品政府采购清单》（可从中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn上下载）打印件，并标明投标产品所在位置，上述证明材料均须加盖投标人公章，否则不予认可。（若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。若节能、减排、环境标志清单内产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。）




一  说 明

1. 适用范围

    1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标代理机构” 系指漳州市天宏招标代理有限公司。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

3.2投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4投标人不得与本次招标项目下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。 

3.5 本项目不接受联合体参加投标。

3.6投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请
⑵ 投标人须知 
⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款 
 ⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。 

三  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

投标文件由第一册技术商务标和第二册报价标两部分组成。

10.1第一册技术商务标投标文件应包括下列部分：

(1) 货物说明一览表       (2) 供货范围清单

(3) 技术规格和商务偏离表 (4) 其他技术响应资料
(5) 投标人资格证明文件   (6) 投标人提交的其他资料

(7) 投标保证金           (8) 中标服务费承诺书

10.2第二册报价标投标文件应包括下列部分：

(1) 投标书 (2) 开标一览表   (3) 投标分项报价表

(4) 节能、减排、环境标志产品价格统计表（若有）

(5) 中小企业产品或服务优惠（若有）

注：电子文件（U盘），投标人必须随投标文件同时提交一套全部投标文件内容的电子文件。
11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

 11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以电汇、转帐形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的, 招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7中标人的投标保证金在其支付所有招标服务费并签订合同（合同送漳州市天宏招标代理有限公司和漳州市政府采购办备案各一份，采购人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内予以原额无息退还。 退还保证金时，中标人须提供已签订的采购合同原件、履约保证金汇款底单复印件（无履约保证金的不需）以及其他所需材料，中标人不能提供上述材料的，保证金不予退还，由此造成的一切损失均由中标人承担，招标代理机构和采购人不负任何责任。
投标人将需退保证金的函发至tianhongbzj@126.com邮箱，内容包含公司全称、公司帐号、公司开户行、所投标的编号、项目名称及保证金金额，退款账户信息需与缴交保证金时一致。（未按以上要求申请办理，所有责任投标方自负），如以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假或虚假应标的，骗取中标，将没收投标人的投标保证金。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的90个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还并按规定上缴国库：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第20条规定签订合同；

⑶ 中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费或提交履约保证金的；

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 出现围标、串标情形的；

⑹ 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本一份，副本五份.投标文件由第一册技术商务标和第二册报价标两部分组成，投标人必须分别编制报价部分和技术商务部分，技术商务部分不得出现投标报价，并分别单独装订，分册密封；在投标文件封面上和密封袋上分别标明“投标报价部分”和“投标技术商务部分”；应编制封面、目录、页码，必须用胶装装订成册，并在封面标明“正本”字样；正本与副本不一致，以正本为主。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。                                  

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。 

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

四 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件第一册技术商务标和第二册报价表分别密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“技术商务标”或“报价标”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于   年  月  日之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标方应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人（含5人）以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。 

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查 

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第14条的规定进行装订、密封、标记并加盖公章的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)投标人提交的是可选择的报价或报价超出最高限价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(8) 一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

 (11)不符合招标文件中规定的其它实质性条款；

（12）不满足招标文件中投标人须知前附表第2项中资格标准的；

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.4串通投标

评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

17.4.1不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

17.4.2不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

17.4.3由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

17.4.4有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

18.投标文件的澄清 

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件（实质性响应招标文件内容）的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1  评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。
21.2中标公告公示7个工作日后，若无异议，未中标供应商五日内自行到招标代理机构领《落标通知书》。逾期未领取者将被视为已领取《落标通知书》，招标公司将不再补发《落标通知书》。
21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

22.签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起10日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购方逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第9项所述招标项目行政监督部门投诉。

24.履约与验收

24.1中标人应按招标文件和合同的要求履约，逾期未能完成的，应提供采购人或权威部门出具的有效证明。否则按无法履约处理，终止合同、取消履约保证金，给采购人造成损失的，应承担赔偿责任。

24.2货物设备的验收由采购人负责组织人员进行验收。中标人必须按招标文件规定的期限或合同规定的期限负责送货到位并交付使用，报采购人组织验收。采购人无正当理由不得拒绝验收，否则视同验收合格。

24.3中标人在正常履约情况下，由采购人出具《验收合格报告书》，送漳州市政府采购办、漳州市天宏招标代理有限公司备案各一份。

第3章 招标内容及要求
一、项目清单
1、检测站端清单（按一个站2条线配置），共3个站。

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	办证大厅摄像机 
	130万1/3" CMOS日夜型防暴半球网络摄像机; 2.7-9mm@ F1.2水平视场角:101°-30.4°

-Z: 2.7-9mm@ F1.2水平视场角:101°-30.4°. 50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720)

60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
	台
	3

	2
	全景摄像机
	5寸130万像素5寸网络高清高速智能球机; 焦距4.3-86.0mm, 20倍光学.54.1-3.2度(广角-望远)10-1500mm(广角-望远), F1.4-F2.6, 360°连续旋转
	台
	6

	3
	外检摄像机
	130万1/3" CMOS日夜型防暴半球网络摄像机; 2.7-9mm@ F1.2水平视场角:101°-30.4°

-Z: 2.7-9mm@ F1.2水平视场角:101°-30.4°. 50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720)

60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
	台
	3

	4
	工位摄像机
	130万1/3" CMOSICR日夜型枪型网络摄像机; 1/3" Progressive Scan CMOS;

镜头：TV0515D-MPIR. 5-15mm. 1/3"41°~19°
	台
	12

	5
	视频监控安装布线
	
	台
	24

	6
	移动PDA查验设备
	3.5寸高分辨触摸屏，工业PDA，防尘、防摔、防水。具备无线局域网和2.75G广域网通讯及数据传输，500万自动对焦拍照和录像，支持蓝牙2.0近距离数据传输
	台
	6

	7
	PDA无线接收器

	网络标准：IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、 IEEE 802.3、IEEE 802.3u  数据传输率：54Mbps  天线：内置2根12dBi双极化定向天线  网络接口：1个LAN口
	台
	3

	8
	硬盘录像机
	视音频输入  网络视频输入 16路  同步回放  16路  硬盘驱动器  类型   8个SATA接口，1个eSATA接口  最大容量   每个接口支持容量最大4TB的硬盘  外部接口  网络接口  1个，RJ45  /100M/1000M自适应以太网口  串行接口  1个，标准RS-485串行接口（预留）；  1个，标准RS-232串行接口； 1个，键盘485串口  USB接口  2个，USB 2.0  报警输入  16路  报警输出  4路(含16T硬盘)
	台
	3

	9
	公安专用打印机 
	DPK9500GA（客户自购）
	台
	3

	10
	高清拍摄仪
	分辨率为500
	台
	3

	11
	检测站站点服务器 
	英特尔至强处理器 E3-1220v2, (3.10 GHz, 8MB 缓存, Turbo, 4C/4T, 69W) ；2*2GB内存 1333MHz 双列 UDIMM ；500GB 3.5英寸 7.2K RPM SATA II 硬盘 不含键盘显示器
	台
	3

	12
	19”显示器、鼠标、键盘
	知名品牌
	套
	3

	13
	服务器机柜
	尺寸600*800*1000
	台
	3

	14
	交换机
	24口应用层级：二层 传输速率：10/100Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：32Gbps 包转发率：6.6Mpps MAC地址表：8K 端口参数 端口结构：非模块化 端口数量：26个 端口描述：24个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口
	台
	3

	15
	线缆及配件
	摄像机所需线缆、光纤除外
	批
	3

	16
	机动车远程审验监控管理系统软件V1.0
	检测站数据系统
	套
	3

	
	
	外检PDA查验系统
	套
	3

	
	
	视频采集管理系统
	套
	3


2、监控中心清单

	序号
	设备
	型号参数
	数量

	1
	数据服务器
	2U机架式服务器。 八核英特尔至强处理器E5系列,主频≥2.0，缓存≥20M  可扩展至2个处理器。2x8GB 1.35V DDR3 RDIMM内存，高达24个内存插槽(每处理器配置12个内存插槽)。4个PCI-Express x8二代插槽；4个x8插槽通过可选的扩展卡可转换为2个x16插槽；通过可选的扩展卡支持PCI-X。开放式托架,3*300G, 最多支持16个2.5英寸热插拔硬盘托架；标配8个，通过选件扩展至16个。集成四口千兆以太网，支持网络唤醒、网络卸载引擎（TOE）等网络高级特性。DVD。750W高效率热插拔电源，可选冗余。ServeRAID M5110E阵列卡(512M缓存)，支持RAID 01，可升级阵列卡，支持RAID0、1、5,可选RAID 6。集成IMM, 可选的Virtual Media Key用于远程呈现支持，光通路诊断面板(对处理器、VRM、内存、硬盘驱动器、电源及风扇关键部分的故障进行快速诊断)。三年7*24小时保修，全国部分城市4小时上门；不含键盘、鼠标及显示器
	1

	2
	应用服务器  
	2U机架式服务器。 四核英特尔至强处理器E5系列,主频≥1.8, 缓存≥10M 可扩展至2个处理器。1*8GB 1.35V DDR3 RDIMM内存，高达18个内存插槽(每处理器配置9个内存插槽)。4个PCI-Express x8二代插槽；4个x8插槽通过可选的扩展卡可转换为2个x16插槽；通过可选的扩展卡支持PCI-X。开放式托架,8*2T。集成四口千兆以太网，支持网络唤醒、网络卸载引擎（TOE）等网络高级特性。DVD。1*550W高效率热插拔电源，。ServeRAID M5110E阵列卡(512M缓存)，支持RAID 01，可升级阵列卡，支持RAID0、1、5,可选RAID 6。集成IMM, 可选的Virtual Media Key用于远程呈现支持，光通路诊断面板(对处理器、VRM、内存、硬盘驱动器、电源及风扇关键部分的故障进行快速诊断)。三年7*24小时保修，全国部分城市4小时上门；不含键盘、鼠标及显示器。
	1

	3
	交换机
	48端口百兆/千兆以太网电接口板 三层交换机
	1

	4
	机柜
	600*1000*2000
	1

	5
	安全网关 
	并发连接：500000；网络吞吐：100；用户数限：80；网络端口：3x10/100MBase-TX、3x10/100MBase-TX；入侵检测：IDS；V：支持 ；安全标准：FCC Class A, 工作温度:0℃-50℃、工作湿度:0%-90%、存储温度:-40℃-80℃、存储湿度:0%-90%
	1

	6
	线缆
	
	1

	7
	审核电脑
	I3-3240/2G/500G/DVDRW/3NBD   2*19液晶显示器、键盘、鼠标
	5

	8
	机动车远程审验查验监管系统
	加详见招标文件软件功能描述
	1


二、安检联网要求

1、项目背景

根据社会管理创新工作的要求，针对公安部下发的“对安检机构实施数据、视频监管”文件的技术要求，结合目前机动车安全技术检验现状，为避免检测数据失实，检测结果判定不符合要求，检测参数的采集、计算不符合标准、数据单位不符合标准、编辑修改检测数据或使用作弊软件弄虚作假、出具虚假检测报告等情况的出现，杜绝安全技术状况不符合要求的车辆通过检验，改变由于交警进驻机动车安检机构所造成的群众认为安检机构属于公安交通管理机关的错觉，减少不必要的投诉及负面影响。基于以上现状开发实现机动车远程审验监控管理系统。

2、车辆检测现状

《中华人民共和国道路交通安全法》规定,对通过安全技术检验的机动车经公安交通管理机关查验合格后,手续齐全,由公安交通管理机关核发检验合格标志,具体程序是：
机动车到机动车安检机构参加安全技术检验,通过后到辖区车辆管理机关进行查验,领取检验合格标志。出于便民、利民的考虑,为避免群众多次往返于公安交通管理机关与机动车安检机构之间,让群众少跑一次路,公安交通管理机关派驻车管民警进驻机动车安检机构,对通过安全技术检验的机动车现场查验,现场核发检验合格标志。

公安交通管理机关机动车辆现行的工作模式,在方便群众的同时,也带来了负面影响:

（1）、由于车管民警进驻机动车安检机构,造成群众误解,以为机动车安检机构与公安交通管理机关是一个单位,认为机动车安检机构主管单位是公安交通管理机关。机动车安检机构出现问题,舆论导向指向公安机关。 
（2）、部分机动车安检机构采取搭车收费的形式收取费用,由于民警驻站,造成群众对公安机关的误解。 

（3）、由于安检机构的计算机系统独立存在,致使安检机构随意出具安全技术检验报告,导致存在安全技术隐患的车辆上路行驶, 存在道路交通安全隐患。

（4）、非法中介蒙骗群众,影响公安机关形象。

3、实现目标

（一）、强化安检机构的主体责任意识，落实责任制。机动车进行安全技术检验，是确认机动车所检项目的技术条件是否符合国家标准《机动车运行安全技术条件》（GB7258）等机动车国家安全技术标准的要求，开展安检机构联网监控系统建设，旨在全面规范各安检机构的安检行为，督促落实《机动车安全技术检验项目和方法》等检测技术要求，确保机动车的安全技术性能，从源头上杜绝“带病”车、报废车上路。

（二）、切实履行对安检机构的监管职责，从严查处安检违法违纪行为。在推进车辆管理所与安检机构联网的基础上，搭建机动车安全技术检验监管网络平台，实现对机动车检验过程的视频监控和检验数据自动比对，就是有效杜绝不来车检验、出具虚假检验合格报告的问题，对明显超出检测能力、检测数据异常、人为篡改数据、车辆异地检测超过一定比例的，做到早发现、早查处，有效遏止违法违规检测行为。

（三）、全面落实社会管理创新措施，最大限度方便群众。开展安检机构联网监控联网监控，对安检机构检验过程远程实时视频监控、实现对上线机动车检测数据实时上传和监管比对、实现机动车远程查验和远程核发检验合格标志，开展联网监控工作可以进一步简化办事流程，提高服务效率，避免群众往返奔波，最大限度实现便民利民。

（四）进一步严格与规范机动车查验。依托该平台，严格落实《机动车管理规定》及其《工作规范》、《机动车查验工作规程》相关工作要求，强化对进口机动车、中型（含）以上载客汽车、中型（含）以上载货汽车、专项作业车、三轮汽车和低速货车、挂车、危险化学品运输车的注册登记、变更登记及法定监销机动车的报废解体监销等业务办理的机动车查验工作。

（五）、逐步撤回驻站民警，合理调配警力资源。实现各安检机构联网监控后，将逐步撤回驻站民警，机动车辆的外检由检测线技术人员负责完成，民警依托平台实现远程监督、抽查、审核和核发合格标志，提供不见面服务。

4、项目建设依据

《关于进一步加强机动车安全技术检验机构和机动车安全技术检验工作监管的通知》（国质检监联[2010]126号）

《关于进一步加强机动车安全技术检验监管工作的通知》(公交管[2010]312号) 

《关于印发《交警系统推进社会管理创新工作措施》的通知(公交管[2010]201号)

《关于印发《2011年车辆和驾驶人管理重点工作》的通知(公交管[2011]41号)

《关于进一步落实客货运机动车和驾驶人管理措施的意见》
《机动车安全技术检验机构联网技术规范》
《机动车登记规定》（102号令）

《机动车登记工作规范》
《机动车运行安全技术条件》（GB7258）

《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2008）

《中华人民共和国机动车号牌》（GA36-2007）

《机动车安全检测站条件》（GA/T134）

《机动车查验工作规程》（GA801-2008）

《机动车类型术语和定义》（GA802-2008）
三、系统总体设计（包含以下方面）
1.系统遵循原则
1.1高效性
1.2先进性和成熟性
1.3可靠性与安全性
1.4可扩展性
2. 数据库子系统设计
3.1数据来源
3.2数据交换方式
3.3交换规则
3.4数据交换的机制
3.5数据的管理
四、功能描述
机动车检测查验审核及管理集成平台由车辆外观智能查验系统、视频监控系统、合格标志远程核发系统、机动车检验管理系统和平台综合管理系统组成。
车辆外观智能查验系统主要实现了车辆查验数据及照片的采集和实时上传，查验数据的自动审核和查验记录表的打印。
机动车检验管理系统主要实现车辆检验各种数据的实时上传和关联，实现车辆年审业务的集中式监管，做到车辆审验工作的公平、公正、公开、便民、高效。
平台综合管理系统主要实现各种权限设置、监控中心信息发布及管理、检测站及设备管理、保证检测数据的合法性和准确性，提高检测设备使用寿命；同时检测数据统计和分析，还给管理部门提供各个检测站车辆检测质量的分析数据，给管理部门提供宏观决策的数据分析。
A 1.车辆外观智能查验系统
系统设计了车辆智能查验终端系统，在检测站增加无线路由器和智能查验终端通讯服务器，实现对车辆外观查验拍照，车辆唯一性确定及违法盗抢车辆的查询，通过智能查验终端系统实现查验数据和查验照片实时上传，与检测监控网络完美对接。通过智能查验终端系统查验的车辆能在查验单上实现照片的打印。
1. 1.1有详细的车辆信息比对
2. 1.2车辆查验拍照
车辆外观左前45度角车辆照片、车辆右后侧照片、侧面拍照、车内最前方向后拍照、灭火器拍照、安全手锤、行驶记录装置拍照、车辆识别代号等。
通过查验场地的停车场地路面规划尺度标线和侧面树立高度标线标志，结合智能查验终端查验拍照照片，监控中心查验审核人员可以判断出车身颜色与车辆登记信息是否一致，车辆长宽高是否经过改装。
查验拍照后，智能查验系统能自动把查验照片和查验数据上传至监控中心，照片保存2年以上，照片与查验记录自动绑定，无需人工干预，查验员能及时得到照片上传成功与否。
3. 1.3车辆查验单打印

通过智能查验终端查验系统查验的车辆，自动打印车辆外观查验单。查验包括车辆VIN码和车辆外观等照片及查验项目判定等内容。
B 2.机动车视频监控系统
· 可对检测全过程进行实时动态监控，监督人员通过视频监管系统清晰看到每条检测线的工作情况。
· 系统自动拍摄制动、灯光检测工位的反映车辆全貌的照片，图片能清晰识别车辆号牌,存储格式和要求符合《机动车安全技术检验机构联网技术规范》。
· 监管中心能有选择地实时操作检测场内的摄像设备，能对检测工位检测过程进行实时图象的浏览。
· 视频记录文件名由系统自动生成，文件名用年月日小时分钟以及检测站名称或编号构成，文件名不能修改。
C 3.合格标志远程核发系统
4. 3.1审验车辆补证功能
检测站在车辆提请审核前通过该模块对车辆交强险、行驶证、机动车查验表、检测报告单等年检资料图片通过高清拍摄仪进行拍摄，并上传至监控中心，拍摄时图像数据自动和检测数据、查验数据绑定。
5. 3.2车辆查验检验审核系统
1.2.1审核请求自动分配

 审验系统接收到安检机构申请审核信息后根据监控中心审核人员的空闲时间长度自动分配，监控中心审核人员无法预知自己要审核的下一辆车的内容。
1.2.2申请打证的车辆检测信息查询
车管所审核人员根据检测日期、车牌号码、检测站名称、提交申请时间可以模糊查询出指定检测站申请打证的车辆检测信息。双击可以查看明细。
1.2.3检测信息明细的显示 
系统可以显示车辆检测记录所有的信息，包括检测基本信息、报告单查看、曲线查看、检测录像查看、检测图片查看。
1.2.4审核不通过一次告知
车辆审核不通过时，系统可以一次告知安检机构不通过原因，安检机构可以凭借退单原因打印退单通知书。
6. 3.3检验合格标志远程核发系统
系统实时显示与检测站进行交互的通信信息，可以给检测站实时的发送消息，可以发出相关的指令来与检测站进行交互实现远程打证。通过消息发送框，点击消息发送即可把指定的消息发送到检测站。接受到检测站的实时消息的时候会完成相应的操作。如收到合格证已经放好的消息，签证的人员就可以进行打印合格标志操作。
D 4.机动车检测数据监督管理系统
机动车检测数据监督管理系统通过对检测系统的软件升级改造，可以做到检测结果过程数据的实时采集和自动上传，无需人工干预。
7. 4.1违法重点车辆监督
1、 系统平台提供车辆检测机构获取统一的公安车辆登记信息，如果车辆有违法未处理、盗抢等，在车辆登录上线时系统将提示登录员，该车不允许上线检测。本项功能可根据漳州市交警支队的管理规定来设置。
2.系统平台可根据管理需求规范车辆检测，同一个车辆在一个检测周期内，只允许在同一个安检站进行年检。本项功能可根据漳州市交警支队的管理规定来设置。
8. 4.2统一检测车辆资料信息
系统平台提供了统一车辆登记信息调用接口，安检机构检测登录系统通过监管中心通讯服务器与六合一接口连接公安网即可调取统一的车辆登记信息；不合格车辆不允许上线，以上措施保证机动车辆无论在哪个安检机构检测，其检测车辆信息都是一致的，车辆检测标准是一致性。
9. 4.3检测数据自动采集
系统对每个检测项目数据采集都是实时的，项目检测完毕就采集数据，保证数据没有被人工篡改，且系统对项目的检测时间也做了记录，如果检测时间不符合要求，那么系统会对本次检测数据自动预警。
10. 4.4检测数据自动传输
检测站检测系统和机动车检验管理系统之间的数据交换通过数据通讯系统进行，包括检测站调取车辆注册登记信息，车辆违章信息，检测站上传检测数据、上传各工位检测状态等等信息。并能在网络断线时，提供检测数据的断点续传功能，保证所有检测数据能顺利上传至监管中心。
11. 4.5异常数据预警子系统
预警功能：
（1）预警级别设置
根据检测数据异常的级别，设置不同等级的预警
（2）检测时间预警
根据21861一号修改单中规定的检测项目最小时间进行预警，当检测项目时间不足时，系统自动进行预警
预警项目有：外观及动态底检时间、底盘检测时间、制动检测时间、前照灯检测时间、车速检测时间、排放检测时间。各个项目时间预警是否开启可以设置
（3）检测次数限制
各个安检机构每条线的最大检测次数可以进行设置，如果开启控制，那么当超出最大数量后，监控中心不再接收数据，检测数据主管部门可以不认可。
（4）总评预警
监控中心接收到检测数据后，会自动根据检测数据进行重新评判，并把评判结果记录下来，和检测站上传的检测结果进行比对，如果结果不一致，那么系统会进行预警。
（5）检测标准
各项自动仪器设备检测出来的数据，系统过根据检测标准进行是否按标准进行评判进行比对，比对数据有制动数据、灯光数据、车速数据、排放数据、侧滑数据。如果发现评判标准不符合国标，那么系统进行预警。
（6）过程数据和结果数据进行比对
系统会根据检测过程数据进行重新计算，通过系统计算出来的结果数据和检测站上传的结果数据进行比对，当比对结果超出预警值，则系统进行预警。过程数据主要包括：一轴制动过程数据、二轴制动过程数据、三轴制动过程数据、四轴制动过程数据。
（6）黑匣子数据比对
该项预警需要每条检测线已安装远程数据采集前端硬件设备。系统会根据黑匣子采集到的设备原始数据和检测站上传的检测数据进行比对，如果比对超出设定结果，系统进行预警。比对项目有制动数据、大灯数据。
E 5.平台综合管理系统
平台综合管理系统功能主要包括：用户管理、信息发布管理、检测数据管理、查询统计、检测站管理、车辆信息档案管理、检测设备管理等。
12. 5.1用户管理
用户管理的主要功能为对整个平台用户及用户权限的管理及维护，主要功能包括：用户管理、角色管理、授权管理、密码修改。
13. 5.2信息发布管理
用户可以通过系统对检测站、车管所等所有使用者发布信息通知公告，通知公告等信息按所属栏目可以分为行业新闻、政策法规、技术天地、市场动态、企业信息。为了管理这些信息，系统提供的主要功能模块为：信息阅览、文件管理、文件查询、新闻稿件等管理。
14. 5.3检测数据管理
检测数据管理是检测数据查询、检测数据预警、检测数据审核、检测审核查询、工位状态监控、检测报告单打印等。
15. 5.4查询统计
查询统计主要完成对检测结果等信息的查询和汇总能够生成清单和报表，报表类主要包括车类检类统计、辖区车类统计、辖区检类统计、车类合格统计、检类合格统计、辖区合格统计，清单类有检测记录清单、检测设备清单、检测站操作人员清单、车辆档案清单、设备维护清单、设备标定清单。
16. 5.5检测站管理
主要完成对检测站的详细信息的管理，包括检测站的基本信息、日检测能力、运行状态、资质许可等管理。
17. 5.6车辆信息档案管理
完成对上线检测车辆档案自动收集，随时可以调阅检测车辆的详细资料信息。车辆档案包括车辆号牌号牌、号牌种类、车辆类型、车身颜色、底盘号码、发动机号码、车主单位、所属辖区、燃油种类、吨座位、准备质量、总质量、轴数、灯制等等安检必须的车辆信息资料。

18. 5.7检测设备管理
对各个检测站的检测设备进行管理，主要包括检测设备信息资料建档、设备检定信息管理、设备维护信息管理，及其超期提示。

五、技术培训及售后服务
1、安装、调试

1.1安装、调试

提供的所有货物全部应由中标人完全免费安装、调试直至项目最终验收合格后，正式交付采购人投入使用。

1.2设备制造厂授权技术人员免费安装调试，技术指标合格后，出具验收报告。

2、验收及现场人员培训

2.1产品、设备到货后，卖方在买方现场进行安装、调试，按技术协议进行验收。

2.2在交货前，制造商应货物的质量、规格、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

2.3中标人应提供第三方出具的产品质量认证或技术性能测试报告。

3、售后服务要求

3.1自产品、设备验收合格之日起提供不低于壹年的免费保修，终身维护。免费质保期内（自验收合格之日起一年）供货方必须委派一名工程师常驻采购单位（食宿自理），设备运行2-3年只能收取维修成本费，4-5年可收取相应费用，但不得高于投标价或市场价。自验收合格之日起3年内如公安部、总队机关要求有改变，须提供免费升级服务。所有维修服务必须保证服务响应时间不超过12小时，24小时内解决问题。投标人可提供更优的售后服务要求。
3.2在产品、设备的质保期内，如有质量问题或质量缺陷，中标人应免费予以更换，保证用户设备及时正常运行。

3.3中标人应保证按投标文件的承诺提供良好的售后服务。

3.4在保质、保修期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须无条件免费更换同品牌、同型号新设备。

3.5质保期内由于卖方设计、制造、运输、安装及调试原因造成的零部件损坏，卖方无偿予以更换；由于用户原因造成的零部件损环，卖方有偿提供备件，并免费更换。质保期满后卖方优惠供应备件与易损件。技术服务包括提供现场应用的技术咨询和支持。

第四章   政府采购合同（参考文本）

	注释： 

《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与采购文件、投标文件的实质性内容相背离。


                                         合同号：

甲方(采购人)：漳州市公安局交通警察支队                 签定地点：                   

乙方（中标人）：                            签定日期：      年   月   日

    根据甲方申请并经漳州市政府采购委员会办公室核准的政府采购计划，甲方委托漳州市天宏招标代理有限公司对漳州市公安智能交通指挥系统（机动车远程查验及远程核发检验标志系统）进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照采购文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	单 位
	数 量
	单 价
	总 价
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额（大写）（合同总金额已包括合同所有货物运运至现场、安装、调试、保险、培训、质量检定、系统维修（提供原厂商保修承诺原件）等服务（保修期内有关维修维护所有费用由投标人承担）及招标文件所列其他部分的费用。）：人民币           （¥：             ）


2、交货时间和交货地点

2.1交货时间：合同签订后 天内完工，并投入正式运行
2.2交货地点：采购方指定地点      

2.3交货方式：现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场，甲方及甲方指定单位验收合格（含安装、调试）日期为交货日期。

3、供货清单

   3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）
4、付款方式

  货到安装调试验收合格后付至70%，质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）再分三年付清（每年付10%）。
5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

  （ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）
7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

采购人有权提出货物制造过程中派人到制造厂进行监造，中标人有义务为采购人监造人员提供方便。
8、质量保证

乙方保证货物是全新并完全符合合同规定的质量、规格的要求。乙方保证所提供的货物经正确安装在其使用寿命期内应具有满意的效果。在货物质量保证期之内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足负责。

根据甲方按检验标准自己检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以电话、电子邮件或者书面形式通知乙方，提出索赔。

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

    10.1未按期交货的违约责任

    10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日   

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

    11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：  

    11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

    11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
     14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

     14.3本合同一式四份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，送漳州市政府采购委员会办公室、漳州市天宏招标代理有限公司备案一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

第五章    投标文件格式

	注释： 

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

投标人应根据行业特点结合本次招标的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


政 府 采 购 项 目

投  标  文  件

第一册

技术商务标

（正本/副本）
项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

            投标人名称 ：               

            日      期 ：               
目    录

1. 货物说明一览表

2. 供货范围清单 

3. 技术规格和商务偏离表

4. 其他技术响应材料
5. 售后服务承诺

6. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

税务登记证、营业执照

7. 投标人提交的其它资料

8. 投标保证金

9：中标服务费承诺书

（注意：投标人应按照招标文件要求提供真实详细材料，并做好评分标准索引、编列详细目录及打印页码，便于专家评审打分。由于编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能承担不利的评标结果。）

货物说明一览表

 （按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人（全称并加盖公章）：                          招标编号∶

	合同包/品目号
	
	货物名称
	
	型号规格
	
	数量
	

	详细性能说明


投标人代表签字:           

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地。


（价格在报价标中体现）
投标人代表签字：                  
技术规格和商务偏离表

投标人（全称并加盖公章）：                           招标编号∶


	序号
	招标文件条款号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、此表必须将招标及投标要求逐项一一如实对应填写，如不填写、有漏项或不实响应，评标委员会有权作出自己的判断。

2、行数不够，可自行添加。

投标人代表签字：            

日期：                   

其他技术响应文件
1、 项目技术方案
2、 技术要点说明

售后服务承诺
投标人的资格证明文件
                   关于资格的声明函
漳州市天宏招标代理有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）                         （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2.我方的资格声明正本一份，副本五份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：                                             

地     址：                         
邮     编：                         
电 话/传 真：                        

投标人代表签字：                      

投标人的资格声明
1．投标人概况：                                   

    Ａ．投标人名称：                               

    Ｂ．注册地址：                                 

        传真：           电话：           邮编：         
    Ｃ．成立或注册日期：                      

    Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

        实收资本：                    

        其中 国家资本：              法人资本：           
             个人资本：              外商资本：           
    Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

        (1)固定资产合计:                   

        (2)流动资产合计:                   
        (3)长期负债合计:                   
        (4)流动负债合计:                   
    Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：            

(2)本年（期）净利润累计：              
2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

　　（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

　　（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

　　（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

　　（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

	用户名称和地址
	销售货物名称、规格
	数量
	交货日期
	运行状况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


    4. 法人营业执照、税务登记证。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，�并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

    投标人（全称并加盖公章）：                   
    投标人代表签字：                            

    日      期：       年        月        日  电      传：                
传      真：                  电      话：                
法定代表人授权书
漳州市天宏招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：                  
单位：                    部门：           职务：                  
详细通讯地址：            邮政编码:            电话：              
附：被授权人及法定代表人的身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：            
法定代表人签字：                     
日     期：                          
接受授权方

投标人代表签字：                
日     期：                     

法人营业执照、税务登记证、

漳州市天宏招标代理有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：              
                         投标人代表签字：                         
                         日      期：                             
投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料可在此附件中提交：合格的投标人所必须提供的资质证明材料，审计报告、税收缴纳证明等
投标单位公章：                           

 投标人代表签字：                         

日          期：                           

投标保证金
投标人应将投标保证金交款凭证复印件密封装订在投标文件正本中或随投标文件同时递交。


中标服务费承诺书
致：漳州市天宏招标代理有限公司 

我们在贵公司组织的                           项目采购中报价（采购编号：          ），如获中标，我们保证按采购文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交中标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

                            投标人（全称并加盖公章）：                           

                            投标人代表签字：                         
邮 编：           电 话：                 

         传 真：           日 期：                 

政 府 采 购 项 目

投  标  文  件

第二册

报价标

（正本/副本）

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

            投标人名称 ：               

            日      期 ：               
目    录

1. 投标书

2. 开标一览表

3. 投标分项报价表

4. 节能、减排、环境标志产品优惠明细表（若有）

4.1节能、减排、环境标志产品相关证明文件

5. 中小企业产品或服务优惠（若有）

 5.1中小企业声明函（附相关证明材料）

5.2中小企业产品明细表

1：投标书

投 标 书

致：漳州市天宏招标代理有限公司
    根据贵方为                  项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本五份。

（1）技术商务标

（2）报价标

（3）以          方式提供的金额为人民币         元的投标保证金。

    据此函，签字代表宣布同意如下：

    1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

    3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

    4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

    5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

    6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

      地址：                  邮编：                  

      电话：                  传真：                  

      投标人代表签字：                 

      投标人（全称并加盖公章）：                       
                                 日  期：     年    月    日

2：开标一览表

开标一览表

投标人（全称并加盖公章）：                                  招标编号∶                            货币单位：

	合同包
	货物名称
	数量
	投标报价

(现场交货价)
	交货期承诺
	投标保证金
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（大写）
	


注：1.此表正本与报价标正本和保证金凭证复印件一同装在一单独的信封内密封。

    2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。           投标人代表签字：               
    3.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

：投标分项报价表

投标分项报价表
投标人（全称并加盖公章）：             招标编号：      货币单位：   

	1
	投标货物合同包/品目号
	
	
	
	
	
	

	2
	货物名称
	
	
	
	
	
	

	3
	生产厂家和品牌型号
	
	
	
	
	
	

	4
	大/中小/微型企业
	
	
	
	
	
	

	5
	数量
	
	
	
	
	
	

	6
	主机及标准附件费用
	
	
	
	
	
	

	7
	备品备件价
	
	
	
	
	
	

	8
	专用工具价
	
	
	
	
	
	

	9
	技术服务费
	
	
	
	
	
	

	10
	安装调试费
	
	
	
	
	
	

	11
	检验培训费
	
	
	
	
	
	

	12
	运输保险费用
	
	
	
	
	
	

	13
	其它费用
	
	
	
	
	
	

	14
	投标总价（现场交货价）
	


投标人代表签名：               

注：1．现场交货投标价格＝栏目6至栏目13的各项费用。

2．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

3．此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

4、可根据本项目特点对表格内容进行适当调整
节能、减排、环境标志产品优惠明细表
投标人名称（公章）：                                      招标编号：

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	合同包
	清单产品名称
	金额（元）
	本合同包报价（元）
	占本合同比率（%）
	价格评标项标准总分值
	价格评标项加分
	技术评标项标准总分值
	技术评标项加分

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.当一个合同包内有多个属于清单内产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2.栏目5＝栏目3÷栏目4×100%。

3.栏目7＝栏目6×根据下表得出的相对应的优惠幅度。

4.栏目9＝栏目8×根据下表得出的相对应的优惠幅度。

5.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

6.此表同属节能、减排、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料。否则不予加分
投标人代表签字：                   
附：节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度表。
	评标方法
	同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额
	优 惠 幅 度

	综

合

评

分

法
	20%（含20%）以下
	价格评标项
	价格评标项标准总分值4%的加分

	
	
	技术评标项
	技术评标项标准总分值4%的加分

	
	20%-50%（含50%）
	价格评标项
	价格评标项标准总分值6%的加分

	
	
	技术评标项
	技术评标项标准总分值6%的加分

	
	50%以上
	价格评标项
	价格评标项标准总分值8%的加分

	
	
	技术评标项
	技术评标项标准总分值8%的加分


中小企业产品或服务优惠

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（盖章）： 

       日  期：          

              投标人代表签字：         

附：相关证明材料

中小企业价格扣除明细表
若符合小型、微型企业评审优惠情况，请按下表要求填报。

	序号
	货物名称
	制造企业
	营业收入、从业人员数量
	行业类型及企业

划分标准
	单价
	小计

	
	
	
	
	（如：工业、小型）
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计：

	价格评标扣除金额（元）：


注：1、需按照“评标附表”中关于中小企业生产或销售的产品或服务评审优惠的要求提供相关证明材料，否则不给予价格扣除。

    　

投标人全称（加盖公章）：               

日   期：               
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