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象山县公共资源交易中心     制


项目：浙江省象山经济开发区建设有限公司示范园红绿灯采购
招标编号：2014XSZFCG214G
招

标

文

件
象山县公共资源交易中心
二O一四年九月

招 标 公 告
根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》等有关规定，受采购人的委托，象山县公共资源交易中心现就浙江省象山经济开发区建设有限公司示范园红绿灯采购项目进行公开招标，欢迎国内有完全具备招标项目履约能力的供应商前来参加投标。
1、招标编号：2014XSZFC​G214G 
2、招标方式：公开招标
3、项目内容：浙江省象山经济开发区建设有限公司示范园红绿灯采购

4、投标人参加本次政府采购活动应当具备条件: （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；（2）其它特定条件：①具有交通信号灯制造经营范围的企业；②具有交通工程专业承包交通安全设施资质的企业；若不能同时具有，允许联合体投标。符合上述条件的企业均可参加投标。

5、投标保证金：人民币壹万伍仟元整（开标前以转帐、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到三楼财务室开具收据，以收据为准）。　　

6、招标文件售价：500元人民币（参加投标的在投标当日投标截止时间前到公共资源交易中心四楼采购科２交纳）。
7、获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/ 
8、获取招标文件时间：2014年 9月22日至2014年10月14日。
9、投标截止时间：2014年 10月15日14时20分整（北京时间）。逾期递交投标文件恕不接受。届时请参加投标的代表出席开标仪式。
10、开标时间：2014年10月15日14时20分整在象山县公共资源交易中心开标中厅公开开标。
11、开标地点：象山县公共资源交易中心开标中厅（象山港路300号）。
12、温馨提示：投标之前参加投标的供应商必须在宁波市政府采购网http://www.nbzfcg.cn/上注册，否则不进行中标公示并拒绝签发中标通知书。 

13、有关投标的一切相关手续请在投标截止时间之前当天到上述指定地点办理。
联系人：徐老师                       电话：0574-65733022
邮  编：315700                  传真：0574-65733060             
帐户名称:象山县公共资源交易中心

开户银行：农行象山新丰支行              帐号：39-703001040012500

开户银行地址：丹城丹南路269号
第一部分    投标邀请函

	序号
	内            容

	1
	项目编号：2014XSZFCG214G 
项目名称：浙江省象山经济开发区建设有限公司红绿灯采购
采购数量及要求：招标文件第三部分

	2
	招标人: 象山县公共资源交易中心
地  址： 象山港路300号
邮  编：315700

帐户名称:象山县公共资源交易中心
开户银行：农行象山新丰支行
开户银行地址：丹城丹南路269号       帐  号：39-703001040012500

	3
	招标方式：公开招标
评标办法：综合评分法

	4
	付款方式: 竣工经验收合格后，在七个工作日内一次性支付合同总价的95%，余下5%在贰年内无质量问题后的七个工作日内支付。

交货期限: 详见第三部分采购需求

交货地点：详见第三部分采购需求

	5
	采购人：浙江省象山经济开发区建设有限公司 

	6
	获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/
招标文件获取时间：2014年9月22日至2014年10月14日。

	7
	投标书递交至：象山县公共资源交易中心采购科二
联系人：徐老师       联系电话：0574-65733022.
投标截止时间：2014年10月15 日14 时20分整。
逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

	8
	开标时间：2014年10月15日14 时20分整。 

开标地点：象山县公共资源交易中心开标中厅

	9
	投标书:价格标 3 份,正本1份，副本2份；技术商务标5 份，正本 1 份 、副本4 份；投标有效期：开标后 90天

	10
	投标保证金：人民币壹万伍仟元整（开标前以转帐、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到三楼财务室开具收据，以收据为准）。　　

	11
	标书费人民币500 元

	12
	本次采购预算价：人民币1630000元


第二部分     投标方须知
A 总则
    1、本次浙江省象山经济开发区建设有限公司红绿灯采购, （1）符合《政府采购法》第二十二条规定；（2）其它特定条件：①具有交通信号灯制造经营范围的企业；②具有交通工程专业承包交通安全设施资质的企业；若不能同时具有，允许联合体投标。符合上述条件的企业均可参加投标。

2、投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。
3、如投标方代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权书》。
4、无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
B   招标文件
5、招标文件
5．1招标文件组成。

(1) 招标公告

(2) 投标邀请函

(3) 投标方须知

(4) 采购货物需求

(5) 合同(参考样本)

(6) 附件
5．2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性。
5．3投标方对招标文件有疑问要求招标方澄清的，或认为有必要与用户进行技术交流时,应在采购采购文件上网公示7个工作日内以书面或传真形式通知招标方。如有必要，招标方应将修改的内容在宁波市政府采购网和公共资源交易中心网站上发布补充公告。
5．4在投标截止时间前，招标方有权对招标文件用补充公告的方式进行修改。修改的内容将当在招标公告规定的投标截止时间前十五日，在规定信息发布网站上以补充公告的形式告知。如因招标文件的修改而影响投标截止日期和开标日期的，应酌情推迟投标、开标日期，并将此变更在网上通知每一投标方。
C  投标文件
    6、投标文件计量单位：
 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
7、投标文件的组成（价格标和技术商务标）
7．1价格标

（1）开标一览表（附件三）

（2）投标声明函（附件四）
7．2技术商务标（包括）
（1） 投标函（附件一）

（2） 投标人代表须携带有效身份证，并在投标文件中提供复印件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人其出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，附件二），并在投标文件中提供授权代表及法人代表身份证复印件。
（3） 投标货物技术要求响应表（附件五，仅供参考）
（4） 投标货物名称、规格型号和数量清单响应表（附件六，仅供参考）
（5）企业营业执照、税务登记证、企业代码证及招标文件要求的资格证明材料（复印件并加盖红章）
以下若招标文件有要求，必须提供：

（6）企业类似采购项目业绩及用户名单
（7）产品第三方鉴定证书或有效检测机构的检测报告书（复印件并加盖红章）

（8）法律法规规定从事本行业所必须取得的证书

（9）项目施工方案和计划
（10）项目验收和培训方案

（11）售后服务承诺书

（12）跟本次投标有关的其他资料
8、投标报价
8．1投标方要按投标货物的清单分项报价，并合计总价。
  8．2所有投标价含货物的购置费、运输费、途中损耗费、各种税费及跟本次采购项目有关的一切费用，以人民币报价。

8．3最低报价不能作为中标的保证。

9、投标保证金
9．1投标方应按第一部分投标方邀请函规定提供投标保证金，如在开标截止前未提供的，招标方将拒绝接收其投标文件。
9．2投标保证金可采用下列形式：开标前以转帐、电汇、网上银行划帐等形式汇入招标人账户，提供银行回单到三楼财务室开具收据，以收据为准。
9．3中标方的投标保证金在与买方签订了经济合同把原件后交易中心采购科、财政局采购办备案才无息退还。
9．4落标的投标方如果对本次采购结果无疑议，可以在招标结束后将投标保证金当天无息退还。
9．5发生下列情况之一，保证金将被不予退还。
（1） 投标人在投标有效期间内撤回其投标。
（2） 中标方在规定期限内未能按照招标文件的规定签订合同。

10、投标文件的有效期、签署及规定
10．1自开标日起90天内，投标书应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
10．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应用书面、传真的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标方可以拒绝接受延期要求，而不会因此被没收保证金。同意延长有效期的投标方，不得因此而提出修改投标书的要求。
10．3投标文件中凡涉及到公司名称的都应填写全称，同时加盖印章。
10．4投标文件中：技术商务标5 份，正本1份，副本4 份；价格标 3 份，正本1份，副本2份。如果技术商务标正本与副本不符，以正本为准。
10．5投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，并在有实质性内容的地方逐页加盖公章。副本可用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。
D投标文件的递交
11、投标文件的包装、密封及标记
11．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：
11．1．1技术商务标和价格标应分别密封封装，其中价格标装于一个单独信封或文件袋内。

11．1．2投标文件的包装封面上均应注明：

（1）致：象山县公共资源交易中心

（2）招标项目名称 ：           

（3）招标编号：       

（4）标明“请勿在开标时间之前启封”字样

（5）投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务标或价格标等）
（6）包装封面应加盖投标人公章。
11．2如果投标方未按上述规定包装、密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

11．3若在开标后发现技术商务标中含有投标报价，即作废标处理。
11．4投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

12．投标文件的修改和撤回
  12．1在投标截止时间前，投标人可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视投标无效处理。
 12．2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样，修改后重新递交的投标文件或补充文件应按本招标文件的要求签署、盖章和密封。
 12．3撤回投标应以书面、传真的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标的，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标截止时间为准。
 12．4开标后投标方不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。
E  开标及评标
13．开标
     13．1招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，投人的法定代表或其授权代表应参加开标会，如因故未能参加的视同放弃开标监督权利，认可开标结果。同时邀请有关工作人员参加。
    13．2开标时由投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查验投标文件密封及签署情况并签字确认，确认无误后拆封唱标，先开技术商务标，后开价格标。
13．3招标方在开标仪式上，先打开技术商务标，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。
13.4等评标委员会对商务技术标评标结束后，由主持人公布无效投的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果，然后宣读《开标一览表》。

14．评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表和从专家库随机抽取的技术、经济、法律专家若干名组成。
15．对投标文件的符合性筛选
15．1符合性初筛选内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件要求。

（2）投标人所投产品是否符合招标文件要求。

（3）投标文件内容是否齐全。

（4）投标文件签署情况。

15．2与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指投标人所投标的质量、数量和交货期限明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会2/3以上同意。

15．3评委会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部证据。

15．4发生下列情况之一，作无效采购响应文件的认定。
（1）未按采购文件足额提供保证金的；

（2）未按采购文件要求的递交时间、格式及相关要求进行采购文件递交的；

（3）未按采购文件规定的实质性响应条款作出正确响应的；

（4）明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

（5）采购响应文件未依法签字和加盖公章的；

（6）采购响应文件有效期不符合采购文件要求的；

（7）采购响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）不符合规定资格条件的；

（9）投标报价超过采购预算的，采购人不能支付的；

（10）评委会一致认为报价明显不合理的；

（11）法律法规规定的其他应作无效响应的。
16．评标
16．1评标委员会将按照公平、公正、公开的对待所有的投标人。

16．2评标由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评估和比较的主要内容是：

（1）质量保证；

（2）交货时间及运输条件；

（3）技术能力：与本项目有关的能体现投标人技术能力的资质情况、技术及维护人员资料和其他有效证明文件等。

（4）售后服务：投标人的售后服务体系或文件（如组织体系、管理制度、售后服务人员的技术水平、服务响应时间、现场服务措施等）以及货物寿命周期的运行维护保养费用、系统升级费用及优惠条件等。
（5）备件供应：部件、零配件的供应品牌、折扣率等。

（6）实施方案和计划：投标人的项目施工方案和计划、人员培训计划、项目验收方案等。

（7）业绩、财务状况和经营信誉：投标人近三年与本项目类似的销售情况、项目使用单位的评价资料等。

（8）评委会认为其他需要考虑的因素。
16．3评标委员会按照下列几个方面技术商务评分标准对投标文件的内容进行综合打分；（总分100分）

	评标项目
	分值
	评标要点及说明

	1、投标价
	55分
	在符合用户需求的前提下，以投标报价最低为基准价，基准价为满分；其他投标人的价格分按以下方式计算。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X 价值权值 X 100

	2、企业综合实力
	产品性能
	18
	所投产品的技术参数完全响应招标文件中产品的技术参数要求的情况下，根据对各项指标描述的完整性打分，共12～15分；正偏离每条加0.5分，最高加3分；负偏离每一条扣2分，扣完为止；（如有偏离，投标文件中需注明，由评委比较后酌情打分）

	
	施工计划
	6
	整个项目施工计划、工程人员安排合理，保证工程质量、技术措施得当、可靠，好的得5-6分，一般的得3～4.9分，差的2分以下。

	
	企业实力
	16
	1、公司规模2分，公司信誉2分（3A2分，2A1分，1A0.5分，没有不得分），投标书情况2分。

2、2010年以来的信号灯工程合同（金额大于150万）的同类产品一个得2分，最多得6分（以合同原件为准）。
3、工商部门颁发的重合同、守信用企业得1分；

4、有跟信号灯相关的施工设备，根据设备的完备程度优得3分，良得2分，一般的1分以下（需有相应的证明材料，此材料需经评标委员会认可才能加分）。

	3、售后服务承诺
	5
	1、售后服务响应情况2分（对用户要求能及时响应并作出处理2分、响应及处理一般1分）
2、质保期：质保期必须符合招标方要求，每增加1年加1分，最高加3分。


16．4评委的综合打分，采用记名方式；

16．5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。所有分值保留一位小数（采用四舍五入）。
16．6在评标过程中，如发现有异常情况的，由评标委员会集体讨论决定。

16．7评委会在价格评审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
（1） 如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；
（2） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3） 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4） 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（5） 投标方不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

16．8各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分=价格分+技术商务分

（1）各投标人的最终得分若出现并列，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出符合招标文件要求、有履行合同能力且综合得分最高的投标人为预中标人，法律法规规定的除外。
17．投标的澄清
17．1招标方及评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
17．2必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标授权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。
17．3投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。
18．评标过程保密
18．1开标之后，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。
18．2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F 定标及授予合同
    19、定标
19．1评委会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较，根据评标办法推荐出中标候选人。

19．2招标人根据评委会推荐的中标候选人，将在宁波市政府采购网站公示五个工作日，如有异议，先向招标人提出质疑，若质疑答复不满意的，再向象山县财政局采购办投诉。投诉电话0574-65750380。

20、中标通知
20．1中标公示结束后，招标方并向中标人签发中标通知。
20．2中标通知书将是合同的一个组成部分。
21．签订合同
21．1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。
21．2招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

21．3签订合同后，中标人不得将设备供应及相关服务进行转包，否则招标人有权终止合同。在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。
第三部分   招标采购货物需求

一、项目概况

涉及本次交通信号灯道路十字交叉路口为7个，分别在象山经济开发区工业示范园内。

二、采购项目清单

	示范园交通信号灯招标清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	技术要求
	

	1
	机动车红绿灯杆
	八角杆7500*8000
	套
	28


	八角杆7.5米主立柱，横臂9米（按实可以调整）， 立柱为10XS250/300，横杆为8XS110/230。所有螺丝帽及杆件均为热镀锌处理。
	　

	2
	机动车红绿灯
	LEDΦ403，单色箭头信号灯，铝合金壳（3盏一组）
	组
	58　
	灯板采用9秒倒计时
	　

	3
	人行横道灯
	LED动态灯、带倒计时（2盏一组）
	组
	56
	灯板采用倒计时
	　

	4
	行人红绿灯杆
	￠114-3000MM
	根
	28
	热镀锌Φ114×4.5㎜
	　

	5
	多相位信号灯控制机及机箱
	　
	套
	7
	详见第三部分技术参数要求
	　

	6
	信号线
	RVV 5*1.5M2
	米
	4000
	推荐品牌东方或球寇
	　

	7
	信号线
	RVV 12*1.5M2
	米
	4000
	推荐品牌东方或球寇
	　

	8
	信号线
	RVV 2*1.5M2
	米
	000
	推荐品牌东方或球寇
	　

	9
	PE管
	PE管φ50壁厚5mm
	米
	1000
	包括破路人工费、材料费及修复费用，含小方块开挖修复。
	　

	10
	顶管
	PE管φ110壁厚8mm
	米
	2000
	包括开挖费、机械费、人工费、材料费及修复费用，含小方块开挖修复。
	　

	11
	电源线
	RVV 2*10+1*6M2
	米
	600
	电源线RVV2×10 m2 ＋1×6 m2、电附件、钢缆等
	　

	12
	爆闪灯
	太阳能双面闪　
	套
	20
	　
	　

	13
	减速带修复
	含拆装
	米
	800
	
	　


注：实际数量及项目以实际施工工程量结算，因管线较多，所有开挖土方需用人工挖土，土方需外运不得堆在现场。每个施工点需做好安全措施，夜间需用太阳能闪烁灯做提示。施工完成后做好施工点的原常恢复工作（包括小方块、绿化修复）所有费用进入项目单价内不再另计。
三、采购货物技术参数要求： 

A：交通信号灯：

交通信号灯的安装和设置应符合GB14886－2006、GB14887-2003的规范要求。

（一）交通信号灯杆（含人行道灯杆）技术要求

1、立柱底座与基础预埋件、立柱与悬臂之间必须通过法兰盘连接；                                    

2、悬臂灯杆与竖灯杆的夹角必须保证在91.5±0.1°；                                                   

3、表面热镀锌处理，镀锌量不少于500克／平方米，底座法兰盘的厚度大于15mm； 

4、杆的立柱及横臂均采用八角锥形，断面为正八边形，角度误差控制在0.5°范围内；

5、悬臂式安装立柱高度为7.5米，信号灯灯盘下沿与机动车道路面的净空高度为5.5米以上，立柱杆体距地面400mm—500mm处，须有拉线孔及接线板； 

6、人行灯与人行道路面的净空高度为2.5米； 

7、悬臂长度在12米之内为整根不分段式； 

8、杆体设计要求：符合各项安全标准；

9、杆体可抗最大风速40m／s，疲劳寿命大于30年；

10、所有焊接件均要求双面全满焊焊牢并打磨光滑；

11、所有紧固件及预埋件的地脚螺丝应热镀锌。

（二）交通信号灯（机动车信号灯、人行横道灯）技术要求

1、信号灯整体符合GB14887－2003《道路交通信号灯》1类1级（W形）的标准，要求出具公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测报告及样品；

2、具有ISO质量保证体系或等同质量保证体系；

3、外壳：纯黑色，采用铝压铸材料一次性压铸成型；

4、安装支架由钢板成型并经热镀锌（350mg/㎡）；

5、标准件全部采用不生锈材料；

6、所有密封件采用硅橡胶材料；

7、单个灯具具有独立的模块结构并能任意组合成多灯结构，信号灯发光二极管灯盘采用稳压恒流开关电源供电，变压器降压供电不得采用；开关电源要具有恒流稳压功能，每颗LED都有稳压管保护；

8、透光镜规格：直径300mm和直径400mm；

9、交通信号灯外形应与宁波市现使用的信号灯外形基本一致。外观：信号灯外壳、色片及密封圈表面应平滑，无缺料、无开裂、无银丝、无明显变形和毛刺等缺陷。

10、信号灯基准轴线上的发光强度大于500cd，达到I类I级W型。

11、功率：小于25VA。

12、介电强度：1440V。

13、满盘信号灯：LED采用进口高亮度发光管，使用寿命不少于50000小时，且红/黄的LED颗数不得少于280颗，绿色LED颗数不得少于170颗，每个LED都要有稳压二级管保护，以保证输出电流稳定，确保信号灯的寿命。

14、箭头信号灯：LED采用进口高亮度发光管，且红黄绿的LED颗数均不得少于60颗，每个LED都要有稳压二级管保护，以保证输出电流稳定，确保信号灯的寿命。

15、人行横道灯为带倒计时动态人行横道灯，上部单元由倒计时组成，下部单元由行人图案组成。

16、人行横道灯采用30W开关电源供电，输出电压15V，掉电保护时间大于1秒，即掉电1秒之内开关电源依然能够保证系统供电的稳定。

（三）信号控制机的技术要求

1、符合GA47-2002《道路交通信号控制机》，具有远程联网功能，能扩展实现绿波带，多种控制模式，具有ISO质量保证体系或等同质量保证体系。

2、喷塑一体化结构机箱，有中文液晶显示，操作简便，机柜有防水隔热的功能。

3、断电保护，预制不少于2套运行方案，关闭电源24小时开机保证方案不变并正常运行。

4、线路板结构：标准插板结构，方便维修更换。

5、信号机须提供开放的协议接口（通信接口、网络接口、倒计时接口）。

6、负载输出：22路或以上2组，48路或以上1组。

7、故障检测功能：具有绿冲突检测，并对外部设备故障进行记录。

8、每路输出最大功率800W，采用单独供电模式。

9、特殊控制功能：紧急车辆优先控制功能和公交优先控制功能。

10、信号机具有驱动可变标志的功能。

11、信号机能够连接倒计时器，实现倒计时功能。

12、信号机能够检测各种故障并记录保存在信号机和控制中心。

13、信号机控制特征参数可以通过中心客户端、现场用的信号机维护工具和手持终端进行配置。

14、可单点独立运行，也可与网络控制中心完美集成，组成区域交通控制网络。可通过指挥中心控制，单机使用可以实现小型绿波带，通过软件可实现双向绿波带。

15、降级运行：信号机故障可自动降级运行。

16、可采用视频检测器、环形线圈车辆检测器、红外检测器实时检测路口车流数据，实现自适应控制，提高系统控制水平。

17、相位控制数：10个相位控制或以上。

18、多时段：10个时段或以上。

19、控制方案：10种或以上。

20、防雷击：电源接有防雷器保护。

21、与同路段原先安装的红绿灯信号机实现联动，可接入象山县交警大队信号控制系统。

（四）管线工程施工要求

1、承包商在开挖前应事先通知业主。未得到业主允许，地面不能破坏。管道和基础的开挖应按图纸或业主的要求进行施工。回填必须恢复到原来面貌；  

2、除非图纸另有指定，所有信号灯柱基础混凝土为30＃砼以上。

3、每一条灯杆都必须接地，其接地电阻小于10欧； 

4、预埋件地脚螺栓法兰盘热镀锌必须包扎好，以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置埋件，保证悬臂灯杆的方向与行车道垂直； 

5、信号灯基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m。预埋件法兰盘低于周围地面40～60mm（适用铺设广场砖）以防止积水；或按业主要求埋设法兰盘。

6、地下铺设所用电缆不得有接头，每根电缆线在经过的检查井中应留有2M余量。

7、预埋管及电缆必须符合国家规范。预埋管应平整，钢管在接口处应打磨平滑，以免拉伤电缆。

8、施工结束后，承包商应提供实际施工现场管线图纸。

四、产品质量：

1、符合国标要求，符合行业标准及相关部门规定的产品质量要求。

2、因供方提供的产品或施工安装存在质量问题时，供方应立即无条件免费返工和维修。

五、施工安全责任：

供应商在施工期间应充分考虑到各种安全因素，组织好安全施工，按行业有关规定设置安全生产警示牌，组织专人管理安全生产；采购人支付供应商的工程款已包含了供应商施工人员和第三者责任险的相关保险费用，相关保险由供应商负责购买，在施工期间的一切安全责任均由供应商自负，概予采购人无涉。

六、验收方式：由象山县财政局采购办及采购单位组织有关专家及人员进行验收。

七、违约责任：

1、需方（使用单位）无正当理由拒收货物，拒付货款的，需方向供方偿付合同价款总值的10%违约金。

2、需方逾期支付货款的，需方向供方偿付欠款千分之五的违约金。

3、供方所交付货物的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收。

4、供方不能交货，供方向需方支付合同价款总值的10%违约金。

5、供方逾期交货的或不能按期施工验收完成的，供方向需方每日偿付合同价款总值的千分之壹的违约金。

6、如施工质量不符合要求，则必须免费施工，并在限定期限内完工交付检测使用，由此产生的验收费用由供方承担。如由此造成的逾期交付的，则按供方逾期交货处理。

7、因工程的质量问题发生争议，由象山县公安局交通警察大队有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。

八、售后服务及报价要求：

1、信号灯保修期为二年，如出现运行故障，产品损坏，实行包换，包免费维修服务。

2、投标报价中须含有货物购置费、运输费、安装费、吊机费、税费等一切杂费。

九、工期要求：

1、以上所有项目工期要求90日历天。该项目包括土建、安装、加固等相关服务。 

2、因供应商的工程进度滞后，而引起的罚款及其它经济责任由供应商承担。

十、附图
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以上图纸为参考图，施工时按照施工设计图纸施工。

.

第四部分    合同文本

发包方：  浙江省象山经济开发区建设有限公司   （以下简称甲方）

承包方：                                            （以下简称乙方）

象山经济开发区示范园红绿灯交通设施采购安装工程，采用公开采购的方式，按照平等投标、公正评标、择优定标的原则，甲方选定乙方为本工程的施工承包单位。根据《中华人民共和国合同法》及本合同工程的采购文件、投标书，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，共同遵守。
1、工程名称与工程地址
1.1工程名称：象山经济开发区示范园红绿灯补充安装工程 
1.2工程地址：象山经济开发区工业示范园  
2、工程承包范围
象山经济开发区工业示范园交通设施补充设计施工图招标范围内的红绿灯等设备材料安装施工。
3、工程承包方式
 本工程承包方式实行工程总承包方式；包安装调试、包工期、包质量、包安全、包文明施工管理的总承包方式。
4、工程施工的法规和依据
   4.1工程采购文件、投标文件及施工合同。
   4.2国家、浙江省关于工程建设的法律、法规、规章和有关规定。
   4.3完整的工程项目施工图纸及技术说明文件、设计交底会审记录。
   4.4为本工程制定的有关技术文件和规定（包括经审批认定的施工组织设计文件、施工技术方案、设计变更、会审纪要等）。

4.5施工单位项目负责人、主要人员安排必须按照采购文件的人员安排到位。
5、工期要求
   5.1本工程工期为合同签订后二个月。
   5.2合同工期如遇下列情况，经双方协商（情况发生超过七天不办理签证，不予承认），可作适当顺延。
   5.2.1合同履行中发生重大设计变更而确实影响到施工进度者（但属施工技术措施失误影响的工期由乙方负责）。

   5.2.2不可抗力因素。
    除此以外，不得以任何理由变更合同工期。

6、施工准备
  6.1甲方准备
 6.1.1施工用水、施工用电由乙方自行接通，费用由乙方承担。
  6.2乙方准备
   6.2.1乙方根据本工程的具体情况作好施工组织设计，确保技术力量和工人数量（特殊工种要有上岗证）以及资金、设备、材料等的落实，并做好生活设施的建设，保障职工生活。
   6.2.2乙方根据本工程批准的施工组织设计修建临时设施，如基础开挖、设备堆放、临时警告标指等，并负责维护工作，以保证安全施工的正常进行。
   6.2.3乙方如需使用本工程采购文件规定的临时用地以外的场地，必须征得甲方同意，场租费由乙方自负，所有材料、设备不得堆放在机动车道上。
7、工程技术要求
7.1本工程应遵照国家和部颁发的有关安装工程施工技术（验收）规程、规范标准。
  7.2本工程施工应按照设计单位编制的设计说明和图纸等有关技术文件、资料进行。
8、工程质量
  8.1本工程各道工序完成后必须一次性验收及合格。
  8.2乙方必须严格按照施工图纸、工程技术要求及国家颁发的相关工程施工规范、规程和标准进行施工，并无条件的接受甲方委托的施工监理单位全方位、全过程的监督管理，每个基础开挖后需有拍照和录像资料。
  8.3所有材料设备必须在检验合格经监理或甲方同意后，方可用于本工程。
 8.4隐蔽工程必须经监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。
  8.5没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。
  8.6甲方委托的监理有权监督、检查、检验乙方的施工质量、进度，整改方案须经监理认可后方能实施，乙方应把工程质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。
   8.7乙方在施工中如发现施工质量事故，应及时报告监理和甲方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案应送设计单位、甲方、监理和质量监督站等单位共同研究，并经设计单位签证后实施。
9、质量保证及培训售后服务
9.1乙方免费为甲方培训操作人员和简单维修人员。
9.2乙方提供免费维修二年（即保修期为二年，从工程通过竣工验收之日起计算），因甲方使用不当需乙方更换设备材料费用按报价价格收费。
9.3在保修期内，乙方免费对设备进行检测和调试，如设备有故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场进行免费维修服务，如乙方服务不到位，甲方可以相应扣除乙方工程质保金，保修期满后乙方要为甲方提供一套完整的运行记录。

9.4保修期后，乙方应按低于市场的价格向甲方提供有偿保养维护服务。

10、工程款支付
10.1本项目安装合同总价人民币        元。本合同价为完成全部安装内容的全部费用。在整个工程施工期间除下列情况之外，总价不作调整：
10.1.1人力不可抗拒的特大自然灾害等造成乙方的直接经济损失，甲方将根据实际情况按照国家有关规定执行（但属于应预见、预防的因素，而乙方没有及时预防或预防不力造成的损失，甲方不负责补偿，属施工技术措施失误造成的费用、工期损失均由乙方自负）。

10.1.2工程变更：发生工程变更调整时引起新的工程量清单项目按以下方法确定单价：

A．管线部分：由承包人按《浙江省安装工程预算定额（2010）》进行组价（基础价格按施工期间前80%月份加权平均信息价（信息价指《宁波市建设工程造价信息》中象山栏），无信息价的按经监理签署业主认可的市场价确定）。

B．以上组价由乙方提出，经甲方或其委托单位的工程师审定后执行。

10.2支付工程款
本工程价款支付按工程月进度支付，结算方式双方签订合同时约定，其中：

1 乙方在收到中标通知1周内向甲方提供本项目设备和安装合同总额10%的履约保证金，全部设备材料到位后，甲方向乙方支付安装合同总额的60%工程款；验收合格经结算确认后付至工程结算造价的95%。

2 余安装结算总额的5%作为工程质量保修备用金，在工程保修期满2年后支付（保修期从竣工验收合格之日起计算）。
3 施工用水电费用承包方按实际按月支付给发包方，在工程款中扣除。

④工程价款的支付，应由驻现场监理工程师审核签字，甲方驻现场代表审定签字，报甲方负责人审批后办理。

11、甲方职责
    11.1在开工前，甲方提供全部施工图设计资料二套和其它相关的技术资料一份。
    11.2甲方会同施工监理单位组织设计单位、承包人参加施工图会审。
    11.3审批乙方的施工组织设计（包括施工技术方案）及开工、竣工报告。
    11.4甲方提供平面位置。
    11.5甲方负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责协调设计和施工的矛盾问题的处理、设计变更的签证，工程中间验收，工程进度签证和其他必要的签证。
    11.6组织办理交（竣）工验收和竣工结算。
12、乙方职责
    12.1工程开工前，乙方应熟悉施工现场环境及做好其他各项准备工作；负责施工范围内施工用房、用电、用水及相关设备管线的安装及其他临时设施。费用由乙方自理。
    12.2乙方在开工前，向甲方提供本工程的施工管理各项规章制度及项目负责人和派驻现场其他技术管理人员名单4份（项目技术管理人员配备按中标投标书）。乙方不得随意抽调变更技术管理人员，若乙方未经甲方同意，随意抽调现场力量或不按甲方要求和现场工程需要及时充实力量时，可视同违约处理。
    12.3在合同实施中，乙方应兑现投标书中的所有承诺。若乙方施工队伍素质、力量、机械配备等不符合乙方投标书中的承诺，或现场管理混乱，施工质量、进度、文明施工等明显达不到预定计划时，甲方有权要求其调整充实力量，加强管理。当上述措施仍无效时，将视乙方违约，甲方可解除合同并对造成的经济损失提出赔偿。
   12.4乙方必须严格按照本工程施工图纸、技术要求和国家颁发的相关工程规范、规程和标准进行精心施工、强化现场原始记录和检测，确保工程质量。
   12.5乙方施工人员须服从甲方工地管理人员及监理工程师的管理，必须遵守现场的各项规章制度。
12.6乙方应根据工程情况提供安装、到货计划，安装的施工进度计划，经甲、乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划完工交付验收。
12.7乙方每月向监理、甲方报送当月工程质量、进度报表。如发生工程事故、质量事故、安全事故应及时报告。
    12.8在工程施工或与工程有关的事项中，乙方应接受甲方或监理方的指令，并严格服从甲方或监理方的监督，参加甲方或监理方组织的工程例会。
    12.9乙方必须按合同工期要求组织工程施工，确保工程如期竣工。
    12.10当具备交工验收条件时，乙方应提前十五天将交工验收报告送至监理和甲方，并由甲方组织交工验收。
12.11乙方应做到安全施工，文明管理。

12.12乙方必须在整个工程安装调试开通全部完成，试运行满三个月后，会同甲方监理及有关部门共同按有关规范验收，如因产品质量和施工质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟竣工验收的时间按超期天数计算。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。
12.13竣工验收时必须提供完整的竣工资料七套，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告。非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品证明书，同时在竣工验收时准备自控工程的总汇报材料。
12.14如甲方要求有关工程图纸、技术资料等保密，乙方必须做好保密工作。

13、工程验收和交工结算
13.1工程验收
    13.1.1工程竣工验收以本工程技术文件和采购文件、施工图纸及施工技术要求为依据。
    13.1.2工程竣工验收时，乙方应提供完整的竣工技术档案资料（原件）七份（完整的竣工资料电子光盘2份），并提供红绿灯控制运行的梯形图表及说明，否则不予验收。
    13.1.3工程交付验收必须符合工程验收要求和国家有关规定。必须按合同完成全部工程量，设备安装调试、施工现场杂物清理修复工作完毕，所有设施运转正常完好，竣工资料齐备符合要求。
    13.1.4符合竣工验收要求的工程，由乙方向甲方提供竣工验收报告，甲方会同工程监理单位和质量检测单位，按照国家有关标准进行本工程的自检工作，自检后乙方应按照验收中提出的意见整改。
    13.1.5自检整改后，乙方再向甲方申请竣工验收，甲方将根据自检整改情况上报主管部门进行工程验收。验收合格后将此工程交甲方使用。竣工日期以通过验收日期为准。
13.2.竣工结算
    13.2.1结算方式：按国家有关规定和本工程采购书及合同有关条款规定办理，如果甲方按照本工程的实际需求增、减实际施工的工程量，结算时按照实际发生的工程量数量和相关项目的合同价计算增减的金额。

    13.2.2甲方批准结算报告的时间：工程竣工验收前15天，乙方向甲方提供全部工程变更决算书，甲方在收到结算书后30天内提出审核意见。

14、违约责任及奖罚
14.1工程质量奖罚
14.1.1本工程质量经验收需达到本标要求质量等级标准。
14.1.2如工程质量验收达不到本标要求质量等级标准，除扣履约保证金的40%外，整改至要求质量等级标准的费用、工期损失费由中标单位承担，同时将追究其它责任和索赔。

14.2工程进度奖罚：由于乙方原因工程不能按合同规定工期完工，每逾期1天，扣除履约保证金1000元，直到扣至履约保证金的30%。

14.3项目负责人必须按承诺的到场率到位，否则，每月按履约保证金的5%扣款，直到扣至履约保证金的10%。由此造成一切损失由中标单位负责。

14.4由于乙方原因，在施工过程中出现安全方面的事故，视情节轻重扣除履约保证金的1%至20%。乙方并承担由此造成的一切损失。

14.5因乙方违约造成终止合同，则乙方合同价10%的履约保证金将作为违约金支付给甲方，并赔偿甲方由此造成超过违约金的经济损失。
14.6因甲方违约造成终止合同，甲方应退还乙方交纳的履约保证金，同时支付给乙方履约保证金同等金额的违约金，并赔偿乙方超过违约金的损失费用，但属执行国家行政指令造成的合同终止，不支付违约金。

15、争议解决
    15.1因执行本合同所发生的，或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
15.2如经协商仍不能解决争议时，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成，可向浙江省象山县人民法院起诉。
   15.3争议解决过程中，甲乙双方应保证工程建设的正常进行。

16、附则
    16.1本合同正本一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份，副本一式拾份，双方各执伍份。
    16.2本合同自乙方交纳履约保证金后，由双方法人代表签字、加盖双方公章或合同专用章后生效，至保修期满结清全部工程款后终止。
    16.3本合同签订后，甲乙双方认为需要修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议作为本合同的补充合同。
    16.4本工程的合同文件包括下列附件：采购文件（包括采购补充文件）；投标文件（包括投标补充文件）；询标回复；中标通知书；询标及合同履行中双方就有关问题协商达成的纪要或补充协议；工业设备材料购销合同；工程技术文件（包括施工图纸、会议纪要、变更联系单、签证单等其他技术资料、工程结算资料）。所有附件与合同正本具有同等法律效力。但合同签订之前产生的附件与合同正本有矛盾之处以合同正本为准。
甲方 ：浙江省象山经济开发区建设有限公司    乙方：                        
法定代表：       （签字或盖章）     法定代表：         （签字或盖章）
地址：                            地址：

开户银行：                        开户银行：
帐号：                            帐号：
联系人：                          联系人：
联系电话：                        联系电话：
签约日期：    年   月   日         签约日期：   年  月  日
第四部分    合同文本

_________________购销合同
合同编号:                                        签订地点：  
甲方：                                           
乙方:                               

甲乙双方根据     年  月  日政府采购编号为（2014XSZFCG      ）项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下货物购销合同：
一、货物及其数量：

二、合同金额：人民币                           。

三、免费质保期：                    。

四、交货地点：

五、交货日期：合同签订后         天内。
六、验收方法：甲方按招标文件相关要求进行。如需要委托第三方验收，第三方指                                  ，验收费用由    承担。                必要时，提交质量技术监督部门鉴定。

七、付款：
八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理。
九、合同生效：本合同甲乙双方签字后生效。
十、合同签证： 

十一、组成本合同的文件包括：

1、 合同通用条款和专用条款；

2、 招标文件和乙方的投标文件；

3、 中标通知书；

4、 甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、如发生双方无法协商一致的争议事项，由合同签订地人民法院管辖。

十三、合同备案：本合同一式四份，中文书写。供方、需方、县公共资源交易中心、县财政局采购办各执一份。
	甲方单位
	签字（盖章）
	乙方单位
	签字（盖章）

	代表签名
	
	代表签名
	

	地址
	
	地址
	

	电话
	
	电话
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	帐号
	
	帐号
	


签订日期：  年  月   日
第五部分:  附    件(样本)
投 标 文 件
     招标编号:
项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：                   

投标函

致象山县公共资源交易中心：     

    根据贵方政府采购编号为：                        的招标邀请函。我单位正式授权            （姓名）                  （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                       （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对                             货物进行投标。为此提供投标须知规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标书中价格标    份；商务技术标正本   份，副本   份；价格标与技术商务标分开包装，包装封面均要求加盖投标人公章。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起      天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 

邮编：                电话：           传真：               

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日     期： 

附件二:                   

                      法定代表人授权书
                   （投标单位全称）法定代表人                        

授权             （姓名）为授权代表，参加贵单位组织的                项目（招标编号            ）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

1、 参加投标活动；
2、 出席开标会议；

3、 对标书予以澄清、解释及对非实质性内容进行修改；

4、 签订与中标事宜有关的合同；

5、 负责合同履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

受托人在办理上述事宜中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标单位全称（公章）：

法定代表人签字：
 附：

授权代表人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：
附件三:               

开标一览表
招标项目名称：                                        2014XSZFCG
	序号
	采 购 项 目
	规 格及 型 号
	单位
	数 量
	单 价
	总价（元）
	交货时间
	交货地点

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额人民币（大写）：                                       ￥：


 投标单位（盖章）：    

 法定代表人（签字）：            

            年   月   日

附件四：              

投标单位声明函
（参考样式）
 　　根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

　　1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

　　2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。
　　本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　　投标单位名称（盖章）：                          
 　　日  期：
填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件五：
  投标货物技术要求响应表

	序号
	货物名称
	招标文件技术性能、要求
	  投标文件对应技术性能、要求
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此表须与招标文件“第三部分 招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、品牌、产地、售后服务、安装、调试、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。不得以“符合”“无偏离”等表述，由于技术指标描述不够详细或不符合规定，导致评标委员会无法评审的，由投标人自行承担相关风险；提供虚假的偏离表，一经核实，将有可能导致废标。

投标单位（盖章）：

授权代表签字：

年   月   日
附件六：         

投标货物数量及规格型号清单响应表
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：
授权代表签字：
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