
晋中市城区第二污水处理厂二期工程设备采购（第一批）招标公告

附件

招标内容及标段划分：

   第一标段：潜水泵

	名称
	规格型号
	单位
	数量

	潜水排污泵
	Q=1350m3/h,H=14.5mN=75KW
	台
	2

	潜污泵
	Q=1100m3/h  H=8m N=37kw
	台
	3

	潜污泵
	Q=80m3/h H=18m N=7.5kw
	台
	2

	潜污泵
	Q=1350m3/h  H=9m N=45kW
	台
	2

	潜水排污泵
	Q=10m³/Hr H=10m 0.75kw
	台
	1


   第二标段：离心水泵

	   名称
	规格型号
	单位
	数量

	卧式离心泵
	Q=100m3/h H=50m
	台
	2

	增压水泵
	Q=83m3/h  H=55m N=22kW
	台
	1

	清水泵
	Q=100m/h3 H=50m N=22kW
	台
	2

	多级离心泵
	Q=250m/h3 H=200m N=200kW
	台
	2


   第三标段：内进流细格栅

	   名称
	规格型号
	单位
	数量

	内进流细格栅
	B=1800  N=1.5KW
	套
	3

	冲洗水泵
	Q=21.6m3/h,H=0.6MPa N=7.5KW
	套
	3

	水箱
	2*2*3.2
	个
	1

	控制柜
	
	套
	1


   第四标段：曝气器

	名称
	规格型号
	单位
	数量

	    曝气器
	φ65 L=1m 8～12Nm3/m.h
	套
	2080

	系统内管路系统
	全套管路系统
	套
	2080

	曝气器
	备品
	套
	50

	膜片
	备件
	套
	170


   第五标段：内回流泵及潜水搅拌

	名称
	规格型号
	单位
	数量

	内回流泵
	2100m³/h H=1.0m 10kW
	台
	4

	潜水搅拌器
	5.5kW
	台
	3

	潜水推进器
	5.7kW
	台
	5

	潜水推进器
	4.3kW
	台
	9


   第六标段：闸门

	名称
	规格型号
	单位
	数量

	调节堰门
	2000×800
	台
	2

	不锈钢渠道闸门
	1200×1300
	台
	2

	不锈钢渠道闸门
	1000×1300
	台
	10

	铸铁方闸门
	1200×1200
	台
	1

	铸铁方闸门
	700×700
	台
	2

	铸铁圆闸门
	φ900
	台
	2

	铸铁圆闸门
	φ1000
	台
	1

	拍门
	DN600
	台
	4

	套筒阀
	DN700
	台
	2

	手电启闭机
	DN700
	台
	4

	电动闸板（进水闸）
	N=1.5KW  600*600
	台
	6

	电动闸板（排水闸）
	N=1.5KW  600*600
	台
	6


   第七标段：中心传动刮泥桥
	   名称
	规格型号
	单位
	数量

	中心传动刮泥桥 45m
	φ45 N=1.1KW，含浮渣挡板（LxB=3000x300mm δ=3mm、不锈钢）84套、出水堰板（内侧、LxB=3000x250mm δ=3mm、不锈钢）86套、出水堰板（外侧、LxB=3000x250mm δ=3mm、不锈钢）90套、浮渣筐2套、浮渣筐起吊架2套
	台
	2


   第八标段：污泥浓缩脱水机
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	带式浓缩压滤机
	B=3000mm
	套
	1

	管道式泥药混合器
	60～100m3/h
	台
	1

	加药泵
	Q=0.4～2m3/h  H=30m　N=1.5Kw
	台
	1

	进泥泵
	Q=60m3/h  H=20m　N=11Kw
	台
	1

	冲洗水泵
	Q=50m³/h P=6bar N=7.5kW
	台
	1

	空压机
	Q=0.5~2Nm/h P=8bar N=3.75kW
	台
	1

	无轴螺旋输送机
	L=8.4m N=4.0kW 倾角5°出料口高度1.6m
	台
	1

	电控柜
	
	台
	1


   第九标段：澄清池搅拌刮泥机
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	澄清池搅拌刮泥机 
	直径：25500mm   0.75kw
	台
	2


   第十标段：电动阀门

	   名称
	规格型号
	单位
	数量

	电动调节蝶阀
	DN500  PN1.0MPa
	台
	2

	出水电动调节蝶阀
	DN400  N=1.5KW
	台
	6

	反冲洗进气电动闸阀
	DN350   N=1.1KW
	台
	6

	反冲洗进水电动闸阀
	DN600   N=2.2KW
	台
	6

	对夹式电动蝶阀
	N=4.0KW  DN1200
	台
	2

	电动闸阀
	DN250  PN1.0MPa
	台
	4

	电动闸阀
	DN100
	台
	2


   第十一标段：离心鼓风机

	名称
	规格型号
	单位
	数量

	离心鼓风机（磁悬浮）
	Q=6000Nm3/h P=0.71bar N=190kW
	台
	2


   第十二标段：加氯间设备

	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	ClO2发生器
	20kg/h
	套
	2
	

	盐酸计量泵
	Q=54L/h H=10m 
	套
	2
	与二氧化氯发生器配套

	氯酸钠计量泵
	Q=54L/h H=10m 
	套
	2
	

	水射器
	DN65 UPVC
	套
	2
	

	Y型管道过滤器
	DN65 UPVC
	套
	2
	

	漏氯报警仪变送器
	
	套
	1
	

	漏氯报警仪传感器探头
	
	套
	2
	

	液位开关
	
	套
	2
	

	加氯间电气控制柜
	
	套
	2
	


   第十三标段：石灰加药间设备（黄色部分数量需要与设计院核实）

	名称
	规格型号
	单位
	数量

	硫酸存罐
	V=20m3  DN2500
	台
	1

	絮凝剂储罐
	V=50m3  DN3000
	台
	1

	硫酸计量泵
	Q=100L/h  H=20m  N=0.55kW 
	台
	2

	絮凝剂计量泵
	Q=195L/h  H=20m  N=0.37kW 
	台
	3

	石灰乳泵(卧式离心泵)
	Q=5.5~15m³/h  H=15m  N=3.0kW
	台
	2

	塑料离心泵
	Q＝25 m3/h H＝10m
	台
	4


