
招标项目技术、商务及其他要求
1、预算控制价：RMB2131388元。
2、项目内容：本项目为一个包，投标人不允许拆项投标。

	项目名称
	项目内容
	项目地点
	项目完工时间
	采购人

	攀枝花市仁和区大田镇2013年度农村饮水安全项目建设
	大田镇2013年农村饮水安全新建源水管道：管道安装建设从跃进水库到大田境内经乌喇么村、银鹿村和班庄村。采用潜水泵从库内浮桥式和洪吸两种方式取跃进水库中层水至岸边已建水池，通过岸边水池重力输送到下游三座净水处理厂内，输水管按不同位置高程控制管径大小，全程采用优质PE管进行输水，大部分管线沿现状源水管保持一致，并列埋地设置，已建管道原有部分穿越村民集中住宅的地方修改管道线路，避开村民集中住宅区，沿公路两侧的管道必须埋设地下，不能埋设的采用大一号PVC套管保护，沿河两岸布置及过河过坎的，不能埋地的采用大一号钢套保护，沿线设置闸阀和排气阀等设施。详见“仁和区大田镇2013年农村饮水安全新建源水管道工程工程量清单”及图纸。
	管道安装建设从跃进水库到大田境内经乌喇么村、银鹿村和班庄村。
	签订合同后50日内完成供货及安装
	攀枝花市仁和区大田镇人民政府：严维祥13882372443


3、质量、技术要求：货物质量符合本项目设计要求，凭出厂合格证和现场抽样测量认定，需现场抽样送检并出具产品质量检验报告，所发生的费用由供货方承担。管材必须符合GB/13663-2000标准。
4、验收方式：安装建设完工后，须经提水测试，沿线管道无漏水，沿线设施设置安全，沿线管道全埋设和全保护，管道放置平稳，无突上突下和左右弯曲现象，严格按设计要求组织施工。

5、付款方式：
按工程进度（或完成工程量）分期付款，供货人完成货物供货全部到位后给予支付合同总价的40%，安装完成后累计支付至合同总价的70%，工程竣工验收合格后累计支付至合同总价的90%，暂扣10%作一年期质保金。


