
一、项目概况

(一)采购单位：广安市广安区石笋中心卫生院
(二)招标单位：广安市广安区公共资源交易中心
（三）招标采购单位：采购单位与招标单位的合称
（四）项目名称：污水处理设备项目
（五）资金来源：财政补助资金
(六)采购最高控制价：18.2万元。

二、采购设备清单及技术参数
	序号
	设备材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	潜污泵
	Q=8m3/h,N=0.55Kw
	台
	2
	包括液位控制仪含设备安装


	2
	生物填料
	Φ180
	m3
	19
	含设备安装

	3
	填料支架
	
	套
	1
	含设备安装

	4
	微孔曝气器
	Φ215
	套
	28
	含设备安装

	5
	回转式风机
	Q=1.5m3/min,N=1.1Kw
	台
	2
	一用一备
含设备安装

	6
	曝气管道系统
	DN50
	套
	1
	曝气用         含设备安装

	7
	沉淀装置
	
	套
	1
	含设备安装

	8
	排泥装置
	
	套
	1
	含设备安装

	9
	电控系统
	XL
	套
	1
	含设备安装

	10
	虹吸装置
	RY
	台
	1
	含设备安装

	11
	次氯酸钠自动加药装置
	RY-28
	台
	1
	含设备安装

	12
	管道、阀门、电缆等
	
	批
	1
	含设备安装


三、质量与售后服务、技术支持要求

1、供应商提供的设备、仪器必须是原装正品，符合国家质量检测标准,具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，且为全新现货，商品表面无划痕、碰撞现象，机器工作正常、无异响。

2、供应商必须对本次采购产品提供一年以上免费质保期，并严格按规定的质保期提供质保，质保期内出现的质量问题由供应商负责包修、更换零部件或包换同类新产品，并承担修理、调换或退货过程中所发生的一切费用。
3、供应商必须能够为该类设备、仪器提供全面的技术支持和服务，做到定期维护和保养，在发生故障的情况下，在接到采购方报障二十四小时内工程师到达现场,一周内排除故障。
4、随机资料及随机配件齐全。

5、供应商须给用户单位免费培训操作人员。 
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