	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：
	简阳市三合镇场镇生活污水处理工程【建筑工程】
	标段:
	 
	第1页共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	暂估价

	1
	010101001001
	平整场地
	1.土壤类别 ：综合

2.弃土运距：投标人自行考虑
	m2
	290.1
	　
	　
	　
	　

	2
	010101003001
	挖基础土方
	1.土壤类别：综合

2.基础类型：带形基础

3.垫层底宽：

4.挖土深度：2m以内

5.弃土运距：投标人自行考虑
	m3
	52.25
	　
	　
	　
	　

	3
	010101003002
	挖基础土方
	1.土壤类别：综合

2.基础类型：带形基础

3.垫层底宽：

4.挖土深度：4m以内

5.弃土运距：投标人自行考虑
	m3
	66.5
	　
	　
	　
	　

	4
	010101003003
	挖基础土方
	1.土壤类别：综合

2.基础类型：带形基础

3.垫层底宽：

4.挖土深度：6m以内

5.弃土运距：投标人自行考虑
	m3
	1057.2
	　
	　
	　
	　

	5
	010103001001
	土（石）方回填
	1.土质要求：一般土壤

2.密实度要求：按规范要求，夯填

3.运距：投标人自行考虑
	m3
	181.5
	　
	　
	　
	　

	6
	010103001002
	土（石）外运
	1.土质要求：一般土壤

2.运距：投标人自行考虑
	m3
	994.45
	　
	　
	　
	　

	7
	010301001001
	砖基础
	1.垫层材料种类、厚度:另计

2.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm

3.砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆 

4.防潮层材料种类、厚度:1：2.5水泥砂浆掺无机铝盐防水剂、厚15mm
	m3
	18.69
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：需随机抽取评审综合单价的项目在该项目编码后面加注“*”号。                                                                      表-08

	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：
	简阳市三合镇场镇生活污水处理工程【建筑工程】
	标段:
	 
	第2页共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	暂估价

	8
	010302001001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:MU20页岩砖、240mm×115mm×53mm

2.墙体类型:混水墙

3.墙体厚度:240mm(或一砖)

4.砂浆强度等级:M5混合砂浆
	m3
	16.55
	　
	　
	　
	　

	9
	010302006001
	零星砌砖
	1.名称、部位:女儿墙

2.砖品种、规格、强度等级:MU20页岩砖、240mm×115mm×53mm

3.形状截面:见施工图

4.勾缝要求:不勾缝

5.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆
	m3
	1.42
	　
	　
	　
	　

	10
	010306002001
	排污沟
	1.沟截面尺寸:详设计图要求

2.垫层材料种类、厚度:详设计图要求

3.混凝土强度等级:详设计图要求

4.砂浆强度等级、配合比
	m
	7
	　
	　
	　
	　

	11
	010401001001
	带形基础
	1.混凝土强度等级:C20

2.混凝土拌合料要求

3.砂浆强度等级
	m3
	5.32
	　
	　
	　
	　

	12
	010401006001
	垫层
	1.混凝土强度等级:C10

2.混凝土拌合料要求

3.砂浆强度等级
	m3
	54.32
	　
	　
	　
	　

	13
	010401006002
	垫层
	1.3:7灰土
	m3
	4.56
	　
	　
	　
	　

	14
	010402001001
	构造柱
	1.柱截面尺寸:构造柱

2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.13
	　
	　
	　
	　

	15
	010402001002
	矩形柱(填料架支墩、曝气管支墩）
	1.柱高度

2.柱截面尺寸：300*300

3.混凝土强度等级：C30

4.混凝土拌合料要求
	m3
	2.52
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：需随机抽取评审综合单价的项目在该项目编码后面加注“*”号。                                                                      表-08

	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：
	简阳市三合镇场镇生活污水处理工程【建筑工程】
	标段:
	 
	第3页共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	暂估价

	16
	010403001001
	基础梁
	1.梁底标高

2.梁截面:240*300

3.混凝土强度等级:C30

4.混凝土拌合料要求
	m3
	2.34
	　
	　
	　
	　

	17
	010403002001
	矩形梁
	1.梁底标高

2.梁截面:400*400

3.混凝土强度等级:C30

4.混凝土拌合料要求
	m3
	0.96
	　
	　
	　
	　

	18
	010403005001
	过梁
	混凝土强度等级：C20
	m3
	0.28
	　
	　
	　
	　

	19
	010405001001
	有梁板
	混凝土强度等级:C30商品混凝土
	m3
	7.14
	　
	　
	　
	　

	20
	010405003001
	平板(管道支架板)
	1.板底标高

2.板厚度:350

3.混凝土强度等级:C30

4.混凝土拌合料要求
	m3
	122.5
	　
	　
	　
	　

	21
	010405008001
	挑檐板
	1.混凝土强度等级:C30

2.混凝土拌合料要求
	m3
	2.22
	　
	　
	　
	　

	22
	010407001001
	其他构件
	1.构件类型：女儿墙压顶

2.压顶断面：

3.混凝土强度等级：C25
	m3
	0.22
	　
	　
	　
	　

	23
	010412008001
	检修孔盖板
	1.构件尺寸:900*900

2.安装高度

3.混凝土强度等级:C20

4.砂浆强度等级
	m3
	0.39
	　
	　
	　
	　

	24
	010415001001
	水池池底
	1.池类型:水池

2.池规格:详设计要求

3.混凝土强度等级:C30掺5%的防水剂

4.混凝土拌合料要求
	m3
	83.25
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：需随机抽取评审综合单价的项目在该项目编码后面加注“*”号。                                                                      表-08
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程
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	综合单价
	合价
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	定额人工费
	暂估价

	25
	010415001002
	水池池壁
	1.池类型:水池

2.池规格:详设计要求

3.混凝土强度等级:C30掺5%的防水剂

4.混凝土拌合料要求
	m3
	144.42
	　
	　
	　
	　

	26
	010415001003
	水池池盖
	1.池类型:水池

2.池规格:详设计要求

3.混凝土强度等级:C30

4.混凝土拌合料要求
	m3
	14.4
	　
	　
	　
	　

	27
	010416001001
	现浇构件钢筋
	钢筋种类、规格:圆钢φ10mm内
	t
	0.129
	　
	　
	　
	　

	28
	010416001002
	现浇构件钢筋
	钢筋种类、规格:螺纹钢φ10mm上
	t
	36.223
	　
	　
	　
	　


	29
	010416001003
	现浇构件钢筋
	钢筋种类、规格:冷轧扭带肋钢筋
	t
	0.824
	　
	　
	　
	　

	30
	010416002001
	预制构件钢筋
	钢筋种类、规格:圆钢φ10mm内
	t
	0.084
	　
	　
	　
	　

	31
	010417002001
	预埋铁件(支板钢支架)
	1.钢材种类、规格:角钢80*80*5

2.铁件尺寸
	t
	3.416
	　
	　
	　
	　

	32
	010702001001
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格:4厚SBS改性沥青卷材一道，同材性胶粘剂二道

2.综合单价包含附加层、加强层、洞口填塞、搭接层等

3.部位:屋面 

4.其他满足设计及规范要求
	m2
	62.34
	　
	　
	　
	　

	33
	010702003001
	屋面刚性防水
	1.结构层(现浇混凝土板)

2.水泥炉渣混凝土保温层另计

3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层

4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层

5.4mm厚SBS卷材柔性防水层另计

6.防水层厚度：C20细石混凝土加4%防水剂,

内配Φ4双向钢筋中距200,40mm厚
	m2
	62.34
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：需随机抽取评审综合单价的项目在该项目编码后面加注“*”号。                                                                      表-08

	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：
	简阳市三合镇场镇生活污水处理工程【建筑工程】
	标段:
	 
	第5页共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其   中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	暂估价

	　
	　
	　
	7.其它满足设计及规范要求
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	34
	010702004001
	排气管
	1.排水管品种、规格、品牌、颜色:Φ110PVC

2.接缝、嵌缝材料种类

3.油漆品种、刷漆遍数
	个
	8
	　
	　
	　
	　

	35
	010702004002
	屋面排水管
	1.排水管品种、规格:PVCφ100mm排水管

2.接缝、嵌缝材料种类:密封胶
	m
	3
	　
	　
	　
	　

	36
	010703003001
	砂浆防水(池体)
	1.防水（潮）部位:水池内

2.防水（潮）厚度:20mm厚

3.砂浆配合比:1：2水泥砂浆

4.外加剂材料种类:6%防水粉
	m2
	751
	　
	　
	　
	　

	37
	010803001001
	水泥炉渣保温隔热屋面
	1.保温隔热部位：屋面

2.保温隔热材料品种、规格：水泥炉渣混凝土,80厚

3.其它满足设计及规范要求
	m2
	62.34
	　
	　
	　
	　

	38
	040201016001
	路床整形碾压
	 
	m2
	240
	　
	　
	　
	　

	39
	040202001001
	道路砂垫层
	1.厚度:30

2.材料品种:砂

3.材料规格
	m2
	240
	　
	　
	　
	　

	40
	040202010001
	碎石
	厚度:200
	m2
	240
	　
	　
	　
	　

	41
	040203005001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：δs4.0

2.厚度：20cm

3.掺合料：无

4.配合比：按规范要求
	m2
	240
	　
	　
	　
	　

	42
	040204003001
	砖路缘石
	1.材料:详04J812-A/15

2.尺寸:详04J812-A/15

3.形状:详04J812-A/15

4.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:详
	m
	120
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：需随机抽取评审综合单价的项目在该项目编码后面加注“*”号。                                                                      表-08
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	序号
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	定额人工费
	暂估价

	　
	　
	　
	04J812-A/15
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	43
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别：一般土方、淤泥质土等综合

2.挖土深度：综合

3.场内运距：投标人自行考虑
	m3
	6183
	　
	　
	　
	　

	44
	040103001001
	回填种植土
	1.土质要求：土质疏松，团粒结构好，保水保肥



2.回填厚度：35cm



3.回填土运距：自行考虑
	m3
	7.44
	　
	　
	　
	　

	45
	040103001002
	沟槽回填 原土
	1.填方材料品种：土

2.密实度：符合设计及相关规范
	m3
	5325.5
	　
	　
	　
	　

	46
	040103002001
	余方弃置(土方)
	1.废弃料品种：一般土方、种植土、表土等综合

2.运距：由投标人自行考虑，中标后不得调整
	m3
	857.5
	　
	　
	　
	　

	47
	040501002001
	混凝土管道铺设 Φ300
	1.管有筋无筋：有筋

2.规格：Φ300

3.埋设深度：详设计

4.接口形式：平口

5.垫层厚度、材料品种、强度：详设计

6.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径：360度C15砼带基，5-40mm
	m
	1590
	　
	　
	　
	　

	48
	040501002002
	承插混凝土雨水管道铺设 Φ500
	1.管有筋无筋：有筋

2.规格：Φ500

3.埋设深度：详设计

4.接口形式：承插

5.基础:90°砂砾石
	m
	2110
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
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	定额人工费
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	49
	040501002003
	承插混凝土雨水管道铺设 Φ500
	1.管有筋无筋：有筋

2.规格：Φ500

3.埋设深度：详设计

4.接口形式：承插
	m
	250
	　
	　
	　
	　

	50
	040504001001
	砌筑检查井
	1.材料：标砖

2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深：圆型砖砌污水检查井（盖板式）Φ1000mm、02S515-25、井深2m内

3.垫层、基础：厚度、材料品种、强度：混凝土C10
	座
	67
	　
	　
	　
	　

	51
	040504001002
	砌筑检查井
	1.材料：标砖

2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深：方形砖砌污水检查井（盖板式）1000mm、02S515-25、井深1m内

3.垫层、基础：厚度、材料品种、强度：混凝土C10
	座
	55
	　
	　
	　
	　

	52
	050101006001
	整理绿化用地
	1.土壤类别：二类土

2.土质要求：适合种植

3.取土运距：

4.回填厚度：300mm以内

5.弃渣运距：50m以内
	m2
	200
	　
	　
	　
	　

	53
	050102001001
	栽植桂花 胸径3-6cm
	1.乔木种类：桂花

2.乔木胸径：胸径3-6cm；

3.树型要求：自然高2.0-3.0m 

4.养护期:1年，满足设计关于换土.排水.施肥.支撑.修剪.苗木选择.栽植等图示要求；

5.按规范和设计要求进行草绳绕树杆，高度满足设计、规范要求。
	株
	5
	　
	　
	　
	　

	54
	050102001002
	栽植银杏胸径3-
	1.乔木种类：银杏
	株
	5
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	6cm
	2.乔木胸径：胸径3-6cm；

3.树型要求：自然高2.0-3.0m 

4.养护期:1年，满足设计关于换土.排水.施

肥.支撑.修剪.苗木选择.栽植等图示要求；

5.按规范和设计要求进行草绳绕树杆，高度

满足设计、规范要求。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	55
	050102004001
	栽植海桐球（H=0.8-1m）
	1.灌木类:海桐球  冠幅0.8-1m 高0.8-1m

2.成活养护期：1个月

3.保存养护期：1年

4.其他详设计
	株
	80
	　
	　
	　
	　

	56
	050102005001
	栽植万年青H=0.4-0.6m)
	1.绿篱类:万年青  冠幅0.4-0.45m 高0.4-0.6m

2.成活养护期：1个月

3.保存养护期：1年

4.100苗/m2

5.其他详设计
	m2
	40
	　
	　
	　
	　

	57
	050102011001
	喷播植草
	1.草籽种类:台湾二号

2.养护期:一年
	m2
	160
	　
	　
	　
	　

	58
	050107001001
	摆设盆花(杜鹃)
	 
	盆
	50
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称：
	简阳市三合镇场镇生活污水处理工程【建筑工程】
	标段:
	 
	第1页共6页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中:

定额人工费

	 
	1.1
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	1
	200201001
	基础模板安拆
	 
	m2
	12.98
	　
	　
	　

	 
	TB0001
	现浇砼模板安装、拆除 基础
	 
	100m2
	0.13
	　
	　
	　

	2
	200201002
	柱模板安拆
	 
	m2
	44.49
	　
	　
	　

	 
	TB0012
	现浇砼模板安装、拆除 构造柱
	 
	100m2
	0.109
	　
	　
	　

	 
	TB0010
	现浇砼模板安装、拆除 矩形柱
	 
	100m2
	0.336
	　
	　
	　

	3
	200201003
	梁模板安拆
	 
	m2
	30.06
	　
	　
	　

	 
	TB0017
	现浇砼模板安装、拆除 过梁
	 
	100m2
	0.034
	　
	　
	　

	 
	TB0014
	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁
	 
	100m2
	0.072
	　
	　
	　

	 
	TB0013
	现浇砼模板安装、拆除 基础梁
	 
	100m2
	0.195
	　
	　
	　

	4
	200201004
	墙模板安拆
	 
	m2
	 
	　
	　
	　

	5
	200201005
	板模板安拆
	 
	m2
	576.68
	　
	　
	　

	 
	TB0025
	现浇砼模板安装、拆除 有梁板 组合钢模
	 
	100m2
	0.517
	　
	　
	　

	 
	TB0030
	现浇砼模板安装、拆除 平板 竹胶合板
	 
	100m2
	5.25
	　
	　
	　

	6
	200201006
	其它构件模板安拆
	 
	m2
	1256.67
	　
	　
	　

	 
	TB0035
	现浇砼模板安装、拆除 悬挑板、雨蓬、阳台 直形
	 
	10m2投影面积
	7.666
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。                                                                                       表-11

	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称：
	简阳市三合镇场镇生活污水处理工程【建筑工程】
	标段:
	 
	第2页共6页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中:

定额人工费

	 
	TB0043
	现浇砼模板安装、拆除 贮水油池 混凝土池底 平底
	 
	100m2
	0.269
	　
	　
	　

	 
	TB0046
	现浇砼模板安装、拆除 贮水油池 混凝土池壁 矩形壁
	 
	100m2
	10.953
	　
	　
	　

	 
	TB0050
	现浇砼模板安装、拆除 贮水油池 无梁盖柱
	 
	100m2
	0.578
	　
	　
	　

	7
	200202001
	预制柱及支架模板
	 
	m2
	 
	　
	　
	　

	8
	200202002
	预制梁模板
	 
	m2
	 
	　
	　
	　

	9
	200202003
	屋架模板
	 
	m2
	 
	　
	　
	　

	10
	200202004
	预制板模板
	 
	m2
	 
	　
	　
	　

	11
	200202005
	其他预制构件模板
	 
	m2
	1.73
	　
	　
	　

	 
	TB0120
	预制零星构件模板安装、拆除
	 
	100m2
	0.017
	　
	　
	　

	12
	200202006
	先张法预应力构件模板安装、拆除
	 
	m2
	 
	　
	　
	　

	13
	200202007
	后张法预应力构件模板安装、拆除
	 
	m2
	 
	　
	　
	　

	 
	 
	小计
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	14
	1.2
	脚手架
	 
	项
	1
	　
	　
	　

	 
	TB0140
	综合脚手架 单层建筑(檐口高度) ≤6m
	 
	100m2
	0.509
	　
	　
	　

	 
	TB0161
	单项脚手架 满堂脚手架 基本层
	 
	100m2
	1.95
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。                                                                                       表-11

	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称：
	简阳市三合镇场镇生活污水处理工程【建筑工程】
	标段:
	 
	第3页共6页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中:

定额人工费

	15
	1.3
	垂直运输机械
	 
	项
	1
	　
	　
	　

	16
	1.4
	建筑物超高施工增加费
	 
	项
	1
	　
	　
	　

	 
	 
	装饰装修工程
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	17
	2.1
	脚手架
	 
	项
	1
	　
	　
	　

	18
	2.2
	垂直运输机械
	 
	项
	1
	　
	　
	　

	19
	2.3
	室内空气污染测试
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	20
	2.4
	建筑物超高施工增加费
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	 
	 
	小计
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	 
	 
	安装工程
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	21
	3.1
	组装平台
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	22
	3.2
	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护措施
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	23
	3.3
	压力容器和高压管道的检验
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	24
	3.4
	焦炉施工大棚
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	25
	3.5
	焦炉烘炉、热态工程
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	26
	3.6
	管道安装后的充气保护措施
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	27
	3.7
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。                                                                                       表-11

	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称：
	简阳市三合镇场镇生活污水处理工程【建筑工程】
	标段:
	 
	第4页共6页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中:

定额人工费

	28
	3.8
	现场施工围栏
	 
	项
	1
	　
	　
	　

	29
	3.9
	长输管道临时水工保护措施
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	30
	3.10
	长输管道施工便道
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	31
	3.11
	长输管道跨越或穿越施工措施
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	32
	 3.12
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	33
	3.13
	长输管道工程施工队伍调遣
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	34
	3.14
	格架式抱杆
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	 
	 
	小计
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	35
	4.1
	围堰
	 
	项
	1
	　
	　
	　

	36
	4.2
	筑岛
	 
	项
	1
	　
	　
	　

	37
	4.3
	施工围栏
	 
	项
	1
	　
	　
	　

	38
	4.4
	便道
	 
	项
	1
	　
	　
	　

	39
	4.5
	便桥
	 
	项
	1
	　
	　
	　

	 
	4.6
	市政工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	40
	200401001
	道路工程现浇砼模板
	 
	m2
	240
	　
	　
	　

	 
	TD0001
	道路工程现浇砼模板 混凝土路面 设计厚度(cm) 20
	 
	100m2
	2.4
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。                                                                                       表-11

	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称：
	简阳市三合镇场镇生活污水处理工程【建筑工程】
	标段:
	 
	第5页共6页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中:

定额人工费

	41
	200401002
	道路工程预制砼模板
	 
	m2
	 
	　
	　
	　

	42
	200402001
	桥涵护岸工程现浇砼模板
	 
	m2
	 
	　
	　
	　

	43
	200402002
	桥涵护岸工程预制砼模板
	 
	m2
	 
	　
	　
	　

	44
	200402003
	筑、拆地、胎模
	 
	m2
	 
	　
	　
	　

	45
	200403001
	市政管网工程现浇砼模板
	 
	m2
	 
	　
	　
	　

	46
	200403002
	市政管网工程预制砼模板
	 
	m2
	 
	　
	　
	　

	 
	 
	小计
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	47
	4.7
	脚手架
	 
	项
	1
	　
	　
	　

	48
	4.8
	驳岸块石清理
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	49
	4.9
	地下管线交叉处理
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	50
	4.10
	行车、行人干扰增加
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	51
	4.11
	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工检测、监控、保护
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	 
	 
	矿山工程
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	52
	6.1
	特殊安全技术措施
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	53
	6.2
	前期上山道路
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	54
	6.3
	作业平台
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。                                                                                       表-11

	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称：
	简阳市三合镇场镇生活污水处理工程【建筑工程】
	标段:
	 
	第6页共6页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中:

定额人工费

	55
	6.4
	防洪措施
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	56
	6.5
	凿井措施
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	57
	6.6
	临时支护措施
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	 
	 
	小计
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	合　　计
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。                                                                                       表-11


以上参数为参考参数，具体参数及相关要求以招标文件为准。

附件二
潜在投标人报名备案表

	投标人名称
	

	投标人地址
	

	拟投标项目
	

	招标编号
	

	拟投标包号
	

	法人或授权人
	

	联系

方式
	固定电话：


	手机：


	传真：



	邮箱地址


	

	其他内容
	

	投标人意见
	同意报名。

签字：    盖  章（公章）

 年   月  日
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