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 公开招标文件
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第一章  投标邀请

蓬安县政府采购中心受蓬安县水利开发有限责任公司委托，拟对蓬安县2015年度农村分散供水管材、管件工程进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、招标编号：PATC2015N9号 
二、招标项目：蓬安县2015年度农村分散供水管材、管件工程
三、资金来源：财政资金
四、招标项目简介：详见招标文件第五章
五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、通过ISO9001质量管理体系认证。
六、报名时间、地点：
有意参与投标的供应商应于2015年4月7 日至2015年4月13日8:30-12:00,15:30- 17:30（上班时间，节假日除外）在蓬安县政府采购中心（蓬安县财政局502室）报名，招标文件在四川政府采购网上下载，投标资格不得转让。

供应商在报名登记时应出示单位介绍信及营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件并加盖投标人鲜章。
七、投标截止时间和开标时间：2015年4月 23日15时00分（北京时间）
投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：蓬安县公共资源交易中心（蓬安县国土局八楼）

九、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人： 蓬安县水利开发有限责任公司
地  址： 蓬安县相如镇政府街25号

联系人：钟先生

联系电话：0817-8600879
采购代理机构：蓬安县政府采购中心

邮    编：637800

地    址：蓬安县建设南路526号

联 系 人：罗女士         杨先生

联系电话： 18121938356    0817-8632169    18990800920

传    真：0817-8632169

                                                 蓬安县政府采购中心

                                                二0一五年四月二日

第二章  投标人须知
一、投标人须知附表
	序号 
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名  称: 蓬安县水利开发有限责任公司

地  址: 蓬安县相如镇政府街25号
  联 系 人：钟先生

  联系电话：0817-8600879

	2
	采购代理机构

（招标人）
	名  称: 蓬安县政府采购中心

地    址：蓬安县财政局内  

联 系 人：罗女士 杨先生

联系电话：0817-8632169 18990800920   

传    真：0817-8632169

	3
	采购项目名称
	 蓬安县2015年度农村分散供水管材、管件工程

	4
	招标编号
	 PATC2015N 9号

	5
	      资金来源


	财政资金

	6
	采购方式
	  公开招标


	7
	评标方法
	  综合评分法

	8
	交货时间、地点
	  交货时间：合同签订后10日内。

交货地点：四川省蓬安县水利开发有限责任公司

	9
	质量要求
	达到国家现行技术标准

	10
	联合体投标
	不接受联合体投标

	11
	考察现场、标前答疑会
	招标采购单位认为有必要，另行书面通知

	12
	投标人对招标文件

提出质疑的时间
	自招标文件发售时间起的七个工作日内

	13
	分包履约
	  本项目不允许分包履约

	14
	构成招标文件的其他文件
	  招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	15
	投标截止时间
	 2015年4月23日15时00分

	16
	投标有效期
	开标后90天。

	17
	投标保证金
	金 额（RMB）9000元整（大写：玖仟元整）
收款单位：蓬安县政府采购中心（需注明：xxxxxx项目投标保证金）
开 户 行：南充市商业银行蓬安县支行

必须通过投标人的基本账户汇款或转账，拒绝现金进账和网内转账
银行账号：000700132000000379
交款时间：报名时间内（在此期间将投标保证金交纳凭证复印件加盖单位鲜章交至蓬安县政府采购中心）。

	18
	财务报表
	2014年度经审计后的财务报表

	19
	备选投标方案和报价
	不接受备选投标方案和多个报价

	20
	签字盖章
	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）、盖章。

	21
	投标文件份数
	正本1份；副本4份；用于唱标的“开标一览表”2份。

	22
	投标文件的装订
	正本、所有副本、用于开标唱标的“开标一览表”分别装订。

	23
	投标文件封面的标注
	投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、分包号、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

	24
	投标文件外层

密封袋的标注
	招标项目名称、招标编号、分包号、投标人名称、年月日。

	25
	递交投标文件地点
	  蓬安县公共资源交易中心（蓬安县国土局八楼）

	26
	开标时间和地点
	开标时间：2015年4月23日15时00分

开标地点：同投标文件递交地点。

	27
	履约保证金
	履约保证金为中标价的10%，中标单位在签订合同前以银行转账方式向采购人进行交纳。

	28
	最高控制价
	本项目最高控制价为人民币96万元整。


二、总  则
1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是蓬安县水利开发有限责任公司。

2.2 “集中采购机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的集中采购机构是  蓬安县政府采购中心（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“集中采购机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向集中采购机构购买了招标文件并登记备案。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施
5.1供应商家数计算。多家供应商以同一包产品同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。
5.2关系投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

三、招标文件

6．招标文件的构成

    6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知集中采购机构。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布变更公告。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

   11. 投标货币
     本次招标项目的投标均以人民币报价。

  12. 联合体投标
本次政府采购活动不接受联合体投标。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

14．投标文件的组成

 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

 （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在一年（每年1月1日至12月31日）之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

 （1）投标产品的品牌、型号、配置；

 （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

 （1）投标函；
 （2）投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件加盖公章；

（3）投标人组织机构代码证复印件加盖公章；

 （4）法定代表人授权书原件；

 （5）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺原件；

（7）投标人经审计的财务报表、社保资金缴纳证明、纳税证明、银行资信状况证明；

（8）投标保证金交纳凭证；
    （9）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（10）售后服务相关材料（①产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；②说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；③培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

④其他有利于用户的服务承诺。）

   （11）商务应答表；

   （12）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

   （13）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式


15.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金

16.1 投标人须按招标文件要求缴纳规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

16.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内原账户全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（中标人在办理退还投标保证金时需持投标单位介绍信，经办人身份证，履约保证金交纳凭证及中标人出具的投标保证金收据）。

16.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间内撤回投标；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（4）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17．投标有效期

17.1 投标有效期为开标后90天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

 17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本4份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（贰份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4 投标文件正本和副本必须胶装成册并编码。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

19. 投标文件的密封和标注

   19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2正本胶装后单独封装在一个密封袋内；所有胶装后的副本单独封装在一个密封袋内；用于唱标的“开标一览表” 单独封装在一个密封袋内。投标人共提交三个密封袋。密封袋上应分别标上“正本”、 “副本”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.3 所有密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第19条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知集中采购机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

五、开标和中标
22．开标
22.1 集中采购机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。
22.2 开标时，集中采购机构应邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

22.3 开标时，集中采购机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

23. 开标程序

23.1开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、公证人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。由现场工作人员按任意顺序对通过资格审查的投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、投标总价以及投标人名称进行宣读，并做开标记录；唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

23.2开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

23.3 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.4 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员和公证人员核实后，当场予以更正。

24．中标通知书

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，集中采购机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

 

六、签订及履行合同和验收

25. 签订合同

25.1 中标人自收到招标人发出的《中标通知书》后，10日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。签订政府采购合同应依据《合同法》的规定。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，经政府采购监管部门批准采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新组织招标。

25.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式四份）送集中采购机构审核备案，财政采购监管部门委托实施合同审核管理。

26. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27. 履约保证金

中标人的履约保证金应按投标人须知附表的相关规定进行缴纳。
28. 履行合同

    28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

    28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

29. 验收

中标人与采购人应严格按照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行验收，采购人也可以委托专业人员验收，必要时可以邀请相关监督部门现场监督。

 

七、投标纪律要求
30. 投标人不得具有的情形
投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

八、支付货款
31. 申请支付

采购项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，由采购人直接支付给中标人或者按照有关规定执行。

九、质疑和投诉
32．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。
第三章 投标文件格式
一、投 标 函

蓬安县政府采购中心：
我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币                 万元（大写：             ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，用于开标唱标的“开标一览表”2份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。
7、我方承诺此项目投标文件有效期为开标后90天。

投标人名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：                   日    期：

二、法定代表人授权书
蓬安县政府采购中心：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

法定代表身份证复印件：

授权代表签字：

授权代表身份证复印件：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

三、 制造商家授权书

__________________（采购代理机构名称）：

                           （制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

                           （被授权公司名称）是在.        

                （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

                   （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加      号“         ” 项目的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章） 

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：        



附：授权销售产品清单
注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

四、开标一览表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：


注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。 

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

五、分项报价明细表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	分项报价合计（万元）
	


注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
    2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：
六、商务应答表

招标编号：                                            

	序号
	包号
	招标要求
	投标应答

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，也不得复制招标要求作为其投标应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

七、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

八、投标产品技术参数表
招标编号：                                

	序号
	包号 
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	  投标产品技术参数

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，也不得复制招标文件技术要求作为其投标产品技术参数，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表
    招标编号：

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管理人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后
服务

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:
第四章  投标人应当提供的资格证明材料
1.供应商资格证明文件

（1）有效的营业执照副本（复印件，原件备查）；

（2）有效的税务登记证副本（复印件，原件备查）；

（3）有效的组织机构代码证副本（复印件，原件备查）；

（4）良好的商业信誉声明（原件） ；

（5）提供2014年度经审计后的财务报表（复印件）；
（6）提供2014年度缴纳税收和社保资金凭证（复印件）；
（7）提供具有履行合同的设备和专业技术能力的证明材料；
（8）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规承诺书（原件）；

（9）提供ISO9001质量管理体系认证证书（复印件）；
（10）法定代表人授权书（原件，委托代理时必须提供）；
（11）法定代表人和授权代表身份证（复印件，若是授权代表参与投标，其身份证原件备查）。
 备注：以上要求提供的复印件均需加盖单位鲜章。

第五章 招标项目技术、商务及其他要求

1. 项目概述
本项目所采购的管材、管件全部用于蓬安县2015年度农村分散供水工程。
2. 项目清单及要求

各规格材料采购清单见下表：
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	PE100级管材
	PN1.6MpaФ160
	米
	120
	　

	
	PN1.25MpaФ160
	米
	160
	　

	
	PN1.25MpaФ110
	米
	216
	　

	
	PN1.25MpaФ90
	米
	234
	　

	
	PN1.25MpaФ75
	米
	968
	　

	
	PN1.25MpaФ63
	米
	2163
	　

	
	PN1.6MpaФ110
	米
	642
	　

	
	PN1.6MpaФ90
	米
	986
	　

	
	PN1.6MpaФ75
	米
	1362
	　

	
	PN1.6MpaФ63
	米
	2456
	　

	
	PN1.6MpaФ50
	米
	3287
	　

	
	PN1.6MpaФ40
	米
	426
	　

	
	PN1.6MpaФ32
	米
	6523
	　

	
	PN1.6MpaФ25
	米
	22163
	　

	
	PN1.6MpaФ20
	米
	16151
	　

	PP-R给水管
	1.6MpaФ90
	米
	452
	　

	
	1.6MpaФ75
	米
	356
	　

	
	1.6MpaФ63
	米
	2425
	　

	
	1.6MpaФ50
	米
	1523
	　

	
	1.6MpaФ40
	米
	642
	　

	
	1.6MpaФ32
	米
	850
	　

	
	1.6MpaФ25
	米
	2120
	　

	
	1.6MpaФ20
	米
	1423
	　

	
	1.25MpaФ90
	米
	325
	　

	
	1.25MpaФ75
	米
	646
	　

	
	1.25MpaФ63
	米
	3265
	　

	
	1.25MpaФ50
	米
	2239
	　

	
	1.25MpaФ40
	米
	326
	　

	
	1.25MpaФ32
	米
	1260
	　

	
	1.25MpaФ25
	米
	3262
	　

	
	1.25MpaФ20
	米
	2248
	　

	PE-直接
	Ф20
	个
	320
	　

	
	Ф25
	个
	240
	　

	
	Ф32
	个
	120
	　

	
	Ф40
	个
	40
	　

	
	Ф50
	个
	80
	　

	
	Ф63
	个
	60
	　

	
	Ф75
	个
	50
	　

	
	Ф90
	个
	30
	　

	
	Ф110
	个
	20
	　

	PE-异径直接
	Ф25×20
	个
	246
	　

	
	Ф32×25
	个
	186
	　

	
	Ф40×20
	个
	32
	　

	
	Ф40×25
	个
	22
	　

	
	Ф40×32
	个
	20
	　

	
	Ф50×40
	个
	63
	　

	
	Ф63×50
	个
	42
	　

	
	Ф75×63
	个
	32
	　

	
	Ф90×75
	个
	29
	　

	
	Ф110×90
	个
	11
	　

	
	Ф160×110
	个
	25
	　

	
	Ф200×160
	个
	13
	　

	
	Ф200×110
	个
	10
	　

	PE-900弯头
	Ф20
	个
	112
	　

	
	Ф25
	个
	96
	　

	
	Ф32
	个
	65
	　

	
	Ф40
	个
	20
	　

	
	Ф50
	个
	63
	　

	
	Ф63
	个
	57
	　

	
	Ф75
	个
	25
	　

	
	Ф90
	个
	18
	　

	
	Ф110
	个
	12
	　

	
	Ф160
	个
	12
	　

	
	Ф200
	个
	10
	　

	PE-450弯头
	Ф20
	个
	163
	　

	
	Ф25
	个
	132
	　

	
	Ф32
	个
	96
	　

	
	Ф40
	个
	23
	　

	
	Ф50
	个
	63
	　

	
	Ф63
	个
	24
	　

	
	Ф75
	个
	32
	　

	
	Ф90
	个
	52
	　

	
	Ф110
	个
	26
	　

	
	Ф160
	个
	11
	　

	
	Ф200
	个
	12
	　

	PE-正三通
	Ф20
	个
	96
	　

	
	Ф25
	个
	85
	　

	
	Ф32
	个
	64
	　

	
	Ф40
	个
	30
	　

	
	Ф50
	个
	52
	　

	
	Ф63
	个
	32
	　

	
	Ф75
	个
	23
	　

	
	Ф90
	个
	20
	　

	
	Ф110
	个
	18
	　

	
	Ф160
	个
	16
	　

	
	Ф200
	个
	12
	　

	PE-异径三通
	Ф25×20
	个
	232
	　

	
	Ф32×25
	个
	213
	　

	
	Ф40×20
	个
	32
	　

	
	Ф40×25
	个
	22
	　

	
	Ф40×32
	个
	12
	　

	
	Ф50×40
	个
	65
	　

	
	Ф63×50
	个
	52
	　

	
	Ф75×63
	个
	42
	　

	
	Ф90×75
	个
	32
	　

	
	Ф110×90
	个
	22
	　

	
	Ф160×110
	个
	18
	　

	
	Ф200×160
	个
	16
	　

	
	Ф200×110
	个
	12
	　

	
	Ф160×90
	个
	10
	　

	PE内丝弯头
	Ф20×15
	个
	64
	　

	
	Ф25×15
	个
	52
	　

	
	Ф25×20
	个
	32
	　

	
	Ф32×20
	个
	28
	　

	
	Ф32×25
	个
	17
	　

	PE外丝弯头
	Ф20×15
	个
	55
	　

	
	Ф25×15
	个
	47
	　

	
	Ф25×20
	个
	41
	　

	
	Ф32×20
	个
	29
	　

	
	Ф32×25
	个
	13
	　

	PE内丝直接
	Ф20×15
	个
	54
	　

	
	Ф25×15
	个
	43
	　

	
	Ф25×20
	个
	39
	　

	
	Ф32×20
	个
	26
	　

	
	Ф32×25
	个
	11
	　

	
	Ф40×32
	个
	9
	　

	
	Ф50×40
	个
	12
	　

	
	Ф63×50
	个
	16
	　

	PE外丝直接
	Ф20×15
	个
	46
	　

	
	Ф25×15
	个
	54
	　

	
	Ф25×20
	个
	32
	　

	
	Ф32×20
	个
	19
	　

	
	Ф32×25
	个
	27
	　

	
	Ф40×32
	个
	12
	　

	
	Ф50×40
	个
	22
	　

	
	Ф63×50
	个
	15
	　

	PE外丝活接
	Ф20
	个
	96
	　

	
	Ф25
	个
	86
	　

	
	Ф32
	个
	62
	　

	
	Ф40
	个
	43
	　

	
	Ф50
	个
	17
	　

	
	Ф63
	个
	16
	　

	PE截止阀
	Ф20
	个
	86
	　

	
	Ф25
	个
	76
	　

	
	Ф32
	个
	52
	　

	
	Ф40
	个
	22
	　

	
	Ф50
	个
	36
	　

	
	Ф63
	个
	42
	　

	PE球阀
	Ф20
	个
	98
	　

	
	Ф25
	个
	87
	　

	
	Ф32
	个
	64
	　

	
	Ф40
	个
	21
	　

	
	Ф50
	个
	35
	　

	
	Ф63
	个
	22
	　

	
	Ф75
	个
	22
	　

	
	Ф90
	个
	18
	　

	PP-R等径直接
	Ф90
	个
	32
	　

	
	Ф75
	个
	22
	　

	
	Ф63
	个
	63
	　

	
	Ф50
	个
	89
	　

	
	Ф40
	个
	32
	　

	
	Ф32
	个
	126
	　

	
	Ф25
	个
	225
	　

	
	Ф20
	个
	132
	　

	PP-R异径直接
	Ф25×20
	个
	216
	　

	
	Ф32×20
	个
	127
	　

	
	Ф32×25
	个
	96
	　

	
	Ф40×20
	个
	22
	　

	
	Ф40×25
	个
	21
	　

	
	Ф40×32
	个
	12
	　

	
	Ф50×20
	个
	69
	　

	
	Ф50×25
	个
	55
	　

	
	Ф50×32
	个
	43
	　

	
	Ф50×40
	个
	36
	　

	
	Ф63×20
	个
	64
	　

	
	Ф63×25
	个
	52
	　

	
	Ф63×32
	个
	46
	　

	
	Ф63×40
	个
	10
	　

	
	Ф63×50
	个
	22
	　

	
	Ф75×40
	个
	26
	　

	
	Ф75×50
	个
	32
	　

	
	Ф75×63
	个
	26
	　

	
	Ф90×50
	个
	19
	　

	
	Ф90×63
	个
	14
	　

	
	Ф90×75
	个
	12
	　

	PP-R正三通
	Ф20
	个
	103
	　

	
	Ф25
	个
	96
	　

	
	Ф32
	个
	65
	　

	
	Ф40
	个
	18
	　

	
	Ф50
	个
	55
	　

	
	Ф63
	个
	46
	　

	
	Ф75
	个
	32
	　

	
	Ф90
	个
	26
	　

	PP-R异径三通
	Ф25×20
	个
	88
	　

	
	Ф32×20
	个
	86
	　

	
	Ф32×25
	个
	65
	　

	
	Ф40×20
	个
	23
	　

	
	Ф40×25
	个
	15
	　

	
	Ф40×32
	个
	12
	　

	
	Ф50×20
	个
	64
	　

	
	Ф50×25
	个
	58
	　

	
	Ф50×32
	个
	56
	　

	
	Ф50×40
	个
	10
	　

	
	Ф63×20
	个
	68
	　

	
	Ф63×25
	个
	65
	　

	
	Ф63×32
	个
	54
	　

	
	Ф63×40
	个
	12
	　

	
	Ф63×50
	个
	32
	　

	
	Ф75×40
	个
	9
	　

	
	Ф75×50
	个
	35
	　

	
	Ф75×63
	个
	25
	　

	
	Ф90×50
	个
	14
	　

	
	Ф90×63
	个
	12
	　

	
	Ф90×75
	个
	10
	　

	PP-R900弯头
	Ф20
	个
	128
	　

	
	Ф25
	个
	236
	　

	
	Ф32
	个
	128
	　

	
	Ф40
	个
	22
	　

	
	Ф50
	个
	68
	　

	
	Ф63
	个
	58
	　

	
	Ф75
	个
	42
	　

	
	Ф90
	个
	33
	　

	PP-R450弯头
	Ф20
	个
	61
	　

	
	Ф25
	个
	110
	　

	
	Ф32
	个
	59
	　

	
	Ф40
	个
	10
	　

	
	Ф50
	个
	32
	　

	
	Ф63
	个
	29
	　

	
	Ф75
	个
	21
	　

	
	Ф90
	个
	10
	　

	PP-R内丝弯头
	Ф20×15
	个
	33
	　

	
	Ф25×15
	个
	32
	　

	
	Ф25×20
	个
	25
	　

	
	Ф32×20
	个
	17
	　

	
	Ф32×25
	个
	12
	　

	PP-R外丝弯头
	Ф20×15
	个
	32
	　

	
	Ф25×15
	个
	26
	　

	
	Ф25×20
	个
	18
	　

	
	Ф32×20
	个
	16
	　

	
	Ф32×25
	个
	10
	　

	PP-R内丝直接
	Ф20×15
	个
	21
	　

	
	Ф25×15
	个
	23
	　

	
	Ф25×20
	个
	26
	　

	
	Ф32×20
	个
	21
	　

	
	Ф32×25
	个
	18
	　

	
	Ф40×32
	个
	16
	　

	
	Ф50×40
	个
	6
	　

	
	Ф63×50
	个
	12
	　

	PP-R外丝直接
	Ф20×15
	个
	55
	　

	
	Ф25×15
	个
	42
	　

	
	Ф25×20
	个
	32
	　

	
	Ф32×20
	个
	28
	　

	
	Ф32×25
	个
	17
	　

	
	Ф40×32
	个
	8
	　

	
	Ф50×40
	个
	12
	　

	
	Ф63×50
	个
	15
	　

	PP-R外丝活接
	Ф20
	个
	68
	　

	
	Ф25
	个
	54
	　

	
	Ф32
	个
	43
	　

	
	Ф40
	个
	10
	　

	
	Ф50
	个
	32
	　

	
	Ф63
	个
	21
	　

	PP-R截止阀
	Ф20
	个
	54
	　

	
	Ф25
	个
	42
	　

	
	Ф32
	个
	32
	　

	
	Ф40
	个
	10
	　

	
	Ф50
	个
	21
	　

	
	Ф63
	个
	16
	　

	球阀PP-R
	Ф20
	个
	74
	　

	
	Ф25
	个
	72
	　

	
	Ф32
	个
	65
	　

	
	Ф40
	个
	21
	　

	
	Ф50
	个
	43
	　

	
	Ф63
	个
	26
	　

	
	Ф75
	个
	23
	　

	
	Ф90
	个
	28
	　

	铸铁暗杆闸阀（含法兰片、法兰头胶垫、螺丝）
	Ф65
	个
	12
	　

	
	Ф80
	个
	26
	　

	
	Ф100
	个
	32
	　

	
	Ф150
	个
	43
	　

	
	Ф200
	个
	54
	　


2.1.1基本要求

（1）PE管材必须符合GB/T13663-2000，PE管件必须符合GB/T13663.2-2005标准要求；PPR管材、管件必须符合GB/T18742-2002标准要求；并且必须是用上海石化或燕山石化全新料生产制造，耐腐蚀性强，不受腐蚀性土壤和各种水质的影响。无味、无臭、无毒，可耐广泛的化学物品（包括强酸和强碱），不受真菌和细菌的侵蚀，抗白蚁、耐风化。内壁光滑，材料摩擦阻力小，过水能力强。 

（2）管道及配件永不生锈，内部不能发生侵蚀，管道内流体不受影响，建筑物外墙永不会因管道生锈而受污染，保证建筑物价值不致受损。

（3）方便施工，可采用热熔连接、法兰连接、螺纹连接等多种连接方式，安装后无须定期保养维修。

（4）机械强度大、耐外压强度、耐水压强度、耐冲击强度等均优良。在正常使用条件下寿命满足50年。

2.1.2技术要求

（1）颜色：PE（100级）管材黑色、PPR管材灰色。PE黑色管材上有共挤蓝色色条，且沿管材纵向至少有三条。

（2）外观：产品内外表面光滑、平整、清洁，无划伤、裂纹、气泡、起层，无凹陷和可见杂质，无严重的冷斑及色泽不均，分解变色等缺陷。管材端头切割平整，并与管材轴线垂直。

（3）管材长度：6m/根，PE管偏差不得超过-0.2%～＋0.4%；PPR管不允许有负偏差；PE管DN63及以下生产100-200米的盘管。

（4）几何尺寸：管材平均外径及偏差、壁厚及偏差、同一截面壁厚偏差、不圆度、弯曲度、管材、管件承口深度及平均直径符合其标准要求。

（5）不透光性：所有管材管件应不透光。

2.1.3物理力学及化学性能应符合其相应标准要求。

2.1.4卫生性能

（1）产品不得使水质产生气味、味道和颜色；

（2）管材浸泡水的感官指标和一般化学指标、毒理学指标、蒸发残渣和耗氧量等指标均应符合《GB/T17219-1998生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的要求。

2.1.5标志、包装、运输

（1）标志

a、PPR管材应有永久性标记，间隔不超过1m，内容应包括：生产厂名、产品名称、商标、规格及尺寸（管系列S、公称外径dn和公称壁厚en）、采用标准号、生产日期；PE管材永久性标记，间隔不超过2m，内容应包括：生产厂名或商标、公称外径、“标注尺寸比”或“SDR”、材料等级（PE100）、公称压力（或PN）、生产日期、采用标准号、“水”或“water”字样。

b、管材包装标记：商标、产品名称、生产厂名厂址；管件包装标记：生产厂名厂址商标、产品名称及规格、生产日期或生产批号。

（2）包装

a、PPR管材按相同规格装入包装袋捆扎、封口，每个包装袋质量不大于25kg；PE管按供需双方商定要求进行包装。

b、管件包装，每个包装箱内应装相同品种和规格的管件，包装箱应有内衬袋，质量不超过25kg。

（3）运输

管材管件在装卸和运输时，不得划伤、抛摔、剧烈撞击、重压和损伤、暴晒、油污和化学污染。

2.2交验

2.2.1每批管材/管件应随货提供由具有相应资质质量检测单位出具的质量检测报告和产品出厂检验合格证书。

2.2.2塑料管材运到业主方指定地点后，供货方须指定专业人员（销售工程师）及时到现场清点交货，对业主方相关人员进行现场实际操作、产品知识、基本维护的讲解与演示，并向业主方提供相关资料；若供货方人员未及时到场，业主方可自行验货，由此造成的货损货差由供货方负责。

2.3质保期与保修期

2.3.1质量保证期不少于一年；

2.3.2保修期自验收合格后12个月。保修期间，供货方负责因设备本身导致的各种故障的免费技术服务和设备的维修。

2.4售后服务及要求

2.4.1保修期内供货方应负责免费维护；

2.4.2供货方须向业主方提供技术培训；并进行定期检查、保养；

2.4.3全天24小时有专人接受客户服务请求，对客户要求服务的响应时间（从客户发出服务请求至投标方服务人员到达客户需服务所在地）不得超过24小时；

2.4.4在蓬安县城设门市部、库房应储存必要备品备件；

2.4.5投标方必须拥有足够数量及高水平的专业技术人员；

2.4.6免费租借对焊机两台；免费提供手持式小型焊机20台。

2.5投标人必须提供全新的塑料管材，且必须是投标人公司用上海石化或燕山石化全新料生产制造，同时须粘贴合格证标示。

2.6塑料管材品名及规格需求见塑料管材清单报价表。

注意：对供应商和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求，应当在第四章规定，不能在本章规定。如存在这样的要求的，应当以第四章规定的为准，本章的要求不能作为资格性条件要求评审。

第六章  评标办法
1. 总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件第四章中规定的要求的；

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

（5）招标文件规定的其他无效投标情形；

3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标报价不符合招标文件规定的价格标的；

（2）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

（3）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（4）附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

3.1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.4推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，按顺序排列中标候选供应商。
3.4.1采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
3.5编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果和中标候选供应商排序表；
（6）评标委员会的授标建议。
4. 评标细则及标准
4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等。

4.3 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第六章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。
4.4综合评分明细表：

	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评审标准
	备注

	1
	报价
	50
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价×50)
	

	2
	技术参数和配置对招标文件的响应性
	20
	（1）满足招标文件重要条款、技术指标、参数要求得18分；（2）有一项优于招标文件要求的加0.5分，最多加2分；（3）与招标文件要求有非实质性负偏离的，每项扣1分，该项分值扣完为止。
	

	3
	主要加工设备、场地及生产能力
	2
	根据投标人拥有的主要加工设备的状况、自有生产场地、生产能力综合分析比较评分。优得2分；良得1分；一般得0分。
	　

	4
	技术实力及保障措施
	2
	根据投标人管理人员和技术人员的数量、资质结构以及是否具备完善的技术支持与有效的管理和保障措施综合分析比较评分。优得2分；良得1分；一般得0分。
	　

	5
	生产工艺、工序、质量控制标准及要求
	2
	根据投标人投标产品生产工艺的完整性、合理性以及生产技术的先进性、生产流程的规范性、质量保障措施的可靠性等进行综合分析比较评分。优得2分；良得1分；一般得0分。
	　

	6
	质量、环境、职业健康管理体系认证
	3
	1、具有GB/T19001-2008质量管理体系认证证书，得1分；

2、GB/T24001-2004环境管理体系认证书，得1分；

3、GB/T28001-2011职业健康管理体系认证证书，得1分。
	　

	7
	环境标志产品认证
	2
	投标产品（PE管材、管件）通过中国环境标志产品认证的得2分。
	　

	8
	质量信用
	6
	获得省级及以上质量技术监督部门颁发的质量管理先进企业荣誉称号的得 1 分
获得省级及以上质量技术监督部门颁发的质量信用等级AA级及以上证书的得 3分
获得省级及以上人民政府颁发的名牌产品称号得1 分
获得省级2013年以来地方名特优产品推荐项目的得 1 分
	　

	9
	类似项目业绩
	8
	近三年来（2011年至今）承担过类似项目供货业绩单个合同金额在200万元以下的得 1分；200万元-500万元的得 2分；501-1000万元的得 3分；1001-1500万元的得 4分；1501-2000万元的得 6分；2001万元以上的得 8分。
	　

	10
	投标人售后服务体系及承诺
	3
	根据投标人售后服务承诺及售后服务响应体系和保障措施的合理性、完备性评分：优良的得3分；良好的得2分；一般的得1分；差的不得分。
	　

	11
	投标文件的规范性
	2
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	　


5、 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，集中采购机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目由评标委员会推荐中标候选人1-3人，采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 评标委员会按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.3 根据评标委员会确定的中标人，招标人在四川政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.4 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府集中采购机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府集中采购机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

 

8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

 8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府集中采购机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府集中采购机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

 

第七章  合同主要条款

合同编号：XXXX。
签订地点：XXXX。
签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：                              
供应商（乙方）：                                                                
   根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及         采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

	货物品名
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	随机

配件
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

    三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

    四、交货及验收

1、 乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。

2、 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 

6、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

    五、付款方式

货物验收合格后扣除5%的质量保证金支付材料款，工程运行满一年如无质量问题，再支付质量保证金。
    六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 

    七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

    八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

    九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   


        乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：X年X月X日 


    签约日期：X年X月X日


